# 招标项目要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 地震预警  信息服务终端 | 《预警网地震预警信息发布指南》和《国家地震烈度速报与预警工程项目紧急地震信息服务终端相关技术要求》等技术规范规定的通信协议和信息结构:屏幕≥32寸，LED背光，亮度≥450cd/m2:显示屏幕比例16:9(屏幕立式显示)，分辨率≥1920\*1080像素；壁挂式安装提供壁挂背架；  喇叭参数:可提供≥2个有线或无线室外声音报警器，声音报警器额定功率≥100W，灵敏度≥90dB，防护等级IP68:无线室外声音报警器与终端有效通讯距离≥150米，有线室外声音报警器提供≥150米布线和施工(有线或无线方式可根据现场条件，由用户选择)  内置功放模块；  有效预警声音信号传送距离≥150米；平均无故障工作时间≥18000小时。 | 套 | 41 |
| 2 | 标牌 | 国产定制，参考尺寸:≥1500\*4000mm；1.5mm镀锌板剪板折弯，内置龙骨，内置亚克力+灯，镂空发光静电喷塑工艺 | 个 | 1 |
| 3 | 宣传栏 | 国产定制；尺寸:≥3100\*2520mm；1.5mm镀锌板剪板折弯，前液压开启式，内置折页，隐形锁具，透明部分5m钢化玻璃，灯包含时控小漏保，LED灯条，静电喷塑工艺 | 个 | 2 |
| 4 | 宣传栏 | 国产定制；尺寸:1200\*2600mm；1.5mm镀锌板剪板折弯，前液压开启式，内置折页，隐形锁具，透明部分5mm钢化玻璃，灯包含时控小漏保，LED灯条，静电喷塑工艺 | 个 | 4 |
| 5 | 电子宣传栏 | 屏体尺寸:≥2560\*1440mm；显示屏采用室外全彩屏，定制框架采用300MM矩形方管，采用装配式连接，屏体后方带散热风扇，屏体支持无线发送内容及U盘发送内容，带音箱，屏体总功率≥3500W | 个 | 1 |
| 6 | 地笼 | 参考尺寸：高1000mm\*350mm | 个 | 3 |
| 7 | 混凝土及基础 | C30混凝土 | 项 | 1 |
| 8 | 电源线及线管 | 国标4㎡电源线及线管 | 项 | 1 |
| 9 | 广告牌画面 | 甲方提供素材，投标人设计制作灯箱片 | 个 | 6 |
| 10 | 台式电脑 | 国产品牌电脑，非OEM；  外形:台式机；  处理器:国产处理器，单CPU主频≥2.3GHz，单CPU核数≥8；  内存:≥8GB DDR4内存，≥2个内存插槽，可扩展支持内存容量≥32G；  硬盘:1块≥256G SSD，支持≥1块SATA；  显卡:独立显卡(1G)，可提供VGA、HDMI接口；  网络：≥1个千兆电口；  I/0扩展:支持≥3个PCI-E3.0插槽；≥8个USB3.0接口；  光驱:DVD-RW；  显示器:≥23.8英寸液晶显示器，提供HDMI、VGA接口；  电源：≥200W电源；  键鼠:USB键盘、USB光电鼠标。 | 台 | 3 |
| 11 | 国产操作系统 | 国产自主研发计算机操作系统 | 套 | 3 |
| 12 | 打印机 | A4黑白激光多功能一体机，带输稿器 | 台 | 3 |
| 13 | 音响 | 操控方式:轻触按键；  供电方式:DC13.8V/2A；  额定电压:≤30W  标准阻抗:4-8Ω；  频率响应:80Hz~18KHz  扬声器单元:≥15英寸 | 台 | 3 |
| 14 | 牌匾 | 材质:钛金  参考尺寸:60\*40CM | 块 | 3 |