**数量：1台**

1.可用于不耐湿、不耐高温、管腔和内镜等灭菌需求；

2.灭菌室容积≧150L，腔体结构采用优质铝材；

3.电动升降门，具有门障碍开关功能，具有脚触开门功能；

4.卡匣胶囊式加注方式，具有胶囊计数记忆功能，灭菌监测物理记录符合规范要求:程序名称、灭菌日期、灭菌起始时间、舱内压、温度、浓度、等离子体电源输出功率、灭菌时间和结束状态等信息；

5.程序设置：根据灭菌物品种类可设置不同程序；打印记录：

6.可保存3年灭菌数据，可随时调阅；

7.灭菌处理后过氧化氢残留值≤30mg/kg,对器械及物品等无腐蚀；