**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **响应内容** | **备注** |
| 1 | 技术参数与性能指标：渭南市临渭区公益性骨灰堂建设项目总建筑4778.4㎡。共为2层，为框架结构。本次主要为外墙装饰、屋面工程、除主体外的二次结构、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、通风工程、空调工程、消防工程及13000个骨灰安放格位等。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：  采购包1：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）《室内装饰工程质量规范》（QB1838-93）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)《中华人民共和国消防法》(2019年修订）《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014 (2018版))《给水排水构筑物工程施工及验收现范》(GB 50141—2008)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008）《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50169-2016)《城镇给水排水技术规范》(CB 50788-2012)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(CB18580-2010)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2010)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2010)《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001)《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》(GB50325-2001)现行国家有关法律、规范、规程、工程建设标准及陕西省、渭南市地方法规、规范及标准。 |  |  |
| 3 | 针对本项目的其他技术服务要求：（1）项目建设相关要求：严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。（2）投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。 |  |  |
| 4 | 工期：365日历天 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格 |  |  |
| 6 | 工程地点：渭南市临渭区阳郭镇 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程依据工程进度按比例将进度应付款支付给供应商。工程完工后，进度款拨付至合同总金额的80%；结算审核完成后，付至结算价款的97%；质保期满，支付剩余工程价款。 |  |  |
| 8 | （1）质量保修范围：图纸、工程量清单、招标文件以及工程全部内容；（2）质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 9 | 缺陷责任期：24个月 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年 月 日