**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **响应内容** | **备注** |
| 1 | 技术参数与性能指标：新建1200平方米钢结构厂房，主体采用门式钢架结构，屋面采用岩棉复合板，围护结构采用砖砌填充墙，外墙面做真石漆,室内地面为水泥自流平地面，内部隔断为净化板，包含吊顶配套建设给水、排水、电路等，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《安全防范工程技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《工程建设标准强制性条文》、其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：180日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：渭南市华州区高塘镇东阳村。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 7 | 付款方式：合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。本工程依据工程进度按比例将进度应付款支付给供应商。工程完工后，进度款拨付至中标人合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；工程竣工验收一年内采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年 月 日