|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **拆除数量** | 施工内容 |
| **一** | **一号办公楼拆除** |  |  | 1.框架结构，四层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 1938.00 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 242.52 |
| **二** | **物资储备库拆除** |  |  | 1.砖混结构，一层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 182.40 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 91.20 |
| **三** | **二号办公楼拆除** |  |  | 1.砖混结构，三层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 744.00 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 124.00 |
| **四** | **锅炉房拆除** |  |  | 1.砖混结构，二层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 331.50 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 82.88 |
| **五** | **辅助用房1拆除** |  |  | 1.砖混结构，一层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 42.50 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 21.25 |
| **六** | **六号住宅楼拆除** |  |  | 1.砖混结构，三层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 951.75 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 158.63 |
| **七** | **辅助用房2拆除** |  |  | 1.砖混结构，一层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 137.50 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 68.75 |
| **八** | **监区拆除** |  |  |  |
| **8.1** | 监区锅炉房拆除 |  |  | 1.砖混结构，一层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1.1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 73.50 |
| **1.2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 36.75 |
| **8.2** | 监区饭堂拆除 |  |  | 1.砖混结构，一层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1.1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 73.50 |
| **1.2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 36.75 |
| **8.3** | 监区监舍拆除 |  |  | 1.框架结构，四层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1.1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 2664.00 |
| **1.2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 333.00 |
| **8.4** | 监区监墙拆除 |  |  | 1.砖墙围墙 2.墙厚1500mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1.1** | 正负零以上部分拆除 | m³ | 1503.00 |
| **九** | **监区办公楼拆除** |  |  | 1.砖混结构，二层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 684.00 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 171.00 |
| **十** | **三号办公楼拆除** |  |  | 1.砖混结构，二层 2.墙厚240mm 3.人工.机械配合拆除 4.拆除垃圾装车外运8公里 5.做好现有周边建筑物加固防护，现场防霾除尘。 6.工期15日 |
| **1** | 正负零以上部分拆除 | ㎡ | 1880.00 |
| **2** | 正负零以下基础部分拆除 | ㎡ | 470.00 |

注：1、本表拆除数量为预估数量，最终结算已实际拆除数量为准；  
2、综合单价包含：为完成全部施工内容所支出的人工费、机械费、管理费、利润、意外伤害保险费、税金等全部费用。