|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 图片 |
| 一 | 烘干工段 | | |
| 1 | 木片喂料机 | 电机功率：4 - 4kw  外形尺寸：4000 x 1400 mm | cepnoy pitatel_2 |
| 2 | 热风炉 | 供热系数：180万大卡  外形尺寸：4000 x 2000 x 2000 mm | 11 |
| 3 | 螺旋上料机 | 电机功率：4 - 4 kw  外形尺寸：7000 x 400 mm | 11 |
| 4 | 叠层烘干机 | 电机功率：4 - 11 kw  外形尺寸：12000 x1850 x 2150 mm | 11 |
| 5 | 旋风集料器 | 处理风量：19500 m³/min  外形尺寸：1800 x 4500 mm | 生物质颗粒加工燃料生产线(2)_05 |
| 6 | 带式输送机 | 电机功率：4 - 4 kw  外形尺寸：11500 x 750 x 550 mm | 皮带输送机 |
| 7 | 倾角输送机 | 电机功率：4 - 4 kw  外形尺寸：11500 x 650 x 550 mm | 倾角输送机 |
| 8 | 环模颗粒机 | 电机功率：4 - 132 kw  外形尺寸：2600 x 1150 x 1450 mm | picwish01(3) |
| 9 | 成品仓 | 规格型号：V= 25  料仓容积：25 m³  外形尺寸：3 x 3 x 4 m | 颗粒料仓 |
| 10 | 包装机 | 电机功率：4 - 2 kw  外形尺寸：3000 x 1500 x 2350 mm | 包装 |
| 11 | 以上设备要求采用国标Q235钢板制作，叶片采用耐磨钢，减速机采用品牌厂家，电机采用国标铜芯线品牌电机，皮带采用优质橡胶品牌厂家，电器采用品牌电器。 | | |

采购数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 木片喂料机 | 1套 | 定制 |
| 2 | 热风炉 | 1套 | 定制 |
| 3 | 螺旋上料机 | 1套 | 定制 |
| 4 | 叠层烘干机 | 1套 | 定制 |
| 5 | 旋风集料器 | 1套 | 定制 |
| 6 | 风机 | 1套 | 定制 |
| 7 | 管道 | 1套 | 定制 |
| 8 | 水幕除尘器 | 1套 | 定制 |
| 9 | 带式输送机 | 1套 | 定制 |
| 10 | 螺旋上料机 | 1套 | 定制 |
| 11 | 环模颗粒机 | 1套 | 定制 |
| 12 | 倾角输送机 | 1套 | 定制 |
| 13 | 成品仓 | 1套 | 定制 |
| 14 | 仓底出料输送机 | 1套 | 定制 |
| 15 | 包装机 | 1套 | 定制 |
| 16 | 电气控制柜 | 2套 | 定制 |