**三、采购内容与要求**

**一、采购内容与要求**

| 监测内容 | 监测位置 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频次 | 执行（判定）标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 排气筒 | 1 | 重金属类(Hg、Pb、Cd及其化合物)、炉渣热灼减率 | 1次/月 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
| 烟尘、烟温、HCL、SO2、NOx、CO、H2S、NH3 | 1次/季 |
| 二噁英类 | 1次/季 |
| 厂界 | 4 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/夏季 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）新扩建二级标准 |
| 主导风下风向最近敏感点 | 1 | 二噁英类 | 1次/年 | 《关于加强二噁类污染防治得指导意见》（环发〔2010〕123号） |
| 污染物最大浓度落地点 | 1 |
| 废水 | 化粪池吸污口 | 1 | COD、BOD5、SS、Ph、NH3-N、磷酸盐、重金属 | 1次/月 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 噪声 | 厂界周围 | 4 | 等效A声级(Leq（A）） | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 地下水 | 厂区附近地下水井共设3点（地下水上游、地下水下游及厂区附近） | 3 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐，氯化物、TDS、细菌总数、总大肠菌群、镉、汞、铅；同时需了解井深、地下水位埋深。 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）三类标准 |
| 土壤 | 厂界周边农田 | 1 | pH、镉、汞、砷铜、铅、铬、镍 | 1次/年 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 |
| 主导风上风向 | 1 | 二噁英类 |
| 主导风下风向 | 1 |

**二、商务要求**

1.质量标准：按照《环境影响评价》要求进行检测

2.付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的40%，甲方按检测完成实际进度50%时支付合同总价款的10%，待乙方完成全年全部检测服务内容并向甲方出具完所有监测报告后，乙方出具实际工作量的付款申请和国家规定的正规发票，甲方向乙方支付合同总价款的50%。