**测速系统及设备检测报告一览表**

### 采购包名称：全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程（勉县段）警示安防系统采购包2

### 项目编号：HZ-J2025054C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 制造厂家 | 品牌 | 规格型号 | 检测报告的  对应页码 |
|
| 1 | 控制主机 |  |  |  |  |
| 2 | 测速雷达 |  |  |  |  |
| 3 | 卡口高清抓拍单元 |  |  |  |  |
| 4 | 多合一补光灯 |  |  |  |  |

注：此内容是技术要求中标识“★”的实质性要求，投标人必须响应并满足要求，若未响应或者不响应、不满足按无效投标文件处理。

投标人： （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**技术要求中其他要求响应表**

### 采购包名称：全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程（勉县段）警示安防系统采购包2

### 项目编号：HZ-J2025054C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术要求中其他要求 | 是否响应 |
| 1 | 本次项目采购的设备需无缝接入交警大队现有数据平台，投标人须充分考虑借用交警大队现有数据管理平台进行接入的可行性、兼容性。 |  |
| 2 | 中标人在项目实施完毕后，卡口测速系统及区间测速系统须配合采购人取得计量执法设备强检合格的鉴定证书，此项作为本项目验收交工的必备条件。 |  |
| 3 | 采购清单中所列管道工程、检查井、线缆、标线、辅材和土建如有缺漏项或工程量与实际不符，需由中标人自行承担相关费用，确保项目正常运转满足使用单位实际需求，采购单位不再追加承担任何费用，投标人可自行前往现场进行勘查，认真报价。 |  |
| 4 | 项目中涉及的管道、土建开挖及主电源接入等事宜，由中标人自行与市政、路政等政府管理部门协调，所需费用由中标人自行承担。 |  |
| 5 | 在投标文件中提供对杆件安装及终身使用安全负责的书面承诺，如在安装和后期使用过程中出现非人为或非人力不可抗拒因素而造成的一切不安全事故均由中标人全权负责。 |  |

注：

1.此内容是技术要求中标识“★”的实质性要求，投标人必须响应并满足要求，若未响应或者不响应、不满足按无效投标文件处理。

2.此表“是否响应”一栏填写“是”或“否”。

3.第5条须提供的书面承诺可附此表后。

投标人： （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日