**镇巴县小洋镇毛垭村放马坪镇巴腊肉专用种繁配套设备采购项目**

**采购内容及要求**

**一、项目基本情况**

拟在镇巴县小洋镇毛垭村，建设半自动饲料加工生产线一条。

**二、采购预算及形成方式**

1、本项目预算金额为：1050000.00 元（人民币）。

2、本项目预算来源为：2024年中央和省级提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金。

**三、完成时间**

签订合同后30日内。

**四、验收方法及标准**

1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

6、初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

7、终验：所有改造安装、施工、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

**五、具体采购内容和技术规格要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 玉米入料斗删筛 | 1.5\*2 | 1 | 锥斗3mm碳钢板，料口格栅3mm厚x30mm高x30mm 间隔，料口翻板3mm碳钢板。 |
| 2 | 提升机 | DTG36/23 | 1 | 头轮覆胶，EP强力番斗带，高强度塑料畚斗。壳体为 2MM钢板，机头机尾为3.5MM钢板，轴承为正昌牧羊厂 家采用的中国名牌FK轴承。摆线针轮减速机。 |
| 3 | 刮板输送机 | DG200 | 1 | 自消输送设备，采用小节距高强度刮板链，预计15米 |
| 4 | 刮板机走廊 | 120 | 1 | 碳钢角铁制作，预计15米 |
| 5 | 气动闸门 | 200\*600 | 1 | 为3MM钢板，插板为6MM钢板制作。耐磨尼龙轮滑 道。名牌气动元件 |
| 6 | 玉米仓 | 150T | 2 | 镀锌材质 |
| 7 | 料位计 | 阻旋式 | 4 | 为阻旋式.进口电机，阻旋全封闭结构，探杆长度为 1000MM。 |
| 8 | 玉米仓手动闸门 |  | 2 | 碳钢制作 |
| 9 | 出仓刮板机 | DG200 | 1 | 自消输送设备，采用小节距高强度刮板链，预计15米 |
| 10 | 玉米入料斗及提料蛟龙 | LSS220 | 2 | 机体3mm碳钢；叶片3.5mm碳钢； |
| 11 | 计量斗及台秤 |  | 2 |  |
| 12 | 粉碎料入料斗删筛 | 1.5\*2 | 1 | 锥斗3mm碳钢板，料口格栅3mm厚x30mm高x30mm 间，料口翻板3mm碳钢板。 |
| 13 | 不粉碎料入料斗删筛 | 1.5\*2 | 1 | 锥斗3mm碳钢板，料口格栅3mm厚x30mm高x30mm 间隔，料口翻板3mm碳钢板。 |
| 14 | 提升机 | DTG36/23 | 1 | 头轮覆胶，EP强力畚斗带，高强度塑料畚斗。壳体为 2MM钢板，机头机尾为轴承。摆线针轮减速机。 |
| 15 | 永磁简 | TCXT250 | 1 | ≥3000高斯磁芯不锈钢结构，不退磁。不锈钢，效率 99%。 |
| 16 | 料待粉仓 | 1.\*1.5\*2.5 | 1 | 为焊接八角仓，仓体直体材料为3mm碳钢，锥斗材料 为3mm碳钢，含仓加强筋，仓顶设检修人孔与高料位器 孔 |
| 17 | 料位计 | EJK-1 | 2 | 为阻旋式进口电机，阻旋全封闭结构，探杆长度为 1000MM。 |
| 18 | 气动闸门 | 300\*300 | 1 | 为3MM钢板，插板为6MM钢板制作。耐磨尼龙轮滑道 。名牌气动元件 |
| 19 | 叶轮喂料器 | KSS16 | 1 | 变频调速控制，配备自消式磁选控制，增加去铁功能 |
| 20 | 粉碎机 | 水滴66\*60 | 1 | 改交锤片在转子上的位置可形成二种锤筛间隙分别适 合于普通粉碎和细粉碎粉碎时粉碎均匀，真空熔结锤片 及表面硬化锤销，延长使用寿命，水滴型粉碎机，粉碎筛 孔2MM粉碎豆粕产量为每小时30吨。 |
| 21 | 脉冲除尘器 | TBMB-20 | 1 | 机体2mm碳钢：鼠笼式钢性滤袋网架：针刺尼防水过滤布袋：底部格栅。设检3.5修门；自动滤尘，自带分气包 脉冲电磁阀，脉冲控制仪控制压缩空气自动清灰，针刺呢覆膜布袋，内有支撑龙骨。 |
| 22 | 沉降室 |  | 1 |  |
| 23 | 避风搅龙 | LSS220 | 1 | 机体3mm碳钢：叶片3.5mm碳钢：FK轴承：配备闭风 装置，确保粉碎室负压。摆线针轮减速机 |
| 24 | 浆液混合机 | SJHJ-2 | 1 | 牧羊单轴混合王。 |
| 25 | 缓冲仓 |  | 1 | 全部材料由3mm碳钢制作，设一检修门。 |
| 26 | 料位计 | EJK-1 | 1 | 为阻旋式进口电机，阻旋全封闭结构，探杆长度为 1000MM。 |
| 27 | 输送蛟龙 | LSS250 | 1 | 机体3mm碳钢；叶片3.5mm碳钢；减速机链条传动。 |
| 28 | 提升机 | DTG36/23 | 1 | 头轮覆胶，,EP强力番斗带，高强度塑料眷斗。壳体 为2MM钢板，机头机尾为3.5MM钢板，轴承为正昌牧羊 厂家采用的中国名牌FK轴承。摆线针轮减速机。 |
| 29 | 成品仓 | 1.5\*1.5\*2 | 1 | 为焊接八角仓，仓体直体材料为3mm碳钢，锥斗材料 为3mm碳钢，含仓加强筋，仓顶设检修人孔与高料位 器孔；单仓容积为4立方。 |
| 30 | 料位计 | EJK-1 | 2 | 为阻旋式.进口电机，阻旋全封闭结构，探杆长度为 1000MM。 |
| 31 | 气动闸门 | 300\*300 | 1 | 为3MM钢板，插板为6MM钢板制作。耐磨尼龙轮滑 道，名牌气动元件。 |
| 32 | 出仓蛟龙 | 1 |  |  |
| 33 | 油脂添加系统(计量式) | 1 |  |
| 34 | 油脂添加系统管路 |  |
| 35 | 供气系统一套，储气罐2立方，管道管路等 | (11kw气泵一台)为螺杆式气泵，1立方储气罐。 |
| 36 | 强电控制系统，电柜2个、桥架、线管、蛇 皮管等走线设施 | 含电柜，做柜国标铜线。正太，天正德力西电器。 |
| 37 | 电线 | 国标铜线 |
| 38 | 安装用风管、溜管、变形管卡子接头 |  |
| 39 | 厂房内所有设备支架平台、维修平台、机 架等钢材铁板，所有设备平台等 |  |
| 40 | 油漆、标准件、密封件、焊条、气、乙炔 等辅助材料 |  |

**六、付款方式**

按合同约定

**七、售后服务要求**

 自验收合格之日起一年保修期。凡发生质量问题，中标人均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，中标人在接到通知后24小时到现场，如属质量问题，由中标人负责免费更换或维修(人为及不可抗拒自然灾害除外）。

**八、供应商资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、其他资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）提供2024年1月以来任意1个月缴纳税收的缴费凭据（打印件，加盖单位公章）；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）递交投标文件截止时间前在未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外），以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，提供网页截图并加盖公章；（5）法定代表人授权委托书和被授权人有效身份证（法定代表人直接参加的只须出示法定代表人身份证）；（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺或声明；（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；（8）不接受联合体投标。

**十、其他要求：/**

镇巴县小洋镇人民政府