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本次采购项目为信息化设备货物采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：
榆林职业技术学院艺术学院采购信息化设备货物项目，包含智能黑板、微机室、智慧校园电子班牌等，具体技术性能参数及数量如下：
	序号
	设备名称
	主要性能及技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。
2.中间区域显示屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果。在照度110KLUX环境下仍能正常工作。
3.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
4.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
6.采用电容触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。
7.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz（6GHz）频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
8.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。
9.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。
	3
	台

	
	
	
	
	

	2
	云管理主机
	CPU国产化CPU、C86架构、8核16线程、主频3.0GHz；内存配置容量≥64GB；内存类型≥DDR4内存；内存条配置数量，≥2；主板支持的CPU和内存情况，主板支持的1颗CPU和4个内存；固态盘数量，≥1个；固态存储容量，≥1TB；显卡类型，独立显卡；独立显卡显存容量，显存容量≥2GB
	1
	台

	3
	智能云教室管理平台
	支持教师办公桌面、学生教学机房桌面的统一融合管理。
2、支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询。
3、教师端支持一键将学生机开机、关机、重启、黑屏肃静、禁用 USB、禁用互联网等操作。
4、支持教师端一键发起随堂测试，测试类型包括全班答题，学生抢答，随机答题三种模式，题型支持包括选择题、判断题、问答题，支持针对选择题、判断题的自动判分，分组情况下自动记入小组分数。
	1
	套

	
	
	
	
	

	4
	教师终端
	CPU 规格，国产化C86架构，兆芯KX-U6780A，主频≥2.7GHz、核心≥8个；≥2*8GB DDR4 2666MHz 内存；内存规格，≥16GB；显示屏分辨率，≥1920x1080；存储功能，通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
	1
	台

	5
	学生终端
	CPU 规格，国产化C86架构，兆芯KX-U6780A，主频≥2.7GHz、核心≥8个；内存配置容量，≥8GB；主板集成模块，主板集成故障报警装置，可通过声音提示使用者当前故障状态；固态盘数量，≥1个；固态存储容量，≥256GB；显示屏分辨率，≥1920x1080。
	30
	台

	6
	国产操作系统
	操作系统支持多 CPU 架构，操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU；操作系统支持 CPU 内置功能，操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口；安装部署，操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络 等安装方式，操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等；
	31
	套

	7
	路由器
	1、转发性能≥4Mpps，内存≥1GB；
2、端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE（可切换WAN口）；
3、支持无线AC控制功能（≥8个AP管理）；
4、支持IPv4/IPv6，支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；
5、支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE；
6、支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份；
7、支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；
8、管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON。
	1
	台

	8
	交换机
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；
2、端口：≥48千兆电口+4千兆光口；
3、支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP；
4、支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN；
5、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速；
7、支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全；
8、支持端口防雷，防雷等级≥6KV；
9、支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录；
10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。
	1
	台

	9
	交换机
	1、交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps；
2、端口：≥24千兆电口+4千兆光口；
3、支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP；
4、支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN；
5、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速；
7、支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全；
8、支持端口防雷，防雷等级≥6KV；
9、支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录；
10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。
	1
	台

	10
	稳压电源
	三相自动交流稳压器，输入电压280V-430V，调整时间≤8S
	1
	台

	11
	接线板
	4插位接线板
	16
	个

	12
	电脑桌凳
	钢木结构双人位约1200*600*750mm（±1mm），台面采用约25mm厚中纤维板三胺双贴面板，厚度误差不超±1mm，颜色可选。四边2.0mmPVC封边，热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架约15mm*50mm*1.2mm（±1mm）矩形钢管，经模具折弯成口字型，内置约300mm*50mm*1.2mm网孔钢板焊接，桌架之间连接杆约25mm*50mm*1.2mm矩管，锯齿式卡扣，桌中间与桌面下部设有钢板冲压U型走线槽，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理。方凳规格：左右约340mm*前后约240mm*上下约450mm（±1mm），钢木结构，凳面为约25mm实木颗粒双贴面板，厚度误差不超±1mm，四边用约2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架约为30mm*30mm（±1mm）方管焊接，表面磷化喷涂处理。
	16
	张

	13
	网络机柜
	100*60*60cm（±1mm）网络机柜 
	1
	个

	14
	综合布线
	网线、电源线、线槽、线管、施工费
	1
	项

	15
	静电地板
	全钢凹凸面防静电地板‌：规格为600×600mm（±1mm），厚度≥30mm（凹面）、≥35mm（凸面）
	60
	㎡

	16
	智慧班牌
	电子班牌的显示屏≥21.5英寸，采用横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。
整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。
整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。
4.整机最大厚度不大于29mm。
5.整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。
6.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。
整机摄像头sensor支持宽动态，宽动态范围≥96dB。
8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。
9.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。
10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。
11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。
12.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。
13.整机支持外接门禁及串口接口。
14.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 9.0。
整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。
16.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。
支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。
	30
	根

	
	
	
	
	

	7
	智慧班牌管理平台
	整套应用系统基于互联网提供软件服务的应用模式开发，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。
2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级等层级进行定向信息推送；主题模板支持自定义班牌界面，可在后台自由搭配显示组件，满足个性化的展示需求，预置班级信息、课程表、考勤、新闻、公告、相册、倒数日、天气、视频、学生量化评价排名等不少于20种显示组件。
3.系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库，用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。
4.系统内置50+海报模板，支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。
5.系统支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人，用户进行信息发布时，需由指定用户审核后才可在设备上展示。
6.支持信息发布IP白名暈管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。
7.系统支持发布课程作息时间表，可按全校和年级层级进行分层执行。每天可执行不同的课程作息时间表，便于灵活管理教学作息时间。
8.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。
9.系统支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。
10.系统支持无线网络动态获取和静态网址手动切换，为学校进行网络设置提供多种选择；支持网络模式更改时验证管理员身份，防止学生误操作。 
 11.为保证数据安全，系统应采用云服务器部署，支持广域网操作和管理，即管理员可使用账号密码登录网站进行管理。   
	30
	套

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	其它
	网线、电源线、线槽、线管、施工等
	30
	套



