榆林职业技术学院艺术学院采购信息化设备货物项目，包含智能黑板、微机室、智慧校园电子班牌等，具体技术性能参数及数量如下：
	

	序号
	设备名称
	主要性能及技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。
2.中间区域显示屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果。
3.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
4.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
6.采用电容触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。
7.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz（6GHz）频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
8.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。
9.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。
10.在安卓系统环境下，可调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
11.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
12.整机具备≥6个物理按键，即电源开关键、OPS电脑开关键、主页、音量+/-、设置，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入windows系统等操作。
13.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 可设置≥10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。
14.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。
15.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
16.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
17.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
18.需具有独立非外扩展的接口：≥4路USB接口，≥1路Type-C接口，，≥1路AUDIO IN接口，≥3路HDMI接口，≥2路RJ45接口，≥1路RS-232接口。
	3
	台

	
	
	
	
	

	2
	云管理主机
	CPU国产化CPU、C86架构、海光Hygon 3350、8核16线程、主频3.0GHz；内存配置容量≥64GB；内存类型≥DDR4内存；内存条配置数量，≥2；主板支持的CPU和内存情况，主板支持的1颗CPU和4个内存；固态盘数量，≥1个；固态存储容量，≥1TB；显卡类型，独立显卡；独立显卡显存容量，显存容量≥2GB。
	1
	台

	3
	智能云教室管理平台
	1、 支持教师办公桌面、学生教学机房桌面的统一融合管理。
2、支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询。
3、教师端支持一键将学生机开机、关机、重启、黑屏肃静、禁用 USB、禁用互联网等操作。
4、支持教师端一键发起随堂测试，测试类型包括全班答题，学生抢答，随机答题三种模式，题型支持包括选择题、判断题、问答题，支持针对选择题、判断题的自动判分，分组情况下自动记入小组分数。
	1
	套

	
	
	
	
	

	4
	教师终端
	CPU 规格，国产化C86架构，兆芯KX-U6780A，主频≥2.7GHz、核心≥8个；≥2*8GB DDR4 2666MHz 内存；内存规格，≥16GB；显示屏分辨率，≥1920x1080；存储功能，通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
	1
	台

	5
	学生终端
	CPU 规格，国产化C86架构，兆芯KX-U6780A，主频≥2.7GHz、核心≥8个；内存配置容量，≥8GB；主板集成模块，主板集成故障报警装置，可通过声音提示使用者当前故障状态；固态盘数量，≥1个；固态存储容量，≥256GB；显示屏分辨率，≥1920x1080。
	30
	台

	6
	国产操作系统
	操作系统支持多 CPU 架构，操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU；操作系统支持 CPU 内置功能，操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口；安装部署，操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络 等安装方式，操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等；
	31
	套

	7
	路由器
	1、转发性能≥4Mpps，内存≥1GB；
2、端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE（可切换WAN口）；
3、支持无线AC控制功能（≥8个AP管理）；
4、支持IPv4/IPv6，支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；
5、支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE；
6、支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份；
7、支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；
8、管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON。
	1
	台

	8
	交换机
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；
2、端口：≥48千兆电口+4千兆光口；
3、支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP；
4、支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN；
5、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速；
7、支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全；
8、支持端口防雷，防雷等级≥6KV；
9、支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录；
10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。
	1
	台

	9
	交换机
	1、交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps；
2、端口：≥24千兆电口+4千兆光口；
3、支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP；
4、支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN；
5、支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；
6、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速；
7、支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全；
8、支持端口防雷，防雷等级≥6KV；
9、支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录；
10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。
	1
	台

	10
	稳压电源
	三相自动交流稳压器，输入电压280V-430V，调整时间≤8S
	1
	台

	11
	接线板
	4插位接线板
	16
	个

	12
	电脑桌凳
	钢木结构双人位约1200*600*750mm，台面采用约25mm厚中纤维板三胺双贴面板，厚度误差不超±1mm，颜色可选。四边2.0mmPVC封边，热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架约15mm*50mm*1.2mm矩形钢管，经模具折弯成口字型，内置约300mm*50mm*1.2mm网孔钢板焊接，桌架之间连接杆约25mm*50mm*1.2mm矩管，锯齿式卡扣，桌中间与桌面下部设有钢板冲压U型走线槽，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理。方凳规格：左右约340mm*前后约240mm*上下约450mm，钢木结构，凳面为约25mm实木颗粒双贴面板，厚度误差不超±1mm，四边用约2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架约为30mm*30mm方管焊接，表面磷化喷涂处理。

	16
	张

	13
	网络机柜
	100*60*60cm网络机柜 

	1
	个

	14
	综合布线
	网线、电源线、线槽、线管、施工费

	1
	项

	15
	静电地板
	全钢防静电地板‌：规格为600×600mm，厚度为30mm、35mm，
误差不超±1mm。

	60
	㎡

	16
	智慧班牌
	1.≥21.5英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持≥10点触控，分辨率支持≥1920x1080，显示比例≥16:9。
2.内置广角高清宽动态摄像头，可同时支持≥5人做人脸识别考勤签到。
3.内置≥1个读卡器，学生可佩带相应的终端卡片进行刷卡签到。
4.支持人脸录入。学生及教师面部信息进行上传、查看和删除；录入面部信息后由系统进行识别分析并标注为未录入、未同步、识别中、正常、重复、异常六种状态，对未识别的面部信息进行重新录入，避免出现考勤时无法识别的情况。
5.支持人脸考勤。可通过班牌终端查看班级学生未签、已签、请假以及迟到等考勤情况，支持学生请假、补签和提前签退。管理端可以针对不同年级设置不同的作息时间和考勤模板，到达指定考勤时间后班牌开启考勤任务。
6.支持展示班级宣言、班级课表、班级通知、班级相册、日常任务等班级信息，可进入二级界面查看详细内容。
7.支持展示通知公告、校园资讯、活动日程、校园风采、班级评比、学生荣誉以及特别表彰等校园信息，可进入二级界面查看详细内容。
8.支持上课模式，上课时自动切换至上课模式，班牌根据本班课表情况展示当堂课程信息。可在管理端进行相关项设置，按照课表设置提前进入或延后结束模式的时间。
9.支持考试模式，班牌根据已录入并发布的考试计划展示该教室考场的科目、监考、考生等相关信息。可在管理端进行相关项设置，按照考试计划设置提前进入或延后结束模式的时间。
10.支持信发模式，全屏播放风采图片、宣教视频，支持周期播放、连续播放、插播以及垫片播放等多种播放模式，可设置在线/离线播放、播放日期、播放时间、循环周期以及分组播放。
11.教师通过身份验证后可直接调用教室摄像机的实时监控视频画面，查看教室内学生上课情况。
12.支持页面设置，可分别显示校园页、班级页以及模式切换页。固定页面情况下，仅显示被固定的页而且该页面内功能可正常使用；不固定页面情况下，可进行页面轮播，支持设置开关、开始时间以及轮播间隙。
13.支持消息交流。通过身份验证后，学生可用班牌终端对老师及家长发来的消息进行实时回复，也可以主动向老师和家长发送消息，用于日常的即时沟通。
14.终端具有≥2个USB2.0，≥1个HDMI输出，≥1个RJ45，≥1个耳机口，≥1个TF卡槽。
	30
	根

	
	
	
	
	

	17
	智慧班牌管理平台
	1.支持时间、天气以及温度等信息显示。
2.支持班牌软件背景切换，班级教师可按班级偏好个性设置班牌背景风格。
3.支持课堂巡课功能，巡课教师在班牌认证身份后可直接在终端查看教室内摄像头拍摄的上课情况。
4.支持展示学校信息、学校通知、校园资讯、活动日程、校园风采以及校园荣誉墙。管理员及教师可在服务器后台与手机端上完成相关信息的发布和查看。
5.支持展示班级信息、班级课表、班级通知、班级相册、日常任务以及班级荣誉。管理员及教师可在服务器后台与手机端上完成相关信息的发布和查看。
6.支持上课模式、考试模式等多种模式切换。后台可对模式切换规则进行自定义设置，班牌屏幕将根据规则自动完成模式的切换与展示。
	30
	套

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	其它
	网线、电源线、线槽、线管、施工等
	30
	套
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