榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:拆除现有轻质隔墙 | m2 | 58.29 |  |  |
| 2 | 011710001001 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 3 |  |  |
| 3 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1. 门窗尺寸:拆除落地窗 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 011107002002 | 石材台阶（拆除） | 1. 20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 , 稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水）  3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层  4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）  5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1%  6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实  7. 素土夯实 | m2 | 10.6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011102003004 | 块料楼地面（卫生间）拆除 | 防滑地砖（300\*30 0mm米白色 ，花纹甲方自定） ， 厚度80mm：  1 、10厚防滑地砖通铺 ， 白水泥擦缝 ;  2 、撒素水泥面 (洒适量清水）；  3 、20厚1 :2.5水泥砂浆结合层（内掺5%建筑胶）；  4 、防水层： 2道防水设防 ，详见室内工程防水；  5 、50厚C20细石混凝土 ， 随打随抹平 , 散热管上皮最薄处>20厚；  6 、铺φ3@50双向钢丝网片 ，用专用塑料卡具与散热管绑牢；  7 、0.2厚薄空铝聚酯薄膜；  8 、最薄处30厚1 :3水泥砂浆找坡层，  随打随抹 ， 1%坡坡向地漏；  9 、80厚C20混凝土垫层；  10 、压实填土 ，压实系数不小于90% | m2 | 5.46 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011102003005 | 块料楼地面（办公室）拆除 | 地砖通铺（800\*80 0mm米白色 ，花纹甲方自定） ， 厚度80mm：  1 、10厚防滑地砖通铺 ， 白水泥擦缝 ;  2 、20厚1 :2.5水泥砂浆结合层（内掺5%建筑胶）；  3 、水泥浆一道 (内掺5%建筑胶）；  4 、50厚C20细石混凝土 ， 随打随抹平 , 散热管上皮最薄处>20厚；  5 、铺φ3@50双向钢丝网片 ，用专用塑料卡具与散热管绑牢；  6 、0.2厚薄空铝聚酯薄膜；  7 、现有楼板找平层。 | m2 | 19.86 |  |  |
| 7 | 011302001003 | 平面吊顶天棚（卫生间 ) 拆除 | 铝方板集成吊顶 (燃烧性能等级：A级） ，距地面净高3.4m：  1 、300\*300mm铝方板吊顶；  2 、与铝合金方板配套的专用龙骨与吊杆联结；  3 、 φ6钢筋吊杆 ，双向中距1200 ，板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓。 | m2 | 5.46 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 011302001004 | 平面吊顶天棚（其余吊顶）拆除 | 12mm厚防火纸面石膏板造型顶棚（燃烧性能等级：A级 ) :  1 、喷无机涂料二道（每道间隔2h） , 颜色见天花吊顶平面图；  2 、满刮2厚耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平；  3 、板材用自攻螺丝与龙骨固定 ， 中距≤200 ，螺钉距板边长边≥10 ，短边≥15；  4 、C型横撑龙骨，中距<1200 ，用挂插件与次龙骨联结 ;  5 、C型次龙骨 ， 中距400 ，用挂件与承载龙骨联结；  6 、C型主龙骨 ， 中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；  7 、 φ6钢筋吊杆，间距<1200 ， 吊杆上部与膨胀螺栓固定；  8 、现浇混凝土板底钻孔 ， 固定镀锌膨胀螺栓, 间距<12 00 。 | m2 | 162.02 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011203003004 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) 蒸压加气混凝土砌块拆除 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道设防 ，详见室内工程防水；  4 、蒸压加气混凝土砌块：  ①6厚1 :2.5水泥砂浆分层实抹平；  ②6厚1 ∶ 1:6水泥石灰膏砂浆罩面；  ③界面剂1道；  ④修补砂浆局部修补墙面 ，DP砂浆勾实接缝并拉毛 ，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 | m2 | 19.99 |  |  |
| 10 | 011203003005 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) KPI多孔砖拆除 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道设防 ，详见室内工程防水；  4 、新砌KPI多孔砖 :10厚DPM15砂浆( 1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 8.11 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 011203003006 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) GRC隔墙拆除 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道设防 ，详见室内工程防水；  4 、新砌GRC隔墙：  ①5厚1 :2.5水泥砂浆打底压实抹平；  ②贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层；  ③聚合物水泥砂浆修补墙面。 | m2 | 10.13 |  |  |
| 12 | 011201001003 | 墙 、柱面一般抹灰（拆除原有壁纸墙面至结构基层）蒸压加气混凝土砌块拆除 | 白色无机涂料（燃烧性能等级：A级 ) , 地面至顶板：  1 、 白色无机涂料 , 一底两面；  2 、3厚腻子分遍找平；  3 、蒸压加气混凝土砌块：  ①8厚DP M5砂浆打底并划出纹道；  ②界面剂1道；  ③修补砂浆局部修补墙面 ，DP砂浆勾实接缝并拉毛 ，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 | m2 | 214.75 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 011201001004 | 墙 、柱面一般抹灰（拆除原有壁纸墙面至结构基层）GRC隔墙拆除 | 白色无机涂料（燃烧性能等级：A级 ) , 地面至顶板：  1 、 白色无机涂料 , 一底两面；  2 、3厚腻子分遍找平；  3 、新砌GRC隔墙：  ①3厚底基防裂腻子分遍找平 ;  ②界面剂1道；  ③满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 , 用石膏粘结剂横向粘贴。 | m2 | 78.52 |  |  |
| 14 | 01B001 | 拆除广告牌 |  | m2 | 60 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种 、规格 、强度等级:KP1多孔砖  2.墙体厚度 : 120 | m3 | 1.03 |  |  |
| 16 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质 、厚度 :120厚GRC轻质隔墙 | m2 | 45.43 |  |  |
| 17 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌  2.混凝土强度等级 :C25 | m3 | 0.05 |  |  |
| 18 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌  2.混凝土强度等级 :C25 | m3 | 0.15 |  |  |
| 19 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HPB300 φ10以内 | t | 0.215 |  |  |
| 20 | 010401007001 | 零星砌砖  1.零星砌砖名称 、部位 :蹲台  2.砂浆强度等级 、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 0.5 |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011107002001 | 石材台阶 | 1. 20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 , 稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水）  3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层  4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）  5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1%  6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实  7. 素土夯实 | m2 | 9.65 |  |  |
| 22 | 010502027001 | 坡道 | 1. 20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 , 灌水泥浆擦缝  2. 素水泥面（洒适量清水）  3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层  4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）  5. 100（150） 厚C15混凝土  6. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实  7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 3.65 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 17 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 011102003001 | 块料楼地面（卫生间） | 防滑地砖（300\*30 0mm米白色 ，花纹甲方自定） ， 厚度80mm：  1.铺8-10厚地砖地面 ，干水泥擦缝  2.撒素水泥面(酒适量清水)  3.30厚1 ∶3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶）  4. 防水层： 2道1.5厚聚氨酯防水涂料 ;  5. 1:3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚 , 坡向地漏 ，一次抹平  6.60厚C15混凝土垫层  7.素土夯实 | m2 | 5.46 |  |  |
| 24 | 011102003002 | 块料楼地面（服务大厅 ) | 1 、清洗现状地砖地面 | m2 | 142.16 |  |  |
| 25 | 011102003003 | 块料楼地面（办公室） | 地砖通铺（800\*80 0mm米白色 ，花纹甲方自定） ， 厚度80mm：  1.铺6-10厚地砖地面 ，干水泥擦缝  2.5厚1 ∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)3.20厚1 ∶ 3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)  4.水泥浆一道(内掺建筑胶)  5.60厚C15混凝土垫层  6. 150厚1:6水泥土7.素土夯实 | m2 | 19.86 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 011105005001 | 木质踢脚线（所有房间 ) 蒸压加气混凝土砌块 | 浅灰色木纹直边地砖踢脚 ，（燃烧性能等级：A级）：  1 、100\*800mm ， 1 0厚地砖踢脚 ，DTG砂浆勾缝缝隙与地砖对齐；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、新砌蒸压加气混凝土砌块：  ①10厚DP M5砂浆打底并划出纹道；  ②喷湿墙面后 ， 界面剂1道； | m | 37.47 |  |  |
| 27 | 011105005002 | 木质踢脚线（所有房间 ) GRC隔墙 | 浅灰色木纹直边地砖踢脚 ，（燃烧性能等级：A级）：  1 、100\*800mm ， 1 0厚地砖踢脚 ，DTG砂浆勾缝缝隙与地砖对齐；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、新砌GRC隔墙：  ①10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 ;  ②满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 , 用石膏粘结剂横向粘贴。 | m | 10.9 |  |  |
|  |  | 顶棚 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（卫生间 ) | 铝方板集成吊顶 (燃烧性能等级：A级） ，距地面净高3.4m：  1 、300\*300mm铝方板吊顶；  2 、与铝合金方板配套的专用龙骨与吊杆联结；  3 、 φ6钢筋吊杆 ，双向中距1200 ，板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓。 | m2 | 5.46 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 29 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（其余吊顶） | 12mm厚防火纸面石膏板造型顶棚（燃烧性能等级：A级 ) :  1 、喷无机涂料二道（每道间隔2h） , 颜色见天花吊顶平面图；  2 、满刮2厚耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平；  3 、板材用自攻螺丝与龙骨固定 ， 中距≤200 ，螺钉距板边长边≥10 ，短边≥15；  4 、C型横撑龙骨，中距<1200 ，用挂插件与次龙骨联结 ;  5 、C型次龙骨 ， 中距400 ，用挂件与承载龙骨联结；  6 、C型主龙骨 ， 中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；  7 、 φ6钢筋吊杆，间距<1200 ， 吊杆上部与膨胀螺栓固定；  8 、现浇混凝土板底钻孔 ， 固定镀锌膨胀螺栓, 间距<12 00 。 | m2 | 162.02 |  |  |
|  |  | 内墙 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 011203003001 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) 蒸压加气混凝土砌块 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道1. 5厚聚氨酯防水涂料；  4 、蒸压加气混凝土砌块：  ①6厚1 :2.5水泥砂浆分层实抹平；  ②6厚1 ∶ 1:6水泥石灰膏砂浆罩面；  ③界面剂1道；  ④修补砂浆局部修补墙面 ，DP砂浆勾实接缝并拉毛 ，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 | m2 | 16.18 |  |  |
| 31 | 011203003002 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) KPI多孔砖 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道1. 5厚聚氨酯防水涂料；  4 、新砌KPI多孔砖 :10厚DPM15砂浆( 1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 6.56 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 011203003003 | 块料墙 、柱面（卫生间 ) GRC隔墙 | 300\*600mm亮光面砖（燃烧性能等级 ：A级）（颜色暂定为乳白色8格方砖 。 ）：  1 、10厚面砖（粘贴前需浸水2h以上 ) , 白水泥擦缝；  2 、5厚DTA砂浆粘结；  3 、防水层： 2道1. 5厚聚氨酯防水涂料；  4 、新砌GRC隔墙：  ①5厚1 :2.5水泥砂浆打底压实抹平；  ②贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层；  ③聚合物水泥砂浆修补墙面。 | m2 | 7.86 |  |  |
| 33 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰（其余内墙面）蒸压加气混凝土砌块 | 白色无机涂料（燃烧性能等级：A级 ) , 地面至顶板：  1 、 白色无机涂料 , 一底两面；  2 、3厚腻子分遍找平；  3 、蒸压加气混凝土砌块：  ①8厚DP M5砂浆打底并划出纹道；  ②界面剂1道；  ③修补砂浆局部修补墙面 ，DP砂浆勾实接缝并拉毛 ，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 | m2 | 173.84 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰（其余内墙面）GRC隔墙 | 白色无机涂料（燃烧性能等级：A级 ) , 地面至顶板：  1 、 白色无机涂料 , 一底两面；  2 、3厚腻子分遍找平；  3 、新砌GRC隔墙：  ①3厚底基防裂腻子分遍找平 ;  ②界面剂1道；  ③满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 , 用石膏粘结剂横向粘贴。 | m2 | 62.05 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 011203001001 | 石材墙 、柱面（便民服务大厅背景墙） | 大理石干挂石材墙面 ，地面至顶板：  1 、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬 , 表面用硅酮胶密封  2 、25-30厚石板开槽 ，插入到金属干挂件中  3 、L40x40x4横向角钢与竖向龙骨焊接 ，金属干挂件与横向角钢用螺栓固定  4 、8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接 ，竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应80 -100  5 、L50x50x5角钢固定件与在墙上膨胀螺栓连接  6 、在混凝土梁、  柱及现浇混凝土条带 、混凝土预制块上钻孔打入M8x80膨胀螺栓(双向间距由石材尺寸定)  7 、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平  8 、界面剂1道  9 、用修补砂浆局部修补墙面 ，DP砂浆勾实接缝并拉毛 , 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 45.05 |  |  |
|  |  | 其他装饰 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011205001001 | 墙 、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :50\*50方管框架,预埋板墙体焊接,外包30丝室外装饰铝塑板 | m2 | 20.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 17页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 37 | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 门洞口尺寸 :900  \*2200  2. 门类型:M0922  3. 门扇木材材质 :木质成品套装门  4. 门套材质 、规格 :50宽门套 | 樘 | 2 |  |  |
| 38 | 010801002003 | 木质门带套 | 1. 门洞口尺寸 :800  \*2200  2. 门类型:M0822  3. 门扇木材材质 :木质成品套装门  4. 门套材质 、规格 :50宽门套 | 樘 | 1 |  |  |
| 39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸 :706 0\*3900  2. 门类型:M7039  3.玻璃品种 、厚度 :100系列肯德基门（12mm厚的单层钢化玻璃） | 樘 | 1 |  |  |
| 40 | 01B002 | 新建街道广告牌 | 1.广告牌材质为铝单板 ，专业厂家定做。 | m2 | 67 |  |  |
| 41 | 011508001001 | 美术字 | 1.字体规格:400高的字体 | 个 | 6 |  |  |
| 42 | 011508001002 | 美术字 | 1.字体规格:800高的字体 | 个 | 8 |  |  |
| 43 | 010810001001 | 窗帘 | 1 、办公室的窗户设有窗帘, 窗帘为布艺窗帘,做法详见陕09J04-2,P13 3-⑨/⑩ | m2 | 22.13 |  |  |
| 44 | 011501004001 | 成品柜 、架 、台 | 1.名称:成品定制实木柜体台面为石材 | m2 | 14.44 |  |  |
| 45 | 011501004002 | 成品柜 、架 、台 | 1.名称:成品定制实木柜体 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种 、规格 : 白色仿花岗石落地盥洗台高0.5m | m2 | 0.66 |  |  |
| 47 | 011207003001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格:胶合板隔断  2. 图集:陕09J05- 24/3 | m2 | 5.6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17页

|  |  |
| --- | --- |
| 合 计 |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001005 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:钢管  3.规格 :SC40  4.配置形式:暗配 | m | 60 |  |  |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:钢管  3.规格 :SC20  4.配置形式 : 明配 | m | 26.88 |  |  |
| 3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:钢管  3.规格 :SC20  4.配置形式:暗配 | m | 21.7 |  |  |
| 4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC20  4.配置形式 : 明配 | m | 214.76 |  |  |
| 5 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC20  4.配置形式:暗配 | m | 60.3 |  |  |
| 6 | 031301001001 | 剔堵槽 、沟 | 1.剔堵槽 、沟 | m | 83.5 |  |  |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆  2.规格:WDZ-YJY2 2-5x10  3.敷设方式:综合考虑 | m | 60 |  |  |
| 8 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头  2.规格:WDZ-YJY2 2-5x10 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:WDZ-BYJ2 .5 | m | 421.33 |  |  |
| 10 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:WDZ-BYJ4 | m | 500.56 |  |  |
| 11 | 030412003004 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:WDZN-BYJ 4 | m | 15.46 |  |  |
| 12 | 030412003003 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:WDZN-RYJ S-2X2.5 | m | 46.72 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED长条灯80w  2.规格 : 100\*1200 mm  3.安装形式:距地3 .4m | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯3w | 套 | 22 |  |  |
| 15 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 5w/m | m | 54.36 |  |  |
| 16 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称 : 白色软膜灯天花吊顶 60w  2.安装形式:吸顶 | 套 | 12 |  |  |
| 17 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘平板灯 15w  2.规格 :300\*300  3.安装形式:吸顶 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯  2.安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯  2.安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)  2.安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |
| 21 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:单联开关 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 030413012002 | 开关 、按钮 | 1.名称:双联开关 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 030413012004 | 开关 、按钮 | 1.名称 : 四联开关 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 030413012005 | 开关 、按钮 | 1.名称:双联双控开关 | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 | 套 | 31 |  |  |
| 26 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭插座 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 3 |  |  |
| 28 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 46 |  |  |
| 29 | 030412005002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座 )盒 | 个 | 41 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:普通照明总箱 AL  2.规格 :600\*800\* 180  3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源配电箱ALEE  2.规格 :450\*500\* 200 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 030410007001 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称:等电位端子箱-MEB | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030412001006 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC20  4.配置形式 : 明配 | m | 94.04 |  |  |
| 34 | 030412001007 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC20  4.配置形式:暗配 | m | 22 |  |  |
| 35 | 030412001008 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC25  4.配置形式 : 明配 | m | 79.01 |  |  |
| 36 | 030412001009 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:塑料管  3.规格:PC25  4.配置形式:暗配 | m | 7.2 |  |  |
| 37 | 031301001002 | 剔堵槽 、沟 | 1.剔堵槽 、沟 | m | 29.2 |  |  |
| 38 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 | m | 288.47 |  |  |
| 39 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称 : 电话插座 | 个 | 9 |  |  |
| 40 | 030502002002 | 弱电插座 | 1.名称:信息插座 | 个 | 11 |  |  |
| 41 | 030501021001 | 无线设备 | 1.名称:无线接入点 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 030506009001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球彩色摄像机  2.安装方式:吸顶 | 台 | 4 |  |  |
| 43 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 44 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:监控交换机8口 | 台 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 45 | 030412005003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 26 |  |  |
| 46 | 030502001001 | 光缆分纤箱 、光缆交接箱 、分线接线箱 | 1.名称:弱电前端箱(OA1) | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 030506015001 | 监视设备 | 1.名称:监控设备 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 030505018001 | 显示设备 | 1.名称:便民服务大厅LED显示屏  2.规格 : 14\*0.4米 | m2 | 5.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:JDG管  3.规格:JDG20  4.配置形式 : 明配 | m | 103.89 |  |  |
| 2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 : 电气配管  2.材质:JDG管  3.规格:JDG20  4.配置形式:暗配 | m | 141.8 |  |  |
| 3 | 031301001001 | 剔堵槽 、沟 | 1.剔堵槽 、沟 | m | 21.8 |  |  |
| 4 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:NH-BYJ2. 5 | m | 127.01 |  |  |
| 5 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 : 电气配线  2.规格:ZR-RYJS- 2X1.5 | m | 223.59 |  |  |
| 6 | 030905004001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 030905010001 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 030905009001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式火警扬声器 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 030905004002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 030905010002 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 16 |  |  |
| 14 | 030905011001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 030911001001 | 自动报警系统调试 | 1. 点数 : 16 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管  2.规格:DN32  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗洗  5.安装部位:室内  6.介质:采暖热水 | m | 20 |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗洗  5.安装部位:室内  6.介质:采暖热水 | m | 63.7 |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管  2.规格:DN20  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗洗  5.安装部位:室内  6.介质:采暖热水 | m | 31.22 |  |  |
| 4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数 、漆膜厚度:除锈后,刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍。 | m2 | 11.99 |  |  |
| 5 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.型号:铜铝复合柱翼型散热器 6片2.规格:TLZY9-8A /X-1.0(中心距 :6 00mm),每片标准散热量125W/P( ΔT= 52 °C) | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.型号:铜铝复合柱翼型散热器 20片  2.规格:TLZY9-8A /X-1.0(中心距 :6 00mm),每片标准散热量125W/P( ΔT= 52 °C) | 组 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.型号:铜铝复合柱翼型散热器 22片  2.规格:TLZY9-8A /X-1.0(中心距 :6 00mm),每片标准散热量125W/P( ΔT= 52 °C) | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀  2.规格 、压力等级 :DN32 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀  2.规格 、压力等级 :DN20 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:高阻力恒温控制阀  2.规格 、压力等级 :DN20 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 031007001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装  2.材质:角钢  3.手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍 | kg | 31.37 |  |  |
| 12 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-通风工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:卫生间风管  2.规格 : φ 120 | m | 1.02 |  |  |
| 2 | 030703001001 | 风阀 | 1.名称:70℃防火阀  2.规格 : φ 120 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 030703003001 | 风口 、散流器 | 1.名称:铝合金百叶窗  2.规格 : 150\*150 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称 : 吊顶式通风器 BLD-420  2.规格:风量 :420m 3/h 功率 :0.30KW风压 : 160Pa 自带止回阀 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030705001001 | 通风空调工程检测 、调试 | 1.风系统功能调试 :通风空调工程检测 、调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-空调工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 空调风工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.材质:纤维增强镁质风管MFR5普通保温型  2.形状:矩形  3.规格:长边长(mm ) ≤1000 | m2 | 22.08 |  |  |
| 2 | 030703006001 | 柔性接口及伸缩节 | 1.名称:风管软接头  2.材质:软管 | m2 | 3.2 |  |  |
| 3 | 030703003001 | 风口 、散流器 | 1.名称:散流器  2.规格 :250x250 | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 030703003002 | 风口 、散流器 | 1.名称 : 回风口(带过滤器)  2.规格 :600x400 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 030703003003 | 风口 、散流器 | 1.名称 : 回风口(带过滤器)  2.规格 :450x400 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 030701007001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-68WA  2.规格:高档风量 ： 680m3/h 机外余压： 50Pa 电源： 2 20V 电机功率： 62  (85)W | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 030701007002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管FP-51WA  2.规格:高档风量 ： 510m3/h 机外余压： 50Pa 电源： 2 20V 电机功率： 51  (66)W | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 030705001001 | 通风空调工程检测 、调试 | 1.风系统功能调试 :空调工程检测、  调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 空调水工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管  2.规格:DN40  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗  5.安装部位:室内  6.介质:空调水 | m | 46.96 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-空调工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 3 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管  2.规格:DN32  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗  5.安装部位:室内  6.介质:空调水 | m | 11 |  |  |
| 11 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗  5.安装部位:室内  6.介质:空调水 | m | 28.75 |  |  |
| 12 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管  2.规格:DN32  3.连接形式:螺纹连接  4.安装部位:室内  5.介质:冷凝水 | m | 9.54 |  |  |
| 13 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接  4.安装部位:室内  5.介质:冷凝水 | m | 22.28 |  |  |
| 14 | 031207002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种 :柔性泡沫橡塑 | m3 | 0.82 |  |  |
| 15 | 031007001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装  2.材质:角钢  3.手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍 | kg | 29.04 |  |  |
| 16 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型 : 自动排气阀  2.规格 、压力等级 :DN25 | 个 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-空调工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 3 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀  2.规格 、压力等级 :DN25 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR管  2.规格:De25  3.连接形式:热熔连接  4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗  5.安装部位:室内  6.介质:给水 | m | 12.4 |  |  |
| 2 | 031301006001 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡  2.规格:DN20 | 套 | 18 |  |  |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀  2.规格 、压力等级 :DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031003016001 | 水龙头 | 1.规格:水龙头 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管  2.规格:De110  3.连接形式:承插胶圈柔性连接  4.安装部位:室内  5.介质:污水 | m | 8.48 |  |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管  2.规格:De50  3.连接形式:承插胶圈柔性连接  4.安装部位:室内  5.介质:污水 | m | 4.22 |  |  |
| 7 | 031301006002 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡  2.规格:DN100 | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 031301006003 | 成品支架 | 1.名称:成品管卡  2.规格:DN50 | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 031003017001 | 地漏 | 1.规格:地漏 De50 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆  2.含水龙头等附件 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器  2.含冲洗阀等附件 | 组 | 2 |  |  |
| 12 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:成品拖布池 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 消火栓管道 | 1.安装部位:室内  2.材质:热浸镀锌钢管  3.规格:DN65  4.连接形式:螺纹连接  5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 | m | 28.88 |  |  |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:蝶阀  2.规格 、压力等级 :DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带自救式消防卷盘组合式消防柜（含灭火器）  2.型号 、规格 : 180 0\*700\*160 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 031007001002 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装  2.材质:角钢  3.手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍 | kg | 12.13 |  |  |
| 5 | 030911008001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 自喷工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030901001001 | 喷淋管道 | 1.安装部位:室内  2.材质:热浸镀锌钢管  3.规格:DN50  4.连接形式:螺纹连接  5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 | m | 6.3 |  |  |
| 7 | 030901001002 | 喷淋管道 | 1.安装部位:室内  2.材质:热浸镀锌钢管  3.规格:DN40  4.连接形式:螺纹连接  5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 | m | 3.15 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

便民服务大厅维修项目-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 030901001003 | 喷淋管道 | 1.安装部位:室内  2.材质:热浸镀锌钢管  3.规格:DN32  4.连接形式:螺纹连接  5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 | m | 27.55 |  |  |
| 9 | 030901001004 | 喷淋管道 | 1.安装部位:室内  2.材质:热浸镀锌钢管  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接  5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 | m | 27.29 |  |  |
| 10 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位 : 吊顶  2.材质 、型号 、规格:喷头 | 个 | 22 |  |  |
| 11 | 031007001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装  2.材质:角钢  3.手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍,刷银粉漆两遍 | kg | 17.26 |  |  |
| 12 | 030901019001 | 水灭火系统管道调试 | 1.系统形式:水灭火系统管道调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |