**采购需求**

本次采购项目为神木市杨家城保护开发中心麟州故城核心区防护项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程  数量 |
|  | 围网 |  |  |
| 1 | 混凝土基础 1.规格:围网方桩400mm\*400mm\*700mm、500mm\*500mm\*850mm 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C15 | m3 | 277.81 |
| 2 | 钢筋 1.材质:基础底座下部预埋非预应力钢筋 2.基础尺寸:500mm\*500mm\*850mm 3.规格:1Ф16，单根长度300mm | t | 0.201 |
| 3 | 方形防护桩 1.规格:80mm\*80mm\*2150mm 2.材质:热镀锌方钢管，绿色喷塑，壁厚4mm | t | 52.281 |
| 4 | 矩形柱 1.柱高度:150mm\*150mm\*3mm钢管内C15混凝土灌芯 | m3 | 17.22 |
| 5 | 围网施工时部分冲沟填埋、人为开挖区域灰土夯实 1.2:8灰土夯实 | m3 | 2000 |
|  | 界桩 |  |  |
| 6 | 混凝土基础 1.规格:界桩基础400mm\*400mm\*400mm，垫层600mm\*600mm\*150mm灰土 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 | m3 | 14.59 |
| 7 | 灰土垫层 1.土壤类别:3：7灰土 2.600mm\*600mm\*150mm，压实系数不得低于0.94 | m3 | 12.31 |
| 8 | 隔离围栏网片安装（规格:Φ4.5mm热镀锌钢丝网绿色喷塑，网眼150mm\*70mm，规格：1.93米\*1.2米/片） | 米 | 3988 |
| 9 | 1.6mm厚宣传标语装饰腰带（带喷字） 1.规格：2000mm\*300mm 2.材质：热镀锌铁皮绿色喷塑 3.包含二次喷绘标语与图标 4.包含运输费用 | 片 | 84 |
| 10 | 人工野外二次倒运 | 公里 | 2.5 |
| 11 | 深度碳化木说明牌 1.材质:防腐木 2.规格尺寸:整体框架2000mm\*1700mm\*150mm，防腐木牌1000mm\*1000mm\*50mm 3.包含运输、人工二次搬运和安装 | 个 | 14 |
| 12 | 界桩人工开挖石方(0.5m\*0.5m\*0.4m) | m3 | 228 |
| 13 | 界桩 1.材质:白色方解石 2.尺寸:150mm\*150mm\*850mm 3.包含运输、人工二次搬运和安装 | 块 | 228 |