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本次采购项目为 神木市贺家川镇人民政府刘家湾村井坬组民俗风貌打造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	1#窑洞
	
	

	
	地面
	
	

	1
	块料楼地面
1.240X120X60青砖铺地
2.30厚干硬性白灰砂浆座底
3.300厚3:7灰土夯实,压实系数不小于0.94
4.素土夯实
5.拆除清理拆除平整室内地面
	m2
	235.8

	2
	块料楼地面
1.拆除旧窑洞水泥砂浆地面
	m2
	235.8

	
	内墙面
	
	

	3
	墙面一般抹灰�
1.涂料乳胶漆
2.5厚1∶0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平
3.8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光
4.刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）
	m2
	636.84

	
	外墙面
	
	

	4
	抹灰面油漆
1.清理原有基层
2.9厚水泥砂浆找平
3.辊、刷或喷底层涂料
4.喷主层真石漆涂料
5.真石漆涂料饰面涂料（透明）
6.真石漆涂饰第二遍面层涂料
	m2
	4.2

	
	门窗
	
	

	5
	拆除原有破损木质门联窗
	套
	8

	6
	木质门联窗�
1.木质手工掏花窗（仿革命时期）
	m2
	100.02

	
	窗台
	
	

	7
	石材窗台板
	m
	16.55

	8
	石基础
1.100厚3:7灰土垫层
2.毛石基础
	m3
	8.28

	
	钢筋加固
	
	

	9
	现浇混凝土钢筋
	t
	8.961

	10
	现浇混凝土钢筋
	t
	0.806

	11
	独立基础�
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	23.04

	
	屋面维修
	
	

	12
	屋面卷材防水
1.混凝土整体保护层（40厚C20细石混凝土，配∅6@150双向钢筋）
	m2
	372.69
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	2#窑洞
	
	

	1
	抹灰面油漆--真石漆
1.罩面涂料一层
2.涂饰第二遍面层涂料（透明）
3.涂饰面层涂料（透明）
4.喷主层涂料
5.辊、刷或喷底层涂料
6.填补缝隙、局部腻子
	m2
	105.9
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	3#窑洞
	
	

	
	地面
	
	

	1
	块料楼地面
1.240X120X60青砖铺地
2.30厚干硬性白灰砂浆座底
3.300厚3:7灰土夯实,压实系数不小于0.94
4.素土夯实
5.拆除清理拆除平整室内地面
	m2
	109

	2
	块料楼地面
1.拆除旧窑洞水泥砂浆地面
	m2
	109

	
	内墙面
	
	

	3
	墙面一般抹灰�
1.涂料乳胶漆
2.5厚1∶0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平
3.8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光
4.刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）
	m2
	300.65

	
	门窗
	
	

	4
	拆除原有破损木质门联窗
	套
	7

	5
	木质门联窗�
1.木质手工掏花窗（仿革命时期）
	m2
	78.48

	
	窗台
	
	

	6
	石材窗台板
	m
	13.98

	7
	石基础
1.100厚3:7灰土垫层
2.毛石基础
	m3
	6.99

	
	钢筋加固
	
	

	8
	现浇混凝土钢筋
	t
	5.104

	9
	现浇混凝土钢筋
	t
	0.42

	10
	独立基础�
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	20.16

	
	屋面维修
	
	

	11
	屋面卷材防水
1.混凝土整体保护层（40厚C20细石混凝土，配∅6@150双向钢筋）
2.10厚砂浆隔离层
3.3+3SBS防水卷材
4.20厚1:3水泥砂浆找平层
5.120厚钢筋混凝土板∰8@100单排双向
6.30厚C25混凝土垫层
7.1:6炉渣找坡
	m2
	170.5
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	4#窑洞
	
	

	
	地面
	
	

	1
	块料楼地面
1.240X120X60青砖铺地
2.30厚干硬性白灰砂浆座底
3.300厚3:7灰土夯实,压实系数不小于0.94
4.素土夯实
5.拆除清理拆除平整室内地面
	m2
	119

	2
	块料楼地面
1.拆除旧窑洞水泥砂浆地面
	m2
	119

	
	内墙面
	
	

	3
	墙面一般抹灰�
1.涂料乳胶漆
2.5厚1∶0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平
3.8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光
4.刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）
	m2
	300.73

	
	门窗
	
	

	4
	拆除原有破损木质门联窗
	套
	4

	5
	木质门联窗�
1.木质手工掏花窗（仿革命时期）
	m2
	50.4

	
	窗台
	
	

	6
	石材窗台板
	m
	8.96

	7
	石基础
1.100厚3:7灰土垫层
2.毛石基础
	m3
	7.17

	
	钢筋加固
	
	

	8
	现浇混凝土钢筋
	t
	4.958

	9
	现浇混凝土钢筋
	t
	0.28

	10
	独立基础�
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	11.52

	
	屋面维修
	
	

	11
	屋面卷材防水
1.混凝土整体保护层（40厚C20细石混凝土，配∅6@150双向钢筋）
2.10厚砂浆隔离层
3.3+3SBS防水卷材
4.20厚1:3水泥砂浆找平层
5.120厚钢筋混凝土板∰8@100单排双向
6.30厚C25混凝土垫层
7.1:6炉渣找坡
	m2
	163.31
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	混凝土路面
	
	

	1
	水泥混凝土
1.120厚C25混凝土，按4米分仓挑格浇筑(沥青麻絮填缝)
2.300厚天然级配砂石（全费用综合单价）
3.素土夯实，压实度≥93%
	m2
	326

	
	砖地面铺装
	
	

	2
	人行道块料铺设
1.240红砖，石灰粗砂灌缝，洒水封缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.300厚3:7灰土
4.素土夯实，压实度≥93%
	m2
	26.2

	
	花篮墙（L=163.2m）
	
	

	3
	空花墙
	m3
	28.2

	
	拆除
	
	

	4
	拆除旱厕
	m2
	5.25

	5
	沙砾石
	m2
	326

	6
	拆除砖路面
	m2
	2.5
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	灯具、开关、插座
	
	

	1
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:普通吸顶灯，24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	18

	2
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	8

	3
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相五孔插座,AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	51

	4
	电气配管--室外�
1.名称:PE80
	m
	50

	5
	电力电缆�--室外
1.型号:YJV22-4*25+1*16
2.敷设方式:水平敷设
3.电缆头
	m
	50

	
	配线配管
	
	

	6
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	354.16

	7
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	508.51

	8
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-10
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
	m
	197.01
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	
	

	9
	电气配管�
1.名称:PE管
2.规格:40
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	64.7

	10
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG20
	m
	152.5

	11
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG16
	m
	104.8

	
	配电箱
	
	

	12
	配电箱
1.名称：HX照明配电箱
2.规格：340*230*120
3.安装方式：距地1.8m
	台
	8

	13
	配电箱
1.名称：ALZ照明配电箱
2.规格：670*798*132
3.安装方式：距地1.8m
	台
	1

	14
	强弱电手孔井
	座
	4
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	灯具、开关、插座
	
	

	1
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:普通吸顶灯，24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	7

	2
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	7

	3
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相五孔插座,AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	28

	4
	电气配管--室外�
1.名称:PE80
	m
	70

	5
	电力电缆�--室外
1.型号:YJV22-4*25+1*16
2.敷设方式:水平敷设
3.电缆头
	m
	70

	
	配线配管
	
	

	6
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	227.3

	7
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	286.5

	8
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-10
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
	m
	177.2
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	
	

	9
	电气配管�
1.名称:PE管
2.规格:40
3.配置形式及部位:暗敷
	m
	57

	10
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG20
	m
	90.2

	11
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG16
	m
	70.5

	
	配电箱
	
	

	12
	配电箱
1.名称：HX照明配电箱
2.规格：340*230*120
3.安装方式：距地1.8m
	台
	7

	13
	配电箱
1.名称：ALZ照明配电箱
2.规格：670*798*132
3.安装方式：距地1.8m
	台
	1

	14
	强弱电手孔井
	座
	4

	
	
	
	






	
	

	工程名称：4#窑洞-电气
	专业：机械设备安装工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	灯具、开关、插座
	
	

	1
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:普通吸顶灯，24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	8

	2
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	4

	3
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相五孔插座,AC250,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	套
	24

	
	配线配管
	
	

	4
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	152.7

	5
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	232

	6
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:BV-10
3.敷设部位或线制:砖混凝土结构
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	105

	7
	电气配管�
1.名称:PE管
2.规格:40
	m
	32
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	3.配置形式及部位:暗敷
	
	

	8
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG20
	m
	71.5

	9
	电气配管�
[项目特征]
1.规格:JDG16
	m
	46

	10
	电气配管--室外�
1.名称:PE65
	m
	120

	11
	电力电缆�--室外
1.型号:YJV22-5*16
2.敷设方式:水平敷设
3.电缆头
	m
	120

	
	配电箱
	
	

	12
	配电箱
1.名称：HX照明配电箱
2.规格：340*230*120
3.安装方式：距地1.8m
	台
	4

	13
	配电箱
1.名称：ALZ照明配电箱
2.规格：670*798*132
3.安装方式：距地1.8m
	台
	1

	14
	强弱电手孔井
	座
	4
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