**采购需求**

本次采购项目为神木市店塔镇人民政府崇勋大街北段街道改造施工工程供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单**

1.工程名称：店塔镇1号楼夜景照明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 一、灯具设备 |  |  |
| 1 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED瓦楞灯2.型号:尺寸：175\*34\*105MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功率：6W输入电压：DC24V材质：优质铝材+PC防水等级：IP65 质保：三年[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8786 |
| 2 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED线条灯2.规格:尺寸：29\*28\*1000MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功 率：12W电 压：DC24V 材质：优质铝+钢化玻璃防水等级：IP67 质保：三年[工作内容]1.安装 | 套 | 980 |
| 3 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED线条灯2.规格:尺寸：29\*28\*500MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功 率：6W电 压：DC24V 材质：优质铝+钢化玻璃防水等级：IP67 质保：三年[工作内容]1.安装 | 套 | 280 |
| 4 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED线条灯2.规格:尺寸：29\*28\*500MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功 率：4W电 压：DC24V  | 套 | 430 |
|  | 材质：优质铝+钢化玻璃防水等级：IP67 质保：三年[工作内容]1.安装 |  |  |
| 5 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED洗墙灯2.规格:尺寸：40\*23\*1000MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功率：24W输入电压：DC24V材质：优质铝材+钢化玻璃防水等级：IP65 质保：三年[工作内容]1.安装 | 套 | 980 |
| 6 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED洗墙灯2.规格:尺寸：40\*23\*500MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功率：12W输入电压：DC24V材质：优质铝材+钢化玻璃防水等级：IP65 质保：三年[工作内容]1.安装 | 套 | 280 |
| 7 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED洗墙灯2.规格:尺寸：40\*23\*300MM发光颜色：黄光光源芯片：晶元功率：8W输入电压：DC24V材质：优质铝材+钢化玻璃防水等级：IP65 质保：三年[工作内容]1.安装 | 套 | 330 |
| 8 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED轮胎射灯2.规格:尺寸：面径130MM发光颜色：黄光 | 套 | 420 |
|  | 光源芯片：晶元功 率：40W电 压：DC24V 材质：优质铝+钢化玻璃 防水等级：IP65 质保：三年[工作内容]1.安装 |  |  |
|  | 二、管线配材 |  |  |
| 9 | 配电箱[项目特征]1.名称:配电箱2.安装方式:壁装3.规格:非标定制[工作内容]1.箱体安装 | 台 | 7 |
| 10 | 配电箱[项目特征]1.名称:主配电箱2.安装方式:壁装3.规格:非标定制[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 11 | 开关电源[项目特征]1.名称:开关电源（防雨型）2.规格:DC24V/400W[工程内容]1.开关电源安装 | 台 | 357 |
| 12 | 控制系统[项目特征]1.名称:控制系统2.规格:主控[工作内容]1.本体安装2.系统软件安装3.单体调整 | 台 | 1 |
| 13 | 控制系统[项目特征]1.名称:控制系统2.规格:分控[工作内容]1.本体安装2.系统软件安装3.单体调整 | 台 | 20 |
| 14 | 电气配线[项目特征] | m | 2000 |
|  | 1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:485信号线[工作内容]1.配线2.管内穿线 |  |  |
| 15 | 电力电缆[项目特征]1.型号:WDZ-YJV\_5\*10[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 800 |
| 16 | 电力电缆[项目特征]1.型号:WDZ-YJV\_3\*4[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 1500 |
| 17 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:RVV3\*2.5[工作内容]1.配线2.管内穿线 | m |  |
| 18 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:RVV2\*2.5[工作内容]1.配线2.管内穿线 | m | 6000 |
| 19 | 铝合金桥架[项目特征]1.名称:线槽2.规格:CT（50+50）\*100[工程内容]1.安装 | m | 2180 |

2.工程名称：和谐东路人行道铺装及拆除工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除原人行道水泥砖及其基层拆除 | m2 | 707.93 |
| 2 | 拆除侧缘石 | m | 111.65 |
|  | 新做工程 |  |  |
| 3 | 人行道块料铺设1.30厚荔枝面花岗岩,规格尺寸详见平面图2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层3.100厚混凝土垫层4.夯实基础5.开挖至浇筑混凝土深度 | m2 | 685.43 |
| 4 | 路牙铺设1.路牙材料种类、规格:花岗石 | m | 111.65 |
| 5 | 树池砌筑1.1.2m\*1.2m | 个 | 10 |
| 6 | 垃圾外运290.89m3 | m3 | 290.89 |
| 7 | 拆除路面基层707.93m2 | m2 | 707.93 |
| 8 | 树池砌筑10个1.1.2m\*1.2m | 个 | 10 |

3.工程名称：农贸市场里二层楼改造工程-不含门窗

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |
| 1 | 拆除原石材台阶面 | m2 | 113.22 |
| 2 | 清理原有墙面 | m2 | 990.77 |
|  | 新做 |  |  |
| 3 | 石材台阶面1.垫层材料种类、厚度:100厚c15混凝土2.粘结层材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚花岗岩 | m2 | 113.22 |
| 4 | 瓦屋面1.名称：青色轻钢树脂仿古瓦（专业厂家二次设计） | m2 | 235.7083 |
| 5 | 钢支撑 | t | 2.164 |
| 6 | 檐口附件滴水猫头1.青色轻钢树脂仿古瓦 | m | 95.5 |
| 7 | 正脊 | m | 93.9 |
| 8 | GRC垂柱-参照店塔招标价1.名称:GRC垂柱（专业厂家二次设计）2.高度:1.47m | 个 | 3 |
| 9 | 刷喷涂料部位：GRC垂柱1.GRC垂柱外喷咖色仿木真石漆 | m2 | 4.83 |
| 10 | 拆除墙面原装饰品牌匾1.材质:原装饰品牌匾 | m2 | 14.05 |
| 11 | 新做GRC 牌匾 | m2 | 14.05 |
| 12 | 刷喷涂料部位：GRC牌匾1.GRC牌匾外喷咖色仿木真石漆 | m2 | 14.05 |
| 13 | GRC装饰构件 | m2 | 343.8 |
| 14 | 刷喷涂料部位：GRC装饰构件1.GRC装饰构件外喷咖色仿木真石漆 | m2 | 343.8 |
| 15 | 墙面一般抹灰-外墙-做法：1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛3. 刷聚合物水泥砂浆一遍整平3.5厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛4.现状墙体建筑做法拆除至基层（基层墙体应平整坚实） | m2 | 990.77 |
| 16 | 外墙真石漆 外墙1做法：05J909 外墙13D+外涂5a1.涂饰面层涂料两遍（透明）（墙面分格条宽8mm）2.喷刷主层涂料（薄质）3.喷或滚刷底层涂料 | m2 | 990.77 |
| 17 | 清理垃圾外运 | 项 | 1 |
| 18 | 拆除墙面原装饰品牌匾 | m3 | 14.05 |
| 19 | 新做GRC 牌匾 | m2 | 14.05 |
| 20 | GRC装饰构件 | m2 | 343.8 |
| 21 | GRC垂柱1.47m | 个 | 3 |

4.工程名称：新悦宾馆改造改造工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |
| 1 | 拆除原石材台阶面 | m2 | 22.56 |
| 2 | 清理原有墙面 | m2 | 1208.07 |
| 3 | 拆除原有铝合金门 | 樘 | 4 |
|  | 新做 |  |  |
| 4 | 石材台阶面1.垫层材料种类、厚度:100厚c15混凝土2.粘结层材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚浅灰色荔枝面花岗岩 | m2 | 22.56 |
| 5 | 瓦屋面1.名称：青色轻钢树脂仿古瓦（专业厂家二次设计） | m2 | 236.30566 |
| 6 | 钢支撑 | t | 1.983 |
| 7 | 檐口附件滴水猫头1.青色轻钢树脂仿古瓦 | m | 95.8 |
| 8 | 正脊 | m | 86.6 |
| 9 | GRC装饰构件 | m2 | 311.76 |
| 10 | 刷喷涂料部位：GRC装饰构件1.GRC装饰构件外喷咖色仿木真石漆 | m2 | 311.76 |
| 11 | 墙面一般抹灰-外墙-做法：1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛3. 刷聚合物水泥砂浆一遍整平3.5厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛4.现状墙体建筑做法拆除至基层（基层墙体应平整坚实） | m2 | 1208.07 |
| 12 | 外墙真石漆 外墙1做法：05J909 外墙13D+外涂5a1.涂饰面层涂料两遍（透明）（墙面分格条宽8mm）2.喷刷主层涂料（薄质）3.喷或滚刷底层涂料 | m2 | 1208.07 |
| 13 | 金属地弹门1.门类型:肯德基门 | m2 | 48.9 |
| 14 | 清理垃圾外运 | 项 | 1 |
| 15 | 原墙面欧式花雕全部拆除60m2 | m2 | 60 |
| 16 | GRC装饰构件311.76m2 | m2 | 311.76 |