**采购需求**

本次采购项目为神木市杨家城保护开发中心麟州故城内城西墙、东城东墙及北墙、西城及北城城垣保护展示项目（内城西墙保护修缮），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：麟州故城内城西墙保护修缮工程 | 专业：土建工程 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计 量 单 位 | 工程数量 |
|
| 1 | 土(石)方回填  1.土质要求:3：7灰土夯实 2.位置:夯土支护  3.材料: 白灰需用球磨灰，用于夯筑 的土要先进行筛选，将土中的碎石 ,杂物去除。 | m3 | 935 |
| 2 | 土(石)方回填  1.土质要求:3：7灰土夯实 2.位置:墙体  3.材料: 白灰需用球磨灰，用于夯筑 的土要先进行筛选，将土中的碎石 ,杂物去除。 | m3 | 630 |
| 3 | 土工格栅、  1.材料品种:土工格栅  2.规格:土工格栅（平铺），竖向间 距 500mm。  1.材料品种:土工格栅、土工长丝 2.规格:横、竖向间距 500mm铺设 | m2 | 2347.5 |
| 4 | 夯土墙体人工修饰处理 1.墙体类型:夯土墙体  2.底层厚度、砂浆配合比:三合土 3.人工表面修饰处理，砍剁夯土面 与原遗址衔接颜色处理  4.外夯土墙体 | m2 | 1565 |
| 5 | 土(石)方回填  1.土质要求:150mm厚3:7灰土 2.位置:地面散水、底基层散水 | m3 | 405 |
| 6 | 原遗址表面，清理植被，人工挖除根系 ,表面腐殖，松散土人工清理 | ㎡ | 3605 |
| 7 | 土方外运（运距2KM） | m³ | 45 |
| 8 | 挖土方 | m3 | 45 |
| 9 | 植被整治 8KM外运 | m3 | 150 |