**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一、新建工程 | | | | |
|  |  | 一层 |  |  |
| 1 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C15商砼 | m3 | 2.05 |
| 2 | 010302004002 | 填充墙.封堵门窗洞 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2.墙体厚度:200mm | m3 | 14.69 |
| 3 | 010406001001 | 直形楼梯 1.混凝土强度等级:C30商砼 | m2 | 5.28 |
| 4 | 020101003001 | 花岗岩台阶（平台） 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 | m2 | 6.6 |
| 5 | 020101003002 | 花岗岩台阶（踏步） 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 | m2 | 6.6 |
| 6 | 010407002001 | 花岗岩坡道 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 4.68 |
| 7 | 010407002002 | 细石混凝土散水 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 41.5 |
| 8 | 020102002001 | 地板辐射采暖铺地砖地面 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，坡向地 | m2 | 233.31 |
|  |  | 漏，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 |  |  |
| 9 | 020102002004 | 块料楼地面（楼梯） 做法参照陕09J08 114页9 | m2 | 5.28 |
| 10 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m2 | 13.52 |
| 11 | 020201002001 | 墙面装饰抹灰 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 242.37 |
| 12 | 020302001001 | 天棚吊顶 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50\*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50\*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 233.31 |
| 13 | 020207001002 | 装饰板墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:加大铝塑板背景墙 | m2 | 30 |
| 14 | 010412008001 | 沟盖板 1.构件尺寸:1000mm宽；100mm厚 | m3(块、套) | 1.8 |
| 15 | 020607004001 | 金属字 1.字体规格:800\*800mm | 个 | 10 |
| 16 | 020209001003 | 轻质隔墙 1.200mm厚 | m2 | 34.75 |
| 17 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:一层封窗点保温 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:挤塑聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 22.8 |
|  |  | 二层 |  |  |
| 18 | 020102002002 | 块料楼地面 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、卫生间地面防水采用1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层，至少分三次涂刷，四周 卷起300 5、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 6、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 8、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 21.8 |
| 19 | 020204003001 | 块料墙面 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 87.83 |
| 20 | 020302001002 | 天棚吊顶 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50\*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50\*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 338.2 |
| 21 | 020209001001 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间隔断 | m2 | 22.86 |
| 22 | AB001 | 洗漱台 | m2 | 0.72 |
|  |  | 三层 |  |  |
| 23 | 020102002003 | 块料楼地面 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、卫生间地面防水采用1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层，至少分三次涂刷，四周 卷起300 5、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚  6、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 8、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 21.8 |
| 24 | 020204003002 | 块料墙面 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 87.83 |
| 25 | 020302001003 | 天棚吊顶 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50\*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50\*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 411.5 |
| 26 | 020209001002 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间隔断 | m2 | 22.86 |
| 27 | AB002 | 洗漱台 | m2 | 0.72 |
| 28 | 010302004003 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2.墙体厚度:200mm | m3 | 12 |
| 29 | 020104002001 | 竹木地板（多功能厅讲台） 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:加大木质讲台200高 | m2 | 24.84 |
| 30 | 020207001003 | 装饰板墙面（多功能厅背景墙） 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:加大铝塑板背景墙 | m2 | 38.22 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 31 | 010302004005 | 零星砌筑 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2.墙体厚度:200mm | m3 | 13 |
| 32 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:普通门 2.扇材质、外围尺寸:木门 | m2 | 49.77 |
| 33 | 020406001001 | 金属推拉窗 1.扇材质、外围尺寸:断桥铝合金门窗 | m2 | 336.33 |
| 34 | 020402003001 | 金属地弹门 1.门类型:肯德基门（含门斗顶） | m2 | 79.42 |
| 35 |  | 三层多功能厅(led显示屏) | m2 | 4 |
| 36 |  | 增加楼梯及台阶栏杆（h=1.2m） | m | 10.4 |
| 37 |  | 新做石材服务台 | m | 20.55 |
| 38 |  | 卫生间通风管道（30\*30mm） | m | 11.7 |
| 39 |  | 玻璃雨棚 | m2 | 14.4 |
| 二、采暖燃气工程 | | | | |
| 1 | 030801009001 | 供暖管道更换 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.聚乙烯胶带防腐 | m | 11 |
| 2 | 030801009002 | 供暖管道更换 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.聚乙烯胶带防腐 | m | 10 |
| 3 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管(热水管) 2.规格:De40 | m | 20 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管(热水管) 2.规格:De32 | m | 26 |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管(热水管) 2.规格:De25 | m | 30 |
| 6 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 6 |
| 7 |  | 新建地暖（含保温、铝薄膜、干管） | m2 | 221.12 |
| 8 |  | 铸铁暖气片 | 柱 | 55 |
| 三、电气设备安装工程 | | | | |
|  |  | 一层 |  |  |
|  |  | ALZ总配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:ALZ 2.规格:W800xH1600xD400 3.落地靠墙安装,下设300mm槽钢基座 | 台 | 1 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-5\*10 | m | 12.08 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.材质:SC40-CT | m | 4.07 |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-4x35+1\*16 | m | 31.5 |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 1.材质:SC65-CT | m | 23.5 |
| 6 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-4x25+1\*16 | m | 20.15 |
| 7 | 030212001003 | 电气配管 1.材质:SC50-CT | m | 16.75 |
|  |  | AL-ZBS 值班室预留配电箱 |  |  |
| 8 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:AL-ZBS 2.规格:500x500x200(宽x高x深) 3.挂墙暗装,箱体底边距地1.4米 | 台 | 1 |
| 9 | 030212003004 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 7.74 |
| 10 | 030212001004 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CC | m | 6.74 |
| 11 | 030212003005 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x4 | m | 17.77 |
| 12 | 030212001005 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:FC | m | 15.77 |
|  |  | 1AL1 一层照明配电箱接线图 |  |  |
| 13 | 030204018003 | 配电箱 1.名称、型号:1AL1 2.规格:600x1000x200(宽x高x深) 3.箱体底边距地1.2米 | 台 | 1 |
| 14 | 030212003006 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 110.66 |
| 15 | 030212001006 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 97.46 |
| 16 | 030212003007 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 216.54 |
| 17 | 030212001007 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 201.74 |
| 18 | 030212003008 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x4 | m | 161.81 |
| 19 | 030212001008 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 143.81 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 20 | 031103008001 | 吊装式桥架 1.规格:弱电桥架MR200\*100 | m | 25.53 |
| 21 | 030212003009 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:语音或数据线UTP6 | m | 79.66 |
| 22 | 030212001009 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 79.66 |
| 23 | 030212003010 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:监控线UTP6+RVV-2\*1.0 | m | 39.39 |
| 24 | 030212001010 | 电气配管 1.材质:JDG25 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 39.39 |
| 25 | 031101096001 | 监控设备 1.名称:半球彩色摄像机 | 套 | 4 |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |
| 26 | 030204031001 | 小电器 1.名称:TD电话网络双口面板信息插座 | 个 | 17 |
| 27 | 030204031002 | 小电器 1.名称:TO单口面板信息插座 | 个 | 2 |
| 28 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED灯 2.规格:36W,LED | 套 | 23 |
| 29 | 030204031003 | 小电器 1.型号:单联单极开关(带指示灯) | 个 | 2 |
| 30 | 030204031004 | 小电器 1.型号:三联单极开关(带指示灯) | 个 | 2 |
| 31 | 030204031005 | 小电器 1.型号:单相二、三极插座；柜机空调插座；挂机空调插座 2.250V~10A(安全型) | 个 | 43 |
|  |  | 二层 |  |  |
|  |  | 2AL1 二层照明配电箱 |  |  |
| 32 | 030204018004 | 配电箱 1.名称、型号:2AL1 2.规格:600x1000x200(宽x高x深)  3.箱体底边距地1.2米 | 台 | 1 |
| 33 | 030212003011 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 350.16 |
| 34 | 030212001011 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 264.02 |
| 35 | 030212003012 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x4 | m | 981.99 |
| 36 | 030212001012 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT/FC | m | 431.17 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 37 | 031103008002 | 吊装式桥架 1.规格:弱电桥架MR200\*100 | m | 45.73 |
| 38 | 030212003013 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:语音或数据线UTP6 | m | 280.91 |
| 39 | 030212001013 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 235.18 |
| 40 | 030212003014 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:监控线UTP6+RVV-2\*1.0 | m | 45.73 |
| 41 | 030212001014 | 电气配管 1.材质:JDG25 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 45.73 |
| 42 | 031101096002 | 监控设备 1.名称:半球彩色摄像机 | 套 | 3 |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |
| 43 | 030204031006 | 小电器 1.名称:TD电话网络双口面板信息插座 | 个 | 22 |
| 44 | 030204031007 | 小电器 1.名称:TO单口面板信息插座 | 个 | 10 |
| 45 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED灯 2.规格:36W,LED | 套 | 50 |
| 46 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:18W,LED,防护:IP54 | 套 | 4 |
| 47 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:18W,LED | 套 | 14 |
| 48 | 030204031008 | 小电器 1.型号:单联单极开关(带指示灯) | 个 | 2 |
| 49 | 030204031010 | 小电器 1.型号:双联单极开关(带指示灯) | 个 | 13 |
| 50 | 030204031009 | 小电器 1.型号:三联单极开关(带指示灯) | 个 | 1 |
| 51 | CB001 | 卫生间排气扇 | 台 | 2 |
| 52 | 030204031011 | 小电器 1.型号:单相二、三极插座；柜机空调插座；挂机空调插座 2.250V~10A(安全型) | 个 | 95 |
|  |  | 三层 |  |  |
|  |  | 3AL1 二层照明配电箱 |  |  |
| 53 | 030204018005 | 配电箱 1.名称、型号:3AL1 2.规格:600x1000x200(宽x高x深) 3.箱体底边距地1.2米 | 台 | 1 |
| 54 | 030212003015 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-4\*25+1\*16 | m | 24.2 |
| 55 | 030212001016 | 电气配管 1.规格:SC50 | m | 4.9 |
| 56 | 030212003016 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-5\*10 | m | 43.22 |
| 57 | 030212001015 | 电气配管 1.规格:SC40 | m | 4.9 |
| 58 | 030212003017 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 180.34 |
| 59 | 030212001017 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 73.02 |
| 60 | 030212003025 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:YJV-5\*16 | m | 90 |
|  |  | AP-CF 厨房配电箱 |  |  |
| 61 | 030204018006 | 配电箱 1.名称、型号:AP-CF 2.规格:500\*500\*200(宽x高x深) 3.箱体底边距地1.5米 | 台 | 1 |
| 62 | 030212003018 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 13.24 |
| 63 | 030212001018 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/CC | m | 12.24 |
|  |  | AL-GNT 办公室照明配电箱 |  |  |
| 64 | 030204018007 | 配电箱 1.名称、型号:AL-GNT 2.规格:500\*500\*200(宽x高x深) 3.箱体底边距地1.5米 | 台 | 1 |
| 65 | 030212003019 | 电气配线  1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 86.06 |
| 66 | 030212001019 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/WC | m | 43.26 |
| 67 | 030212003020 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x4 | m | 180.63 |
| 68 | 030212001020 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT/WC | m | 106.66 |
|  |  | AL-BG 办公室照明配电箱 |  |  |
| 69 | 030204018008 | 配电箱 1.名称、型号:AL-BG 2.规格:500\*600\*200(宽x高x深) 3.箱体底边距地1.5米 | 台 | 1 |
| 70 | 030212003021 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x2.5 | m | 68.44 |
| 71 | 030212001021 | 电气配管 1.材质:JDG16 2.配置形式及部位:CT/WC | m | 66.44 |
| 72 | 030212003022 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-3x4 | m | 171.79 |
| 73 | 030212001022 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT/WC | m | 120.99 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 74 | 031103008003 | 吊装式桥架 1.规格:弱电桥架MR200\*100 | m | 47.9 |
| 75 | 030212003023 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:语音或数据线UTP6 | m | 129.02 |
| 76 | 030212001023 | 电气配管 1.材质:JDG20 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 81.2 |
| 77 | 030212003024 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:监控线UTP6+RVV-2\*1.0 | m | 54.8 |
| 78 | 030212001024 | 电气配管 1.材质:JDG25 2.配置形式及部位:CT-WC | m | 54.8 |
| 79 | 031101096003 | 监控设备 1.名称:半球彩色摄像机 | 套 | 2 |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |
| 80 | 030204031013 | 小电器 1.名称:TO单口面板信息插座 | 个 | 14 |
| 81 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具  1.名称、型号:LED灯 2.规格:36W,LED | 套 | 38 |
| 82 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:18W,LED,防护:IP54 | 套 | 4 |
| 83 | 030213001007 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:18W,LED | 套 | 4 |
| 84 | 030204031014 | 小电器 1.型号:单联单极开关(带指示灯) | 个 | 3 |
| 85 | 030204031015 | 小电器 1.型号:双联单极开关(带指示灯) | 个 | 1 |
| 86 | 030204031016 | 小电器 1.型号:三联单极开关(带指示灯) | 个 | 7 |
| 87 | CB002 | 卫生间排气扇 | 台 | 2 |
| 88 | 030204031017 | 小电器 1.型号:单相二、三极插座；柜机空调插座；挂机空调插座 2.250V~10A(安全型) | 个 | 34 |
|  |  | 强电桥架 |  |  |
| 89 | 031103008004 | 吊装式桥架 1.规格:弱电桥架MR200\*100 | m | 150 |
| 90 |  | 视频监控系统（视频管理客户端、视频存储服务器、视频管理服务器、控制键盘、12路高清解码器、监控中心电视墙、高清数据线设备电源由监控中心UPS集中供电 、核心交换机 ）（具体由专业公司深化设计） | 项 | 1 |
| 91 |  | 埋线开槽补槽（2169m） | 项 | 1 |
| 四、给排水工程 | | | | |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |
| 1 | 030804004001 | 洗手盆 | 组 | 4 |
| 2 | 030804012001 | 大便器 | 套 | 10 |
| 3 | 030804013001 | 小便器 | 套 | 4 |
| 4 | 030804020001 | 天然气热水器 1.天然气源:16L | 台 | 2 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 5 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De63 | m | 8.7 |
| 6 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De50 | m | 18 |
| 7 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De40 | m | 16.36 |
| 8 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De32 | m | 35 |
| 9 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De25 | m | 2.9 |
| 10 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R管 2.规格:De20 | m | 80 |
| 11 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN63 | 个 | 1 |
| 12 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN63 | 个 | 1 |
| 13 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN90 | 个 | 2 |
| 14 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN63 | 组 | 1 |
| 15 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 16 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN100 | m | 70 |
| 17 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN150 | m | 0.8 |
| 18 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN75 | m | 6.26 |
| 19 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN50 | m | 45 |
| 20 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3 |
| 21 |  | 开水宝(6.6L/2200W) | 个 | 2 |
| 22 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器（MF ABC/2）（4kg） | 具 | 10 |
| 五、拆除工程 | | | | |
|  |  | 一层 |  |  |
| 1 | AB002 | 拆除地砖地面 | m2 | 225.67 |
| 2 | AB001 | 拆除乳胶漆墙面 | m2 | 283.58 |
| 3 | AB003 | 拆除釉面砖墙面 | m2 | 84.6 |
| 4 | AB004 | 拆除PVC板吊顶 | m2 | 225.67 |
| 5 | AB005 | 拆除楼梯 | m2 | 6.18 |
|  |  | 二层 |  |  |
| 6 | AB006 | 拆除地砖地面（卫生间） | m2 | 21.8 |
| 7 | AB007 | 拆除釉面砖墙面（卫生间） | m2 | 87.22 |
| 8 | AB008 | 拆除PVC板吊顶（卫生间） | m2 | 21.8 |
|  |  | 三层 |  |  |
| 9 | AB009 | 拆除地砖地面（卫生间） | m2 | 21.8 |
| 10 | AB010 | 拆除釉面砖墙面（卫生间） | m2 | 87.83 |
| 11 | AB011 | 拆除PVC板吊顶（卫生间） | m2 | 21.8 |
| 12 |  | 拆除砌体墙 | m3 | 32.52 |
| 13 |  | 拆除断桥铝合金门窗（含外运） | m2 | 327.43 |
| 14 |  | 拆除木门（含外运） | m2 | 49.77 |
| 15 |  | 拆除地面、墙面、楼梯垃圾外运 | m3 | 22.15 |
| 16 |  | 拆除天棚垃圾外运 | m2 | 1094.91 |
| 17 |  | 拆除1~3层卫生间洁具及其地面附着物(含外运) | 项 | 3 |
| 18 |  | 拆除服务台(含外运) | m | 16.35 |
| 19 |  | 拆除一层明暖(含外运) | 项 | 1 |
| 20 |  | 拆除原始讲台（含外运） | m2 | 24.84 |
| 21 |  | 强电、弱电桥架拆除（119m） | 项 | 1 |
| 22 |  | 三层拆除原铝塑板背景墙（含外运） | m2 | 38.22 |
| 23 |  | 地沟人工垃圾清理 | m3 | 8 |
| 24 |  | 拆除旧铸铁暖气片 | 柱 | 55 |
| 25 |  | 办公室顶棚拆装费 | m2 | 44.98 |