# 第四章 采购内容及技术要求

**一 、项目概况**

（一）项目名称：北杜街道生活垃圾填埋场自行监测项目

（二）服务地点：咸阳市渭城区北杜街道办事处

（三）服务内容：

1.按照生活垃圾填埋场排污许可证要求完成各项监测；

2.排污许可季度执行报告；

3.排污许可年度执行报告；

4.各类平台数据填写上报。

**二、检测项目**

| 类别 | 点位 | 监测因子 | 频次 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组  织废  气 | 场界 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 4 |  |
| 三甲胺 |
| 苯乙烯 |
| 硫化氢 |
| 甲硫醇 |
| 甲硫醚 |
| 二甲二硫 |
| 二硫化碳 |
| 氨 |
| 填埋场(填埋区、管理站房内 1 个点 ) | 甲烷 | 1次/日 | 365 | 2 个 点 |
| 废水 | DWO01 | 色度、悬浮物、五 日生化需氧量、化 学需氧量、总汞、 总镉、总铬、六价 铬、总砷、总铅、总氮(以N计)、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计) | 1次/月 | 12 | 瞬时采样至少4 个瞬时样 |
| 地下水 | 6个地下水监测点 | pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量(CODcr法)、总汞、总铬、总镉、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、六价铬、总砷、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物(以F-计)、氯化物(以Cl-计)、挥发酚、镍、铍、总大肠菌群、硫酸盐 | 1次/季度 | 4 | 一次 混合 样 |
| 土壤 | 渗滤液  调节池  东侧 | 砷、镉、铬(六价)、  铅、汞 | 1次/5年(22  年已检测，今年不涉及) | / | 一次 混合 样 |
| 排污许可季度执行报告 | | 上报排污许可季度执行情况 | 4次 |  |  |
| 排污许可年度执行报告 | | 上报排污许可年度执行情况 | 1次 |  |  |