|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购包 | 序号 | 服务要求 |
| 1 | 1 | 一、电梯概况 共18台电梯需维修维保，涉及多个品牌及型号： 三菱电梯：ELENE SSA型1台（2012年6月制造，3层2站2门 ）、LEHY-ⅡB型6台（2012年6月制造，15层15站15门）。 日立电梯：HGP-1050-C0105型4台（2010年11月制造，含24层24站24门2台、25层25站25门2台）。 迅达电梯：Schindl 3600型2台（2016年8月制造，13层13站13门）。 沈阳亿成电梯：TW05-01型1台（2010年11月制造，3层3站3门，杂物电梯）。 东芝电梯：TOPS-VF3型3台（2001年制造，含10层10站10门2台、9层9站9门1台）。 通力电梯：KONENMonoSpace型1台（2018年制造，3层3站3门）。设备品种多为曳引驱动乘客电梯。1. 维保服务要求

（1）保证电梯安全运行。（2）在保证电梯安全运行的前提下满足正常生活的需要。（3）须配置专职现场服务的人员数量按每18台不少于2人标准配备（修理时须有2人及以上持证人员在场） 同时提供服务人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。（4）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出，对非电路板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电路板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决（5）对有偿更换后的电子器件应交回院方人员保管.（6）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。（7）如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。1、保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常、功能齐全、配置合理，全面满足技术要求。2、购买配件不得高于市场价3、符合国家有关规范及要求，确保达到最佳运行状态。4、具有良好的外观，适合安装场所的使用。 |