**1、采购项目概况**

采购西北妇女儿童医院常用的水电维修材料140多种物品，详见采购文件。

**2、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **品名** | **参数** | **单位** | **单价限价（元）** | **提供**  **样品** | **核心产品** | **备注** | | **灯具类** | | | | | |  |  | | 1 | LED筒灯 | 7W/4000K/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 2 | LED筒灯 | 7W 5700K、6500K/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 3 | LED筒灯 | 13W 5700、6500K/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 4 | LED筒灯 | 13W 4000K/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 5 | 换气扇 | BPT12-13C/铜芯电机 | 台 |  |  |  |  | | 6 | 换气扇 | BPT12-14C/铜芯电机 | 台 |  |  |  |  | | 7 | 金属线槽 | 5厘米/2米/铝合金材质 | 根 |  |  |  |  | | 8 | 线槽 | 24mm\*16mm/ | 根 |  | 样品 |  |  | | 9 | 盲板 | 86型/工程塑料 | 个 |  |  |  |  | | 10 | 明装盒 | 86型/工程塑料 | 个 |  |  |  |  | | 11 | 单股铜线 | 低烟无卤2.5平方米/国标包检测/3C认证 | 米 |  | 样品 |  |  | | 12 | 单股铜线 | 低烟无卤1.5平方米/国标保检测/3C认证 | 米 |  |  |  |  | | 13 | 护套线 | 低烟无卤3\*2.5/国标保检测/3C认证 | 米 |  |  |  |  | | 14 | 护套线 | 低烟无卤2\*1平方/国标保检测/3C认证 | 米 |  |  |  |  | | 15 | 电缆线 | 低烟无卤5\*4/国标保检测/3C认证 | 米 |  |  |  |  | | 16 | LED吸顶灯盘 | 9w/13.6厘米/1300流明/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 17 | LED吸顶灯盘 | 19W/17.8厘米/1900流明/寿命20000小时 | 个 |  |  |  |  | | 18 | LED螺口灯泡 | 5.5W/60\*\*108mm/ 6000K/600流明/寿命15000小时 | 个 |  |  |  |  | | 19 | LED螺口灯泡 | 10W/60\*110mm/ 6500K/900流明/寿命12000小时 | 个 |  |  |  |  | | 20 | LED螺口灯泡 | 19W /68\*128mm/6500K/2300流明/寿命15000小时 | 个 |  |  |  |  | | 21 | 日光灯管 | 14W 4000K 60厘米/2300流明/寿命50000小时 | 根 |  | 样品 |  |  | | 22 | 日光灯管 | 14W 6500K 60厘米/2500流明/寿命50000小时 | 支 |  |  |  |  | | 23 | LED雷达感应灯管 | 16W/全灭/6500k/寿命20000小时 | 根 |  |  |  |  | | 24 | LED雷达感应灯管 | 16W/节能亮/6500K/寿命20000小时 | 根 |  |  |  |  | | 25 | LED T5套灯（床头灯） | 3.4W 6500K/寿命30000小时 | 根 |  |  |  |  | | 26 | LED平板灯 | 600\*600 6500K/2960流明/寿命20000小时 | 套 |  | 样品 |  |  | | 27 | LED日光灯 | 单16W/1600流明/15000小时 | 根 |  |  |  |  | | 28 | LED日光灯 | 双16W/1600流明/15000小时 | 根 |  |  |  |  | | 29 | LED灯条 | 14W 75cm/一拖四灯条 | 根 |  |  |  |  | | 30 | 接线端子 | 三进三出卡硬线 | 个 |  |  |  |  | | 31 | 单开面板 | 86型/面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 | 个 |  |  |  |  | | 32 | 双联开关 | 86型/面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 | 个 |  |  |  |  | | 33 | 三联开关 | 86型/面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 | 个 |  |  |  |  | | 34 | 双极漏保空开 | 25A/外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作 | 个 |  |  |  |  | | 35 | 双极漏保空开 | 16A/外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作 | 个 |  |  |  |  | | 36 | 双极漏保空开 | 32A/外壳材质阻燃PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命20000次循环操作 | 个 |  |  |  |  | | 37 | 五孔面板 | 10A/面板高分子PC材料，内部紫铜覆银工艺 | 个 |  |  |  |  | | 38 | 暗合修复器 | 金属材质金属镀锌工艺 | 个 |  |  |  |  | | 39 | 高压自粘带 | 18mm\*10米/耐高压，适用于10kv-35kv电压电线 | 卷 |  |  |  |  | | 40 | 绝缘胶带 | 18mm\*15米/适用600V以下电压，材质聚氯乙烯 | 卷 |  |  |  |  | | 41 | 时控光控开关 | KG316T/走时误差小于0.5秒/天 | 个 |  |  |  |  | |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **品名** | **参数** | **单位** | **单价限价（元）** | **提供**  **样品** | **核心产品** | **备注** | | **水工类** | | | | | | | | | 42 | 不锈钢堵头 | 卡压式管件16mm/304不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 43 | 不锈钢堵头 | 卡压式管件20mm304/不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 44 | 不锈钢对丝 | 卡压式管件16mm/304/不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 45 | 不锈钢对丝 | 卡压式管件20mm/304/不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 46 | 不锈钢管 | 卡压式管DN15/304/不锈钢材质 | 米 |  |  |  |  | | 47 | 不锈钢管 | 卡压式件DN20/304/不锈钢材质 | 米 |  |  |  |  | | 48 | 铝塑管 | Φ16/厚度2mm | 米 |  |  |  |  | | 49 | 铝塑管 | Φ20/厚度3mm | 米 |  |  |  |  | | 50 | 膨胀管 | φ6/PP材质 | 包 |  |  |  |  | | 51 | 膨胀管 | φ8/PP材质 | 包 |  |  |  |  | | 52 | 尼龙扎带 | 10\*500/500支/包，耐低温不易断 | 包 |  |  |  |  | | 53 | 不锈钢盆单下水管 | 防臭下水管/钢丝伸缩软管，带 | 根 |  |  |  |  | | 54 | 不锈钢盆下水 | 110mm/不锈钢下水套装304材质 | 套 |  |  |  |  | | 55 | 不锈钢三通 | DN15/304不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 56 | 鹅脖单水龙头 | 高度430\*210/全铜材质/表面电镀工艺 | 个 |  |  |  |  | | 57 | 鹅脖感应龙头 | 高度430\*210全铜材质/表面电镀工艺 | 套 |  |  |  |  | | 58 | 面盆感应龙头 | 公共区域，全铜材质/表面电镀工艺 | 把 |  | 样品 |  |  | | 59 | 面盆感应龙头 | 科室，全铜材质/表面电镀工艺 | 把 |  |  |  |  | | 60 | 面盆混合龙头 | 全铜18厘米全铜材质/表面电镀工艺 | 套 |  |  |  |  | | 61 | 面盆单龙头 | 全铜18厘米全铜材质/表面电镀工艺 | 个 |  |  |  |  | | 62 | 面盆下水管 | 防臭下水管/钢丝伸缩软管，带防臭 | 条 |  |  |  |  | | 63 | 面盆下水口 | 不锈钢翻板有孔下水器 | 套 |  |  |  |  | | 64 | 混合龙头阀芯 | DN15陶瓷阀芯 | 个 |  |  |  |  | | 65 | 上水软管 | 60cm/304不锈钢编制软管 | 根 |  |  |  |  | | 66 | 上水软管 | 100cm304不锈钢编制软管 | 根 |  |  |  |  | | 67 | 淋浴器喷头 | 手喷/三档调节，电镀工艺 | 套 |  |  |  |  | | 68 | 淋浴器软管 | 1.5米/304不锈钢编制软管 | 条 |  |  |  |  | | 69 | 长把龙头 | 18厘米/全铜材质/表面电镀工艺 | 只 |  |  |  |  | | 70 | 立式脚踩阀 | 1寸进水/全铜材质/表面电镀工艺 | 套 |  |  |  |  | | 71 | 四通脚踩阀 | 卧式大体/全铜材质/表面电镀工艺 | 套 |  | 样品 |  |  | | 72 | 三通脚踩阀 | 1寸进水/全铜材质/表面电镀工艺 | 套 |  |  |  |  | | 73 | 马桶法兰 | 12厘米，硅胶材质 | 个 |  |  |  |  | | 74 | 马桶盖 | U型盖板38.5\*48/脲醛板材质，U型盖板38.5\*48 | 套 |  |  |  |  | | 75 | 拖把池下水 | 50mm/不锈钢下水套装 | 套 |  |  |  |  | | 76 | 三角阀 | 4分/全铜材质/表面电镀工艺 | 个 |  |  |  |  | | 77 | 防臭地漏 | 乳胶型 | 个 |  |  |  |  | | 78 | 不锈钢地漏 | 100\*100/304不锈钢材质 |  |  |  |  |  | | 79 | 马桶洁具 | 进水阀/PP材质 | 个 |  |  |  |  | | 80 | 堵漏灵 | 4kg/初凝时间1-3分钟，终凝时间3-70分钟 | 包 |  |  |  |  | | 81 | 防霉玻璃胶 | 350ml/15倍0级防霉 | 支 |  |  |  |  | | 82 | 结构胶 | 590ml/单组份，中性固化 | 筒 |  |  |  |  | | 83 | 火碱 | 25kg/含量98.5% | 盒 |  |  |  |  | | 84 | 热水器龙头 | 全铜材质 | 把 |  |  |  |  | | 85 | 热水器龙头阀芯 | 全铜材质/表面电镀工艺 | 个 |  |  |  |  | | 86 | 矿棉板 | 防火等级B1级，隔音系数CAC33-35,防潮RH99/595\*\*595\*18 | 张 |  |  |  |  | | 87 | 铝塑板 | 4mm厚度，氟碳涂层 | 张 |  |  |  |  | | 88 | 生料带 | 50米加厚/拉伸强度不低于8N/平方毫米，延伸率大于25% | 卷 |  |  |  |  | |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **品名** | **参数** | **单位** | **单价限价（元）** | **提供**  **样品** | **核心产品** | **备注** | | **木工类** | | | | | | | | | 89 | 双向锁芯 | 超C级锁芯/不锈钢 | 个 |  |  |  |  | | 90 | 玻璃门把手 | 304不锈钢1.5m | 套 |  |  |  |  | | 91 | 玻璃门把手 | 白色1.5米 | 付 |  |  |  |  | | 92 | 玻璃门锁 | 不锈钢材质整套（门锁、锁体、锁芯、把手、方钢） | 套 |  |  |  |  | | 93 | 铝合金门锁 | 铝合金材质整套（门锁、锁体、锁芯、把手、方钢） | 套 |  |  |  |  | | 94 | 钢质门锁 | 不锈钢材质整套（门锁、锁体、锁芯、把手、方钢） | 套 |  | 样品 |  |  | | 95 | 木质门锁 | 不锈钢材质整套（门锁、锁体、锁芯、把手、方钢） | 套 |  |  |  |  | | 96 | 防盗门锁 | 不锈钢材质整套（门锁、锁体、锁芯、把手、方钢） | 付 |  |  |  |  | | 97 | 防盗门锁芯 | 不锈钢/90双向/超级防盗 | 把 |  |  |  |  | | 98 | 无声轨道 | 液压三节轨道，阻尼缓冲静音，35厘米 | 付 |  |  | 核心产品 |  | | 99 | 超薄抽屉轨道 | 液压三节轨道，阻尼缓冲静音，35厘米 | 付 |  |  |  |  | | 100 | 抽屉锁 | 19\*22/C级防盗 | 把 |  |  |  |  | | 101 | 柜锁 | 16\*20/C级防盗 | 把 |  |  |  |  | | 102 | 卫生间合页 | 304不锈钢弹簧合页 | 套 |  |  |  |  | | 103 | 卫生间门把手 | 304不锈钢/85\*40 | 个 |  |  |  |  | | 104 | 卫生间门锁 | 加厚304不锈钢 | 套 |  |  |  |  | | 105 | 地弹簧 | 承重150kg，H-220B+ | 个 |  | 样品 |  |  | | 106 | 防火门锁 | 不锈钢大80锁芯 | 把 |  |  |  |  | | 107 | 防火门把手 | 304不锈钢132\*55 | 付 |  |  |  |  | | 108 | 防火门锁体 | 235\*20\*2.5/中心距72mm | 个 |  |  |  |  | | 109 | 防火门把手方钢 | 8mm/10厘米/孟钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 110 | 防火门合页 | 128\*39/厚度3mm镀锌 | 个 |  |  |  |  | | 111 | 钢锯条 | 12寸锯条/材质SK5锰钢 | 盒 |  |  |  |  | | 112 | 融雪剂 | 50kg-/氯化钠含量60% | 袋 |  |  |  |  | | 113 | 飞机胀管 | 8毫米，PVC材质 | 袋 |  |  |  |  | | 114 | 电脑椅底座 | 回力托盘50mm | 个 |  |  |  |  | | 115 | 电脑椅气杆 | QXD100/195MM\*50MM | 个 |  |  |  |  | | 116 | 合页修复器 | 75MM\*75MM/304不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 117 | 缓冲合页 | 中弯/液压阻尼，304不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 118 | 缓冲合页 | 平弯/液压阻尼，304不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 119 | 角码 | 大50\*50/2mm厚/不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 120 | 角码 | 小30\*30/2mm厚/不锈钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 121 | 燕尾丝 | 4\*35/500个每盒 | 盒 |  |  |  |  | | 122 | 自攻丝 | 4\*35/500个每盒 | 盒 |  |  |  |  | | 123 | 机制螺丝 | 6mm/8mm/金属镀锌工艺 | 千克 |  |  |  |  | |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **品名** | **参数** | **单位** | **单价限价（元）** | **提供**  **样品** | **核心产品** | **备注** | | **工具类** | | | | | |  |  | | 124 | 三角钻头 | Φ6/Φ8/Φ10（5只装）钻头材质硬质合金 | 盒 |  |  |  |  | | 125 | 批头 | 十字/65mm/铬钒钢材质 | 个 |  |  |  |  | | 126 | 钢丝钳 | 8寸/德式铬钒钢材质 | 把 |  |  |  |  | | 127 | 钢掀方形 | 304铲头/1.5米长/锰钢材质 | 把 |  |  |  |  | | 128 | 尖嘴钳加长 | 8寸/铬钒钢材质 | 把 |  | 样品 |  |  | | 129 | 断线钳 | 10寸，铬钼钢刃口 | 把 |  |  |  |  | | 130 | 胶枪 | 玻璃胶枪/开放式胶枪，金属包塑手柄 | 把 |  |  |  |  | | 131 | 扬镐 | 大号带木柄/锰钢材质 | 套 |  |  |  |  | | 132 | 万用表 | 1000V，精度等级±2.5%，分辨率5.5位 | 把 |  |  |  |  | | 133 | 手锯 | 材质SK5锰钢，齿距1.2-1.4mm，10寸 | 把 |  |  |  |  | | 134 | 万能胶（鱼珠牌） | 250ml | 桶 |  |  |  |  | | 135 | 云石胶 | 1L/固化时间 30-60分钟 | 桶 |  |  |  |  | | 136 | 自喷漆 | 450ml/重量不低于238g | 瓶 |  |  |  |  | | 137 | 双面胶带 | 3厘米\*10米 | 卷 |  |  |  |  | | 138 | 裁纸刀片 | 18mm8节/T10钢材 | 盒 |  |  |  |  | | 139 | 搅簧 | 手摇带护手/1.5米 | 根 |  |  |  |  | | 140 | 搅簧（疏通机用） | 20mm\*5\*5米/锰钢材质 | 组 |  | 样品 |  |  | | 141 | 搅簧（疏通机用） | 16mm\*5\*5米/孟钢材质 | 组 |  |  |  |  | | 142 | 角磨机磨片 | 125\*22\*6mm/黑色 | 个 |  |  |  |  | | 143 | 金属切割片 | 107\*16\*1.2mm/黑色 | 个 |  |  |  |  | | 单价限价合计（元） | | | |  |  |  |  | |
| 5 |  | 其它要求：  （一）采购内容及技术参数要求中未能包含的水电维修材料的，供应商有能力供应医院所要货物的，供应商应以不高于西安市大型商超、卖场等同样产品的市场价供应（提供承诺）。  （二）供应商所报单品价格不得高于《采购内容及技术参数要求》中的单品限价，否则视为无效响应。 |
| 6 |  | 样品要求：  1、样品只提供一种品牌，不允许提供备选方案。样品品名、规格、生产厂家和样品数量等必须与报价表中所填投标货物的信息一致；样品于开标当天同响应文件一同密封送达。  2、供应商若中标，其提供的样品由采购人留存；若未中标，则由供应商自行处理。采购人对投标货物的运输、处置不承担任何费用。 |
| 7 |  | 灯具类参数中关于寿命的描述均为不低于此描述。 |