非遗传承实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木质桌子 | E1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂≥1800\*780\*750mm | 4 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 规格：≥43\*44\*88cm  1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、配件：采用优质五金弓形脚架。 | 18 | 把 |
| 3 | 展示柜 | ≥1200\*400\*2000mm钢木结构、8mm厚钢化玻璃、顶灯2个 | 8 | 个 |