一楼中医保健实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 白板 | 尺寸≥3600×1200×30mm（允许±2mm误差）  板面材质：0.8mm厚烤瓷钢板，莫氏硬度≥6级，表面哑光处理（光泽度≤15°），防眩光认证  边框：阳极氧化铝镁合金（厚度1.5mm），磨砂银灰色，R角5mm圆角防护，嵌入式拼接无缝  2. 性能参数  书写性能：支持干擦/液态笔书写，笔迹残留率≤0.5%（50次循环测试），摩擦系数0.3-0.5  磁吸功能：磁感应强度≥1000高斯，可吸附A4尺寸教具（标配磁性挂钩×4）  耐磨性：5000次钢丝绒摩擦无划痕（ASTM D4060标准）  3. 安装维护  壁挂系统：预埋304不锈钢挂件，承重≥80kg，支持±15mm水平微调  清洁要求：75%乙醇或中性清洁剂擦拭（禁用有机溶剂）  使用寿命：板面≥10年（日均8小时使用），五年质保  4. 安全环保  甲醛释放量：≤0.01mg/m³（GB 18580-2017气候箱法）  防火等级：A级不燃材料（GB 8624-2012）  防撞设计：背面EPDM缓冲胶条 | 1 | 块 |
| 2 | 天花音响 | 1.采用≥6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。  2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。  3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。  4.额定功率≥40W  5.阻抗：≤8Ω  6.灵敏度≥90dB±3dB  7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 2 | 只 |
| 3 | 数字功放 | 1.支持≥2路音频输入，带切换功能；支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能；支持≥MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。  2.带MP3功能模块，采用LCD 显示屏，可播放U盘MP3， WMA， APE，FLAC， WAV，AAC等文件格式，TF卡，支持手机蓝牙功能，可以显示歌曲名称；带MP3录音功能。可以通过MP3随时随地播放录音。  3.额定输出功率：4Ω×2：≥2×60W ；8Ω×2：≥2×30W、MIC ≥1双接口输入，并带幻象电源功能。  4.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇。 | 1 | 台 |
| 4 | 真分集无线话筒 | 一拖二多功能无线会议工作频率:500-980MHz(可调)  采用微电脑CPU控制  振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）  调节方式：FM  最大频偏：±45KHz  灵敏度：18dBuV（可调）  信噪比：≥89dB  音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)  音频输出：0-300mV/600Ω  平衡输出：0-300mV/600Ω  动态范围：≥105dB  显示：液晶显示频道数  工作电压：DC 12V  工作电流 1000mA  工作温度：-10℃至+40℃ | 1 | 套 |
| 5 | 教师讲台 | 尺寸≥长1000\*宽700\*高1000mm 1、讲台通体采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，台面整体平面方便使用笔记本电脑等设备，前面两个储物抽屉方便教师使用。  2、国标19英寸机架 3、钢木结合材料一体成型；实木扶手，高端大气。 4、整体采用分体式结构，上下节需要组装 5、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。  6、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师椅子 | ≥60\*59\*104cm，加密网布，高密度正品海绵，椅背通过136KG拉背测试，≥2.5mm原位锁定逍遥机构，气压棒-通过SGS测试 | 1 | 张 |
| 7 | 机柜 | 尺寸：≥600\*600\*1000mm  1.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 2.材质：冷轧钢板； 3.尺寸约：高度≥300mm，宽度≥500mm，深度≥400mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 配套工位学生桌 | E1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热  、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂1400\*400\*750mm | 12 | 张 |
| 9 | 配套工位学生椅 | 43\*44\*88cm， 加密网布，高密度正品海绵，椅背通过136KG拉背测试，2.5mm原位锁定逍遥机构，气压棒-通过SGS测试 | 36 | 张 |
| 10 | 矮柜 | 1、优质花色三胺板，优质五金配件连接 2、尺寸约为：高80cm\*深40cm\*长80cm | 3 | 组 |
| 11 | 展示柜 | 1.尺寸约为：1500\*300\*1800mm 2.材质:木质 | 2 | 个 |
| 12 | 中医理疗床 | 一：中医理疗床≥1900\*760\*750mm 1.表面材质：优质PU皮料 2.海绵厚度：7.6CM慢回弹海绵 二、中医理疗床套 1.定制床套； 三、配套理疗凳直径≥360mm | 3 | 张 |
| 13 | 床头柜 | 尺寸约：500\*500\*700cm 1.采用实木多层板：高频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理。  2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。  3.封边：厚同色PVC封边  4.优质五金件链接。 5.2抽屉。 | 3 | 张 |
| 14 | 治疗手推车 | 1.双抽带盘手推车 2.二层双抽屉，尺寸约：660\*440\*860mm 3.带刹车轮，加厚板材 4、医疗垃圾桶 | 3 | 个 |
| 15 | 配套按摩模型 | 一、按摩耳模型 1.按摩耳模型穴位采用刻字方法制作，显示清晰、耐磨损。 2.尺寸：18×11cm 3.材质：PVC材料 二、按摩手模型 1.按摩手模型（保健手模型）显示相对应的人体内脏器官在手上的针灸位置，穴位采用刻字方法制作，显示清晰、耐磨损。 2.尺寸：17×9cm 3.材质：PVC材料 三、按摩足模型 1.按摩足模型穴位采用刻字方法制作，显示清晰、耐磨损。 2.尺寸：20cm 3.材质：PVC材料 | 1 | 套 |
| 16 | 颈椎模型 | 1.真实尺寸大小 2.灵活的关节 3.附带有 ﹡枕骨 ﹡脊髓 ﹡椎动脉 ﹡脊神经 4.显示椎动脉 5.固定在底座上且可以移动 | 1 | 个 |
| 17 | 胸椎模型 | 1真实尺寸 2 解剖标志明显 3 包括：胸椎（含椎间盘）神经根 4 椎骨间相互固定，避免变形 5 固定在支架上 | 1 | 个 |
| 18 | 正常腰椎模型（四节） | 1.真实尺寸大小 2.本模型由腰椎、骶骨、尾骨组成 3.包括神经根、椎间盘 4.固定在支架上 | 1 | 个 |
| 19 | 头颅骨模型（三部件） | 1.真实尺寸大小 2.颅骨由颅顶、颅底、下颌骨三部分组成 3.颅顶横切显示颅底内面观和颅底外面观结构，下颌骨可以活动 | 1 | 个 |
| 20 | 人体肌肉模型（80cm） | 示人体全身肌肉、全身血管神经，大部分肌肉及全部内脏能拆下示教 | 1 | 个 |
| 21 | 神经系统模型 | 仿真人体医学模型，显示中枢神经脑和脊髓、周围神经脊神经等结构，包括从中枢发出到身体各部的脊神经（臂从桡神经、尺神经、正中神经、腰丛股神经骶丛坐骨神经等）结构，共显示33个部位指示 | 1 | 个 |