楼层窗帘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 窗帘 | 布长约65.5m；罗马杆约32.8m  采用100%聚酯纤维材质，克重300-350g/㎡，具备抗皱耐磨、色牢度4级以上的特性，遮光率达85%-95%，表面经防污防水处理，易清洁打理。通过GB 18401国家纺织产品安全技术规范A类标准检测，环保无毒。  罗马杆材质：选用优质铝合金材质，表面经过阳极氧化处理，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。  - 直径：28mm，能满足大多数窗帘的承重需求 | 1批 |
| 2 | 辅料 | 大小尺寸根据实际场地计算 | 1批 |