**二楼会议室背景墙**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 木饰面 | 一、基础规格  尺寸  标准板幅：2440mm（长）×1220mm（宽）×5.0mm（厚）  定制尺寸：支持长度≤5000mm（分段拼接误差≤0.5mm/m）  拼接缝处理：V型槽密拼（缝隙≤0.3mm）  材质结构  基材：E0级多层实木基板（9层纵横交错结构，含水率8±2%）  饰面：≥0.6mm天然胡桃木原木皮（纹理通直，色差ΔE≤1.5）  背板：≥1.2mm平衡防潮层（防变形系数≥0.95）  二、表面工艺  涂装体系  7层水性UV漆（底漆4层+面漆3层）  光泽度：15°哑光（60°角测量，符合GB/T 9754-2017）  耐污等级：Ⅰ级（酱油/咖啡24h无渗透，GB/T 17657-2013）  边缘处理  45°倒角封边（R角≤0.2mm）  无缝热熔胶预涂工艺（剥离强度≥3.5N/mm）  三、性能参数  物理特性  耐磨转数：≥1200转（CS-10磨轮，1kg载荷，ISO 5470-1）  耐划伤：3H铅笔硬度无划痕（750g载荷，GB/T 6739-2006）  耐湿热：70℃/95%RH环境48h无起泡（GB/T 4893.2-2020）  环保认证  甲醛释放量：≤0.025mg/m³（气候箱法，GB 18580-2017）  防火等级：B1级（GB 8624-2012阻燃认证）  VOC释放：TUV认证S+级（TVOC≤0.05mg/m²·h） | 43.92平方 |
| 2 | 工字条 | 铝合金材质；3000\*5\*10mm | 10根 |
| 3 | 辅料 | 发泡胶、结构胶、直钉等 | 1批 |