三楼理论培训教室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 会议条桌 | 尺寸：≥1200\*400\*750mm 1、基材：采用优质E1级板,绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、粘合剂：乳胶； 3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火 | 50 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 尺寸：≥43\*44\*88cm  1、面料:选用西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、配件：采用优质五金弓形脚架。 | 100 | 把 |
| 3 | 讲台 | 尺寸长1000\*宽700\*高1000mm 1、讲台通体采用0.8厚优质冷轧钢板，台面整体平面方便使用笔记本电脑等设备，前面两个储物抽屉方便教师使用。  2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架。  3、钢木结合材料一体成型；实木扶手，高端大气。  4、整体采用分体式结构，上下节需要组装  5、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。  6、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 2 | 个 |
| 4 | 白板 | 1. 主体结构  尺寸≥3600×1200×30mm（±2mm误差）  板面材质：0.8mm厚烤瓷钢板，莫氏硬度≥6级，表面哑光处理（光泽度≤15°），防眩光认证  边框：阳极氧化铝镁合金（厚度≥1.5mm），磨砂银灰色，R角5mm圆角防护，嵌入式拼接无缝  2. 性能参数  书写性能：支持干擦/液态笔书写，笔迹残留率≤0.5%（50次循环测试），摩擦系数0.3-0.5  磁吸功能：磁感应强度≥1000高斯，可吸附A4尺寸教具（标配磁性挂钩×4）  耐磨性≥5000次钢丝绒摩擦无划痕（ASTM D4060标准）  3. 安装维护  壁挂系统：预埋304不锈钢挂件，承重≥80kg，支持±15mm水平微调  清洁要求：75%乙醇或中性清洁剂擦拭（禁用有机溶剂）  使用寿命：板面≥10年（日均8小时使用），五年质保  4. 安全环保  甲醛释放量：≤0.01mg/m³（GB 18580-2017气候箱法）  防火等级：A级不燃材料（GB 8624-2012）  防撞设计：背面EPDM缓冲胶条 | 2 | 块 |
| 5 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板硬件  1、硬件≥86寸红外智慧黑板显示终端，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，整体采用0点贴合技术，含两侧副板。  2、教学应用系统：系统默认出厂自带教学应用系统，包含教学资源、备授课工具、作业等功能。  3、配送不少于6个教师机账号。  二、OPS模块  卡扣式OPS， 采用国产化CPU处理器，核心数不低于8核，内存≥16G，硬盘≥512G，质保三年。 | 2 | 套 |