|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **产品说明** | **套数** | **参考图片** |
| **上床下桌** | 2000×900×2100mm | **上床下桌**：规格：高2100\*宽900\*长2000，步梯宽450，总长4450（含中间楼梯踏步） (单位均为mm)一、桌柜：含立柜、书桌及书架，板材EO级三聚氰胺板甲醛释放量达到国家规定A类优等品（提供第三方板材材质及甲醛释放量检测报告），书桌长度桌面厚度≥25，其他柜体等板材厚度≥18，符合环保要求。1.立柜参考尺寸：600\*600\*1680，上部设有挂衣杆，下部30厘米处设有固定隔板一块，明拉手，明挂锁，优质五金件。2.书桌桌面参考尺寸：1300\*600\*750。书桌一头配有一个抽屉（抽屉带锁），下方有柜门，明拉手，优质五金件。3.书架参考尺寸：1300\*230\*930，封边处理。二、床板：多层板，厚度≥25，符合环保要求。三、床体碳素钢（提供第三方材质检测报告）：方管立柱50×50，厚度≥1.5，通体护栏，高度≥220，每两组组合一起，中间床梯连接（床梯宽度450)，总长4450×900×2100,每个单组长2000×900×2100。 1.床框：床帮30\*50\*1.2，床框横撑25\*25\*1.2，五根横撑，焊接位置尺寸等分。2.护栏采用：25\*25\*1.2焊接于床帮，竖撑4根20\*20\*1.0，通体护栏，高度≥220，焊接与床框中间。3.床梯踏步：钢制，厚度≥2.0，带防滑四步踏板。4.含棕床垫：厚度≥50，带有面料层，符合相关标准要求。四、椅子：常规钢木结构，钢件表面静电喷塑处理，符合环保要求。产品应符合国家相关标准及规范。 | 616套 | 微信图片_20250528193046微信图片_20250528193104 |