**四、检测要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 结构形式 | 桥梁类型 | 结构形式 | 检测内容 |
| 1 | 麻地坪大桥 | 车行桥 | 10×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查、荷载试验、承载力评定 |
| 2 | 保安彩虹大桥 | 车行桥 | 钢管混凝土拱桥 | 定期检查 |
| 3 | 灵皇地台大桥 | 车行桥 | 6×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查 |
| 4 | 保安新村南桥 | 车行桥 | 4×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查 |
| 5 | 保安移民小区北桥 | 车行桥 | 4×20预应力混凝土现浇箱梁 | 定期检查 |
| 6 | 西阳沟人行桥 | 人行桥 | 1×16+3×20+1×16预应力混凝土简支空心板 | 定期检查 |