**采购需求**

本次采购项目为神木市西沙街道办事处金沙社区改造及日间照料中心改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：金沙社区改造及日间照料中心改造工程 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 室外工程 | | |
| 1 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种:白色热熔漆 2.工艺:停车位画线 [工作内容] 1.画线 | km | 0.234 |
| 2 | 贮水(油)池 1.100mmC15垫层 2.250mmC30底板 3.200mmC30池壁 4.C30矩形梁 5.预制盖板 6.活动钢盖板 7.DN110通气管 8.PVC挡板 9.φ800井盖 10.踏步 | 座 | 2 |
| 3 | 电杆迁移、线缆整理 | 项 | 1 |
| 二 | 其他装修 |  |  |
| 1 | 木门窗套 [项目特征] 1.材质:门窗护套 [工作内容] 1.安装 | m | 188.9 |
| 2 | 石材窗台板  [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m | 79.2 |
| 3 | 立管外包 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 38.96 |
| 4 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 457.96 |
|  | 服务大厅 |  |  |
| 5 | 块料楼地面 [项目特征] 1.8-10厚铺地砖地面干水泥擦缝.(地砖规格及厚度以实际选样为准) 2. 6厚建筑胶水泥沙浆结合层. 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 清理基层 6. 土建完成地面. [工作内容] 1.面层铺设 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡 5.材料运输 | m2 | 93.21 |
| 6 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子二遍，乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 86.73 |
| 7 | 透光软膜吊顶 [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.防护层材料种类:定制透光软膜天花 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.龙骨安装 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 6.48 |
| 8 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽香槟金不锈钢装饰线 [工作内容] 1.安装 | m | 31.2 |
| 9 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15厚木饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 20.7 |
| 10 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15mm木格栅饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.63 |
| 11 | 白色乳胶漆 [项目特征] 1. 一底两道涂料面层. 2. 满刮腻子找平磨光(刮两遍打磨2遍) 3. 界面剂一道 4. 清理基层 5. 隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 33.84 |
| 12 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 1.85 |
| 13 | 石材墙面 [项目特征] 1.墙体类型:20mm厚爵士白大理石 2. 塑造石材造型,上下口做3mm倒角 3. 石材安装前进行打眼,方便铜丝固定(上下四个眼) 4. 钢筋与石材固定 [工作内容] 1.面层铺贴 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 6.6 |
| 14 | 有机玻璃字 1.定制成品广告字 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 | 个 | 10 |
|  | 大厅 |  |  |
| 15 | 块料楼地面 [项目特征] 1.8-10厚铺地砖地面干水泥擦缝.(地砖规格及厚度以实际选样为准) 2. 6厚建筑胶水泥沙浆结合层. 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 清理基层 6. 土建完成地面. [工作内容] 1.面层铺设 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡 5.材料运输 | m2 | 48.35 |
| 16 | 石材门槛石 [项目特征] 1.20厚石材(六面防护).(石材规格及厚度以实际选样为准) 2. 10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3. 30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆保护层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板. [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.72 |
| 17 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子二遍，乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 48.35 |
| 18 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15厚木饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.7 |
| 19 | 白色乳胶漆 [项目特征] 1. 一底两道涂料面层. 2. 满刮腻子找平磨光(刮两遍打磨2遍) 3. 界面剂一道 4. 清理基层 5. 隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 33.86 |
| 20 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 2.06 |
|  | 小会议室 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 [项目特征] 1.8-10厚铺地砖地面干水泥擦缝.(地砖规格及厚度以实际选样为准) 2. 6厚建筑胶水泥沙浆结合层. 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 清理基层 6. 土建完成地面. [工作内容] 1.面层铺设 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡 5.材料运输 | m2 | 46.92 |
| 22 | 石材门槛石 [项目特征] 1.20厚石材(六面防护).(石材规格及厚度以实际选样为准) 2. 10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3. 30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆保护层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板. [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.4 |
| 23 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子二遍，乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 43.17 |
| 24 | 透光软膜吊顶 [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.防护层材料种类:定制透光软膜天花 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.龙骨安装 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.75 |
| 25 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15厚木饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.84 |
| 26 | 白色乳胶漆 [项目特征] 1. 一底两道涂料面层. 2. 满刮腻子找平磨光(刮两遍打磨2遍) 3. 界面剂一道 4. 清理基层 5. 隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 78.48 |
| 27 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 3.84 |
| 28 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:定制成品木门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm\*2800mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
|  | 大会议室 |  |  |
| 29 | 块料楼地面 [项目特征] 1.8-10厚铺地砖地面干水泥擦缝.(地砖规格及厚度以实际选样为准) 2. 6厚建筑胶水泥沙浆结合层. 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 清理基层 6. 土建完成地面. [工作内容] 1.面层铺设 2.嵌缝 3.刷防护材料 4.酸洗、打蜡 5.材料运输 | m2 | 83.89 |
| 30 | 石材门槛石 [项目特征] 1.20厚石材(六面防护).(石材规格及厚度以实际选样为准) 2. 10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 3. 30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆保护层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板. [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.4 |
| 31 | 竹木地板 [项目特征] 1.企口型复合木地板  2.地板专用消音垫  3.水泥自流平 TH=5mm  4.30厚1:3水泥砂浆找平层  5.原建筑钢筋混凝土楼板 . [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设基层 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 6.37 |
| 32 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子二遍，乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 75.42 |
| 33 | 透光软膜吊顶 [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4.防护层材料种类:定制透光软膜天花 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.龙骨安装 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 8.47 |
| 34 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽香槟金不锈钢装饰线 [工作内容] 1.安装 | m | 37.28 |
| 35 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15厚木饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 14.56 |
| 36 | 白色乳胶漆 [项目特征] 1. 一底两道涂料面层. 2. 满刮腻子找平磨光(刮两遍打磨2遍) 3. 界面剂一道 4. 清理基层 5. 隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 43.06 |
| 37 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 5.43 |
| 38 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:定制成品木门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm\*2800mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 39 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.20厚吸音板饰面 2.18厚欧松板(阻燃处理) 3.碳化木龙骨,自攻螺丝,膨胀管 4.隔墙完成面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 43.61 |
| 40 | 大会议室地面水泥自流平 | m2 | 6.37 |
| 41 | 拆除原瓷砖地面 | m2 | 277.81 |
| 42 | 拆除原墙面抹灰 | m2 | 391.06 |
| 43 | 拆除原顶面抹灰 | m2 | 735.77 |
| 三 | 厨房给排水改造工程 | | |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 13.81 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 1 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:UPVC内螺旋低噪音塑料管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 13.55 |
| 4 | 热水器 [项目特征] 1.电能源:16L燃气热水器 [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 2 |
| 5 | 厨房不锈钢洗涤水槽 | 个 | 1 |
| 四 | 其他装修 |  |  |
| 1 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED长格灯具吸顶 2.规格:2\*28w [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 41 |
| 2 | 拆除原普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED长格灯具吸顶 2.规格:2\*28w [工作内容] 1.拆除 | 套 | 41 |
|  | 服务大厅 |  |  |
| 3 | 拆除荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 8 |
| 4 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |
| 5 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双控三联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 6 | 灯带 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:LED灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 38.62 |
|  | 大厅 |  |  |
| 7 | 拆除普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 6 |
| 8 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 15 |
| 9 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型五孔暗装插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
|  | 小会议室 |  |  |
| 10 | 拆除荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 4 |
| 11 | 灯带 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:LED灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 44.1 |
| 12 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 13 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双控双联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 14 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型五孔暗装插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 15 | 小电器 [项目特征] 1.名称:视频插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 16 | 小电器 [项目特征] 1.名称:VGA插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 17 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络端口 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 2 |
| 18 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:投影幕 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 2 |
|  | 大会议室 |  |  |
| 19 | 拆除荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 8 |
| 20 | 灯带 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:LED灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 86.61 |
| 21 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 22 |
| 22 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双控四联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 23 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型五孔暗装插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 24 |
| 24 | 小电器 [项目特征] 1.名称:视频插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 25 | 小电器 [项目特征] 1.名称:VGA插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 26 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络端口 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 1 |
| 27 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:定制成品LED滚动屏 | m2 | 1.87 |
| 28 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:投影幕 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |
| 五 | 日间照料中心土建 |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 1.拆除原有石膏板顶棚 | m2 | 1191.72 |
| 2 | 金属平开门 1.拆除旧铝合金门 | 樘 | 34 |
| 3 | 金属平开窗 1.拆除旧铝合金窗 | 樘 | 3 |
|  | 新做 |  |  |
|  | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 4 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.墙体高度:3.6m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 193.88 |
|  | 楼地面工程 |  |  |
| 5 | 块料楼地面 （厨房、卫生间） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60mm厚C15混凝土 7、素土夯实  [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 99.53 |
| 6 | 块料楼地面 （除小会议室其余地面） 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）3 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60mm厚C15混凝土 6、150mm厚3：7灰土 7、素土夯实  [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1114.58 |
| 7 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）\_x0019\_ [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 16.56 |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 8 | 块料墙面 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 1.墙体类型:厨房、卫生间 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:釉面砖墙面 [项目特征] 1.墙体类型:厨房、卫生间 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:釉面砖墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 225.39 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 9 | 墙面装饰抹灰 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛\_x0019\_ [项目特征] 1.墙体类型:其余墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 2356.72 |
| 10 | 墙面装饰抹灰 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层\_x0019\_ [项目特征] 1.墙体类型:所有外墙真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1061.73 |
|  | 天棚工程 |  |  |
| 11 | 天棚吊顶 （厨房、卫生间） 1、铝合金方板600mm×600mm（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（吊杆上部与板底膨胀栓固定5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）  [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 99.53 |
| 12 | 天棚吊顶 （其余顶棚） 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）  [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 1114.58 |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 13 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:木板门 2.框截面尺寸、单扇面积:M0921 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 19 |
| 14 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:木板门 2.框截面尺寸、单扇面积:M1521 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 15 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:木板门 2.框截面尺寸、单扇面积:M1221 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 16 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:2000mm\*1500mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 17 | 全玻自由门（无扇框） [项目特征] 1.门类型:玻璃门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 22.95 |
|  | 其 他 工 程 |  |  |
| 18 | 石材台阶面 1. 花岗岩台阶 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层  4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60mm厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300mm厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 索土夯实\_x0019\_  [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 | m2 | 10.14 |
| 19 | 散水、坡道 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100mm厚C15混凝土 4. 300mm厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）  [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 14.04 |
| 20 | 石材窗台板 | m | 188.1 |
|  | 小会议室 |  |  |
| 21 | 块料楼地面  1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）3 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60mm厚C15混凝土 6、150mm厚3：7灰土 7、素土夯实  [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 60.41 |
| 22 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）\_x0019\_ [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 4.26 |
| 23 | 钢质防火门 [项目特征] 1.门类型:钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:1200mm\*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 24 | 装饰板墙面 1.竖向条纹板  [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 73.59 |
| 25 | 天棚吊顶 1.50型轻钢龙骨跌级 2.双层9.5mm纸面石膏板 3.白色乳胶漆 4.部分白色软膜  [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 60.49 |
| 26 | 一层拆除墙体 | m3 | 71.66 |
| 27 | 二层拆除墙体 | m3 | 167.53 |
| 28 | 拆除台阶 | m2 | 43.6 |
| 29 | 扶手栏杆 | m2 | 10.8 |
| 30 | 拆除地板 | m2 | 1274.52 |
| 31 | 拆除原瓷砖墙面 | m2 | 33.37 |
| 32 | 拆除原抹灰墙面 | m2 | 661.07 |
| 33 | 拆除暖气罩及暖气片 | m | 182.19 |
| 34 | 铲除真石漆墙面 | m2 | 1061.73 |
| 六 | 电气工程 |  |  |
| 1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APM1（总动力配电箱） 2.规格:600mm\*800mm\*200mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APM2（总动力配电箱） 2.规格:600mm\*800mm\*200mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AH1 2.规格:380mm\*240mm\*120mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 12 |
| 4 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AH2 2.规格:380mm\*240mm\*120mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 2 |
| 5 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APC 2.规格:600mm\*800mm\*200mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:应急照明配电箱 2.规格:600mm\*500mm\*300mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APM1（总动力配电箱） 2.规格:600mm\*800mm\*200mm [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
|  | 照明器具 |  |  |
| 8 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED平板灯1200mmX600mm 2.规格:LED光源48W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 58 |
| 9 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:节能型吸顶灯具 2.规格:LED光源18W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 29 |
| 10 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔安全型插座 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=0.6 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 64 |
| 11 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁式空调插座 2.规格、型号:250V 16A 3.安装方式:暗装 H=2.2 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |
| 12 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁式空调插座 2.规格、型号:250V 16A 3.安装方式:暗装 H=2.2 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 13 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 14 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 21 |
| 15 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 16 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED平板灯1200mmX600mm 2.规格:LED光源48W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 13 |
| 17 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 18 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 2 |
| 19 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:自带蓄电池A型安全出口指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 2 |
| 20 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:自带蓄电池A型安全出口指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 21 |
| 21 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:自带蓄电池A型安全出口指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 23 |
|  | 配管、配线 |  |  |
| 22 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC16 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 613.71 |
| 23 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 465.99 |
| 24 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 76.4 |
| 25 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 474.68 |
| 26 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 309.52 |
| 27 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC50 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 9.4 |
| 28 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC70 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 5.24 |
| 29 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1971.58 |
| 30 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV4 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1412.66 |
| 31 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV6 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1702.32 |
| 32 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2\*2.5 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 317.26 |
|  | 电缆安装 |  |  |
| 33 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*50+1\*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 160.91 |
| 34 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*50+1\*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 20.7 |
| 35 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:NH-KVV-2\*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 6.23 |
|  | 系统调试 |  |  |
| 36 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1kV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 七 | 弱电工程 |  |  |
| 1 | 光缆 [项目特征] 1.名称:10芯单模光纤 2.敷设环境:埋地敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 7.03 |
| 2 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:HYA-50(2x0.5) 2.敷设部位或线制:埋地敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 7.03 |
| 3 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:CAT.6 2.敷设部位或线制:埋地敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 428.19 |
| 4 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC40 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 14.06 |
| 5 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:TD插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 17 |
| 6 | 机柜设备 [项目特征] 1.名称:机柜 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装、刷油 2.本体安装 3.支架制作、安装、刷油 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜设备 [项目特征] 1.名称:机柜 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装、刷油 2.本体安装 3.支架制作、安装、刷油 | 台 | 1 |
| 八 | 给排水工程 |  |  |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 27.11 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE 4.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 47.57 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE 4.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 0.86 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE 4.规格:DN15 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 42.82 |
|  | 排水 |  |  |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN160 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 10.53 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 57.36 |
| 7 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 9.57 |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 21.82 |
| 9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE，8KN/m 4.规格:DN300mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 30 |
|  | 设备 |  |  |
| 10 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 11 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 12 | 水表 [项目特征] 1.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 13 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 地漏 [项目特征] 1.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 地面扫除口 [项目特征] 1.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 16 | 地漏 [项目特征] 1.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
|  | 卫生洁具 |  |  |
| 17 | 大便器 [项目特征] 1.材质:瓷式大便器 2.型号、规格：带水箱、8.0口径带弯后排，蹲便器尺套寸600\*250\*430mm，水箱尺寸:长370mmm+宽110\*高440mm [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 12 |
| 18 | 小便器 [项目特征] 1.组装形式:挂式小便斗 2.型号、规格:长360mm\*宽300mm\*高680mm [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 19 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:面盆柜 2.组装形式:台上2个盆及水龙头 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 5 |
| 20 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 21 | 地漏 规格：DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 22 | Φ700塑料检查井，深1.8m 2座 | 座 | 2 |
| 23 | 4m3成品玻璃钢化粪池 | m3 | 4 |
| 九 | 消防工程 | | |
| 1 | 灭火器 1.MF/ABC4 2具 | 箱 | 15 |
| 十 | 门前绿化工程 | | |
| 1 | 栽植花卉 [项目特征] 1.花卉种类、株距:景天，每平米/36株，高20-30cm 2.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1750 |
|  | 现状挡墙拆除 | m3 | 188.7 |
|  | 土方回填 | m3 | 875 |
|  | 种植土回填 | m3 | 1750 |