**采购需求**

本次采购项目为神木市西沙街道办事处文化活动中心改造及便民服务大厅改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**1.工程名称：便民服务中心装饰装修工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 天花 |  |  |
| 1 | 020302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:吊挂式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 229.21 |
| 2 | 020507001001 | 白色乳胶漆 1.乳胶漆饰面 2.腻子抹灰层 3.水泥砂浆粉刷层 4.界面剂 | m2 | 229.21 |
| 3 | 020302002001 | 铝格栅吊顶 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金格栅板 | m2 | 38.67 |
| 4 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢 | m | 15.6 |
|  |  | 墙面 |  |  |
| 5 | 020606003001 | 灯箱 [项目特征] 1.箱体规格:25\*0.5\*1.2m | m2 | 73.7 |
| 6 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石材饰面背景墙 | m2 | 27.01 |
| 7 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:基层阻燃处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰面 | m2 | 45.51 |
| 8 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 10.17 |
| 9 | 020207001003 | 木纹木饰面墙裙 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:基层阻燃处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰面 | m2 | 85.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 窗帘 | m2 | 35.28 |
| 11 |  | 石材装饰面大字  尺寸：1m\*1m  材质：优质亚克力 | 个 | 5 |
| 12 |  | 党徽  尺寸：0.8m\*0.8m  材质：优质亚克力 | 个 | 1 |
| 13 |  | 墙面装饰字中号  尺寸：0.4m\*0.4m  材质：优质亚克力 | 个 | 18 |
| 14 |  | 墙面装饰字小号 尺寸：0.18m\*0.18m  材质：优质亚克力 | 个 | 60 |
| 15 |  | 吧台  尺寸：长：16m 宽0.8m 高1.2m  材质：实木框架，优质密度板。 | 个 | 1 |

**2.工程名称：便民服务中心电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:600\*800\*300 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 2 |
|  |  | 小电器 |  |  |
| 2 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:S1 射灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 56 |
| 3 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:线性灯 2.规格:3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 13 |
| 4 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:线性灯 2.规格:1.4m [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 5 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED灯带 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 6 | 030204019001 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:四级单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 7 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:250V 10A 安全型  [工作内容] 1.安装  2.焊、压接线端子 | 个 | 39 |
| 8 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:网线插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 17 |
| 9 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:CAT6-UTP4P 2.敷设环境:线槽敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 205.52 |
| 10 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:LED电子屏 2.类型:10m2 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 10 |
| 11 | 031208017002 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:长条显示屏 2.类型:25.4m [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | m | 25.4 |
|  |  | 配管 配线 |  |  |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:BV2\*2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 470.65 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:BV2\*4 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板  等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 537.55 |
| 14 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 476.59 |

**3.工程名称：附属楼土建 工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 楼地面工程 |  |  |
| 1 | 020104002001 | 竹木地板 舞蹈室、乐器室 1、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2、3～5厚泡沫塑料衬垫 3、35厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 90.18 |
| 2 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m2 | 6.08 |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 3 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 其他房间 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 428.71 |
| 4 | 020207001001 | 装饰板墙面 镜面玻璃墙面 1、木装饰条刷油、油漆品种、颜色由设计人定（用金属条时无此道工序） 2、装饰条收边（材质由设计人定） 3、6厚车边镜面玻璃，φ3不锈钢圆头螺钉(带橡皮垫)固定 4、满贴双面玻璃胶纸一层 5、5厚胶合板衬双面满涂氟化钠防腐剂，暗钉钉牢 6、20×30木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双向中距450（或按玻璃规格），与墙体预留木砖固定 7、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材料或按工程设计） 8、墙缝原浆抹平 9、墙体基面预留40×60×60防腐木砖，双向中距450（或M6×50膨胀螺栓），中距600（将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 33.98 |
| 5 | 020207001002 | 装饰板墙面 皮革软包吸声墙面 1、铺皮革（或人造革）面层  2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、5厚胶合板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定  4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂 5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计） 6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） | m2 | 74.03 |
| 6 | 020207001003 | 装饰板墙面 穿孔胶合板吸声墙面 1、刷油漆饰面  2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定 3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面 4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内  5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定 6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计） 7、墙缝原浆抹平 8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 83.25 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
| 7 | 020301001001 | 天棚抹灰 其他房间 1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 236.98 |
| 8 | 020302001001 | 天棚吊顶 舞蹈室、乐器室 1、9（11、12）厚装饰石膏板面层596×596（496×496），用自攻螺丝固定，中距≦200 2、50厚超细玻璃绵吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（或仅孔板有此工序） 3、T型轻钢小龙骨⊥22×22，中距600(或500) 4、T型轻钢小龙骨⊥35×22，中距600(或500) 5、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，中距≦1200  6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200  7、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 90.15 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 9 | 020402006001 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:900\*2400mm | 樘 | 4 |
| 10 | 020402006002 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000\*2400mm | 樘 | 2 |
| 11 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1500\*1500mm | 樘 | 5 |
| 12 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1800\*1500mm | 樘 | 1 |
| 13 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1800\*1800mm | 樘 | 7 |
| 14 | 020406002004 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:15300\*2650mm | 樘 | 1 |
| 15 | 020406002005 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:2700\*2650mm | 樘 | 1 |
| 16 | 020406002006 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:7680\*2650mm | 樘 | 1 |
| 17 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 96.78 |
| 18 | 020409003001 | 石材窗台板 1.大理石窗台板 | m2 | 37.28 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 19 | 020507001001 | 刷喷涂料 其他房间天棚 1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 236.98 |
| 20 | 020507001002 | 刷喷涂料 其他房间 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍  3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 428.71 |
| 21 | 020507001003 | 刷喷涂料 楼梯侧面 1、防水乳胶漆两道 2、满刮防水腻子腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 2.54 |
| 22 | 020506001001 | 抹灰面油漆 外墙真石漆 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 118.77 |
| 23 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.成品白色烤漆百叶暖气网 2.18mm厚浅色木纹双面板 3.9mm厚阻燃板基层 4.40\*25木龙骨 | m2 | 117.6 |
| 24 | BB002 | 拆除旧铝合金窗 | 樘 | 16 |
| 25 | BB003 | 拆除旧铝合金门 | 樘 | 6 |
| 26 |  | 铲除原墙面面层 | ㎡ | 619.972 |
| 27 |  | 铲除原天棚面层 | m2 | 327.13 |
| 28 |  | 罗马杆 | m | 62.4 |
| 29 |  | 窗帘 | m2 | 149.76 |

**4.工程名称：东楼电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:450\*200\*100 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 2 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:600\*500\*300 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 | m | 382.37 |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV4 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 714.75 |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PC20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 426.84 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:SC20 | m | 23.64 |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 7 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征]  1.型号:WDZN-RYSP-2\*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 26.82 |
| 8 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6+UTP4P [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 128.49 |
|  |  | 小电器 |  |  |
| 9 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 23 |
| 10 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:单面向左指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 3 |
| 11 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:应急照明灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 12 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 13 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 14 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控暗装开关  2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔安全型插座 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=0.6 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24 |
| 16 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁式空调插座 2.规格、型号:250V 16A 3.安装方式:暗装 H=2.2 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 17 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:多媒体接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 公共部分 |  |  |
| 18 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:双口信息出线口(电话+网络) [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 7 |
|  |  | 防雷及接地装置 |  |  |
|  |  | 系统调试 |  |  |
| 19 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号: 1kV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

**5.工程名称：北楼土建工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 楼地面工程 |  |  |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 77.46 |
| 2 | 020108001001 | 混凝土台阶面层 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 | m2 | 1 |
| 3 | 020108001002 | 石材台阶面 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 | m2 | 11.7 |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 其他房间 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 1629.29 |
| 5 | 020204003001 | 块料墙面 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘粘贴时要求平整） | m2 | 291.52 |
| 6 | 020209001001 | 隔断  1.卫生间隔断 2.玻璃隔断 | m2 | 61.98 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
| 7 | 020302001001 | 天棚吊顶 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 77.46 |
| 8 | 020302001002 | 天棚吊顶 1、饰面（也可不做，由设计人定） 2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d） 4、矿棉板 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、φ6（φ8）钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 9、现浇混凝土板 | m2 | 138.25 |
| 9 | 020301001001 | 天棚抹灰 其他房间 1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 739.78 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 10 | 020402006001 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:900\*2400mm | 樘 | 14 |
| 11 | 020402006002 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000\*2400mm | 樘 | 1 |
| 12 | 020402006003 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:2100\*2400mm | 樘 | 2 |
| 13 | 020402006004 | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:900\*2600mm | 樘 | 11 |
| 14 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:800\*2100mm | 樘 | 6 |
| 15 | 020402001002 | 金属平开门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:1200\*2400mm | 樘 | 2 |
| 16 | 020402001003 | 金属平开门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:1200\*2100mm | 樘 | 1 |
| 17 | 020402001004 | 金属平开门 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:1200\*2600mm | 樘 | 1 |
| 18 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1500\*900mm | 樘 | 3 |
| 19 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1800\*900mm | 樘 | 1 |
| 20 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1500\*1500mm | 樘 | 16 |
| 21 | 020406002004 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1800\*1800mm | 樘 | 31 |
| 22 | 020406002005 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:16331\*1500mm | 樘 | 1 |
| 23 | 020406002006 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1500\*1700mm | 樘 | 12 |
| 24 | 020406002007 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:80380\*1800mm | 樘 | 1 |
| 25 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 172.89 |
| 26 | 020409003001 | 石材窗台板 1.大理石窗台板  油漆、涂料、裱糊工程 | m2 | 53.44 |
| 27 | 020507001001 | 刷喷涂料 其他房间天棚 1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 739.78 |
| 28 | 020507001002 | 刷喷涂料 其他房间 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 1629.29 |
| 29 | 020507001003 | 刷喷涂料 楼梯侧面 1、防水乳胶漆两道 2、满刮防水腻子腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 5.07 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 30 | 020602001002 | 饰面板暖气罩 1.成品白色烤漆百叶暖气网 2.18mm厚浅色木纹双面板 3.9mm厚阻燃板基层 4.40\*25木龙骨 | m2 | 276.65 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 31 | BB002 | 拆除吊顶 1.吊顶面积77.45m2 | m2 | 77.45 |
| 32 | BB003 | 拆除卫生间隔断 1.卫生间隔断面积61.98m2 | m2 | 61.98 |
| 33 | BB004 | 拆除旧铝合金窗 | 樘 | 66 |
| 34 | BB005 | 拆除旧铝合金门 | 樘 | 38 |
| 35 |  | 拆除台阶 | m2 | 21 |
| 36 |  | 拆除原有地砖 | ㎡ | 77.46 |
| 37 |  | 拆除原有墙面面层 | 1629.29 | ㎡ |
| 38 |  | 拆除原有墙面瓷砖 | 291.447 | ㎡ |
| 39 |  | 原有暖气片拆除及安装 | 组 | 62 |
| 40 |  | 拆除顶棚面层 | m2 | 791.04 |

**6.工程名称：餐厅二层土建**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 门窗 |  |  |
| 1 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 29.18 |
| 2 | 020409003001 | 石材窗台板 1.位置:附属楼二楼 | m2 | 12.38 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 3 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.成品白色烤漆百叶暖气网 2.18mm厚浅色木纹双面板 3.9mm厚阻燃板基层 4.40\*25木龙骨 | m2 | 48.42 |

**7.工程名称：北楼电气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.规格:450\*600\*200 | 台 | 3 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 2.敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1.配线 | m | 1847.52 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV4 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 3143.08 |
| 4 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV6 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 324.75 |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:PC20 | m | 1853.71 |
| 6 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:PC25 | m | 103 |
| 7 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:SC20 | m | 177.18 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 8 | 030208001004 | 电力电缆  [项目特征]  1.型号:WDZN-RYSP-2\*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 189.26 |
| 9 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:Cat6-UTP4P [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 656.75 |
|  |  | 小电器 |  |  |
| 10 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:安全出口灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 3 |
| 11 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:单面向左指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 10 |
| 12 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:LED 光源 18W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 13 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:人体感应节能型吸顶灯 2.规格、型号:LED 光源 18W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 21 |
| 14 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:疏散出口灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装  3.油漆 | 套 | 1 |
| 15 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 58 |
| 16 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:应急照明灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 17 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 28 |
| 18 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.1 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 19 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔安全型插座 2.规格、型号:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=0.6 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 92 |
| 20 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁式空调插座 2.规格、型号:250V 16A 3.安装方式:暗装 H=2.2 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 17 |
| 21 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.规格、型号:250V 16A 3.安装方式:暗装 H=0.5 米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 22 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插 [项目特征] 1.规格:双口信息出线口(电话+网络) [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 25 |
| 23 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:多媒体接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 防雷及接地装置 |  |  |
|  |  | 系统调试 |  |  |
| 24 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号: 1kV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

**8.工程名称：北楼给排水工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PPR 3.规格:DN50 | m | 36.34 |
| 2 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PPR 3.规格:DN50 | m | 5.88 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PPR 3.规格:DN25 | m | 51.9 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PPR 3.规格:DN15 | m | 27.96 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 5 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.材质:双壁波纹管，8KN/m 3.规格:DN300 | m | 100 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:UPVC  3.规格:DN160 | m | 14.7 |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:UPVC  3.规格:DN110 | m | 74.1 |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:UPVC  3.规格:DN75 | m | 9.66 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等  1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:UPVC  3.规格:DN50 | m | 57.48 |
|  |  | 阀门 |  |  |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 11 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.类型:普通旋翼式干式水表（含表前阀） 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 12 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 7 |
| 13 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 |
| 14 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN15 | 个 | 2 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |
| 15 | 030804012001 | 大便器 1.材质:蹲式大便器 | 套 | 15 |
| 16 | 030804013001 | 小便器 1.材质:立式小便斗 | 套 | 6 |
| 17 | 030804017001 | 地漏 1.材质:金属 | 个 | 6 |
| 18 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:洗手池 | 组 | 6 |
| 19 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:拖把池 | 组 | 3 |
| 20 |  | 室外排水检查井，井直径1000mm，井深1.8m | 6 | 座 |
| 21 |  | 4m3玻璃钢化粪池 | 2 | 座 |
| 22 |  | 分散式小厨宝 | 台 | 1 |