|  |
| --- |
| 延川县适老化改造产品统计清单 |
| 序号 | 产品名称 | 件数 | 规格/技术参数 | 备注 |
| 1 | 铝合金轮椅 | 69 | 车长：≥112cm，车高：≥93cm，车宽：≥ 68cm，座宽≥46cm，座高：≥50cm，车架材质:铝合金 |  |
| 2 | 四轮助行轮椅三功能购物车 | 7 | 1.长≥75CM，宽≥66CM，扶手高度：≥80-921cm，折叠后尺寸：≥75\*24\*40cm，承重：≥100KG，高强度加粗铝合金材质 |  |
| 3 | 大四脚拐杖 | 81 | 工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿 |  |
| 4 | 单脚拐杖 | 17 | 防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿，高度≥10档可调 |  |
| 5 | 双摇护理床 | 5 | 由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成。 |  |
| 6 | 中曲护理床 | 6 | 功能：摇把,手动左右翻身、手动起背、手动中间腿位升降。 |  |
| 7 | 折叠式洗澡坐便两用椅 | 25 | 材质为高强度铝合金材质，座板下方设可抽拉式的便桶，可洗浴坐便两用 |  |
| 8 | 可折叠移动式坐便椅 | 80 | 椅架采用加厚高碳钢材质，表面雾银氧化处理，洗澡坐便室内轮椅三合一； |  |
| 9 | 靠背架 | 4 | 喷漆支架，可折叠 |  |
| 10 | 可移动式餐边桌 | 16 | 桌面尺寸≥60\*40cm 桌面板厚度≥1.5mm； |  |
| 11 | 一字型扶手 | 5 | 内管不锈钢钢管，≥φ25mm，壁厚≥1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； |  |
| 12 | 耳背式助听器 | 2 | 专为老人设置操作简单 |  |
| 13 | 耳内式助听器 | 3 | 配备充电仓，循环充电，规格：双耳 |  |
| 14 | 感应小夜灯 | 25 | LED人体感应灯 |  |
| 15 | 语音视频通话摄像头 | 7 | 联网方式：WIFI |  |
| 16 | 防褥疮凝胶坐垫 | 30 | 填充物 慢回弹释压记忆棉 |  |
| 17 | 防滑垫带吸盘 | 5 | 行业标准：SN/T 4132-2015《塑料浴室垫防滑性能试验方法 倾斜平台法》 |  |
| 18 | 床头柜 | 2 | 采用颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。 |  |
| 19 | 适老椅 | 73 | 框架频热压、经防潮、 防腐、防虫化学处理 具有较良好的强度性能，良好的抗震力 |  |
| 20 | 适老桌 | 61 | 实木框架采用优质橡胶木 台面圆角木条 |  |
| 21 | 适老桌 | 21 | 厚橡胶木实木，桌面无直角边，4边倒半径约60的圆弧，桌边倒直径为≥25mm的半圆，防止老人刮伤 |  |
| 22 | 床边扶手 | 2 | 抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚≥1.0mm±0.2mm； |  |
| 23 | 换鞋凳 | 29 | 优质橡胶木，木质细腻.具有较好的总体强度性能，良好的抗震力 |  |
| 24 | 可折叠马桶架 | 5 | 参照执行标准：MZ/T 158-2020《固定在坐便器上的助力扶手》中国民政部行业标准。 |  |
| 25 | 高度可调节柺凳 | 4 | 铝合金材料，管直径≥22.2MM，管壁厚≥1.3MM，表面处理阳极氧化亮银。 |  |
| 26 | 双弯助行器 | 10 | 以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 |  |
| 27 | 铝合金轮椅座便椅 | 11 | 以GB/T24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准 |  |
| 28 | 电动轮椅 | 10 | 电机：≥250W\*2，有刷控制器；电池：铅酸 |  |
| 29 | 智能手表 | 2 | 4G全网通、实时定位、SOS紧急呼叫、心率/血压/血氧/测体温、跌倒报警、自动接听、防脱落提醒、动态心率、睡眠、 |  |
| 30 | 声光盲杖 | 2 | 采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换； |  |

商务要求：90日内完成供货安装并指导使用