**采购需求**

本次采购项目为神木市农业农村局2023年陕北细毛羊保种场项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程  数量 |
|
|  | **厨房** |  |  |
|  | **厨房吊顶** |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 65.82 |
|  | **厨房墙面** |  |  |
| 2 | 装饰板墙面 1面层：.新型材料扣板 2.龙骨：轻钢龙骨 | m2 | 65.82 |
|  | **卫生间** |  |  |
|  | **卫生间吊顶** |  |  |
| 3 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 65.82 |
|  | **卫生间墙面** |  |  |
| 4 | 装饰板墙面 1面层：.新型材料扣板 2.龙骨：轻钢龙骨 | m2 | 65.82 |
|  | **卫生间隔断、马桶、面盆、热水器、菜盆** |  |  |
| 5 | 隔断 1.隔断（含制作安装） | m2 | 25.3 |
| 6 | 大便器 1.材质:连体坐便器 | 套 | 1 |
| 7 | 洗脸盆 | 组 | 1 |
| 8 | 热水器 | 台 | 1 |
| 9 | 洗涤盆（洗菜盆） | 组 | 1 |
|  | **渗井** |  |  |
| 10 | 渗井-07MS101-2/58.59 [项目特征]  1.材料:砖砌 2.尺寸:Φ800 1300mm\*1300mm  3.详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑2.混凝土浇筑3.养生4.砌筑 5.爬梯制作、安装6.勾缝7.抹面8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 |
|  | **羊舍水、电** |  |  |
| 11 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE 4.规格:32 | m | 245.36 |
| 12 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE 4.规格:25 | m | 213.44 |
| 13 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:100 | m | 122.98 |
|  | **原宿舍、办公室楼地面** |  |  |
| 14 | 块料楼地面 1.陶瓷地砖面层 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土  5、150厚3：7灰土 6、素土夯实 | m2 | 30 |
|  | **羊舍** |  |  |
|  | **羊舍内外饲养通道** |  |  |
| 15 | 水泥混凝土 1.15cmC30混凝土路面 | m2 | 189 |
|  | **羊舍内新开通道4个、墙面涂料** |  |  |
| 16 | 墙面一般抹灰 1.封闭漆两遍 2. 12厚1：3水泥砂浆找平 3. 5厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 4. 刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 752.8 |
| 17 | 实心砖墙 1.羊舍内新开通道4个 2.370厚砖墙 3.墙面抹灰 | m3 | 5.92 |
|  | **羊舍内不锈钢槽垫层** |  |  |
| 18 | 垫层 1.C15混凝土垫层 | m3 | 2.52 |
|  | **羊舍内场地监控及场内照明、电路** |  |  |
| 19 | 标杆 1.规格:监控杆 4.5m | 套 | 5 |
| 20 | 电视监控摄像设备 1.名称:室外防水球机 | 台 | 5 |
| 21 | 终端设备 1.名称:监控主机 | 台 | 1 |
| 22 | 一般路灯(市政借用) 1.路灯臂长1.2m以下 | 套 | 4 |
| 23 | 电气配管 1.材质:sc100 | m | 218.57 |
| 24 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1kv-3X25+2X16 | m | 528.6 |
| 25 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1kv-3X50+2X25 | m | 286.9 |
|  | **道路** |  |  |
|  | **道路两边及办公区绿化** |  |  |
| 26 | 栽植乔木 1.1.2m松树 | 株 | 200 |
| 27 | 树池砌筑 1.1.2m\*1.2m树池 2.单层红砖立铺树池围沿 | 个 | 200 |
|  | 生活生产道路 |  |  |
| 28 | 园路 1、红砖立铺 2.300厚3：7灰土 | m2 | 1328.32 |
|  | **新建草棚两座** |  |  |
|  | **墙面、屋面** |  |  |
| 29 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370厚 4.墙体高度:4m | m3 | 178.96 |
| 30 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:砖基础 | m3 | 10.52 |
| 31 | 墙面一般抹灰 | m2 | 528.63 |
| 32 | 型材屋面 1.压型板屋面 | m2 | 735.8 |
|  | **楼地面工程** |  |  |
| 33 | 水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光  2、水泥浆一道（内掺建筑胶）  3、100厚C15混凝土垫层  4、150厚3:7灰土  5、素土夯实 | m2 | 725.3 |
|  | **工人宿舍办公室门窗** |  |  |
| 34 | 金属平开门 1.旧门拆除 | 樘 | 13 |
| 35 | 金属平开窗 1.旧窗拆除 | m2 | 13 |
| 36 | 金属平开门  1.断桥铝合金门 | 樘 | 13 |
| 37 | 金属平开窗 1.断桥铝合金窗 | m2 | 24.57 |
|  | **工人宿舍办公室墙面** |  |  |
| 38 | 刷喷涂料 1.腻子三遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 587.23 |
| 39 | 刷喷涂料 1.防水腻子两遍 2.宿舍外墙水包漆 | m2 | 125.36 |
|  | **工人宿舍办公室防水** |  |  |
| 40 | 宿舍、办公室屋面卷材防水 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） | m2 | 393.85 |
|  | **宿舍、办公楼开关、插座、灯、配电箱** |  |  |
| 41 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.60LED顶灯 | 套 | 9 |
| 42 | 小电器 1.单控开关 | 个 | 20 |
| 43 | 小电器 1.5孔插座 | 个 | 30 |
| 44 | 配电箱 | 台 | 5 |
|  | **宿舍、办公室水电** |  |  |
| 45 | 电气配管 1.规格:SC15 | m | 205.36 |
| 46 | 电气配线 1.配线形式:铜芯 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 | m | 853 |
| 47 | 电气配线 1.配线形式:铜芯 2.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 853 |
| 48 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等  1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE 4.规格:32 | m | 157.31 |
| 49 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:UPVC 4.规格:100 | m | 102.58 |
| 50 | 原3间宿舍、3间办公室、土坑拆除   1. （宿舍土炕尺寸 长3m\*宽3.75m\*高0.7m ）\*3 2. （办公室土炕尺寸 长1.4m\*宽1.2m\*高0.7m）\*3 | 项 | 1 |
| 51 | 生产道路挖土方  1.厚度1000m\*0.6m3 | 项 | 1 |
| 52 | 拆除旧墙面腻子 | m2 | 514.15 |
| 53 | 不锈钢羊槽 长56m宽0.6m 高0.8m | 项 | 1 |
| 54 | 维修羊槽300m | 项 | 1 |
| 55 | 羊舍铁艺栏杆 高1.2m \*长200m | 项 | 1 |