|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空气能（核心产品）** | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **主设备部分** | | | | | |
| 1 | 空气能热泵机组 | 电源规格：380V～3N/50Hz； 最大输入功率：71KW； 最大输入电流：131A； 额定循环水流量：22.4m3/h 噪声：≤75dB（A） 水侧压力损失：70kPa 接头规格：DN65（法兰） 额定出水温度55℃ 最高出水温度60℃ | 台 | 1 | （供暖面积1550平方米） |
| 2 | 循环水箱 | ≥200L 1\*2=2吨保温 底板304/1.0 侧一304/1.0 侧二304/0,5 顶板201/1.0 5面聚氨酯保温5公分 底部橡塑棉保温2公分 10号槽刚 | 个 | 1 | 保温水箱 |
| 3 | 一次循环水泵 | 水泵，32方，53米，7.5千瓦，65法兰 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 二次系统水泵 | sGL65～100G、380v/50HZ、15方～26米6.5Kw/65法兰 | 套 | 2 | 一用一备 |
| **控 制 系 统** | | | | | |
| 1 | 电控制自动手动一体配电柜 | 不低于150kw | 套 | 1 |  |
| 2 | 配电线缆 | 主机器 3＋2/35平方 水泵 2芯6平方 屏蔽线4芯 | 米 | 179 |  |
| 3 | 槽式电缆桥架 | 不低于300x500mm | 米 | 200 |  |
| 4 | 接触器 | 不小于380v | 个 | 4 |  |
| 5 | 按键 | 按键 | 个 | 4 |  |
| 6 | 空开 | 不小于380v | 个 | 4 |  |
| 7 | 弱电线路 | 弱电线路 | 米 | 200 |  |
| 8 | 控制箱 | 不小于50x80 | 个 | 1 |  |
| 9 | 传感器 | 不小于50hz | 个 | 1 |  |
| 10 | 指示灯 | 指示灯 | 个 | 4 |  |
| 11 | 主机器 | 信号源 端子 | 个 | 2 |  |
| 12 | 水泵接触开关 | 水泵接触开关 | 个 | 2 |  |
| **管道阀门部分** | | | | | |
| 1 | PPR | 63管 | 米 | 180 |  |
| 2 | PPR | 90度弯头 | 个 | 50 |  |
| 3 | PPR | 三通 | 个 | 20 |  |
| 4 | 法兰单向阀 | DN65 | 个 | 16 |  |
| 5 | 法兰 | 法兰DN65 | 个 | 36 |  |
| 6 | 过滤器 | DN65 | 个 | 6 |  |
| 7 | 软连接 | DN65 | 个 | 14 |  |
| 8 | 法兰螺丝 | M8 | 个 | 350 |  |
| 9 | 闸阀 | DN65 | 个 | 17 |  |
| 10 | 硬式蝶阀 | DN65 | 个 | 18 |  |
| 11 | 管道保温 | 橡塑保温管含人工 | 米 | 180 |  |
| **安装** | | | | | |
| 1 | 设备主机12#槽钢基础（设备） | | 项 | 3 | **国标** |
| 2 | 安装辅材 | | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备吊装费 | | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 减震垫 | 套 | 3 |  |
| 5 | 施工费 | | 项 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三十里铺中队办公设备清单** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 音箱系统 | 2只专业全频音箱： 1、频率响应:65Hz-18KHz 2、低高音单元配置 3、低音:1\*8"/1.4"(35芯 110磁) 布边低音单元 4、高音:1\*1"/1"(25芯) 振膜压缩单元 5、标准阻抗:8ohm  6、灵敏度:95dB SPL 7、额定功率:180W (AES) ,峰值功率:300W (PEAK) 8、最大声压级:118dB SPL/124dB SPL peak 9、标称覆盖角 100°x 70° 1对音箱壁挂支架； 1台二合一功放： 1、DSP数字处理技术 2、数控模拟音频处理电路 3、音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节，低切频点可调 4、专业防啸叫技术 5、音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能 6、工程锁机功能，可自主设定 7、开机音乐、麦克风效果模式设定 8、前后USB互动调音软件控制接口 9、SMT贴片，产品性能稳定 10、低音输出音量可随麦克风开关控制 11、频响范围（1dB）：（MUSIC MIC）20Hz~20KHz 12、输入灵敏度：（MIC）11MV (MUSIC) 210MV 13、中置音调（±10dB）：100Hz \ 2.5K\ 10KHz 14、麦克风音调（±10dB）：57Hz \ 134Hz \ 400Hz \ 1KHz \ 2.5KHz \ 6.3KHz \ 10KHz 15、音乐音调（±10dB）：57Hz \ 134Hz \ 400Hz \ 1KHz \ 2.5KHz \ 6.3KHz \ 16KHz 16、麦克风低切：30Hz \ 50Hz \ 80Hz \ 100Hz 17、信噪比（A计权）：≥95dB 1套UHF无线一拖四麦克风： 1、UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术; 2、200个可选择通道,红外线自动对频功能，操作方便； 3、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 4、麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能； 5、射频频段：640-690,频段范围：50M Hz,调制方式：宽带FM,可选择通道：200个通道； 6、频率稳定度：±10tpm,最大调制度:±45k Hz,T.H.D≤0.8％； 7、使用距离约：30-80米； 8、解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧）； 9、输出接口：独立真平衡输出X2，6、3mm混合输出X1； 10、接收灵敏度：-98dBm,音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏)； 11、功耗：DC12V\*160mA; 12、天线：腰挂式1/4波长鞭状天线； 13、发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm。 1台语音电源时序器： 1、通道: 8路万用插座继电器受控与1路万用插座直通；提供第三方检测报告，报告出具机构符合CMA或CNAS认可，提供复印件并加盖制造商公章，否则为无效投标。 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A；提供第三方检测报告，报告出具机构符合CMA或CNAS认可，提供复印件并加盖制造商公章，否则为无效投标。 3、具有语音控制功能，能语音控制时序器总体开机，关机，单路开启，关闭；具有智能协作任务分配功能； 4、可实时显示当前电压；具有智能协作任务分配功能； 5、每路开关间隔时间：1秒； | 套 | 1 |
| 2 | 天鹅颈无线话筒 | 1、UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术; 2、200个可选择通道,红外线自动对频功能，操作方便； 3、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 4、麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能；提供第三方检测报告，报告出具机构符合CMA或CNAS认可，提供复印件并加盖制造商公章，否则为无效投标。 5、射频频段：640-690,频段范围：50M Hz,调制方式：宽带FM,可选择通道：200个通道； 6、频率稳定度：±10tpm,最大调制度:±45k Hz,T.H.D≤0.8％; 7、使用距离约：40-100米； 8、解调方式：二次变频超外差,天线接口：BNC（50欧）； 9、输出接口：独立真平衡输出X2，6、3mm混合输出X1； 10、接收灵敏度：-98dBm,音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏)； 11、功耗：DC12V\*160mA； 12、天线：腰挂式1/4波长鞭状天线； 13、发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm。 | 套 | 6 |
| 3 | 电话机 | 放置方式：座式 电话类别：有绳电话 外观造型：经典方形 附加功能：铃声选择,闹钟,自动答录,来电存储,外线转接,通讯录 | 台 | 3 |
| 4 | （一楼机房）企业路由器n 24口交换机/4口电源 | 定制（含运费安装调试） | 套 | 2 |
| 5 | 路由器 | 企业级全千兆（有线）路由，Wan口数量≥2个，Lan口数量≥3个，带机量≥120。 | 个 | 16 |
| 6 | 交换机 | 不少于24个10/100/1000Mbps的千兆级端口网络标准：IEEE802.3.IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x等。背板带宽：48GbpsMAC地址表：8K。 | 台 | 3 |
| 7 | 网线插口 | 无需打线工具，轻松上手。线芯夹口紧密贴合，接触稳定不断网。 | 项 | 1 |
| 8 | 拼接屏支架 | 采用冷轧钢板，任意拼接，灵活组合，安装方便 | 套 | 6 |
| 9 | 高清线 | 长度≥30米、镀金纯铜扁平HDMI线。 | 根 | 6 |
| 10 | 线糟辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 电源线 | 1.导体材料选用无氧铜，其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，单丝直径为0.08mm，束合后导体柔软，传输音质出色。20℃时每公里导体电阻，裸铜≤26.0Ω，镀锡铜≤26.7Ω。 2.绝缘采用聚氯乙烯塑料。 | 米 | 50 |
| 12 | 插线板 | 过载保护装置，保障用电安全，拔插顺畅，导电好，久用不易损坏 | 个 | 2 |
| 13 | 搬移值班室拼接屏安装费 | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |
| 14 | 五楼荣誉牌+锦旗 | 荣誉牌：榉木纹面，边缘手工精细抛光，环保漆材料制作； 锦旗：3D镀金色，不掉色，不掉字。加厚植绒面料，高档轻奢，加密大龙须，整齐浓密。金属旗头。 | 项 | 1 |
| 15 | 事故处理室布网线 | 根据项目实际情况定制。 | 项 | 1 |
| 16 | 布网线（1至5楼） | 根据项目实际情况定制。 | 项 | 1 |
| 17 | 门房布网线 | 根据项目实际情况定制。 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三十里铺中队办公用品清单** | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 定做阅览室大理石吧台 | 1、天然大理石尺寸：≥9500\*1800\*1200cm 2、配件：采用门铰、导轨及锁。整体五金配件紧拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等 3、台面配置电脑键盘，采用五金配件，连接牢靠，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 2 | 定做违法处理室大理石吧台 | 尺寸：≥4500\*1200\*900cm 1、天然大理石 2、配件：采用门铰、导轨及锁。整体五金配件紧拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等 3、台面配置电脑键盘，连接牢靠，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 3 | 阅览室吧台烧水器 | 尺寸：≥19\*26\*53cm； 内胆材质：304不锈钢； 显示屏类型：LED； 额定出水量：≥30L/h； 材质：不锈钢； 功率：2.5KW； 加热方式：步进式； | 台 | 3 |
| 4 | 拖把 | ≥42cm面板，不锈钢加强杆； 拖布材质：超细纤维； 杆材质：不锈钢； | 个 | 66 |
| 5 | 垃圾桶 | 外壳材质：PP+ABS； 容量：≥12L 功能特点：加厚 开合方式：压圈式 | 个 | 100 |
| 6 | 不锈钢垃圾桶 | 容量：≥20L； 外壳材质：不锈钢； 开合方式：摇盖式； | 个 | 10 |
| 7 | 套扫 | 材质：簸箕斗：PP；杆子：不锈钢；扫把毛：PET； 加厚加密软毛，加长加粗梳齿，加大加高簸箕。 | 套 | 60 |
| 8 | 定做餐厅打饭台（大理石+不锈钢） | 一组 ≥1640\*400\*800mm   二组≥1740\*400\*1050mm  三组≥1780\*400\*1050mm | 套 | 1 |
| 9 | 镜子 | ≥800\*1200mm，高清镜面，质地坚实，稳定性好，使用寿命更长； | 块 | 19 |
| 10 | 饮水机 | 尺寸：≥270\*245\*820mm； 温段选择：可冰温热三用； 制热/冷功率：550/70W； 待机耗电量：≤0.05kW·h/24h 制热水能力：20L/h | 台 | 37 |
| 11 | 多功能健身器材 | 产品规格:≥205\*270\*218cm 产品特征：主架管，靠背管座位管等部是≥50\*70的钢管设计，≥4根钢丝绳，带颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。带蹬腿，单双杠等。 | 套 | 1 |
| 12 | 健身器材运输含安装 | 健身器材套装运输含安装 | 项 | 1 |
| 13 | 拳击器 | 尺寸：≥1750mm\*530mm\*250mm（±2mm）； 外观材质：ABS+PC合金材料，环保PU皮包裹； 内部填充：加厚四层EVA缓冲抗震更佳； 靶点材质：PC合金材质（硬）； 灯光：LED灯珠更耐用（跑马灯+环形灯）； 拳力显示：采用气囊+压力传感器可测拳力数值。 | 套 | 1 |
| 14 | 科室牌 | 铝合金科室牌烤漆丝印 | 套 | 1 |
| 15 | 玻璃杯 | 容量≥500ML；双层玻璃杯；材质：高硼硅玻璃，304不锈钢滤网快速分离茶汤； | 套 | 15 |
| 16 | 热水器 | 大功率快速加热，水温提升快，热水更充足。面板采用高级树脂材料，超强防水性。 | 套 | 1 |
| 17 | （安装）人工+辅料 | 安装费+人工+辅料 | 项 | 1 |
| 18 | 煤气灶 | 熄火保护装置：热电偶熄火保护； 点火方式：脉冲电子点火； 能效等级：一级； 额定热负荷：4.8KW； 面板材质：钢化玻璃、不锈钢； 气灶结构：台嵌两用； 进风方式：全进风； | 套 | 1 |
| 19 | 排烟管 | 材质：铝箔；加厚铝箔，加粗不锈钢圈，均匀分布支撑，坚固更耐用 | 米 | 5 |
| 20 | 定制吊架热水器 | 电热水器、不锈钢支架，防腐防锈，经久耐用。一体成型工艺，承重力强 | 项 | 1 |
| 21 | 吧台机 | 内胆材质：304不锈钢 显示屏类型：LED 加热方式：步进式 最大容积：170L 功率：6KW 额定出水量：90L/h | 台 | 2 |
| 22 | 厨房专用净水器 | 功效：直饮 工作原理：反渗透 额定出水量：156L/h 电压：220V 出水方式：单出水 滤芯：PPC+RO 水效等级：1级 | 套 | 1 |
| 23 | 纯净水桶 | ≥3L食品级PC | 个 | 30 |
| 24 | 长扫把 | 加长不锈钢杆 扫把宽≥65cm 扫把全长≥138cm 结实耐用 | 套 | 4 |
| 25 | 档案盒（大号） | ≥320\*20\*235mm 材质：PP | 个 | 80 |
| 26 | 大型电饭锅 | ≥8人用 能效等级：一级； 内胆材质：不粘涂层； 加热方式：底盘加热； | 套 | 1 |
| 27 | 地毯 | 毛绒，高密锁纤不掉毛。 | 块 | 2 |
| 28 | 床上清洁刷 | ≥7.5cm长刷毛，手柄采用201不锈钢+海绵，结实耐用，握感舒适。 | 个 | 30 |
| 29 | U盘 | ≥32G，高速版，存储更稳定。 | 个 | 5 |
| 30 | 电视支架安装 | 电视支架安装，稳固不晃 | 项 | 1 |
| 31 | 梯子 | 伸缩梯，不锈钢梯身，更硬更安全，20cm管内套叠设计，增加受力面，支撑更稳。重压不变形，超强承重1000公斤； 表面凹槽防滑，超宽踏板稳固防滑； 橡胶大脚套，底部稳如山。 | 个 | 1 |
| 32 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 副 | 2 |
| 33 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 盒 | 2 |
| 34 | 羽毛球拍 | 1、铁分体，尼龙球网； 2、长度≤655mm，球拍上宽度≤205mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、拍弦直径：0.9mm； 4、手柄长≥155mm，握柄直径≥25mm 5、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 副 | 2 |
| 35 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，毛片数量16片 | 盒 | 2 |
| 36 | 推拉指示牌 | 尺寸：≥8\*18cm 产品材质：高清透亮亚克力材质 | 套 | 5 |
| 37 | 科室指示牌 | 尺寸：≥330\*150mm（±2mm）； 材质：亚克力； | 个 | 2 |
| 38 | 智能电子桌牌 | ≥7.5英寸墨水屏电子桌牌 | 套 | 10 |
| 39 | 玻璃 | 钢化玻璃定做 | 块 | 1 |
| 40 | U型插销 | 尺寸：≥350mm（±2mm）； | 把 | 5 |
| 41 | 双电梯地毯（周一至周日） | 防火双电梯地毯 | 块 | 14 |
| 42 | 设计制度牌 | 设计制度牌，内容定制 | 项 | 1 |
| 43 | 制度牌 | 材质：KT板+宽边； 厚度：≥5mm； | 块 | 20 |
| 44 | 安装制度牌+运费 | 安装制度牌+运费 | 项 | 1 |
| 45 | 维修工具 | ≥26件套，配件齐全，携带方便 | 套 | 1 |
| 46 | 安装空气能排风 | 安装空气能排风，符合采购人要求 | ㎡ | 95 |
| 47 | 人工打孔 | 人工打孔，符合采购人要求 | 项 | 1 |
| 48 | 除甲醛 | 除甲醛，符合采购人要求 | 项 | 1 |
| 49 | 全自动洗衣机（烘洗两用） | ≥595\*583\*850mm ≥10公斤全自动洗烘一体 | 台 | 2 |
| 50 | 多功能报告厅洗手池 | ≥1.65米，用材标准：SUS304 不锈钢   1、台面：≥304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：≥304-1.2mm 不锈钢 3、立柱：≥38\*38\*1.2mm 方管 4、横管：≥25\*25\*1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，焊点抛光处理无毛刺。 | 组 | 1 |
| 51 | 煤气管道 | 中高压防爆钢丝管液化气煤气罐金属软管，PVC外层、不锈钢、纤维等多层材料复合而成多层结构 | 米 | 5 |
| 52 | 煤气 | 新国标液化石油气，≥5公斤 | 罐 | 3 |
| 53 | 脚垫 | 尺寸：≥60\*150cm（±2cm）；防滑地垫 | 块 | 3 |
| 54 | 大拖把 | 材质：棉线、金属架、不锈钢管、PP；杆长：≥132cm；拖布：≥90CM（±2cm）； | 个 | 6 |
| 55 | 大垃圾袋 | 尺寸：≥60\*80cm（±2cm）；商用黑色加厚大号； | 包 | 90 |
| 56 | 工作台 | ≥1200\*600\*800mm，台面：采用≥25mm厚橡木板加工，油漆采用清漆，桌腿：≥70\*70mm,实木加工而成，结构坚固牢靠，稳定性强。整体造型外观精美，简单。 | 个 | 1 |
| 57 | 垃圾桶 | 容量≥120L，材质：HDPE，厚度：加厚材质，特点：易清洗。 | 个 | 5 |
| 58 | 香皂盒 | 尺寸：≥13\*9\*5.5cm（±2cm）；产品材质：PP材质；肥皂盒创意带盖沥水便携式； | 个 | 16 |
| 59 | 衣架 | ≥40cm（±2cm）；一体成型，不易破裂。高锰钢设计，承重强。 | 个 | 16 |
| 60 | 脸盆 | ≥32cm（±2cm）；材质：PP塑料材质；卷边设计，圆润防滑不刮手。 | 个 | 46 |
| 61 | 皮踹子 | ≥15\*2.5\*53cm（±2cm）；加厚橡胶，耐腐耐磨；材质：PP+不锈钢管+橡胶； | 个 | 16 |
| 62 | 床刷子 | 长柄防滑软毛床刷 | 个 | 30 |
| 63 | 马桶刷子 | 加长手柄设计，防溅脏水，不脏手。特殊底盘设计，轻松站立不占空间。 | 个 | 16 |
| 64 | 冰箱 | ≥480L十字对开双开四门大容量一级冰箱风冷无霜超薄 | 台 | 1 |
| 65 | 插板 | ≥6位带USB总控，全长≥3米 | 个 | 70 |
| 66 | 洁厕灵 | ≥500ml，瓦解污垢，净味留香。 | 箱 | 3 |
| 67 | 樟脑球 | 樟脑和香料制成，防蛀牙+防霉，吸湿防潮 | 包 | 10 |
| 68 | 减压阀 | 新国标≥0.6漏气自锁，精铜材质 | 个 | 1 |
| 69 | 煤气灶架桌子不锈钢 | 厨房不锈钢工作台煤气罐灶台，特厚工作台：≥150\*70\*80cm（三层） | 个 | 1 |
| 70 | 杀虫剂 | ≥600ml，杀虫气雾剂 | 瓶 | 24 |
| 71 | 抽水堡 | 电动抽水器，一键自动上水 | 个 | 10 |
| 72 | 烧水器 | ≥100L数显加厚款9KW，内胆材质：304不锈钢； 显示屏类型：LED； | 台 | 1 |
| 73 | 垃圾桶小的 | 外壳材质：PP+ABS 容量：≥12L 功能特点：加厚 开合方式：压圈式 | 个 | 100 |
| 74 | 不锈钢垃圾桶 | 外壳材质：不锈钢 开合方式：直投式 容量：≥20L | 个 | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交警二大队三十里铺中队厨房餐具清单** | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 饸饹机 | 机身材质：全钢电镀； 面桶材质：不锈钢； 抗腐蚀，经久耐用，健康； | 1 | 台 |
| 2 | 微波炉 | 操控方式：按键式； 烧烤管材质：金属； 变频/定频：定频； 底盘类型：平板式； 功能：烧烤功能，智能菜单； 内胆材质：涂层； 容量：≥20L； 开门方式：侧开门； 能效等级：二级能效； 类别：微蒸烤一体机； | 1 | 台 |
| 3 | 猛火灶控制阀 | 加装方便，品质保证，性能稳定 | 1 | 个 |
| 4 | 小炒锅 | 材质：铝合金； 功能：少油烟，不易粘锅 | 1 | 套 |
| 5 | 高压锅 | ≥90KPa快速烹饪； 304不锈钢； 5重安全保障； 光滑易洁； 限压排气，构筑安全屏障； 加大安全阀多重保险； 加大安全窗，快速泄压。 | 1 | 套 |
| 6 | 煮面锅 | 304不锈钢健康呵护； 加高锅身安全不溢汤； 导热快且均匀不易糊底； 复合锅底不挑炉灶； 食品接触级材质，健康无涂层，经久耐用； | 1 | 套 |
| 7 | 电磁炉 | 操控方式：触控式 面板样式：一体面板； 控温方式：隐藏式控温； 大线圈盘，火力均匀强劲。 | 1 | 套 |
| 8 | 洗锅钢丝球 | 材质：金属丝； 规格：≥5只装； 柔韧钢丝，不易掉屑； 内螺旋设计，缠绕紧凑不易松散； | 3 | 包 |
| 9 | 砍刀 | 刀体尺寸:≥167×78mm，重约 437g，材质 80Cr18 三合钢。 | 1 | 个 |
| 10 | 剁肉垛 | 直径≥34cm； 厚度≥4cm； 材质：楠竹； 碳化工艺，防霉防裂，使用锌合金把手，手感舒适，经久耐用； | 2 | 个 |
| 11 | 调料盒 | 材质：塑料； 尺寸：≥27.5\*8\*7.5cm； 四格合一调味方便，圆滑边缘，不易伤手，自带开盖，防尘防灰； | 2 | 个 |
| 12 | 洋芋叉子 | 材质：不锈钢； 产品特点：安全耐用，易清洗； | 2 | 个 |
| 13 | 厨师服装 | 涤棉面料，易洗耐脏，耐磨耐穿。 | 2 | 套 |
| 14 | 不锈钢盆 | ≥36cm； 特厚304食品级接触不锈钢； | 5 | 个 |
| 15 | 捣蒜机 | 约2L+双档单刀； 300W加粗铜线电机 运转稳定，不易磨损 | 1 | 个 |
| 16 | 猛火灶 | 面板材质：不锈钢； 火孔类型：直火； 熄火保护装置：热电偶熄火保护； 点火方式：脉冲电子点火 | 1 | 个 |
| 17 | 烟灰缸 | ≥13.5\*4.5cm 材质：玻璃； 内壁光滑，水冲即净； | 16 | 个 |
| 18 | 大电饭锅 | ≥8L 能效等级：一级； 内胆材质：不粘涂层； 加热方式：底盘加热； | 2 | 个 |
| 19 | 油漏 | 长度≥30cm，304 不锈钢。 | 1 | 个 |
| 20 | 网勺 | 食品级不锈钢，细密均匀网孔，过滤细腻无残渣。 | 2 | 个 |
| 21 | 洗菜网盆 | 食品级，做工精致无毛刺，手感柔和且滑腻，沥水干净。 | 2 | 个 |
| 22 | 金边五件套 | 材质：陶瓷； 高温烧制，描金工艺。 | 10 | 套 |
| 23 | 十八字菜刀 | 是否开刃：是； 刀尖角度：60°以上； 刃长：≥20.5cm； 刀身材质：8铬不锈钢； 刀柄长：≥11cm； 全刀长最大值：32cm； | 2 | 把 |
| 24 | 案板 | 圆形加厚PE塑料案板 | 1 | 块 |
| 25 | 勺子 | ≥6两，不锈钢，木柄。边缘打磨细腻。 | 2 | 把 |
| 26 | 快餐盘 | 不锈钢分格餐盘，耐高温耐磨蚀304不锈钢安全环保健康 | 30 | 个 |
| 27 | 护边碗 | 材质：陶瓷；釉上彩；瓷质厚实，有效隔热防烫。 | 30 | 个 |
| 28 | 钢桶 | ≥40不锈钢桶，全钢锅身，坚固耐摔，不易变形，稳固性强，耐磨损。不锈钢锅盖，可挂式桶盖，不占用空间。 | 1 | 个 |
| 29 | 长筷子 | 天然健康取材、加长防烫手，匠心工艺，无漆无蜡。 | 2 | 双 |
| 30 | 金头筷子 | 尺寸≥24cm，一体成型，无漆，无蜡，无毒。实心一体不渗水。 | 4 | 把 |
| 31 | 长擀面杖 | 长≥97cm，天然梨木。 | 1 | 根 |
| 32 | 短擀面杖 | 长≥27cm，天然梨木。 | 1 | 根 |
| 33 | 汤盆 | 材质：瓷； 碗口直径：≥8英寸； 釉下彩永不褪色、颜色鲜艳饱满、健康无害。 | 2 | 个 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三十里铺交警中队厨房设备** | | | | | |
| **NO** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| A.厨房 |  |  |  |  |  |
| A01 | 单门蒸车 | ≥700\*670\*1350mm 主体用材：上炉外壳304不锈钢磨砂板，板厚≥1.2mm；柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条为整体成型，嵌入式硅胶条，通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调不锈钢子弹脚，外套≥Ф50\*1.5mm不锈钢管。 | 台 | 1 | 380V,12KW |
| A02 | 电饼铛 | ≥750\*750\*850mm 1.锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护； 2.柜体和外壳采用≥1.0mm不锈钢板； 3.功率：约5Kw/380V。 | 台 | 1 | 380V,5KW |
| A03 | 四头煲仔 | 1.规格≥700\*800\*800（mm）； 2.采用304不锈钢板，炉面采用≥1.5mm不锈钢板，炉前板、侧板、后板采用≥1.5mm不锈钢板，底带可移动不锈钢接污盘，炉面座≥300\*300圆角盘活动铸铁炉花，炉通脚≥Ф38mm无缝不锈钢管下带不锈钢可调子弹脚，底架用≥40\*40mm角钢焊接而成，并加涂防锈漆。 | 台 | 1 | 带息保 |
| A04 | 双头单尾炒炉 | 尺寸：≥1500\*900\*800mm  1、明火仿真技术。 2、抛锅爆炒不断火，抛锅过程中平均功率不低于额定功率的50%。 3、材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，面板实厚≧1.3mm，其他实厚≧0.8mm；配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 4、面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，5 档火力调节，5 档把手式旋转火力调节可直接用膝盖控制。LED 彩色数码显示屏。 5、防水 整机：≥IPX6 ，开关电源：≥IP67，显示屏：≥IPX8，风机：≥IP68，清洁时可直接冲洗，台面无死角。 6、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 7、搭载云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息。 8、具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限为最小档的输入功率，最小输入功率不能超过最大输入功率6% | 台 | 1 | 带息保 |
| A05 | 炉拼台 | 1.规格：≥400\*900\*800(mm)； 2.台面采用不锈钢板SUS304，≥1.2mm厚，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理； 3.下层板采用不锈钢板≥1.2mm厚，强筋加固； 4.四周压死边，方便清洁防止滑伤； 5.重力腿采用≥Φ38，≥1.0mm不锈钢圆管可调节子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| A06 | 推拉式垃圾桶 | 容量≥120L，材质：HDPE，厚度：加厚材质，带轮子，特点：易清洗。 | 个 | 1 |  |
| A07 | 四门雪柜 | ≥1200\*700\*1800mm 1、采用不锈钢板材  2、微电脑控制面板，全铜管制造，板材表面无指纹处理，经久耐锈。  3、硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。 4、电源电压：220V。额定功率：570W。 | 台 | 1 |  |
| A08 | 和面机 | 功率：2.2KW/380V，不锈钢机斗及绞龙，国标电机。 | 台 | 1 |  |
| A9 | 压面机 | 台式。 1.要求：只须将面团放置在输送带上，开机后即可自动输送、揉、压、折叠。减少机器与人接触次数，安全系数高，不需人工投面，具有自动化性能，机内凡接触食物的零部件，均采用不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品安全标准。 2.220v/2.2kw。 | 台 | 1 |  |
| A10 | 双层工作台 | ≥900\*600\*800mm —台面304不锈钢冷轧板制造；  一要求台面≥1.2mm，下置格栅型层板；  —台面加强处理，下衬加强筋≥1.2mm； —立柱为≥Φ38×1.0mm,配子弹调节脚。 | 台 | 1 |  |
| B.洗碗间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 双门消毒柜 | ≥1160\*600\*1800mm 1、高温杀菌  2、不锈钢左右门，温度达120度 3、内置双风机，温度可调 | 台 | 1 |  |
| B02 | 三星水池 | ≥1800\*600\*800mm 用材标准：SUS304 不锈钢   1、台面：≥304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：≥304-1.2mm 不锈钢 3、立柱：≥38\*38\*1.2mm 方管 4、横管：≥25\*25\*1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 1 | 带3套冷热水龙头 |
| C.库房 |  |  |  |  |  |
| C01 | 米面架 | 规格约为：≥1200\*600\*300(mm)，不锈钢≥500\*500方管约≥1.2mm制作。 | 台 | 1 |  |
| D.排烟区 |  |  |  |  |  |
| D01 | 油网烟罩 | ≥5000\*1100\*500mm 一不锈钢制造； —壳体面板≥0.8mm，加强筋≥1.2mm不锈钢板； —配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 一配英式防爆灯座，电源线采用套管丝牙接驳。 | 平米 | 5.5 |  |
| D02 | 风箱 | ≥400\*400mm | 平米 | 25 |  |
| D03 | 打洞 | 砖墙，混泥土 | 个 | 1 |  |
| D04 | 轴流风机 | 40高速 材质：八角包柱，外观喷涂，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，风机电机保护器。噪音≤77DdB(A)，风压870Pa | 台 | 1 |  |
| D05 | 支架 | ≥40角铁 五金配件，表面防锈处理。 | 套 | 1 |  |
| D06 |  | 不含水电，含设备安装 |  |  |  |

注：采购人要求技术参数为基本参数要求，供应商可以选择优于产品参与投标。