## **采购需求**

**合同包1：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 技术参数 |
| 1 | 电视机50寸 | 1、4K全面屏、低蓝光、蓝牙、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率60Hz（支持HSR120Hz）  4、4核A55、主频≥1.5GHz  5、内存2GB+32GB  6、整机亮度≥250nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android9及以上  9、能效等级:≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤90W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 2 | 电视机55寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率60Hz（支持HSR120Hz）  4、4核A35、主频≥1.8GHz  5、内存≥2GB+32GB  6、整机亮度≥250nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android9及以上  9、能效等级: ≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤150W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 3 | 电视机65寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率60Hz（支持HSR120Hz）  4、4核A35、主频≥1.8GHz  5、内存≥2GB+32GB  6、整机亮度≥250nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android9及以上  9、能效等级: ≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  **11、额定功率**≤175W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 4 | 电视机75寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率60Hz（支持HSR120Hz）  4、4核A35、主频≥1.8GHz  5、内存2GB+32GB  6、整机亮度≥300nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android9及以上  9、能效等级: ≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤275W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 5 | 电视机85寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率60Hz（支持HSR120Hz）  4、双核A53＋双核A73、主频≥1.5GHz  5、内存≥3GB+64GB  6、整机亮度≥300nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android12.0及以上  9、能效等级: ≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤400W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 6 | 电视机98寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率144Hz(支持HSR240Hz)  4、4核A73、主频≥1.8GHz  5、内存≥4GB+64GB  6、整机亮度≥380nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android9.0及以上  9、能效等级: ≥3级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤550W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 7 | 电视机100寸 | 1、4K全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保  2、分辨率≥3840\*2160  3、扫描频率144Hz(支持HSR240Hz)  4、双核A73＋双核A55、主频≥1.5GHz  5、内存≥4GB+128GB  6、整机亮度≥450nits  7、动态对比度≥5000:1  8、操作系统：Android12.0及以上  9、能效等级: ≥2级  10、质保期：≥整机三年，液晶屏一年；  11、**额定功率**≤550W**待机功率**≤0.5W  12、HDMI数字接口 |
| 8 | 冰箱 | 1. 总容积：≥220L 2. 冷藏室容积：≥130L 3. 冷藏室容积：≥90L 4. 冷冻能力：≥3.0kg/12h   5、能效等级：二级 |
| 9 | 洗衣机10KG | 11 1、类型：波轮   1. 自动化程度：全自动 2. 开门方式：顶开门 3. 脱水转速：680转/分钟 4. 洗涤容量：10kg 5. 内筒材质：不锈钢   7、能效等级：≥2级 |
| 10 | 洗衣机12KG | 1. 类型：波轮   2、2、自动化程度：全自动  3、开门方式：顶开门  4、脱水转速：≥650转/分钟  5、洗涤容量：12kg  6、内筒材质：不锈钢  7、能效等级：≥2级 |
| 11 | 微波炉 | 1、操作方式：旋钮式  2、2、底盘类型：转盘式  3、容量：≥20L  4、微波功率：≥700W |

**合同包2：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 技术参数 |
| 1 | 直饮机 | 1、电源/功率：220V/50Hz,≤1500W  2、接水高度：≥280mm  3、制热能力：≥20L/H  4、净水流速：≥0.5L/min  5、出水流速（开水/常温）：≥1L/min  6、热罐容量：10L  7、过滤系统：符合国家相关标准  8、外形尺寸：≥450\*380\*1350mm  9、适用人数：15-25人（一开水、一常温） |
| 2 | 开水器 | 1、电源/功率：380V/50Hz, ≤9000W  2、制热能力：≥90L/H  3、出水流速（开水/常温）：≥2L/min  4、热罐容量：55L  5、过滤系统：符合国家相关标准  6、外形尺寸：≥570×260×850mm、≥570×500×810mm(底盘)  7、适用人数：100-150人（两开水） |
| 3 | 直饮机 | 1、电源/功率：380V/50Hz, ≤6000W  2、接水高度：≥300mm  3、制热能力：≥30L/H  4、净水流速：≥1.0L/min  5、出水流速（开水/常温）：开水≥1.2L/min、 常温水≥1.5L/min  6、热罐容量：30L  7、过滤系统：符合国家相关标准  8、外形尺寸：≥500\*500\*1600mm  9、适用人数：80-120人（一开水、一常温） |
| 4 | 直饮机 | 1、电源/功率：380V/50Hz, ≤6000W  2、接水高度：≥390mm  3、制热能力：≥60L/H  4、净水流速：≥1.0L/min  5、出水流速（开水/常温）：开水≥1.2L/min、 常温水≥2.0L/min  6、热罐容量：60L  7、过滤系统：符合国家相关标准  8、外形尺寸：≥600\*500\*1800mm  9、适用人数：80-120人（一开水、一常温） |