**采购需求**

本次采购项目为神木市大柳塔镇城市建设和规划局滨河东路河堤边坡支护工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：滨河东路河堤边坡支护 | | | 专业：市政土建 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 1.钢板桩支护 | |  |  |
| 1 | 040301004002 | 钢板桩支护 1.材质：SY390 2.型号：400\*170\*15 | | m | 37 |
|  |  | 2.恢复左幅0#桥台护坡 | |  |  |
| 2 | 040304002004 | 浆砌块料护坡 1.规格:斜长10.8m\*宽4m\*厚0.5m 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | | m3 | 21.6 |
|  |  | 3.破除5#桥墩处混凝土护坡 | |  |  |
| 3 | 040801006004 | 拆除砼护坡及外运（费用汇总） | | m3 | 25 |
| 4 | 040304002005 | 浆砌块料护坡 1.MU10浆砌毛石挡墙护坡（长10m\*宽5m\*0.5m） | | m3 | 25 |
| 5 | 040304002006 | 浆砌块料基础 1.MU10浆砌毛石挡墙护坡基础（长10m\*宽1m\*1m） | | m3 | 10 |
| 6 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:M10水泥砂浆 | | m2 | 50 |
| 7 | 010305004001 | 坡面钻孔注浆 1.φ150，M7.5砂浆注浆处理 | | m3 | 15 |
|  |  | 4.为 防止6#护坡渗水垮塌增加护坡 | |  |  |
| 8 | 040801006005 | 拆除砼护坡及外运（费用汇总） | | m3 | 16.96 |
| 9 | 040304002007 | 浆砌块料 1.M10浆砌毛石挡墙 2.护坡顶只梁盖部分：长11.5m\*宽6.8m\*厚0.5m 3.梁端两侧：长（2.6+6.8）/2m\*宽0.5m\*高1.95m\*2（两侧） | | m3 | 48.27 |