**项目编号：HLZC-ZB-2025-008**

**黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置**

**招标文件**

**采 购 人：黄陵县人民医院**

**采购代理机构：黄陵县政府采购中心**

**二〇二五年五月**

目录

[第一部分 招标公告 1](#_Toc21044)

[第二部分 投标人须知 14](#_Toc8950)

[第三部分 采购内容及要求 4](#_Toc20564)1

[第四部分采购合同（仅供参考） 55](#_Toc14333)

[第五部分 投标文件格式 58](#_Toc21237)

**第一部分 招标公告**

**黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置**

**招标公告**

###### ****项目概况****

迁建项目办公设施购置招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）电子交易平台免费获取招标文件，并于2025年6月4日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### **一、项目基本情况**

项目编号：HLZC-ZB-2025-008

项目名称：迁建项目办公设施购置

采购方式：公开招标

预算金额：) 3,021,200.00元

采购需求：

合同包1(总务办公):

合同包预算金额：2,356,065.00元

合同包最高限价：2,356,065.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他台、桌类 | 2356065.00 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,356,065.00 | 2,356,065.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起，30天内交货。

合同包2(安防信息):

合同包预算金额：665,135.00元

合同包最高限价：665,135.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他台、桌类 | 665135.00 | 1(批) | 详见采购文件 | 665,135.00 | 665,135.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起，30天内交货。

#### **二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(总务办公)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包2(安防信息)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**3.本项目的特定资格要求：**

合同包1(总务办公)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明，货物中有医疗器械的产品，投标单位须提供二类医疗器械经营备案凭证及相关检验报告（投标产品的规格型号应和医疗器械注册证及检验报告中的规格型号保持一致）；  
 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
 3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 10、本项目不接受联合体投标。

合同包2(安防信息)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
 3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 10、本项目不接受联合体投标。

#### **三、获取招标文件**

时间：2025年5月15日至2025年5月21日，每天上午09:00:00至12:00:00下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）电子交易平台免费获取电子招标文件

方式：现场获取

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2025年6月4日 14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.报名登记：投标人使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方” 身份进入供应商界面进行报名。

2.下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

3.纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易二厅）， 电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.本项目不专门面向中小企业。

5.本次招标公告同时在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》 上发布。

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

###### 1.采购人信息

名称：黄陵县人民医院

地址：黄陵县土德路96号

联系方式：13892106721

###### 2.采购代理机构信息

名称：黄陵县政府采购中心

地址：黄陵县龙湾小区15号楼1楼门面

联系方式：0911-5203508

###### 3.项目联系方式

项目联系人：孙志刚

电话：18992166608

**第二部分 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：黄陵县人民医院  地址：黄陵县土德路96号  联系人：刘工  联系方式:13892106721 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：黄陵县政府采购中心  地址：黄陵县龙湾小区15号楼1楼门面  联系人：孙志刚  电话：18992166608 |
| 3 | 项目名称 | 黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置 |
| 4 | 项目编号 | HLZC-ZB-2025-008 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算 | 预算总金额： 3021200.00元； |
| 7 | 项目用途 | 黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置 |
| 8 | 采购内容 | （具体详见采购清单） |
| 9 | 合同履行期限： | 自合同签订之日起，30天内交货。 |
| 10 | 招标文件发售 | 2025年 5月15 日 至 2025年 5月 21日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间） |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 13 | 投标人对招标文件提出问题的时间 | 投标人若对招标文件有疑问的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的疑问无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、递交投标文件截止时间： 2025年6月4日14时30分00秒 （北京时间）；  2、投标文件开启时间： 2025年6月4日14 时30分00秒 （北京时间）；  3、投标文件递交地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易二厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统 。 |
| 16 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90个日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | **本项目不收取投标保证金** |
| 18 | 备选投标方案  和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 盖章签字 | 1、招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可，招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。  2、投标文件应编制目录并连续标注页码，投标文件封面及所有内容应逐页加盖投标单位公章（本页正文已加盖单位公章的除外），并按要求由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件中所有印章必须为原色印章，签字必须为亲笔签字，否则视为不响应招标文件，如有必要可要求投标人做出澄清。 |
| 20 | 投标文件数量、  装订 | 投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本1份，副本2份，建议双面打印，电子文件（U盘）3份，递交电子投标文件要求与正本一致，单独提供投标报价一览表1份。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表（同投标文件格式）密封在同一标袋内。 |
| 21 | 评标办法及  标准 | 综合评估法 |
| 22 | 评审委员会的  组建 | **评审委员会构成：5人。采购人代表1人，专家4人。**  **评审专家确定方式：开标前24小时内从陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取**。 |
| 23 | 服务费 | 本项目不收取任何服务费 |
| 24 | 采购项目属性 | 货物。 |
| 采购标的  所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 投标人应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；投标人应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。投标人未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由投标人自行承担。 |
| 26 | 信用查询 | 1、信用查询时间：同提交投标文件截止时间。  2、采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn>/）和【中国政府采购网】（[http://www.ccgp.gov.cn/）](http://www.ccgp.gov.cn/)网站对供应商的信用情况进行查询。  3、如果供应商在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。 |
| 27 | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业。 |
| 28 | 其他 | 关于投标文件的雷同性分析根据陕西省公共资源交易中心印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，将对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。  雷同性分析由两项指标组成 ，分别是“ 文件制作机器码 ”和“ 文件创建标识码 ”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。  若“文件制作机器码 ”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。  若“文件创建标识码 ”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。 |

**一、名词解释**

1、采购人：黄陵县人民医院

2、采购代理机构：黄陵县政府采购中心

3、预算总金额： 3021200.00元；

合同包1招标最高限价：2356065.00元

合同包2招标最高限价：665135.00元；

5、标 书：招标文件与投标文件的统称。

6、投标人：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

7、“节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》 或者《环境标志产品政府采购清单》 内的产品。

**二、招标文件**

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的投标人；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，投标人在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**三、投标文件**

**1、投标人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(总务办公)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包2(安防信息)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**3.本项目的特定资格要求：**

合同包1(总务办公)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明，货物中有医疗器械的产品，投标单位须提供二类医疗器械经营备案凭证及相关检验报告（投标产品的规格型号应和医疗器械注册证及检验报告中的规格型号保持一致）；  
 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
 3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 10、本项目不接受联合体投标。

合同包2(安防信息)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
 3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 10、本项目不接受联合体投标。

**2、投标文件的组成：**

2-1、各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各投标人须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、采购的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）投标人应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币 单位:元。

7-2、投标人要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

**7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，投标投标人报价包括、设计、制造、供货包装、运输、仓储费、搬运费、保险费、税金、安装、调试、配合系统运行，培训及售后服务等费用，备品备件费及相关的其他所有费用，采购单位不再单独支付其他任何费用。**

7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

**注：本项目合同包1招标最高限价：2356065.00元；**

**合同包2招标最高限价：665135.00元。**

**投标报价超过各采购包招标最高限价的按无效投标处理。**

7-5、投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求进行完整报价，拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项内容只允许有一个报价。

7-6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

7-7、**最低报价不是中标的唯一依据。**

7-8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

9-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

（3）除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

**10、技术部分**

投标人按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

1. 所投产品名称、型号；
2. 详细的技术指标、配置和参数；
3. 技术响应偏离表；
4. 投标人认为需要提供的文件和资料。

**注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述须一致。**

**11、商务部分**

投标人按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

**四、投标**

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，投标人应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

1-2、投标文件的递交：

（1）投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交纸质文件（需同时提供法定代表委托书）并上传电子投标文件（提供不全或未提供按无效标处理）；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）投标人提出修改和撤回要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

（3）撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

（4）投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

1-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

**注：按上述修正方法调整的内容对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的内容，其投标将被否决。**

1-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、投标人未经过正常渠道下载招标文件的；

b、投标人未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d、投标人名称与营业执照不一致的；

e、不符合技术规格、技术标准要求的；

f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历天。

**五、开标、评标和定标**

本项目采购不见面开标。投标人应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。投标人未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由投标人自行承担。

2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共5人组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定投标人必备资质；

c、评标委员会可要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的投标人的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

**2-2、评标原则**

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

**2-3、评标办法**

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

**2-4、评标工作程序**

（1）投标文件资格性评审：采购人对投标人必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

**资格评审和符合性评审**

**合同包1：**

| **条款号** | | **评审标准** | **通过条件** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审**  **标准** | 1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；货物中有医疗器械的产品，投标单位须提供二类医疗器械经营备案凭证及相关检验报告（投标产品的规格型号应和医疗器械注册证及检验报告中的规格型号保持一致） | 合法有效 |
| 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）； | 按招标文件格式提供 |
| 3、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息； | 合法有效 |
| 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）； | 投标人信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：  （1）列入严重违法失信名单的；  （2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；  （3）列入重大税收违法失信主体的；  （4）近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；  （5）近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；  （6）法律法规规定的其他情形的。  即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效招标文件处理。 |
| 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）； | 按招标文件格式提供 |
| 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明； | 按招标文件格式提供 |
| 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 按招标文件格式提供 |
| 10、本项目不接受联合体投标 | 按招标文件格式提供 |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。** | | | |
| **2.1.2** | **符合性评**  **审标准** | 纸质投标文件正、副本数量及装订方式 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段 | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段，且与本项目完全一致：  （1）封面；  （2）投标函；  （3）法定代表人授权书； |
| 投标文件内容要求 | 满足招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件采购的全部内容及要求作出实质性响应，并提交相应资料。 |
| 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |
| 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）投标报价符合唯一性要求；  （2）开标一览表填写符合要求；  （3）报价货币符合招标文件要求；  （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 合同文本、条款 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |

**合同包2：**

| **条款号** | | **评审标准** | **通过条件** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审**  **标准** | 1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 合法有效 |
| 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）； | 按招标文件格式提供 |
| 3、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息； | 合法有效 |
| 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）； | 投标人信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：  （1）列入严重违法失信名单的；  （2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；  （3）列入重大税收违法失信主体的；  （4）近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；  （5）近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；  （6）法律法规规定的其他情形的。  即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效招标文件处理。 |
| 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）； | 按招标文件格式提供 |
| 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明； | 按招标文件格式提供 |
| 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 按招标文件格式提供 |
| 10、本项目不接受联合体投标 | 按招标文件格式提供 |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。** | | | |
| **2.1.2** | **符合性评**  **审标准** | 纸质投标文件正、副本数量及装订方式 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段 | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段，且与本项目完全一致：  （1）封面；  （2）投标函；  （3）法定代表人授权书； |
| 投标文件内容要求 | 满足招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件采购的全部内容及要求作出实质性响应，并提交相应资料。 |
| 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |
| 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）投标报价符合唯一性要求；  （2）开标一览表填写符合要求；  （3）报价货币符合招标文件要求；  （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 合同文本、条款 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。投标人应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

**合同包1：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 总分值  100分 | 评审内容 |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30(分值保留小数点后2位) |
| 供货方案 | 15分 | 结合本项目实际情况和特点制定供货方案，供货方案内容包括但不限于：1.包装方式及供货保障措施；2.运输及安全保证措施；3.进度保证措施；4.应急保证措施；5.管理机构、岗位职责制度及专业技术人员投入。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准：**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得3分，最高得15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得2分，最高得10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.供货方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.供货方案评审内容缺项得0分。 |
| 质量保证方案 | 10分 | 结合本项目实际情况提供质量保证方案，质量保证方案内容包括但不限于：1.运输；2.送达及配发；3.调换；4.性能、使用寿命及使用效果；5.残损品补救等方面得质量保证措施。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.质量保证方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.质量保证方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.质量保证方案评审内容缺项得0分。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 结合本项目具体情况和特点制定售后服务方案，售后服务方案内容包括但不限于：1.售后服务实施方案；2.售后维修保养方式、流程；3.售后服务承诺响应时间；4.售后服务团队；5.日常维护及增值服务。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.售后服务方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.售后服务方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.售后服务方案评审内容缺项得0分。 |
| 培训方案 | 10分 | 结合本次项目特点制定培训方案，培训方案内容包括但不限于：1.安装及调试；2.操作人员培训内容及技术服务；3.培训次数；4.培训时间；5.操作维护方法、设备出现故障后的应急处理。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.培训方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.培训方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.培训方案评审内容缺项得0分。 |
| 企业业绩 | 3分 | 供应商提供 2022 年 1 月 1 日至今的类似项目业绩，每提供一个计 1分，满分 3分。 |
| 技术参数 | 20分 | 所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确、产品选型，配置、符合使用要求，数量准确无漏项，技术指标和性能完全满足招标文件要求，全部无负偏离，得20分。  1.标“★”的重要参数必须提供证明材料(证明材料不限于:产品彩页、功能截图、检测报告、测试报告等技术证明文件)，证明材料需加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。  2.标“★”的为重要参数，重要参数每负偏离1项扣2分，最高10分，扣完为止。  3.其他未标“★”的参数负偏离每1项扣1分，最高10分，扣完为止。 |
| 货物渠道的合法证明材料 | 2分 | 投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种:  1、如投标人为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)。  2、如投标人为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)。  3、每缺少一个产品的货物来源渠道证明文件扣0.2分，扣完为止。 |

|  |
| --- |
|  |

**合同包2：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 总分值  100分 | 评审内容 |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30(分值保留小数点后2位) |
| 供货方案 | 15分 | 结合本项目实际情况和特点制定供货方案，供货方案内容包括但不限于：1.包装方式及供货保障措施；2.运输及安全保证措施；3.进度保证措施；4.应急保证措施；5.管理机构、岗位职责制度及专业技术人员投入。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准：**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得3分，最高得15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得2分，最高得10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.供货方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.供货方案评审内容缺项得0分。 |
| 质量保证方案 | 10分 | 结合本项目实际情况提供质量保证方案，质量保证方案内容包括但不限于：1.运输；2.送达及配发；3.调换；4.性能、使用寿命及使用效果；5.残损品补救等方面得质量保证措施。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.质量保证方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.质量保证方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.质量保证方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.质量保证方案评审内容缺项得0分。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 结合本项目具体情况和特点制定售后服务方案，售后服务方案内容包括但不限于：1.售后服务实施方案；2.售后维修保养方式、流程；3.售后服务承诺响应时间；4.售后服务团队；5.日常维护及增值服务。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.售后服务方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.售后服务方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.售后服务方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.售后服务方案评审内容缺项得0分。 |
| 培训方案 | 10分 | 结合本次项目特点制定培训方案，培训方案内容包括但不限于：1.安装及调试；2.操作人员培训内容及技术服务；3.培训次数；4.培训时间；5.操作维护方法、设备出现故障后的应急处理。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一项得2分，最高得10分；  2.培训方案：完整性、可行性、针对性、合理性一项得1.5分，最高得7.5分；  3.培训方案：完整性、可行性、针对性一项得1分，最高得5分；  4.培训方案：完整性、可行性一项得0.5分，最高得2.5分；  5.培训方案评审内容缺项得0分。 |
| 企业业绩 | 3分 | 供应商提供 2022 年 1 月 1 日至今的类似项目业绩，每提供一个计 1分，满分 3分。 |
| 技术参数 | 20分 | 所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确、产品选型，配置、符合使用要求，数量准确无漏项，技术指标和性能完全满足招标文件要求，全部无负偏离，得20分。  1.标“★”的重要参数必须提供证明材料(证明材料不限于:产品彩页、功能截图、检测报告、测试报告等技术证明文件)，证明材料需加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。  2.标“★”的为重要参数，重要参数每负偏离1项扣2分，最高10分，扣完为止。  3.其他未标“★”的参数负偏离每1项扣1分，最高10分，扣完为止。 |
| 货物渠道的合法证明材料 | 2分 | 投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种:  1、如投标人为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)。  2、如投标人为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)。  3、每缺少一个产品的货物来源渠道证明文件扣0.2分，扣完为止。 |

**2-5、评分标准**

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

1. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

**3）特殊情况处理**：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

4）出现如下情况，投标将被否决：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**2-6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。**

**1）政府采购政策**

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

**2）政策性优惠条件**

投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

**3）政策性扣除比例：**

投标人符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

**4）信用融资政策**

投标人如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

政府采购信用融资业务办理银行

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行** | **地址** | **联系人** | **电话** |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |
| 20 | 长安银行七里铺支行 | 南桥诚合大厦 | 孙婧 | 18809116650 |

政策提示：政府采购中标(成交)投标人可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**3、定标**

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐不少于3名中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评标报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的投标人作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

**七、中标通知**

采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

**八、合同**

1、中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**九、招标服务费**

**本项目不收取任何招标服务费。**

**十、质疑**

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

2、质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人 提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1. 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）未按规定程序和渠道提出质疑的；

（2）超过法定质疑期限的；

（3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

（4）提出的质疑事项已经明确答复的；

（5）法律法规规定的其他不予受理的条件。

（6）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通 知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

1. **采购内容及要求**

**一、采购项目名称：黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置**

**二、采购清单**

#### **合同包1：总务办公**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 参数标准 |
| 1 | 3联排椅 | 1800\*700\*870 | 1. 椅座/椅背：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹模塑成型，座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：30mm座宽520mm，PU颜色可选。 2、扶手/站脚材质：采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型，厚度1.1mm，经磨抛处理后静电喷涂，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。 3、横梁：采用1.8mm厚度管径67mm的六角形冷拉管，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，横梁两头配有塑料胶塞  4、调节脚：调节脚为黑色优质GPR脚垫，直径74mm，厚度18mm，与地面接触没有响声，沉稳大方，具体保护地面作用。 | 个 | 40 | 执行标准：GB/T 3325-2017 |
| 2 | 4联排椅 | 2350\*700\*87 | 1、椅座/椅背：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹模塑成型，座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：30mm座宽520mm，PU颜色可选。 2、扶手/站脚材质：采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型，厚度1.1mm，经磨抛处理后静电喷涂，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。 3、横梁：采用1.8mm厚度管径67mm的六角形冷拉管，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，横梁两头配有塑料胶塞  4、调节脚：调节脚为黑色优质GPR脚垫，直径74mm，厚度18mm，与地面接触没有响声，沉稳大方，具体保护地面作用。 | 个 | 50 | 执行标准：GB/T 3325-2017 |
| 3 | 床头凳 | 450\*450\*450 | 材质：实木（橡木）+抗菌涂层、防滑抗菌漆，圆角打磨、GB/T 3324-2018（木制家具） | 个 | 210 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 4 | 转椅 | 常规 | 1. 坚固靠背，韧性强，耐用； 2.采用优质网布，舒适，透气性强； 3.尼龙流线扶手，支撑平稳； 4.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 5.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 6.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 | 把 | 148 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 5 | 圆凳 | 常规 | 面材：采用钢架经防潮.防虫.防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准。 表面硬度达5H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。 | 个 | 80 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 6 | 文件柜 | 850\*390\*1800 | 规格：850\*390\*1800mm 板材：优质冷轧钢板，厚度0.6mm； 工艺：经下料，冲孔，折弯，组装，焊接，除油，酸洗磷化，静电塑粉喷涂，高温加热干燥等处理； 结构：整体两节双开门柜，内配上下各两块隔板，上部为玻璃门，配锁。 | 件 | 100 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 7 | 医办会诊台 | 2400\*1200\*760 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 件 | 8 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 8 | 医办办公桌 | 1500\*1200\*1800 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质单层钢化玻璃屏风。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 套 | 50 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 9 | 医办室转椅 | 590\*510\*1150 | 1.坚固靠背，韧性强，耐用； 2.采用优质网布，舒适，透气性强； 3.尼龙流线扶手，支撑平稳； 4.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 5.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 6.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 | 把 | 80 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 10 | 领导办公室柜子 | 2700\*400\*2000 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 件 | 10 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 11 | 茶水柜（能放水桶型） | 1200\*400\*850 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质单层钢化玻璃屏风。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 件 | 10 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 12 | 院长办公桌 | 2000\*1600\*760 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 件 | 10 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 13 | 大班椅 | 730\*550\*1260 | 1.坚固靠背座面弯曲成型，韧性强，耐用； 2.采用优质真皮，舒适，透气性强；前后调节空间符合人体工学设计； 3.尼龙流线扶手，支撑平稳； 4.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 5.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 6.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 | 把 | 10 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 14 | 班前椅 | 560\*580\*1000 | 1.坚固靠背座面弯曲成型，韧性强，耐用； 2.采用优质PU皮，舒适，透气性强；前后调节空间符合人体工学设计； 3.尼龙流线扶手，支撑平稳； 4.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 5.电镀钢制脚，静音PU卡钉垫，不伤地板。 | 把 | 20 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 15 | 大圆桌1+10 | 2米直径 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 套 | 1 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 16 | 餐桌含椅 | 1200\*600 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 件 | 200 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 17 | 架子床 | 1000\*2000\*1650 | 1、采用宝钢优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。床脚厚度≥1.0mm;规格：≥（1000\*2000\*1650）； 2、焊接部分采用高标准熔接焊； 3、床体采用7035粉末烤面、床板为1.2多层板。 | 长 | 25 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 18 | 治疗室办公桌 | 1600\*1600\*1400 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质单层钢化玻璃屏风。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层；侧面带上灯箱，具有折射功能，方便使用。 | 件 | 40 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 19 | 办公桌 | 1200\*600\*760 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质单层钢化玻璃屏风。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 件 | 10 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 20 | 办公桌 | 1600\*1400\*1200 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质纳米科技布，耐磨抗皱，阻燃效果达到国际标准。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 件 | 10 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 21 | 会议培训桌（会议） | 1200\*500\*760 | 基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准；台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 屏风：优质单层钢化玻璃屏风。 封边：采用优质1.2mmPVC同色封边条封边。 五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 | 件 | 60 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 22 | 培训椅 | 460\*450\*860 | 1.采用直径12mm实心钢架,细砂粉喷2.0mm管材架； 2.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫,标配坐壳；背框和底座均采用一体PP材质网面，背框流水弧度设计，保护腰椎关节； 3.坐垫离地高度470mm，符合人体力学； 4.可承重200斤挤压不变形。可选N种颜色SN布。 | 把 | 20 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 23 | 会议室椅子 | 480\*500\*900 | 1.采用直径12mm实心钢架,细砂粉喷2.0mm管材架； 2.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫,标配坐壳；背框和底座均采用一体PP材质网面，背框流水弧度设计，保护腰椎关节； 3.坐垫离地高度470mm，符合人体力学； 4.可承重200斤挤压不变形。可选N种颜色SN布； | 个 | 120 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 24 | 党建会议桌 | 4500\*1600\*760 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 件 | 1 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 25 | 会议椅 | 620\*580\*960 | 1.坚固靠背座面弯曲成型，韧性强，耐用； 2.采用优质PU皮，舒适，透气性强；前后调节空间符合人体工学设计； 3.尼龙流线扶手，支撑平稳； 4.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 5.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 6.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 | 把 | 30 | 执行标准：不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 26 | 接待沙发 | 1100\*900\*880 | 1.实木框架结构； 2.优质绒布饰面； 3.高密度海绵，回弹性强，不变形； 4.五底三面油漆工艺，高聚酯品牌聚脂油漆，符合国标环保标准。 | 件 | 10 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 27 | 讲台 | 600\*550\*1080 | 1、面材：采用0.8mm胡桃木木皮。封边处严密平整，无脱胶及表面没有胶渍现象。木皮纹路清晰、结构均匀，色泽美观。 2、基材：环保多层板。通过ISO9001论证，所有板材达到E1级环保质量要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”油漆，通过国家强制性产品认证，外观及透明度高、平整、色泽美观不变色，耐热性强不起泡、不脱落。 4、五金：采用优质合格锁具、导轨、铰链、拉手等五金件。组装后，平整，整体连接紧凑，稳固。 | 件 | 1 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 28 | 接待茶几 | 680\*400\*550 | 1.基材采用中高密度中纤板，桌面通过防菌防霉检测并提供检测报告 ，具备木器加工许可证； 2.甲醛含量均达到优级标准； 3.面贴0.3mm实木木皮，橡胶木封边； 4.所有原木挡板料经脱脂烘干处理，含水率8%； 5.油漆采用高档环保办公家具装用耐磨聚酯漆，经“五底三面”油漆工艺处理。 | 件 | 5 | 油漆;执行欧盟ROHS2011/65/EU(EU)2015/863  板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 29 | 长沙发 | 1950\*800\*800 | 规格：3人位 面料：进口优质环保真皮（1.5㎜厚） 海绵：采用不助燃高弹定型海绵（PU材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。  支脚：电镀钢脚架，人体工程学设计，坐感舒适。 | 个 | 10 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 30 | 茶几 | 1200\*600 | 采用10毫米黑色钢化玻璃，四周高速磨边，无毛刺，光滑圆润，四角倒安全角，1.2MM管壁无缝焊接抛光，采用7503粉末静电喷粉，无接缝，卡钉脚垫。 | 件 | 10 | 执行标准：304不锈钢GB/T29606-2013 |
| 31 | 衣架 | 常规 | 1、板材：采用E0级优质实木颗粒板，符合GB 18584-2001检测标准，甲醛释放量≤1.5mg/L； 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，符合 GB/T 28995-2022 、GB/T 742-2018 、GB/T 462-2008 检测标准；外观无破损、无污斑、无异物，无毛边、无缺边、无裂口、无孔洞；甲醛释放量≤0.124mg/m³； 3、封边：采用PVC同色封边条封边,符合QB/T 4463-2013、GB 28481-2012检测标准，可迁移元素（可溶性重金属）检测合格； 4、五金件：优质五金，酸洗磷化处理，经久耐用； 5、脚架：采用优质钢架，符合QB/T 3827-1999 、QB/T 3832-1999 、GB/T 9286-2021检测依据；乙酸盐雾试验≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级； | 个 | 40 | 板材'执行GB/T17657-2013  工艺制作;执行GT/T3324-2018 |
| 32 | 热水器 | 410\*210\*740mm | ●产品款式：地面浮球式标准款  ●出水方式：双开水  ●内胆材质：304不锈钢，全密封内胆  ●出水量：开水70L/H  ●额定电压：220V/50Hz  ●额定功率：6000W  ●接线方式：40A空气开关  ●出水方式：手拨出水  ●适用人数：60-120人  ●过滤级别：外置三级过滤  ●龙头高度：290mm+190mm  ●产品尺寸：410\*210\*740mm  ●底座尺寸：415\*430\*730mm  ●机身材质：全身黑钛镜面  ●开机方式:定时开关机  ●机身内管：316发热管。 | 个 | 10 | 执行标准：GB4706.1-2005  GB4706.36-2014  GB/T5465.2 |
| 33 | 茶吧机 | 1020\*340\*325 | 规格：1020mm\*340mm\*325mm； 制热水能力：7L/小时； 保温壶容量：1000ML; 保温壶保温时间：24小时恒温： | 个 | 10 | 执行标准：304不锈钢GB/T29606-2013 |
| 34 | 病床（双摇，带风控轮，护栏，餐板，） | 2100\*1050\*1100 | 1. 整体要求：两摇三折高档护理病床，要求全包围加高防夹防坠落设计，阻尼护栏，中控脚轮，床面动态载荷≥150Kg，有效载荷≥400Kg； 2.床头尾板、护栏使用全新抗菌ABS 原生料生产（提供注塑机生产图片及近一年内 ABS 母料采购凭证，抗菌ABS检测报告）； ★3.床体：长度≥2100mm，宽度≤1050mm，高度≥1100mm，全包围加高设计； ★4.床板：长度≥1900mm，宽度≥900mm，一次性冲压成形，带有透气孔，床板四周卷边防割手设计； ★5.护栏：抗菌ABS材质生产，长度≥1850mm，高度≥420mm，上端面可固定放置餐板； 6.防夹防坠落：前后护栏间隙≤30mm，护栏与头尾板间隙≤30mm，护栏与床面板的间隙≤10mm，有效防护高度≥350 mm（床垫到护栏高度）；   7.头尾板：加高加宽设计，应急情况下可做CPR 板使用，宽度≥900 mm，高度≥600 mm，一次性吹塑成型，尾板具有一次成型病历卡座； 8.餐板：伸缩式、置于护栏上使用，不用时纳于床下（提供实物安装照片）； 9. 6寸脚轮：中控制动式，尺寸≥150mm，控制装置位于床尾中部，控制杆采用不易磨损的304材质； 10.摇把： ABS材质，可180°平放，能有效防止病人绊倒（提供实物照片）； 11.床架：冷轧型材，全自动化焊接和喷涂，具有 抗菌，抗酸碱、耐腐蚀等特性，提供必要的佐证，包括但不限于： ①自动化涂装生产线； ②焊接机器人购买凭证及实物图片； ③要求病床生产厂家的送检报告； 12.配置：杂物框，不锈钢输液架1个，可移动引流钩2个，伸缩式餐板1个。 | 个 | 210 | 医疗器械医用病床执行标准YY9706.252-2021  国家医药行业标准GB9706.1-2020  优质碳素结构冷轧钢板执行标准GB/ 13237-2013  不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 35 | 电动ICU、CCU床 | 2200\*1050\*500±10 | 1. 规格尺寸： 床体尺寸：2200mm×1050mm×500±10mm (不包括床头高度); 床面尺寸：1950mm×900mm±10mm 。 2. 主要功能： ①　腿部升降功能(0-40°)； ②　背部升降功能(0 -75°)； ③　背腿联动功能； ④　结合以上三种基础功能，还具备：一键式实现背与腿板的联动功能、一键式半坐卧位、一键式紧急制动功能、床头尾板板的一键式锁定功能、一键式端坐卧位。 （三）控制器：手持线性控制器 ①手持线型控制器：符合IEC 60601-2-52标准的图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上。 （四）各部件基础参数: ①床头、床尾板采用医用无菌级 HDPE 材料（UL阻燃等级达到HB），一次性吹塑成型，床头尾板上沿距离床面≥490mm，有效避免病人坠床事故的发生（提供投标产品床头尾板高度实测证明材料）； ②可快速拆卸式床头、床尾板具备隐形筋结构，隐形筋结构≥8条，且有高强度的金属部件隐藏式锁定机构，床头、床尾板的固定安装结构是依靠三支高强度的优质304 材质的不锈钢管连接固定的，（提供床头尾板带三支不锈钢管连接件的实物图片证明材料）其中一组连接通过锥面配合采用中段中空过渡，从而实现床头、床尾板与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，可承受水平推力或拉力≥750N防护安全性非常高；可做应急CPR板使用； ③A、床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，四周采用滚圆工艺对拉深边的切口进行无损卷边工艺处理，从而达到避免在特定的极端条件下床面板的加工工艺锐边对人体伤害事件的发生（提供床面板滚圆工艺证明材料）；   B、床框采用优质30\*60\*1.2碳钢矩管；床板连接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm； C、床尾脚板设计有拆卸式床垫限位装置； D、背板升降电机、腿板升降电机均采用可调节支架固定； ⑤背板具有双向腹部减压功能，背板和腿板在升起过程中整体向后移动;（提供双向腹部减压证明材料）  ⑥整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀； ⑦护栏采用HDPE材料（UL阻燃等级达到HB） A、四片式分体式升降护栏符合IEC 60601-2-52标准，安装在床面板上,可随床体的功能同时运动。 B、四片护栏均具备角度显示器， 阻尼护栏具备缓降阻尼功能。 C、护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤45mm,背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤45mm，护栏下沿据同侧床面外沿的距离≤45mm，护栏最上沿距离床面高度≥420mm，有效防止坠床事故的发生；采用触摸键盘取代传统机械按键，如“薄膜开关”、“按钮”等。 ⑧防撞包角：包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，防撞轮直径≥85mm，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸; ⑨脚轮： A、床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩；  B、 病床脚轮为整体式中控125mm制动静音脚轮，在中央控制系统具备双向柔性控制系统； ⑩电机：整体升降电机推力≥6000N, 背板升降电机推力≥6000N, 腿板升降电机推力≥3000N, 均带自锁螺母，具有自动断电、过载保护功能。 ★⑪整床基础配置： 1、背板折叠电机一组 2、腿板折叠电机一组 3、手控制器一套 4、豪华中控脚轮及中央控制系统一套 6、约束带固定环6个 7、四组点滴架插座 8、床垫限位装置一个 9、移动ABS引流钩2个（一）规格尺寸： 床体尺寸：2200mm×1050mm×500±10mm (不包括床头高度); 床面尺寸：1950mm×900mm±10mm ; （二）主要功能： ①　腿部升降功能(0-40°)； ②　背部升降功能(0 -75°)； ③　背腿联动功能; ④　结合以上三种基础功能，还具备：一键式实现背与腿板的联动功能、一键式半坐卧位、一键式紧急制动功能、床头尾板板的一键式锁定功能、一键式端坐卧位。 （三）控制器：手持线性控制器 ①手持线型控制器：符合IEC 60601-2-52标准的图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上。 （四）各部件基础参数: ①床头、床尾板采用医用无菌级 HDPE 材料（UL阻燃等级达到HB），一次性吹塑成型，床头尾板上沿距离床面≥490mm，有效避免病人坠床事故的发生（提供投标产品床头尾板高度实测证明材料）； ②可快速拆卸式床头、床尾板具备隐形筋结构，隐形筋结构≥8条，且有高强度的金属部件隐藏式锁定机构，床头、床尾板的固定安装结构是依靠三支高强度的优质304 材质的不锈钢管连接固定的，（提供床头尾板带三支不锈钢管连接件的实物图片证明材料）其中一组连接通过锥面配合采用中段中空过渡，从而实现床头、床尾板与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，可承受水平推力或拉力≥750N防护安全性非常高；可做应急CPR板使用 ③A、床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，四周采用滚圆工艺对拉深边的切口进行无损卷边工艺处理，从而达到避免在特定的极端条件下床面板的加工工艺锐边对人体伤害事件的发生（提供床面板滚圆工艺证明材料）。 B、床框采用优质30\*60\*1.2碳钢矩管；床板连接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。 C、床尾脚板设计有拆卸式床垫限位装置。 D、背板升降电机、腿板升降电机均采用可调节支架固定; ⑤背板具有双向腹部减压功能，背板和腿板在升起过程中整体向后移动;（提供双向腹部减压证明材料） ⑥整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀； ⑦护栏采用HDPE材料（UL阻燃等级达到HB） A、四片式分体式升降护栏符合IEC 60601-2-52标准，安装在床面板上,可随床体的功能同时运动。 B、四片护栏均具备角度显示器， 阻尼护栏具备缓降阻尼功能。 C、护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤45mm,背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤45mm，护栏下沿据同侧床面外沿的距离≤45mm，护栏最上沿距离床面高度≥420mm，有效防止坠床事故的发生；采用触摸键盘取代传统机械按键，如“薄膜开关”、“按钮”等。 ⑧防撞包角：包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，防撞轮直径≥85mm，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸 ⑨脚轮： A、床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩；  B、 病床脚轮为整体式中控125mm制动静音脚轮，在中央控制系统具备双向柔性控制系统； ⑩电机：整体升降电机推力≥6000N, 背板升降电机推力≥6000N, 腿板升降电机推力≥3000N, 均带自锁螺母，具有自动断电、过载保护功能。 ★⑪整床基础配置： 1、背板折叠电机一组 2、腿板折叠电机一组 3、手控制器一套 4、豪华中控脚轮及中央控制系统一套 6、约束带固定环6个 7、四组点滴架插座 8、床垫限位装置一个 9、移动ABS引流钩2个 |  | 11 | 医疗器械医用病床执行标准YY9706.252-2021  国家医药行业标准GB9706.1-2020  优质碳素结构冷轧钢板执行标准GB/ 13237-2013  不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
|  |
| 36 | 病床垫 | ≥1900\*900\*50 | 材质：优质棕垫 | 个 | 210 | 执行标准：GB/T 35607 |
| 37 | 床头柜 | ≥480\*460\*800 | 1.规格：480mm\*460mm\*800mm; 2.台面采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观大方；柜体采用优质δ0.8厚碳钢板材组焊，材料强度高，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）； 3. 床头柜由柜体、ABS台面、柜门、抽屉、小拖板、毛巾架等组成； 4. 抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨，拉手采用ABS弧形拉手； 5. 整柜配置一个书写拖板，方便存放报纸及陪护人员用餐时可做餐板使用；一只小号抽屉、一柜，柜内带隔板； 6. 配置4只2寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 个 | 210 | ABS材料标准编号  Q/321191 6088343539-004  GB/T 12672-2009  优质碳素结构冷轧钢板执行标准GB/ 13237-2013 |
| 38 | 检查床 | ≥1900\*620\*650 | 1. 规格：1900×620×650mm； 2.优质冷轧钢管经机械手自动焊接成型，确保整个床架结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供机械手焊机购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）； 3. 床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵及防火板，床面与床架连接采用自攻螺钉连接，床面损坏时可单独更换床面； 4. 分离式床脚，装卸和搬运方便，床脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。 | 个 | 30 | 不锈钢冷轧钢板执行标准GB/3280-2015 |
| 39 | 货架 | ≥1500\*500\*2000 | 材质：立柱0.7横梁0.7隔板0.35mm。横梁：P型钢管40\*60；立柱：35\*75C型钢；隔板：1.5米宽货架每块隔板2根加强筋。四层，每层承重200公斤。 | 个 | 40 | 优质碳素结构冷轧钢板执行标准GB/ 13237-2013 |
| 40 | 保险柜 | ≥700\*450\*500 | 用料；10毫米厚冷轧钢板；3C认证指纹加电子锁带液晶显示器。柜门内有一层钢化玻璃分上下二层，下方有抽屉带锁具，抽屉用滑轮锁扣锁定滑轮防止脱落，铝合金扣手.望通锁具.静电喷粉高温融化。 | 个 | 4 | 不锈钢冷轧钢板执行标准GB10409-2019 |
| 41 | 重型置物架 | ≥1600\*500\*2000 | 材质：优质304不锈钢材质，立柱80\*38\*1.0mm，横梁60\*40\*1.0mm。层板1.0mm，五层，每层承重200公斤。 | 个 | 10 | 不锈钢冷轧钢板执行标准GB/T3325-2017 |
| 42 | 更衣柜 | ≥1200\*500\*1800 | 材质：采用优质不锈钢板厚度1.0mm制作； 分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 43 | 感应洗手星盆 | ≥450\*450\*300 | 台面:采用优质不锈钢板厚度1.2mm；星盆:采用优质不锈钢板厚度1.0mm；挂墙安装，配不锈钢落水。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 44 | 平板车 | ≥600\*900\*800 | 车面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：采用优质不锈钢方管38\*25\*1.0mm； 立管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 手柄：采用优质不锈钢圆管φ32\*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 45 | 米面架 | ≥1200\*600\*300 | 框架：采用优质不锈钢方管38\*38\*1.2mm； 脚通：采用优质不锈钢方管38\*38\*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 8 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 46 | 四层货架 | ≥1200\*500\*1550 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 6 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 47 | 四门高身储物柜 | ≥1200\*500\*1800 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.2mm；  侧板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用优质不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 48 | 电子秤 | 150KG | 150KG 1、具有简易计数、计重及百分比之功能； 2、具有检校秤之功能； 3、具有自动校正、自动零点追踪之功能； 4、电子台秤具有双重过载保护功能。 | 台 | 1 | 执行标准：GB/T7722-2020 |
| 49 | 高压洗地龙头 1个 | 10.7# | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：16MPA；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 | 个 | 1 | 执行标准：GB-T19001-2016-IS09001:2015 |
| 50 | 单星水池 | ≥1000\*700\*800/120 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 星盆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm， 配不锈钢落水； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 横管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 3 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 51 | 双层工作台 | ≥1800\*800\*800 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm，下衬细木工板； 格栅层板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 衬管：采用优质不锈钢厚度1.0mm； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 52 | 绞切肉机 | ≥600\*475\*920 | 1.将切肉、绞肉两大功能集于一体,具备切肉机和绞肉机各自的特点; 2.该机省电耐用,方便快捷,结构紧凑,外形美观,效率高,耗电少,清洁保养容易,安全卫生； 3.外观、内部铸件均采用不锈钢制作； 4.电压：220V,功率：1.2KW。 | 个 | 1 | 执行标准：JB/T4412-2011国家标准 |
| 53 | 冷藏操作台 | ≥1800\*800\*800 | 容积：400L；  冷却方式：直冷； 温度范围：0℃～+10； 电压：220V；功率：430W； 内外为全优质不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 | 台 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 54 | 双温四门高身柜 | ≥1220\*760\*1955 | 容积：890L；  冷却方式：直冷； 温度范围：0℃～-5℃； 电压：220V；功率：430W；  内外为全优质不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 | 个 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 55 | 四层货架 | ≥1200\*500\*1550 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 56 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）；  电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 1 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 57 | 灭蝇灯 | 40# | 额定电压：220V 有效功率：40W | 个 | 8 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.75-2004 |
| 58 | 收餐车 | ≥500\*800\*800 | 1.采用优质不锈钢板制造，面板厚度1.2mm； 2.以40mm\*25mm方钢为骨架，2.0mm厚Q235冷轧板为衬板； 3.配直径125mm万向轮4个。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 59 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）；  电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 1 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 60 | 高压洗地龙头 | 10.7# | 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：16MPA；  外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 | 个 | 1 | 执行标准：GB-T19001-2016-IS09001:2015 |
| 61 | 收餐工作台 | ≥800\*800\*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm。  支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚。 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 62 | 四层货架 | ≥1200\*500\*1550 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 4 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 63 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）,电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 1 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 64 | 冷藏工作台 | ≥1800\*800\*800 | 容积：400L； 冷却方式：直冷； 温度范围：0℃～+10； 电压：220V；功率：430W； 内外为全优质不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 | 台 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 65 | 双温四门高身矮柜 | ≥1220\*760\*1955 | 容积：890L； 冷却方式：直冷； 温度范围：0℃～-5℃； 电压：220V；功率：430W；内外为全优质不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 | 个 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 66 | 双门移动荷台 | ≥1800\*800\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 67 | 双星水池 | ≥1200\*600\*800 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 星盆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 横管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 68 | 压面机 | 65# | 不锈钢外壳，主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮，偏心调整轧辊间隙，轴向间隙均匀，可在一定范围内无级调整。功率：380v/1.0kw. | 台 | 1 | 执行标准：SB/T10275 |
| 69 | 卧式和面机 | 25kg | 1)功率:250kg/h 2）和面量：25kg/次； 3)三相五线，2.2kw/380V 4）外壳不锈钢，搅拌器不锈钢； | 台 | 1 | 执行标准：SB/T10127 |
| 70 | 搅拌机 | 30L | 料桶容积：30L 额定电压：220V  额定频率：50Hz 电机功率：0.75KW最大和面量：16kg | 台 | 1 | 执行标准：GB31604.49-2016 食品安全国家标准 |
| 71 | 木案工作台 | ≥4300\*1300\*710 | 罩体板：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm；滤油板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 72 | 双门荷台 | ≥1800\*800\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 73 | 电饼铛 | ≥650\*700\*800 | 上下档双面加温，自动控温，保持恒温。全钢机体，烙盘采用铝制盘体，双温控制，温度可达300度随意调节。 | 台 | 2 | 执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.37-2008 |
| 74 | 三层烤箱 | ≥1250\*950\*1680 | 电压：380V；功率：20.4KW； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在温室～300℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。 | 个 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.52-2008 |
| 75 | 双门发酵箱 | 1200\*1800 | 双门 输入功率：2.6KW,额定电压：220V,额定功率：50Hz 产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生。全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖 利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程。 | 台 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 |
| 76 | 饼盘架 | **/** | 材质：不锈钢 | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 77 | 油烟净化一体机 | WRE-FH | 1、基础参数：设备本体阻力：复合式≤600Pa；漏风率：≤5%；2.材质：外壳采用1mm加厚优质全不锈钢机体外壳，确保性能经久耐用（防锈、防雨、耐压、防腐）；3、主控系统：采用数字化智能屏显控制系统，一键开关，独立控制，实时展示厨房环境温度及设备工作状态，支持智能体感控制，不需动手，即可实现控制设备的工作状态；注意事项：所有高压线路均不暴露在废气流中，安全性能更可靠。 | 米 | 2 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 78 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）,电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 1 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 79 | 留样柜 | ≥1700\*700\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材，钢化玻璃，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚， 柜门为δ=0.8mm厚， 玻璃门单开； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 |
| 80 | 单星工作台 | ≥1800\*700\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 81 | 单通移门荷台柜 | ≥1800\*800\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 82 | 双层餐车 | ≥500\*800\*800 | 1.采用优质不锈钢板制造，面板厚度1.2mm； 2.以40mm\*25mm方钢为骨架，2.0mm厚Q235冷轧板为衬板； 3.配直径125mm万向轮4个。 | 个 | 4 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 83 | 单通移门荷台柜 | ≥1800\*800\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理。 | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 84 | 双缸炸炉 | 内径：280\*410\*210\*2 包装：800\*650\*970 | 电压：220V;  功率：4Kw\*2；  容积：30L\*2；  材质：不锈钢。 | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 85 | 全平扒炉 | 700\*500\*200 | 1. 额定电压：220V; 2. 功率：3KW; 3. 额定频率：50Hz； 4. 防触电保护类别：Ⅰ类； 5. 器具类型：驻立式； 6. 防水等级：IPX3。 | 个 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.33-2008 |
| 86 | 拼台 | 400\*1250\*800 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：采用优质不锈钢方管38\*25\*1.0mm； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 横管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 87 | 汤锅 | 1000\*1100\*1200 | 1. 基础参数：电源:380V；额定功率：50HZ；工作频率：18kHZ-35kHZ;800不锈钢锅：1个；龙头：1个； 2. 材料：A、外壳采用不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm；材质：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm; 3. 防水等级：IPX4 ; 4. 进水压力：0-600Kpa。 | 台 | 1 | 执行标准：GB706.1-2005 GB706.52-2008 |
| 88 | 煮面炉 | 650\*700\*820 | 1. 电压功率：380V/12KV; 2. 带保温层，180mm网篮 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 89 | 四头煲仔炉 | 800\*800\*(800+150) | 1. 电压：3280V,功率：3500W\*4; 2. 材质：不锈钢； 3. 额定功率：50Hz。 | 个 | 1 | 执行标准：GB706.1-2005 GB706.52-2008 |
| 90 | 单星工作台 | 1800\*700\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 91 | 冷藏操作台 | 1800\*800\*800 | 容积：400L； 冷却方式：直冷； 温度范围：0℃～+10； 电压：220V；功率：430W； 内外为全优质不锈钢材料,背部和底部为镀锌板材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。 | 台 | 1 | 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.13-2014 |
| 92 | 单通移门荷台柜 | 1800\*800\*800 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚，两侧门柱上配装防撞硅胶； 柜门为δ=0.8mm厚， 推拉门滑轨； 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 93 | 五格售饭柜 | 1800\*800\*700 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板，台面下配加强筋； 柜身δ=1.0mm厚； 柜门为δ=0.8mm厚， 下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 台 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 94 | 暖饭车 | 600\*600 | 材质选用优质#不锈钢板材1)台面直角折边，δ=1.2mm厚拉丝板; 台下配4个承重重力脚； 焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理. | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 95 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）,电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 1 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 96 | 烟罩 | 3000x1000x500 | 罩体板：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm；滤油板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm。 | 台 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 97 | 餐桌 | 1200\*600 | 1.采用优质不锈钢板制造，面板厚度1.2mm； 2.以40mm\*25mm方钢为骨架，2.0mm厚Q235冷轧板为衬板。 | 套 | 18 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 98 | 紫外线消毒灯 | 36# | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）,电压/功率：220V/0.036KW； 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短。 | 个 | 2 | 执行标准：GB19110-2003 |
| 99 | 收餐车 | 500\*800\*800 | 1.采用优质不锈钢板制造，面板厚度1.2mm； 2.以40mm\*25mm方钢为骨架，2.0mm厚Q235冷轧板为衬板； 3.配直径125mm万向轮4个。 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 100 | 单孔收餐柜 | 800\*800\*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm；  支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚。 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 101 | 三星水池 | 1800\*800\*600 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 星盆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm；  配不锈钢落水； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 横管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 102 | 开水器加底座 | 6kw | 1、基础参数：电源:50Hz380V；功率：≥6kw；产水量：≥55L/h；水咀（嘴）：≥2个；2、额定容量：≥35L；防护等级: IPX3；3、安全要求：缺水防干烧，保护箱体设置安全锁；4、材料：A、外壳采用不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm；B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 | 台 | 1 | 执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.36-2014 |
| 103 | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 4 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 104 | 大单星水池 | ≥700\*700\*800/120 | 台面：采用优质不锈钢板厚度1.2mm； 星盆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm，配不锈钢落水； 脚通：采用优质不锈钢圆管38\*1.0mm； 横管：采用优质不锈钢圆管25\*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 105 | 热风循环消毒柜 | ≥1300\*700\*1850 | 柜身：采用优质不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：采用优质不锈钢板厚度0.8mm，整体聚氨酯发泡；内胆：采用优质不锈钢板厚度0.8mm； 背板：采用优质不锈钢板厚度0.6mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：220V 4.2kw； 篮筐：采用优质不锈钢钢丝φ5mm； 采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能； 控温范围：50-120度；消毒湿度：120度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌。 | 台 | 2 | 执行标准：GB17988-2008 |
| 106 | 上掀门 四门碗柜 | ≥1200\*600\*1800 | 层板：采用优质不锈钢板厚度1.2mm；  侧板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用优质不锈钢板厚度1.0mm； 门胆：采用优质不锈钢板厚度0.8mm； 底边：暗沟式定位滑槽，上滑道； 台脚：采用可调不锈钢重力脚。 | 个 | 2 | 执行标准：QB/T139.5-1995 |
| 107 | 开水器加底座 | 6kw | 1. 基础参数：电源:50Hz380V；功率：≥6kw；产水量：≥55L/h；水咀（嘴）：≥2个； 2. 2、额定容量：≥35L；防护等级: IPX3； 3. 3、安全要求：缺水防干烧，保护箱体设置安全锁；4、材料：A、外壳采用不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm；B、内胆：采用304不锈钢板，厚：≥0.8mm。 | 台 | 1 | 执行标准：干部706.1-2005  盖板706.36-2014 |
| 108 | 精抛不锈钢味盅 | 180mm | 不锈钢制品 | 个 | 15 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 109 | 精抛不锈钢味盅 | 160mm | 不锈钢制品 | 个 | 15 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 110 | 精抛不锈钢味盅 | 140mm | 不锈钢制品 | 个 | 15 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 111 | 加厚无磁汤桶 | ≥500mm\*500mm | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 112 | 加厚无磁汤桶 | ≥400mm\*400mm | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 113 | 加厚无磁汤桶 | ≥350mm\*350mm | 不锈钢制品 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 114 | 加厚无磁汤桶 | ≥300mm\*300mm | 不锈钢制品 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 115 | 加厚无磁面盆 | 800mm | 不锈钢制品800mm | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 116 | 加厚无磁面盆 | 600mm | 不锈钢制品600mm | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 117 | 加厚无磁面盆 | 500mm | 不锈钢制品500mm | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 118 | 不锈钢码斗 | 160mm | 不锈钢制品160mm | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 119 | 高压锅 | 320mm | 内胆不粘锅 320mm 采用铝合金制作，配有安全阀和限压阀，锅盖采用双重安全锁定设计，使产品食用更加安全。密封条采用食品级硅胶制作，采用一次冲压高强锅底，不脱落不变形，导热快速均匀。 | 个 | 2 | 执行标准：GB15066-2004 |
| 120 | 炒锅 | 450mm | 铁锅 | 个 | 2 | 执行标准：GB4806.1 |
| 121 | 炒壳（不锈钢） | 10两 | 不锈钢制品 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 122 | 锅铲（不锈钢） | 470mm\*127mm | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 123 | 竹刷 | ≥60mm\*14mm\*8mm | 竹制品 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.12-2022 |
| 124 | 四格带磁刀箱 | ≥260\*160\*110mm | 不锈钢制品 | 个 | 3 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 125 | 环保无毒白色砧板 | ≥600\*400\*40mm | 食品级塑料抗菌防毒，可漂白或开水消毒。 | 个 | 7 | 执行标准：GB4806.7-2016 |
| 126 | 木砧板 | 150cm | 木案选用厚不小于50mm优质木材，并经过干燥处理。 | 个 | 2 | 执行标准：GB4806.12-2022 |
| 127 | 切菜刀 | 29.5cm\*18cm | 刀刃：采用9Cr15MoV高碳不锈钢（国内顶级厨房刀钢）；  硬度：HRC58-60（覆土淬火工艺提升刀刃硬度）。 | 个 | 6 | 执行标准：GB4806.9-2016 |
| 128 | 砍刀 | 19cm\*5-6mm | 刀刃：采用5Cr13不锈钢，锥形开刃，锻打，背厚口薄；  手柄：花梨木手柄，防滑且耐高温。 | 个 | 3 | 执行标准：GB/T40356-2021 |
| 129 | 削皮刀 | 0.02mm-0.05mm | 刀刃：采用4Cr13不锈钢，淬火后硬度达HRC50-52,兼顾锋利与耐磨性；  五轴磨床加工，形成“分子切割面”。 | 个 | 3 | 执行标准：GB4806.9-2016 |
| 130 | 厨师帽 | 100mm | 常见材质棉纺织，兼具透气性与耐用性（如鸽护品牌的红蓝条纹款）重量约0.3kg，适合长时间佩戴。 | 包 | 2 | 执行标准：GB31654-2021 |
| 131 | 鱼鳞刷（粗） | ≥60mm\*14mm\*8mm | 材质：钢丝 包铁皮加硬款  特点：多功能用途除鱼鳞工业打磨 | 个 | 2 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 132 | 加粗打蛋器 | 20寸 | 不锈钢制品 | 个 | 2 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 133 | 面杖 | 800mm | 材质二级鸡翅木 | 个 | 3 | 执行标准：GB4806.12-2022 |
| 134 | 面杖 | 400mm | 材质二级鸡翅木 | 个 | 3 | 执行标准：GB4806.12-2022 |
| 135 | 8公斤台称 | 8gk | 1、具有简易计数、计重及百分比之功能；  2、具有检校秤之功能；  3、具有自动校正、自动零点追踪之功能；  4、电子台秤具有双重过载保护功能。 | 个 | 1 | 执行标准：GB/Y7722-2020 |
| 136 | 两扣保鲜盒 | ≥370\*250\*100mm | 1. 耐温范围：-20℃—120℃； 2. 材质：食用级PP塑料，硅胶密封圈，透明盒体，PE盒盖防漏设计。 | 个 | 20 | 执行标准：GB4806.1 |
| 137 | 围裙 | 700mm\*960mm | PVC材质厚度0.2mm，耐酸、耐磨、防水、防油；  轻便透气、防水皮革。 | 个 | 10 | 执行标准：GB/T3923.1 |
| 138 | 环保垃圾桶 | 120升 | 1. 重量5Kg、冲击高度0.8m； 2. 防滑凸起点按摩把手设计； 3. 尼龙插销固定可靠； 4. 实心耐磨。 | 个 | 5 | 执行标准：GB16889-2024 |
| 139 | 磨刀石 | ≥200mm\*100mm\*80mm | 金刚石粗磨、细磨 | 个 | 2 | 执行标准：Q/JHCG110-2017 |
| 140 | 白色毛巾 | ≥300mm\*300mm | 1. 纯棉方巾40g； 2. 抗磨损，超细纤维款。 | 个 | 20 | 执行标准：GB18401 |
| 141 | 高档食品夹 | 4.2cm\*23cm-6cm\*5cm | 不锈钢制品，加长防滑手柄，净重50g | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 142 | 红色厨房剪 | / | 功能：剪骨、鱼肉处理、烤肉分割，独立包装手柄舒适；  材质：400系列不锈钢（加厚剪刃）。 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 143 | 加厚带盘锅架 | 280mm | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 144 | 不锈钢包边油隔 | 10寸 | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 145 | 竹把不锈钢炸篱 | 12寸 | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 146 | 1米长柄壳 | 10两 | 不锈钢制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 147 | 馅桃 | 18cm\*3cm | 鸡翅木馅桃 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2022 |
| 148 | 蒸饭盘 | ≥600\*400\*50mm | 不锈钢制品 | 个 | 50 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 149 | 木柄饭勺 | 20cm\*10cm | 手柄铁木，勺头304不锈钢，手柄防滑防烫。 | 个 | 10 | 执行标准：GB4806.9-2023 |
| 150 | 储物箱带盖 | ≥650\*450\*350mm | 材质：塑料制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB/T43802-2024 |
| 151 | 蓝色周转箱 | ≥600\*400\*300mm | 材质：塑料制品 | 个 | 5 | 执行标准：GB/T43802-2024 |
| 152 | 电热水器 | 60L | 额定功率：3KW，智能速热；  能效：一级，双管速热；  颜色：白色。 | 台 | 3 | 执行标准：GB21519-2008 |

合同包2：安防信息

安防系统

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 报警平台 | 1.远程编程 2.系统配置 3.实时预览像素200万 4.日志缓存1个月 5.远程视频接警、远程控制、远程喊话等 6.显示模式：DIRECT FRAW 7.电子地图 8.链接超时时间20秒 9.接警主动弹屏反应时间3秒 | 1 | 套 |  |
| 2 | 人体红外视频报警 | 1.主动红外（如对射式）：10米~300米（常见型号：30米、50米、100米、200米）。   被动红外（PIR）：5~15米（受环境温度和人体辐射影响）。   探测角度   主动红外：光束发散角通常为1°~5°，需多光束覆盖防遮挡。   被动红外：水平角度90°~120°，垂直角度30°~60°（菲涅尔透镜分区设计）。  响应时间 触发报警时间：0.1秒~2秒（需平衡灵敏度和误报率）。  灵敏度   可调节设计，适应不同环境（如人体移动速度0.3~3m/s）。  2. 工作环境 - \*\*工作电压\*\*   - 直流供电：12V/24V（主动红外）；   - 电池供电：3V~6V（无线PIR探测器）。  - \*\*功耗\*\*   - 主动红外：≤1W（常开型）；   - 被动红外：待机功耗≤0.5W，报警时≤2W。  - \*\*工作温度\*\*   - 常规型号：-10℃~50℃；   - 工业级：-40℃~70℃（需防霜、防雾设计）。  - \*\*防护等级\*\*   - 户外型：IP65~IP67（防尘防水）；   - 户内型：IP20~IP54。  3. 抗干扰能力 误报率 采用双鉴技术（PIR+微波）可将误报率降低至＜1%。  抗环境干扰  - 温度补偿：避免环境温度接近人体（37℃）时失效； | 11 | 套 | 楼顶屋面、  医院周边、  毒、麻等药品存放地、  易燃易爆存放地、  收费处、  财务室、  医保办、  计算机中心、  档案室、  供水、供电设备间、  供热供氧设备间各1套 |
| 3 | 电子巡查管理平台 | 自动提醒巡查任务、支持生成智慧大屏、支持巡查自拍、自动上传定位轨迹。 | 1 | 套 | 电子巡查 |
| 4 | 巡查点 | 防水防潮、可直接张贴。 | 50 | 套 | 电子巡查 |
| 5 | 一键报警 | 1.频对讲机 2.传感器类型1/3” Progressive Scan CMOS 3.最小照度0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR 4.快门自适应 5.镜头2.1mm@ F2.0, 水平128 度,不可更换 6.镜头接口类型M12 7.日夜转换模式ICR 红外滤片式 8.数字降噪3D 数字降噪 9.宽动态范围数字宽动态 10.语音对讲支持 11.语音对讲距离以实际语音效果为准 12.云台控制不支持 13.压缩标准 14.视频压缩标准H.264/H.265 15.H.264 编码类型Main Profile 16.视频压缩码率高清、均衡和流畅三档，码率自适应 17.音频压缩标准AAC/AMR 18.最大图像尺寸1920 × 1080 19.帧率 50Hz: Max 25fps(1920\*1080), 网传帧率：自适应调整  60Hz: Max 30fps(1920\*1080), 网传帧率：自适应调整 20.图像设置自动 21.背光补偿支持 22.支持协议HAICH 云私有协议  接口协议HAICH 云私有协议 23.网络带宽25Mbps 24.录像分辨率1080p/720p/WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 25.工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 26.电源供应DC 12V±10% ,不支持POE、电池供电 27.功耗8W MAX 28.红外照射距离Max 15 米（因环境而异） 29.防水等级IP65 30.尺寸(mm) 宽×深×高(243×58×157）重量2000g | 8 | 套 | 内一科、  外科、  急诊科、  妇科、  儿科、  财务科、  导医台、  警卫室各1套 |
| 6 | 安检门 | 1、多防区探测模式：六个相互重叠的金属探测区域，采用当前数字脉冲技术，交互式发射和接收，分成六个防护区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置.（可订制12防区、18防区）； 2、自动调频功能：具有开机自动调整工作频率，自动识别周边环境干扰频率做出相应调整，有效降低设备调整难度；复合式电路设计，信号频率可自由调节，采用先进散射型红外扫描，迅速捕捉感应信号，且并网安装多台探测门共同工作互不干扰。 3、内置应用场所快捷设置：内置应用场所快捷设置，可设置不同铃声，方便用户快速设置； 4、内置系统自检：具有开机自动故障诊断功能 5、红外计数：具有进出人员数量统计功能、可以精准判断各出入口设置的合理性 6、面板显示：发现可疑物品时，安检门发出报警声的同时正面门柱区位灯条亮起，也可通过面板部位可以看到报警区位，可以更加准确直观看到违禁物品藏匿位置。 7、通过人数：可记录9999次，双侧对射红外可以自动检测到通过人数和报警人数，精确100%。 8、防震设计：全球独家防震设计，可在人多拥挤情况下正常运行，手拍门板不会产生误报。 9、灵敏度调节：每个探测区域具备0-1999级灵敏程序可以任意调节，为满足客户所探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属或一角硬币。 10、声光同时报警：当发现可疑物体时，安检门会发出报警声，同时面板部位可以看到报警区位。 11、小时工作：全自动线圈缠绕及主机的贴片生产能更精确的达到探测效果，具有连续工作特点。 12、密码保护设置：具有密码保护功能，有输入密码才能修改，非操作人员无法修改。 13、报警设置：报警铃声可调，报警音量可调，声光同时报警。 14、门体材质：采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，并且内有合金支柱，不变形、防水、防火、防腐等功能。 15、安全标准：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、录像带等无害。 16、工作温度：-20℃ +55℃ 17、电源：AC220V f：50HZ 18、整机重量：约72kg 19、功耗：P≤<12.7w 20、发射频率：多个工作频率可供选择 21、通过率：大于100人次/分钟 22、符合标准：GB15210-2003 23、通道尺寸：1990mm(高) ×700mm（宽）×580mm(深)可定制 24、外型尺寸：2220mm(高) ×833mm(宽)×580mm(深)可定制 25、主机包装尺寸：355mm（长）×175mm(宽)×125mm(厚) 26、门板包装尺寸：2290mm(长) ×630mm(宽)×200mm(厚) | 1 | 套 | 安检系统 |
| 7 | 手持金属扫描仪 | 三个探测灵敏度档位和三个报警模式，可根据实际需要进行自由调节，智能自动休眠设计 | 4 | 个 | 安检系统 |
| 8 | 防爆安保器材（包含8.1-8.9） | | 20 | 套 | 安检系统 |
| 8.1 | 器材装备架 | 110cm\*115cm\*40cm | 1 | 个 |  |
| 8.2 | 防刺服 | 技术参数：  1、外形样式：背心式，肩、腰部采用尼龙搭扣搭接，可调节肩、腰部尺寸。  2、其防刺层结构采用0.8mm厚钢板搭接制作。  3、防刺层外部包覆5mm泡沫片，内部包覆2层共10mm厚泡沫片。  4、防护面积：0.32㎡ | 1 | 个 |  |
| 8.3 | 防爆盾 | 防暴盾牌结构：防暴盾牌的盾体采用3.0mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。防暴盾牌表面光滑，防暴盾牌上有清晰永久性的产品标志，其重量<4.0kg。  防护面积：大（L）≥0.45㎡；小（S）≥0.14㎡；防护面积为0.45㎡；盾牌宽度为503mm。  握把连接强度：在握把与盾体间施加500N的拉力握把不会断裂、松动或脱落。  臂带连接强度：在臂带与盾体间施加500N的拉力臂带不会断裂、松动或脱落。  透光率：87.2%  耐冲击强度：能承受147J动能的穿刺。  耐击打强度：能承受击打试验机的击打。  高低温耐击打强度：在高低温处理后还能进行击打。  执行标准：《GA 422-2008防暴盾牌》。 | 1 | 个 |  |
| 8.4 | 防暴头盔 | 1、皮革内衬悬挂，快速释放扣，连接器；  2、特点：坚固耐用，抗冲击，抗打击，防刀砍；  3、壳体材料：PC/ABS（合金树脂）；  5、头盔壳体一次高压注塑成型，外壳经过外硬化的特殊工艺处理。  6、产品重量：0.6kg ； | 1 | 个 |  |
| 8.5 | 防暴脚叉 | 不锈钢材质、带锁扣、可伸缩 | 1 | 个 |  |
| 8.6 | 防暴钢叉 | 钢叉长两米，重量约2公斤，可伸缩，最短1米左右，最长可伸至2米多远，末端装半月弧形插头，没有锐利棱角。 | 1 | 个 |  |
| 8.7 | 橡胶棍 | 橡胶材质50cm | 1 | 个 |  |
| 8.8 | 铝合金甩棍 | 优质合金钢材、可伸缩 | 1 | 个 |  |
| 8.9 | 不锈钢抓捕器 | 1、可伸缩，携行长度1.05m，工作长度2.37m，插头最大开口尺寸330mm；  2、重量：2.42kg；  3、材质：铝合金；  4、抓手具有弹性机构，可实现锁肩、锁胸、锁腰、锁腿等功能；  5、抓捕器上可装载催泪装置，催泪距离≥1.2米；  6、控制部件可控制开启、闭合及锁止功能；  7、钢叉末端把手可360°旋转；  8、警用约束叉携行状态时应配备携行袋 | 1 | 个 |  |

**信息设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 账务服务器 | |  | | --- | | ★处理器：英特尔 E-2324G 4核3.1GHz  ★内存：2\*16GB DDR4 2933 内存，可扩展至128GB  ★RAID：inter Rste软件RAID，支持RAID 0/1/10/5  ★硬盘：2TB非热插拔SATA3.5寸硬盘(7200转)，256G SSD 固态硬盘，最大支持4个硬盘扩展  ★网卡：集成1Gb自适应网卡  ★电源：标配250W  ★机箱形态：4U塔式 键盘 随机标配  ★鼠标：随机标配 | | 1 | 套 | 财务室 |
| 2 | 电脑 | |  | | --- | | 1、CPU：≥lntel I7-12700 12核20线程  2、主板：≥Intel B660芯片组  3、内存：≥16GB DDR4 3200MHIz:2个插槽，扩展值≥32CB  4、硬盘：≥512G固态  5、显卡：高性能集成显卡；  6、网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡  7、接口：前置：2 x USB 3.2 Gen1、2 x USB 3.2 Gen2、USB 3.2 Gen1  Type-C；后置：音频输出、HDMI、VGA、4 × USB 2.0、RJ45  8、机箱：≥13L  9、显示器：不低于23.8寸，分辨率≥1920\*1080，支持低蓝光护眼模式；  10、软件：预装Windows 11家庭中文版系统  11、售后：原厂商承诺主机三年上门保修  12、认证：产品符合、3C认证、整机防雷报告、十环认证（CELP）、  能效标识 | | 74 | 台 | 财务室3台、出纳室1台、开票室2台、放射室2台、检验科7台、门诊30台、医保4台、总务科4台、信息病案2台、药械科15台、影像科4台 |
| 3 | 彩色喷墨一体机 | 双向打印 喷嘴数量 黑色180其他颜色各59个（青色 洋红色 黄色）最大分辨率：5760X1440dpi 打印速度 黑色文本33PM彩色文本15IPM(草稿模式）打印语言：ESC/P-R(NON PC);ESC/P RASTER  最大复印分辨率600X600DPI扫描仪感光组件：CIS扫描仪最大物理分辨率1200X2400DPI,打印机接口USB，支持WI-FI DIRECT,最多同时支持8个设备。后部进纸容量：100页（A4普通纸,80克） | 7 | 台 | 财务室1台、信息病案2台、影像科4台 |
| 4 | 针式打印机 | 打印速度：高速一档汉字（7.5cpi） 195汉字/秒（6.7cpi） 173汉字/秒 英文（10cpi） 347字符/秒（12cpi） 416字符/秒 高速二挡  汉字（7.5cpi） 130汉字/秒（6.7cpi） 115汉字/秒 英文（10cpi） 260字符/秒 （12cpi） 312字符/秒 信函质量 汉字（7.5cpi） 65汉字/秒  （6.7cpi） 57汉字/秒 英文（10cpi） 86字符/秒（12cpi） 104字符/秒 打印控制代码：ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC字符集：14种国际字符集和一种法定字符集：USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal位图字 体宋体24x24、黑体24x24 可缩放字体：4种 条码字体 | 6 | 台 | 财务室3台、出纳室1台、开票室2台 |
| 5 | 黑白数码复合机 | 产品类型 数码复合机 颜色类型 黑白  涵盖功能 复印/打印/扫描 速度类型 中速  最大原稿尺寸 A3 内存容量 1GB  供纸容量 标配纸盒：600页，最大容量：1100页（选购BP-CS11）双面器 标配 自动输稿器 标配，容量100页 接口类型 USB2.0  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  无线（IEEE 802.11b/g/n）（选购MX-EB18）  复印功能 复印速度 28cpm复印分辨率 600×600dpi复印尺寸 A3预热时间 19秒  首页复印时间 5.2秒 连续复印页数 1-999页 缩放范围 25-400% 灰度等级 256级  打印功能 打印控制器 标准配置  打印分辨率 600×600dpi 打印语言 标配：PCL6 选配：PS3仿真扫描功能扫描控制器 标准配置 扫描速度 37ipm其它特性  主机尺寸 599×608×643mm重量 约36kg（不含载体和墨粉盒）电源 AC 220-240V，50/60Hz功率 1450W | 1 | 台 | 财务室 |
| 6 | 热敏打印机 | 出纸方向:上出纸 打印方式:直接形式热敏  可靠性:打印头寿命50公里 切刀寿命:100万次  打印密度:576点/行或512点/行工作环境:5~45℃,10~80%RH(不结露)-40~55%,≤93%打印宽度:7200纸宽 存储环境:RH(40C) 打印速度:160毫米、秒 打印命令:兼容ESC/POS命令 行间距:3.75毫米 重量:0.98千克 外观尺寸:184x143x133毫米 打印头温度探测:微动开关(长x宽x高) 纸存在探测:光电传感器 纸张类型:热敏卷筒纸 接口类型:USB+串口/网口 出纸宽度:80毫米 | 2 | 台 | 开票室 |
| 7 | 黑白激光打印机 | A4幅面黑白激光打印机,  首页输出时间：9.7秒；打印速度：18PPM；分辨率：600\*600\*2DPI,(1200dpi有效输出质量)；内存：32M；处理器：1GHz；打印语言：PCLm、PWG、PCLM；；输入：150页纸盒；信封10张，输出：100页出纸盒； 信封: 高达 10 只信封 投影胶片: 最多 50 张；打印负荷：5000页/月；纸张（纸张（激光纸、普通纸、糙面纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、透明胶片、明信片，接口：USB2.0；  智能驱动安装功能；自动开机/关机功能；关闭模式仅0.6瓦功耗  耗材型号：CC388A（1500页），随机硒鼓1500页。 | 59 | 台 | 放射室2台、检验科5台、门诊30台、医保4台、总务科3台、药械科15台 |
| 8 | 彩色数码复合机 | 产品类型 数码复合机 颜色类型 彩色 涵盖功能 复印/打印/扫描 速度类型 中速 最大原稿尺寸 A3 内存容量 5GB供纸容量标配纸盒：350页，最大容量：1850页 双面器 标配 自动输稿器 标配，容量100页 接口类型 USB2.010Base-T/100Base-TX/1000Base-T无线（IEEE 802.11b/g/n）（选购MX-EB18）复印速度 A3：14cpm，A4：25cpm复印分辨率 彩色：600×600dpi黑白：600×600dpi,600×400dpi复印尺寸 A3预热时间17秒 首页复印时间 黑白8秒，彩色11秒  连续复印页数1-9999页 缩放范围25-400% 复印倍率 10个（5个缩小+5个放大） 灰度等级 256级 打印功能 打印控制器 标准配置  打印分辨率 600×600dpi 打印语言 标配：PCL6选配：PS3仿真 扫描控制器 标准配置 扫描速度 52ipm 扫描分辨率 600×600dpi  输出格式 TIFF/JPEG/PDF（仅彩色/灰度）  主机尺寸 568×630×653mm重量 约54kg（不含墨粉）电源 AC 220V，50Hz 功率1840W | 1 | 台 | 药械科 |
| 9 | 彩色激光一体机 | A4彩色打印/复印/扫描一体机  首页输出时间： 黑白10.9秒，彩色11秒；打印速度：黑白彩色同速25PPM；打印分辨率：600X600dpi；打印语言：HP PCL6、PostScript、HP PCL5、PDF、URF、PWG-Raster、PCLM、JPEG；内存：512M；处理器：1.2GHz；进纸器容量：250页进纸盒及单页多用途纸盒，100页出纸盒，50页ADF；打印负荷：40，000页/月；接口：1 个千兆以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口；1 个高速 USB 2.0（设备端口）；1 个高速 USB 2.0（主机端口）；1 个 Wi-Fi 802.11ac（双频段）；自动交叉以太网;复印分辨率；600\*600dpi;复印速度：黑白：高达25页/分钟；彩色：高达25页/分钟；扫描分辨率：高达300 x 300 dpi(ADF), 高达1200 x 1200 dpi(平板)；扫描速度：高达19页/分钟；4.3 英寸 CGD 触摸屏； | 3 | 台 | B超室 |

**三、商务要求**

1、供货地点：采购人指定地点。

2、合同履行期限：自合同签订之日起30天内交货。

3、质量要求、质保期、验收标准

质量要求： 合格。

质保期：装机后整机保修2年，且为设备制造商原厂保修。

验收标准： 达到行业标准及采购人验收要求。

4、配置要求：满足行业标准及采购人要求。

**第四部分采购合同（仅供参考）**

**商务及合同主要条款**

甲方：黄陵县人民医院

乙方：

根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就 黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置 达成协议如下：

一、合同概况

1.合同项目名称： 黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置

2.合同总价款：

二、供货内容及交货地点

1.供货内容：

2.供货地点： 采购人指定地点

三、合同履行期限、质保期、质量标准

合同履行期限： 自合同签订之日起30天内交货

质保期： 装机后整机保修2年，且为设备制造商原厂保修。

质量标准： 合格

验收标准：达到行业标准及采购人验收要求

四、甲方的责任和义务

1.甲方在采购内容到达指定地点并安装调试完成后，组织相关部门及专家进行联合验收并签署验收单；

2.甲方在完成验收后，按合同约定支付货款。

五、乙方的责任和义务

1.乙方提供的货物必须符合国家相关产品质量标准和招标文件中的要求；

2.乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

3.供货期间产生的所有费用由乙方负责；

4.经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关设备资料；

5.该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换或维修服务。

六、付款安排

甲方在货物验收合格后，一次性支付乙方合同总价款的85%；自验收合格之日起满一个年度后，甲方支付乙方合同总价款的5%；自验收合格之日起满两个年度后，甲方支付乙方剩余款项。

七、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

**八、**违约责任

1.乙方未按期交付货物的，每迟延1日扣减合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过30日的，甲方有权解除合同。

2.乙方所交付货物的品种、质量等不符合标准的，甲方有权拒收。

九、质量保证

1.乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

2.本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换或维修义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给使用单位造成的损失，由乙方承担。

十、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安市宝塔区人民法院提起诉讼。

未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表： 或授权代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

年月日 年月日

**备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方协商确定。**

**第五部分 投标文件格式**

1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

**项目编号:** **HLZC-ZB-2025-008**

**（正本或副本）**

**黄陵县人民医院迁建项目办公设施购置**

**合同包（）**

**投 标 文 件**

**投 标 人：（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**日 期：年月日**

**目 录**

**一、投标函**

**二、开标一览表**

**三、分项报价表**

**四、技术参数响应偏离表**

**五、商务及合同主要条款响应说明**

**六、法定代表人证明书与授权书**

**七、资格证明文件**

**八、投标方案**

**九、其他资料**

**一、投标函**

黄陵县人民医院：

我公司收到（项目名称及标包）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3.我方提交的投标文件共份，其中正本份，副本份，及电子版投标文件（U盘）份；

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6.我方的投标文件在递交投标文件截止之日起计算有效期为日历天；

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**二、开标一览表**

项目名称及标包：

项目编号：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容  投标人名称 | 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 质保期 | 质量要求 |
|  |  |  |  |  |
| 投标报价（元）大写： | | | | |

投标人（盖单位公章）：

年 月 日

**三、分项报价表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计  （元） | 品牌（如有） | 厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） | | | | |  | （小写）¥： | | | |

注：此表仅供参考，表中的“总价”应与“开标一览表”中的“投标总报价”一致，各子项分别报价。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**四、技术参数响应偏离表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件**  **技术需求** | **投标文件响应技术指标** | **偏离情况** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**五、商务及合同主要条款响应说明**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

投标文件根据招标文件第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**六、法定代表人身份证明与授权委托书**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：年月日

**法定代表人授权委托书**

黄陵县人民医院：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及标包）（项目编号：）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为日历天 。

委托单位（盖单位公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：被授权人（签字）：性别：职务：

联系地址：

联系电话：传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

**七、资格证明文件**

1. **基本资格条件：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函**

致：（采购人）

本公司 (公司名称) 参加 (项目名称及标包) 的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人 (盖单位公章) ：

法定代表人/被授权人 (签字或盖章) ：

日期： 年 月 日

1. **特定资格条件**

**合同包1：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明，货物中有医疗器械的产品，投标单位须提供二类医疗器械经营备案凭证及相关检验报告（投标产品的规格型号应和医疗器械注册证及检验报告中的规格型号保持一致）；  
 2、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 3、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 4、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

1. 信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)；  
    6、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
    7、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
    8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
    9、本项目不接受联合体投标。

**合同包2：**

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 3、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 4、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

5、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)；  
 6、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 7、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 9、本项目不接受联合体投标。

**附件：1**

**信用承诺书**

黄陵县政府采购中心：

我方作为《（项目名称及标包）》（项目编号： ）的投标人，在此郑重声明：

1.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国执行信息公开网失信被执行人名单。

2.我方 （填“未被列入”或“被列入”）信用中国网重大税收违法失信主体名单。

3.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动）。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**附件：2**

**控股管理关系**

1. 投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：3**

**书面声明**

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：4**

**履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

致：（招标人）

作为本次政府采购活动的投标人，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：5**

**非联合体投标承诺书**

致：（招标人）

我公司郑重承诺:我公司参加本次招标活动，具备独立实施能力，属于非联合体投标。如承诺不实，我公司愿意承当相应责任。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**九、投标方案**

**（一、技术方案）**

格式自定，参照招标文件《评标方法和程序》各条款的要求，结合《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务方案等。按照顺序编写包括但不限于以下内容：

1. 供货方案
2. 质量保证方案
3. 售后服务方案
4. 培训方案

**二、商务方案**

（1）企业实力；

（2）业绩；

（3）货物渠道的合法证明材料；

（3）有必要说明的商务事宜。

**十、其他资料**

（投标人认为有必要提供的其它材料）

**1、参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供

其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中

标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料

谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，

或不按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合

同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法

权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（公 章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

**2、****中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**3、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：年月日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

**4、监狱企业证明**

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。

**5、投标人认为需要的其他资料**