**2025年度应急救灾物资采购项目-政府采购需求书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **关键事项** | **说明和要求** |
| 1 | 采购预算 | 人民币700,000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用。前期勘察费、设计费等已经发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币700,000.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购  仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。  ○非专门面向中小企业采购 对符合(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予10%的扣除。 |
| 4 | 对供应商的 资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；  1、根据投标供应商类别进行提供：  ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；  ②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；  ③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；  ④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；  ⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。  (2)提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交谈判响应文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或谈判响应文件递交截止日期前6个月内银行出具的资信证明；  (3)提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  (4)提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；  (5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  (6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  2、特定资格条件：  （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及法定代表人身份证明（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；  （2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；  （3）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函；残疾人福利企业、监狱企业、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；  （4）本项目不接受联合体谈判，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 5 | 是否允许 进口产品 | ○允许 （须提供财政部门审核通过的复印件）  根据《政府采购进口产品管理办法》（财库（2007）119号）的规定，采购人菜狗进口产品时，必须在政府采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）文件有关规定 |
| ●不允许 所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。 |
| 6 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予%(1%-2%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
| ●不接受 |
| 7 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的0 % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
| ○由采购单位自行收退  ○由代理机构负责收退 |
| 8 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为：  ●不组织 |
| 9 | 价格分比重 | **本项目为竞争性谈判不涉及综合评审打分。**  占总比分值的100% （招标）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法货物项目的价格分值占总分分值的比重不低于30%，执行国家统一定价标准和采用固定价格采购法的项目，其价格不列为评审因素。  （谈判）根据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》（财库2014（214号））的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为30%-60%。  (其他采购方式）无需设置。 |
| 10 | 合同类型 | ●固定总价 ○固定单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他： |
| 11 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 12 | 联系方式 | 项目对接人：田老师 联系电话：029-82721886  电子信箱：  **＼** |

**需求框架（货物类）**

1. **项目概况**

2025年度应急救灾物资采购，包括卫星电话座机及户外天线、对讲机、棉大衣、棉被、床垫（棉褥）、竹板床、枕头、冲锋衣、洗漱包、油汀、手电、应急照明灯、干粉灭火器、多功能应急手摇手电、一次性碗、一次性筷子、脸盆、蒸箱、棉鞋、救生衣等。

1. **采购内容（包括采购品目、规格和数量）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 卫星电话座机底座及配套户外天线 | 座机 1.需适配蓝田县应急局现有的星联天通T901卫星电话，并兼容手持全向天通天线和标配天通天线 3.接口：天通天线接口、定位天线接口 4.供电方式：220V电源供电 5.线缆：天通定位，标配30米 6.天通频段：上行1980-2010MHz；下行2170-2200MHz 7.天通顶点增益：≥12.5dBi 8.天通方向性：Theta（±15°内）≥10dBi 9.定位频段：包括1575.42MHz±1.023MHz/1561.098MHz±2.046MHz 10.户外天线防护特性：防水等级≥IP67,-40℃至+55℃ 11.户外天线安装方式：侧面抱杆或底部锁螺丝 12.功能：支持挂机检测、自动接听和挂断功能等 | 套 | 60 | 含设备安装 |
| 2 | 对讲机 | 1.防护等级：≥IP67 2.频率范围:VHF 144-148MHZ，UHF 430-440MHz 3.信道数量:≥128组 4.屏幕:有 5.信道间隔:25KHz(宽带)、12.5K(窄带) 6.工作电压:DC7.4V 7.工作温度:-20~+60°C 8.功率：5W 9.音频失真：10% 10.频率稳定度:<士2.5ppm 11.通话距离：≥8公里 12.电池容量：≥4000mAH 4000 待机时间 ≥5天 充电方式：Type-C充电 13.信道号、频率、信道频率、信道名称等多种显示方式 14功能要求：紧急呼叫声光报警(SOS)功能，强光手电照明功能 15产品配置:背夹 挂绳 充电器 | 套 | 100 |  |
| 3 | 棉大衣 | 1.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类、GB/T 21295-2024《服装理化性能的技术要求》标准、GB/T 2662-2017《棉服装》标准合格品、MZ/T 014.2-2010《救灾被服 第 2部分:棉大衣》标准 2.面料：纤维含量：棉20%（±5%）聚酯纤维80%(±5%) 3.填充物：棉100% 4.耐干摩擦色牢度沾色: ≥3(级) 耐湿摩擦色牢度沾色: ≥3(级) 5.耐光、汗复合色牢度：酸汗液: ≥3-4(级)，碱汗液: ≥3-4(级) 6.重量：2500g±150 | 件 | 500 | 蓝色 |
| 4 | 棉被 | 执行标准：符合 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类 GB/T 22796-2021《床上用品》标准合格品、 GB/T 35932-2018《梳棉胎》标准一级梳棉胎、 MZ/T 014.1-2010《救灾被服 第 1 部分:棉被》要求 棉被重量2500g,允许偏差±100g 一、被套 1、规格尺寸： 被套长 210cm ,被套宽 150cm（允许偏差±3cm） 2、面料成分：100%棉 3.花型：全棉印花平布 纱线：18tex\*18tex 密度：68\*68 4.异味：无； 5.pH值：4.0-9.0； 6.甲醛含量≤75mg/kg； 7.耐酸汗渍色牢度 变色、沾色≥3 级； 耐碱汗渍色牢度 变色、沾色≥3级； 8.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 二、棉胎 1、棉胎尺寸:棉胎长210cm，棉胎宽150cm（允许偏差±3cm） 1.棉胎级别：1级 2.填充物：新疆棉 4.纤维含量 100%棉 5.含杂率≤0.8%； 6.短纤维含量≤25 7.马克隆值分档：B2/C2 8.颜色级:白棉三级/淡点污棉一级 9.外包装的前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。外包装端面需标注"注意防潮" 字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理;每包10床。 | 套 | 600 |  |
| 5 | 床垫（棉褥） | 执行标准： GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类 GB/T 22796-2021《床上用品》标准合格品 GB/T 35932-2018《梳棉胎》标准一级梳棉胎 棉褥重量2000g±100g 一、褥套 1、规格尺寸： 褥套长 200cm\*宽100cm（允许偏差±3cm） 2、面料成分：100%棉，花型：全棉印花平布 纱线：18tex\*18tex 密度：68\*68 4.异味：无； 5.pH值：4.0-8.5； 6.甲醛含量≤75mg/kg； 7.可分解致癌芳香胺染料：禁用 8.耐水色牢度（级）: 变色≥3 沾色≥3 耐干摩擦色牢度（级）:沾色≥3 耐湿摩擦色牢度（级）:沾色≥3 二、棉胎 1、棉胎尺寸 棉胎长200cm，棉胎宽 90cm（偏差±3cm ） 棉胎级别：1级 2.填充物：新疆棉 4.纤维含量 100%棉 5.含杂率≤0.8%； 6.短纤维含量≤25 7.马克隆值分档：B2/C2 8.梳棉颜色级，白棉三级/淡点污棉一级 9.外包装的前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。外包装端面需标注"注意防潮" 字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理;每包15床。 | 套 | 300 |  |
| 6 | 折叠竹板床 | 1. 符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》条件。 2.展开尺寸:长200cm（允许偏差±2）；宽100cm（允许偏差±5cm） 末铺面高(不放置床垫(褥)):≤45cm 3.管材要求：无裂缝、叠缝外露管口断面应封闭， 4.焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊接处表面波纹应均匀。 5.冲压件要求：无脱层、裂缝、铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆铆钉应端正圆滑，无明显锤印、圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。 6.不应有蛀虫现象 7.应无贯通裂缝 8.外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的 20%。 9.人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口 11.棱角固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、钉(预留孔、选择孔除外) 床架 材质要求：金属材质 床腿直径5-7cm，壁厚≥1.2mm 龙骨数≥6根，壁厚≥1mm 连接件：金属螺丝采用M8或M10标准件，抗拉强度≥500MPa 十字承重梁：宽度≥4cm，交叉位置加装金属衬板，厚度≥2mm 承重：≥150kg 床板 材质要求：原竹 单个宽度≥5cm，厚度≥1.2cm | 个 | 300 |  |
| 7 | 枕头 | 枕头 执行标准：GB/T5713-2013、GB/T18401-2010 1.枕套45cm\*65cm，全棉纯色军绿色 2.枕套面料成分100%聚酯纤维 3.尺寸：40cm\*60cm填充物高弹棉，成分聚酯纤维 4.异味：无； 5.pH值：4.0-8.5； 6.甲醛含量≤75mg/kg； 7.可分解致癌芳香胺染料：禁用； | 套 | 300 |  |
| 8 | 冲锋衣 | 1. 执行标准：GB18401-2010 C类   FZ/T 81007-2022 2分体式冲锋衣材质:面料(外料):防风防水面料，成分聚酯纤维 100%，内胆:高密摇粒绒 3、颜色及尺码:颜色：黑色；尺码：170 175 180 185 190各100件 4、耐水色牢度(级) 变色≥3沾色 ≥3 5、拒水性能(级)≥4 6、pH 值:4.0-9.0 | 件 | 600 |  |
| 9 | 洗漱包 | 1.香皂 2.毛巾（35\*70） 3.软毛旅行牙刷 4.麦秆漱口杯 5.洗漱包 | 套 | 400 |  |
| 10 | 油汀 | 产品符合依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》和 GB 4706.23-2007 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求》 支持倾倒断电，带漏电保护 输入功率和电流额定电压 220V 额定功率：≥2000W，三档可调 产品净重：8KG（±0.2） 适用面积：13m²（11片） 配备加湿器及烘衣架 | 台 | 200 |  |
| 11 | 手电 | 外壳材质:铝合金 光源:LED 光通量:1200流明 射程:≥1200m 档位:强、中、弱、爆闪、SOS 工作时间:强光6h续航12h 电池容量：≥4600mAh  充电接口:Type-C充电 重量:净重≤300g 防跌落:≥1.5m 防护性能：防尘防水≥IP-65 | 个 | 240 |  |
| 12 | 应急照明灯 | 1.符合GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》、 CNCA-C18-03:2020《强制性产品认证实施规则避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则避难逃生产品消防急灯具和消防应急照明控制类产品》要求 2.灯源:LED 3.功率:3W 4.应急控制方式：非集中控制型 5.应急供电形式：自带电源型 6.安装方式:挂装，需配备电源插头 7.续航:断电续航大于120min 8.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.2V800mAh、节数:1节; | 套 | 100 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | 1. 执行标准：符合GB 4351-2023《手提式灭火器》 CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》 CCCF-CCC-III(C/0)《强制性产品认证实施细则 灭火器产品》要求 2.瓶体材质：碳钢 3.喷嘴材质：PPE 4.灭火剂：干粉灭火剂 5.喷射软管工作压力值：1.4Mpa 容量：5kg。 6.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃ 7.灭火级别及灭火种类：3A、89B、C、E 8.驱动气体：空气 9. 20℃时有效配上时间16s±3s,工作压力：1.2Mpa 灭火器的开启机构应配有防止意外操作的保险装置及灭火器启用封记。保险装置的解脱动作应与开启机构的开启动作相区别，并能显示灭火器的启用状态，启用封记不应采用含铅材料制作。保险装置的解脱力不应小于20N，且不应大于100N。 10.在灭火器的使用温度范围内，喷射软管及其接头组件应能正常使用。接头的设计及安装应确保不会破坏喷射软管。喷射软管上应标识软管的工作压力值，以及生产商的名称或代号。   11.保质期：5年 | 套 | 100 |  |
| 14 | 多功能应急手摇手电 | 1.产品符合GB 7000.1-2015 灯具第 1 部分:一般要求与试验、GB 7000.204-2008 灯具第 2-4 部分:特殊要求可移式通用灯具检验标准。 2.手提式手摇手电 3.功率：5W 4.续航时间：≥10h 5.电池容量：6000mah，32650电池 6.材质：铝合金电镀光杯+ABS外壳 7.功能：带漏保，无极调光功能 8.支持USB反向充电，可给手机充电 9.灯光模式：强光，弱光，侧灯，爆闪，SOS 10.照射距离：500米 11.防跌落高度：1米 12.充电方式：手摇充电。太阳能充电 13.灯源：LED | 套 | 100 |  |
| 15 | 一次性碗 | 1. 符合GB/T 18006.1-2009、GB 14934-2016、《食品相关产品生产许可实施细则(一)》、GB 4789.10-2016、【GBT478911-2014、GB 4789.5-2012】B型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌项目依据检验标准。 2.产品规格:1000ml 3.形状：圆碗，颜色:透明 4. 材质：PP材质 5.使用温度：-20℃~120℃ 6.功能：可微波炉加热，可冷冻，可冷藏。 7.保质期：≥5年 | 100个/箱 | 300 |  |
| 16 | 一次性圆筷 | 1.材质：竹子 2.筷长要求：≥24cm 3.直径要求：≥6.0mm 4.外观要求：无虫眼，裂纹，黑斑，霉变，表面光滑无毛刺，符合Q/ZYBJ 01-2022要求。独立包装。 5.产品含水率、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、二氧化硫浸出量符合 GB/T19790.2-2005 产品标准的规定要求。 | 100双/包 | 300 |  |
| 17 | 脸盆 | 1. 材质要求：加厚PP材质 2.规格要求：上口直径≥40cm，容量≥7L 3.颜色要求：纯色 4.质量要求：铬(Cr) 铅（Pb）汞((Hg) 六价铬 (Cr(VI))多溴联苯总量 (PBBs)含量符合GB/T 26125-2011要求。 5.净重：≥210g | 个 | 300 |  |
| 18 | 蒸箱 | 1.检验依据GB 4706.1-2005、 GB 4706.34-2008 2.额定电压:240V/380V 3.额定功率或功率范围： 12KW 4.额定频率或频率范围： 50Hz 5.防触电保护类别:I类 6.电源线的规格：类型： YZW 长度： 2.0 m横截面积： 3×4+1×2.5 mm²。 7.盘数要求：≥12盘 8.功能：定时定温，自动进水防止干烧 9.配件：配套加厚不锈钢蒸饭盘。 | 台 | 5 |  |
| 19 | 棉鞋 | 1. 符合GB 21148-2020《个体防护装备安全鞋》、GB/T 2673-2013《鞋类产品标识》要求。 2.材质：鞋面：超纤皮 内里：羊毛含鞋垫。 3.撕裂强度≥120N。 4.拉伸性能：≥15N/mm²。 5.PH值≥3.2。 6.连续屈挠 125000次，无裂纹。 7.中间层结合强度≥4.0N/m 8.耐折性：经受 1x 10⁶屈挠后不应出现看得见的裂缝痕迹 7.外底刺穿力≥1100N。 8.鞋底隔热性能：内底上表面温度升高不应超过 22℃，应没有鞋底的变形或脆化使之功能降低。 9.鞋底防寒性能:内底上表面温度降低不应超过 10℃。 10.防水性能：15min 后应没有水透入发生。 尺寸：女款：37-39，每码30双  男款40-43 ，40码50双，41码60双，42、43码各50双。 颜色：黑色 每双独立纸盒包装， | 双 | 200 |  |
| 20 | 救生衣 | 1.执行标准：符合GB/T 32227-2015要求 2.面料：牛津面料 3.内胆：高密度EPE材料 4.救生衣颜色为橙红色，逆向反光片≥200cm²,单件质量≤0.8kg。 5.浮力材料应为闭孔型泡沫塑料或以上材质，要求发泡均匀，孔径一致，无分解、无开裂现象。每件标准浮力≥80N，抗拉强度≥1000N。 6.救生衣包布的缝边向里折进应不小于10mm，明缝线距边缘应不小于1mm，且缝线应无跳针。 7.救生衣机缝线密度每50mm长度应不少于16针。缝线端头应打回结。 8.应配备声音响度(声压级)达到100dB的哨笛一只,材料应是非金属，表面无毛刺，且不依赖任何移动物体能发出声响,在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音。 9.适用体重 50-150kg，配备安全跨带。 | 件 | 200 |  |

1. **技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）**

成交供应商产品应符合国家对应急物资设备的要求，检测合格。

1. **服务要求**

1.乙方提供的货物材质和数量必须与合同一致。

2.乙方保证合同内所有提供的货品符合本项目竞争性谈判文件的参数要求。

3.安装完成后，乙方进行自测并对出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。

4.备采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供保修服务。

**五、商务要求（如服务期限、款项结算等）**

交货安装期：卫星电话座机及户外天线的交货安装期：自合同签订之日起25日历天；除卫星电话座机及户外天线的其他所有产品的交货期：自合同签订之日起15日历天。

付款方式：

1、合同签订后，支付合同价款的40%作为预付款。

2、项目验收合格后，甲方向乙方支付全部剩余合同款项。

**六、其他（如有需求，请写明）**

**（1）对供应商的业绩要求：无**

#### （2）质量验收标准或规范：

1、产品交付时，甲方对产品的外观、数量、规格等进行初步验收，但该验收并不能免除乙方的质量保证义务。

2、双方如对乙方交付的产品是否符合合同要求发生争议，乙方应在争议发生之日起10日内将该产品由双方共同封存后提交甲方所在地省级以上具有合法资质的检测、鉴定机构进行检测、鉴定，双方同意以该机构出具的报告为准。检测、鉴定费用由乙方先行支付。因乙方拖延、拒绝提交检测、鉴定或拖延、拒绝支付费用的，则视为交付的产品不符合质量标准。

3、严格执行国家及行业标准规范，满足采购人要求。

#### （3）产品质保期：24个月

#### （4）违约责任:

1、乙方应按时交货，否则每逾期一天，按照合同总额的千分之三承担违约金，逾期 30 天或因乙方逾期导致甲方合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额 10 %支付违约金，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2、如乙方交付的产品不能通过甲方验收的，甲方有权退、换货直至验收合格或解除合同，并要求乙方按照合同总金额 10 %支付违约金。

如乙方不配合进行退、换货的，货物毁损、灭失等风险由乙方自行承担，由此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

3、甲方解除合同的，合同于甲方发出的书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后5日内退还甲方已支付的价款，逾期每日按未退金额的 5 %支付违约金。

4、甲方无故未按合同约定付款的，应当承担违约责任，赔偿乙方的直接经济损失。