|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技 术 要 求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 学生课桌椅 | 1、课桌：课桌外尺寸为650mm×450mm×（640mm-760mm)，课桌高度有五个档位可调节，每个档位3 cm。桌面可选择采用两层设计，上面一层面罩采用PP塑料材质（选配），左右两边设置有卡扣，可以安装螺丝固定，整个面罩可以拆卸更换。下面一层采用ABS塑料材质，桌面前端设置有490mm\*15mm的笔槽，桌面四角为圆角；桌面底部设置1条加强钢管。桌斗采用PP原料经模具注塑成型，桌斗长530mm，深度330mm，高度150mm；桌斗左右两侧设置有尺寸为220mm\*40mm\*15mm的置物格以及一体式的书包挂钩，承重可达30公斤。桌斗底面设置有38条360mm\*2.5mm凸起，可大大加强桌斗的强度，桌斗前沿设置有尺寸为350mm\*40mm的凹槽，凹槽两侧分别有排水孔。桌脚外管采用30×60×1.2mm优质椭圆焊管，升降内管采用20×50×1.2mm优质椭圆焊管。桌脚横档采用30×60×1.2mm优质椭圆形焊管，钢管表面采用静电粉末喷涂，经高温固化，防锈耐刮花。课桌升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降。桌脚脚套采用PP原料注塑成型，并用螺丝紧固。脚套具有耐磨静音，卡口定位不脱落。2、课椅：课椅外尺寸为400×430×(720mm-800㎜)，座椅升降高度360-440mm。课椅高度有五个档位可调节，每个档位2cm；椅脚内管材料为20×50×1.2mm优质椭圆焊管；外管材料为60×30×1.2mm优质椭圆焊管，椅脚横档材料30×60×1.2mm优质椭圆焊管；坐板弧度均采用人体工程学设计，坐感舒适。坐板尺寸为400mm\*395mm\*45mm，钢管表面采用静电粉末喷涂，经高温固化，防锈耐刮花。课椅升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降。椅脚脚套采用PP原料注塑成型， 并用螺丝紧固。脚套具有耐磨静音，卡口定位不脱落。3、产品通过GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》QB/T 4071-2010 《课桌椅》GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》 | 400 | 套 |  |
| 2 | 教师办公室工位（每组4人位） | 规格：2800\*2400\*1200mm；采用E1级板材，三聚氰胺板，机械密码锁，隐藏屏风上位走线，十字4人位（含柜椅） | 8 | 组 | 每组含办公椅4把 |
| 3 | 部室窗帘 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求： 1.规格：≥1800mm×2200mm。2．双面缎织一体式，正面丝滑天丝绒、中间加黑色遮光丝，后面丝滑天丝绒。布体严紧，不透光、防晒、防水，上面内衬加布带配有挂钩。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 350 | 米 |  |
| 4 | 票据专用收纳柜 | 铁皮材质，支持指纹解锁、密码锁高920MM 宽750MM 深390MM | 2 | 台 |  |
| 5 | 手推式扫地机 | 清扫宽度680mm，产品尺寸：890\*790\*380MM，工作时长不限。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 自集尘吸尘器 | 手持式悬浮除尘环，自动倒垃圾 | 2 | 台 |  |