**项目编号：HLZC-ZB-2025-011**

**黄陵县民政局**

**煤矿监察执法业务设施设备采购**

**招标文件**

**采 购 人：黄陵县民政局**

**采购代理机构：黄陵县政府采购中心**

**二〇二五年五月**

目录

[第一部分 招标公告 2](#_Toc21044)

[第二部分 投标人须知 2](#_Toc8950)

[第三部分 采购内容及要求 4](#_Toc20564)1

[第四部分采购合同（仅供参考） 41](#_Toc14333)

[第五部分 投标文件格式 44](#_Toc21237)

**第一部分 招标公告**

###### ****煤矿监察执法业务设施设备采购招标公告****

###### ****项目概况****

煤矿监察执法业务设施设备采购招标项目的潜在投标人应在黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）获取招标文件，并于2025年06月26日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：HLZC-ZB-2025-011

项目名称：煤矿监察执法业务设施设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：1,250,000.00元

采购需求：

合同包1(煤矿监察执法业务设施设备采购):

合同包预算金额：1,250,000.00元

合同包最高限价：1,250,000.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他家具 | 执法业务设施设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后20天内交货

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(煤矿监察执法业务设施设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；  
3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(煤矿监察执法业务设施设备采购)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；  
2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
10、本项目不接受联合体投标。

#### ****三、获取招标文件****

时间：2025年06月04日至2025年06月10日 ，每天上午08:00:00至12:00:00 ，下午14:30:00至18:00:00（北京时间）

途径：黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）

方式：现场获取

售价：0元

#### ****四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点****

时间： 2025年06月26日 10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）开标室

开标地点：黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）开标室

#### ****五、公告期限****

自本公告发布之日起5个工作日。

#### ****六、其他补充事宜****

1、凡有意愿参与的投标人于报名截止时间前携带单位介绍信及加盖鲜章的授权人身份证复印件前往黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）报名；2、供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

#### ****七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：黄陵县民政局

地址：商业街中段

联系方式：15929072299

###### 2.采购代理机构信息

名称：黄陵县政府采购中心

地址：黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）

联系方式：0911-5213508

###### 3.项目联系方式

项目联系人：孙志刚

电话：18992166608

**第二部分 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：黄陵县民政局  地址：黄陵县商业街中段  联系人：牛女士  联系方式:15929072299 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：黄陵县政府采购中心  地址：黄陵县龙湾小区15号楼1楼门面  联系人：孙志刚  电话：18992166608 |
| 3 | 项目名称 | 黄陵县民政局煤矿监察执法业务设施设备采购 |
| 4 | 项目编号 | HLZC-ZB-2025-011 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算 | 预算总金额：1,250,000.00元； |
| 7 | 项目用途 | 黄陵县民政局煤矿监察执法业务设施设备采购(单位配备) |
| 8 | 采购内容 | （具体详见采购清单） |
| 9 | 合同履行期限： | 自合同签订之日起，20天内交货。 |
| 10 | 招标文件发售 | 2025年06月04日至2025年06月10日 ，每天上午08:00:00至12:00:00 ，下午14:30:00至18:00:00（北京时间） |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 13 | 投标人对招标文件提出问题的时间 | 投标人若对招标文件有疑问的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的疑问无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、递交投标文件截止时间：2025年06月26日 10时00分00秒 （北京时间）；  2、投标文件开启时间：2025年06月26日 10时00分00秒 （北京时间）；  3、投标文件递交地点：黄陵县政府采购中心（黄陵县龙湾小区15号楼一楼）开标室。 |
| 16 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90个日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | **本项目不收取投标保证金** |
| 18 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 盖章签字 | 1、招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可，招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。  2、投标文件应编制目录并连续标注页码，投标文件封面及所有内容应逐页加盖投标单位公章（本页正文已加盖单位公章的除外），并按要求由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件中所有印章必须为原色印章，签字必须为亲笔签字，否则视为不响应招标文件，如有必要可要求投标人做出澄清。 |
| 20 | 投标文件数量、装订 | 投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本1份，副本2份，建议双面打印，电子文件（U盘）3份，递交电子投标文件要求与正本一致，单独提供投标报价一览表1份。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表（同投标文件格式）密封在同一标袋内。 |
| 21 | 评标办法及标准 | 综合评分法 |
| 22 | 评审委员会的组建 | **评审委员会构成：5人。采购人代表1人，专家4人。**  **评审专家确定方式：开标前24小时内从陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取**。 |
| 23 | 服务费 | 本项目不收取任何服务费 |
| 24 | 采购项目属性 | 货物。 |
| 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 本项目线下方式实施。 |
| 26 | 信用查询 | 1、信用查询时间：同提交投标文件截止时间。  2、采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”、【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn>/）和【中国政府采购网】（[http://www.ccgp.gov.cn/）](http://www.ccgp.gov.cn/)网站对供应商的信用情况进行查询。  3、如果供应商在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。 |
| 27 | 是否专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业。 |

**一、名词解释**

1、采购人：黄陵县民政局

2、采购代理机构：黄陵县政府采购中心

3、预算总金额：1,250,000.00元；

合同包招标最高限价：1,250,000.00元；

5、标 书：招标文件与投标文件的统称。

6、投标人：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

7、“节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》 或者《环境标志产品政府采购清单》 内的产品。

**二、招标文件**

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的投标人；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，投标人在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**三、投标文件**

**1、投标人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包(煤矿监察执法业务设施设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；  
 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；  
 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；  
 5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
 6、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；  
 7、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；  
 8、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；  
 9、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)；  
 10、其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

**3.本项目的特定资格要求：**

合同包1((煤矿监察执法业务设施设备采购)特定资格要求如下:

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；  
 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；   
 3、投标人提供2023年或2024年，任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；   
 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）；  
 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
 10、本项目不接受联合体投标。

**2、投标文件的组成：**

2-1、各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各投标人须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、采购的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）投标人应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币 单位:元。

7-2、投标人要按所报产品分项报价表内容填写货物品名型号、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

**7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，投标投标人报价包括、设计、制造、供货包装、运输、仓储费、搬运费、保险费、税金、安装、调试、配合系统运行，培训及售后服务等费用，备品备件费及相关的其他所有费用，采购单位不再单独支付其他任何费用。**

7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

**注：本项目合同包招标最高限价：1,250,000.00元；**

**投标报价超过各采购包招标最高限价的按无效投标处理。**

7-5、投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求进行完整报价，拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项内容只允许有一个报价。

7-6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

7-7、**最低报价不是中标的唯一依据。**

7-8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

9-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

（3）除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

**10、技术部分**

投标人按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

1. 所投产品名称、型号；
2. 详细的技术指标、配置和参数；
3. 技术响应偏离表；
4. 投标人认为需要提供的文件和资料。

**注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述须一致。**

**11、商务部分**

投标人按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

**四、投标**

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，投标人应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

1-2、投标文件的递交：

（1）投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交纸质文件（需同时提供法定代表委托书）；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）投标人提出修改和撤回要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

（3）撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

（4）投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

1-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

**注：按上述修正方法调整的内容对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的内容，其投标将被否决。**

1-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、投标人未经过正常渠道下载招标文件的；

b、投标人未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d、投标人名称与营业执照不一致的；

e、不符合技术规格、技术标准要求的；

f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历天。

**五、开标、评标和定标**

本项目采购线下开标。投标人应在规定时间到规定地点参加开标。

2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共5人组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定投标人必备资质；

c、评标委员会可要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的投标人的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

**2-2、评标原则**

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

**2-3、评标办法**

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

**2-4、评标工作程序**

（1）投标文件资格性评审：采购人对投标人必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

**资格评审和符合性评审**

| **条款号** | | **评审标准** | **通过条件** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审**  **标准** | 1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 合法有效 |
| 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）； | 按招标文件格式提供 |
| 3、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息； | 合法有效 |
| 4、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 6、信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)，（以上内容提供承诺书）； | 投标人信用查询结果使用，凡存在下列情形之一的，审查不予通过：  （1）列入严重违法失信名单的；  （2）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；  （3）列入重大税收违法失信主体的；  （4）近 3 年内受到暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚的；  （5）近 3 年内受到责令停产停业行政处罚的；  （6）法律法规规定的其他情形的。  即判定其限定资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效招标文件处理。 |
| 7、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）； | 按招标文件格式提供 |
| 8、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明； | 按招标文件格式提供 |
| 9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 按招标文件格式提供 |
| 10、本项目不接受联合体投标 | 按招标文件格式提供 |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。** | | | |
| **2.1.2** | **符合性评**  **审标准** | 纸质投标文件正、副本数量及装订方式 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段 | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段，且与本项目完全一致：  （1）封面；  （2）投标函；  （3）法定代表人授权书； |
| 投标文件内容要求 | 满足招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件采购的全部内容及要求作出实质性响应，并提交相应资料。 |
| 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |
| 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）投标报价符合唯一性要求；  （2）开标一览表填写符合要求；  （3）报价货币符合招标文件要求；  （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 合同文本、条款 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。投标人应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 总分值  100分 | 评审内容 |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30(分值保留小数点后2位) |
| 供货方案 | 15分 | 结合本项目实际情况和特点制定供货方案，供货方案内容包括但不限于：1.包装方式及供货保障措施；2.运输及安全保证措施；3.进度保证措施；4.应急保证措施；5.管理机构、岗位职责制度及专业技术人员投入。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准：**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性科学合理完整。每项得3分，共15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性较科学合理完整，每项得2分，共10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一般，每项得1分，共5分；  4.供货方案：未提供不得分； |
| 质量保证方案 | 10分 | 结合本项目实际情况提供质量保证方案，质量保证方案内容包括但不限于：1.运输；2.送达及配发；3.调换；4.性能、使用寿命及使用效果；5.残损品补救等方面得质量保证措施。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性科学合理完整。每项得3分，共15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性较科学合理完整，每项得2分，共10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一般，每项得1分，共5分；  4.供货方案：未提供不得分； |
| 售后服务方案 | 10分 | 结合本项目具体情况和特点制定售后服务方案，售后服务方案内容包括但不限于：1.售后服务实施方案；2.售后维修保养方式、流程；3.售后服务承诺响应时间；4.售后服务团队；5.日常维护及增值服务。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性科学合理完整。每项得3分，共15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性较科学合理完整，每项得2分，共10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一般，每项得1分，共5分；  4.供货方案：未提供不得分； |
| 培训方案 | 10分 | 结合本次项目特点制定培训方案，培训方案内容包括但不限于：1.安装及调试；2.操作人员培训内容及技术服务；3.培训次数；4.培训时间；5.操作维护方法、设备出现故障后的应急处理。  **评审要求**:1.完整性:方案内容必须完整，能全面响应方案各项内容;2.可行性:方案切实符合项目实际情况，步骤清晰、操作性强;3.针对性:方案紧扣项目实际需要，有较强的指导性和可实施性；4.合理性:方案内容科学合理，具备实施条件，能满足国家及行业要求；5.时限性：方案有明确的时限安排及相应的保障措施。  **赋分标准:**  1.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性科学合理完整。每项得3分，共15分；  2.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性较科学合理完整，每项得2分，共10分；  3.供货方案：完整性、可行性、针对性、合理性、时限性一般，每项得1分，共5分；  4.供货方案：未提供不得分； |
| 企业业绩 | 3分 | 供应商提供 2022 年 1 月 1 日至今的类似项目业绩，每提供一个计 1分，满分 3分。 |
| 技术参数 | 20分 | 所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确、产品选型，配置、符合使用要求，数量准确无漏项，技术指标和性能完全满足招标文件要求，全部无负偏离，得20分。  1.标“★”的重要参数必须提供证明材料(证明材料不限于:产品彩页、功能截图、检测报告、测试报告等技术证明文件)，证明材料需加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。  2.标“★”的为重要参数，重要参数每负偏离1项扣2分，最高10分。  3.其他未标“★”的参数负偏离每1项扣1分，最高10分。 |
| 货物渠道的合法证明材料 | 2分 | 投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种:  1、如投标人为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)。  2、如投标人为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)。  3、每缺少一个产品的货物来源渠道证明文件扣0.2分，扣完为止。 |

|  |
| --- |
|  |

**2-5、评分标准**

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

1. 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

**3）特殊情况处理**：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

4）出现如下情况，投标将被否决：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**2-6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。**

**1）政府采购政策**

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

**2）政策性优惠条件**

投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

**3）政策性扣除比例：**

投标人符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

**4）信用融资政策**

投标人如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

政府采购信用融资业务办理银行

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行** | **地址** | **联系人** | **电话** |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |
| 20 | 长安银行七里铺支行 | 南桥诚合大厦 | 孙婧 | 18809116650 |

政策提示：政府采购中标(成交)投标人可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**3、定标**

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐不少于3名中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评标报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的投标人作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

**七、中标通知**

采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

**八、合同**

1、中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**九、招标服务费**

**本项目不收取任何招标服务费。**

**十、质疑**

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

2、质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人 提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1. 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）未按规定程序和渠道提出质疑的；

（2）超过法定质疑期限的；

（3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

（4）提出的质疑事项已经明确答复的；

（5）法律法规规定的其他不予受理的条件。

（6）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通 知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

1. **采购内容及要求**
2. **采购项目名称：黄陵县民政局煤矿监察执法业务设施设备采购**

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油网烟罩 | 4800\*1300㎜ | 1、****技术要求****：  面板采用厚度为1.0mm的优质不锈钢板制作；  烟罩内放置坑型油网，油网角度为35°至45°；  油网采用膨胀螺丝固定于背板，并用直径15mm的吊码固定于天花板；  设有排气接驳口及污油凝结槽，并配有活动载油器；  罩内设置防水照明装置；  ****2、质量标准****：符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》等相关国家标准；  ****3、售后服务****：提供至少一年的免费保修服务，维修响应时间不超过24小时；  **4、验收标准：**按照国家相关标准进行验收，确保所有部件安装牢固，功能正常。 | 套 | 1 | 定制 |
| 2 | 蒸汽12盘蒸饭车 | 720\*640㎜ | 耐热聚氨酯发泡工艺，保温、隔热、节能、高效、环保；自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停防止干烧；新式耐高温门缝，密封、牢固；机体采用优质板材制作，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准；独特设计的高效简易式渐进门锁，方便实用；安全卸压阀，保障机体安全使用；采用名厂电器元件，用电更节省、更安全； 一次性冲压成形的整盘和层架，便于 清洁卫生，经久耐用。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 空气能热水系统 |  | 空气能：输入功率≥8.0千瓦、热水变频供水泵：功率≥2.0千瓦，机组循环泵：输入功率≥1.0千瓦，等效等级≥1级（按GB29541-2013） | 套 | 1 |  |
| 4 | 办公桌 | 1500\*700㎜ | ✮**1、基材：**采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，TVOC≤20μg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m³；  握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥800N，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥0.2MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级；  质量标准：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；  **✮2、饰面：**采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.02mg/m³，TVOC含量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 **✮3、涂料**：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg，VOC含量≤20g/L，游离甲醛含量≤0.01mg/kg，卤代烃含量≤100mg/kg，游离二异氰酸酯≤0.01%。 4✮、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛≤0.02 g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，VOC含量≤5g/L。 ✮5、五金配件：优质三合一连接件、缓冲铰链、缓冲导轨、拉手等五金配件，通过盐雾试验检验检测，产品表面无锈点。  **6、售后服务：**提供至少两年的免费保修服务，维修响应时间不超过48小时；  **7、验收标准：**按照国家相关标准进行验收，确保所有部件安装牢固，功能正常，无异味。 | 张 | 24 |  |
| 5 | 500\*900㎜ | 张 | 1 |  |
| 6 | 1400\*650㎜ | 张 | 1 |  |
| 7 | 1200\*600㎜ | 张 | 20 |  |
| 8 | 2400\*900㎜ | 张 | 1 |  |
| 9 | 1500\*500㎜ | 张 | 3 |  |
| 10 | 1200\*400㎜ | 张 | 38 |  |
| 11 | 会议长桌 | 5600\*1400㎜ | ****技术要求****：  ****1、基材****：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，TVOC≤20μg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m³。  握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥800N，静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥0.2MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级。  符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。  ****2、饰面****：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.02mg/m³，TVOC含量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。  ****3、涂料****：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg，VOC含量≤20g/L，游离甲醛含量≤0.01mg/kg，卤代烃含量≤100mg/kg，游离二异氰酸酯≤0.01%。  ****4、胶黏剂****：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛≤0.02 g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，VOC含量≤5g/L。  ****5、五金配件****：符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为≥630N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为≥810N；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为≥320N，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，抗菌性能抑菌率达99%以上。  ****6、售后服务****：提供至少两年的免费保修服务，维修响应时间不超过48小时。  ****7、验收标准****：按照国家相关标准进行验收，确保所有部件安装牢固，功能正常，无异味。 | 张 | 1 |  |
| 12 | 会议椅 | **不带扶手** | ✮1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，可萃取重金属（铅、镉）未检出，耐光性≥5级，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度50000次，禁用偶氮染料未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准及GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》标准； ✮2、海绵：高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，拉伸强度≥175 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥55%，表观密度座面≥55kg/m³。 ✮3、实木脚架，脚轮采用增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复15万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 127 |  |
| 会议椅 | **带扶手** | ✮1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，可萃取重金属（铅、镉）未检出，耐光性≥5级，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度50000次，禁用偶氮染料未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准及GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》标准； ✮2、海绵：高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，拉伸强度≥175 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥55%，表观密度座面≥55kg/m³。 ✮3、实木脚架，脚轮采用增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复15万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 50 |  |
| 办公椅 | **带扶手** | ✮1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，可萃取重金属（铅、镉）未检出，耐光性≥5级，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度50000次，禁用偶氮染料未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准及GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》标准； ✮2、海绵：高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，拉伸强度≥175 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥55%，表观密度座面≥55kg/m³。 ✮3、五轮脚架实木五星脚架，脚轮采用增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复15万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 26 |  |
| 办公椅 |  | ✮1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（V0C）未检出，可萃取重金属（铅、镉）未检出，耐光性≥5级，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度50000次，禁用偶氮染料未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准及GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》标准； ✮2、海绵：高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，拉伸强度≥175 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥55%，表观密度座面≥55kg/m³。 ✮3、气压棒：符合GB/T 3315-2016《办公椅用气弹簧》标准，经中性盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级； ✮4、五轮脚架实木五星脚架，脚轮采用增强尼龙66与23%的玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复15万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 1 |  |
| 13 | 会议桌 | 3800\*1400㎜ | 1、贴面材料：采用实木皮,可采胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：优质锁具，路轨，优质连接件； | 张 | 1 |  |
| 14 | 会议桌 | 5600\*1800㎜ | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为≤2ug/m³，握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥800N，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥0.5Mpa，表面胶合强度≥1.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥0.2MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.02mg/m³，TVOC含量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg，VOC含量≤20g/L，游离甲醛含量≤0.01mg/kg，卤代烃含量≤100mg/kg，游离二异氰酸酯≤0.01%。 4、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛≤0.02 g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，VOC含量≤5g/L。 5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为≥630N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为≥810N；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为≥320N，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，抗菌性能抑菌率达99%以上。 | 张 | 1 |  |
| 15 | 文件柜 | 800\*350㎜ | 1、贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：实木材质； 3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：采用优质锁具，路轨，优质连接件； | 组 | 40 |  |
| 16 | 单人沙发 | 720\*870㎜ | 1、饰面：采用优质西皮，撕裂力≥100N，磨擦色牢度均为合格，耐光性≥5级，挥发性有机物≤10mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准； 2、高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，拉伸强度≥175 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥55%，表观密度座面≥55kg/m³。 3、内架：E1级优质曲木板，12mm外板/6mm内板。 4、实木框架：使用实木框架，木材含水率8—13%，木材防虫防腐处理。 5、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg，VOC含量≤20g/L，游离甲醛含量≤0.01mg/kg，卤代烃含量≤100mg/kg，游离二异氰酸酯≤0.01%。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 三人沙发 | 1800\*800㎜ | 1、面料:选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用高密度海绵 | 个 | 19 |  |
| 18 | 1000\*900㎜ | 个 | 6 |  |
| 19 | 茶吧 | 1000\*450㎜ | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为≤2ug/m³，握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥800N，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3500Mpa，内结合强度≥0.5Mpa，表面胶合强度≥1.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6%，防潮性能≥0.2MPa，抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.02mg/m³，TVOC含量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量≤50mg/kg，VOC含量≤20g/L，游离甲醛含量≤0.01mg/kg，卤代烃含量≤100mg/kg，游离二异氰酸酯≤0.01%。 4、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛≤0.02 g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，VOC含量≤5g/L。 5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为≥630N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为≥810N；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为≥320N，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，抗菌性能抑菌率达99%以上。 | 套 | 23 |  |
| 20 | 边几 | 700\*450㎜ | 1、贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：采用优质锁具，路轨，优质连接件； | 套 | 4 |  |
| 21 | 640\*590㎜ | 套 | 1 |  |
| 22 | 茶几 | 900\*500㎜ | 套 | 19 |  |
| 23 | 布菲炉 | 650\*420㎜ | 采用全不锈钢机身；配温度调控面板电子温控；配电热水盆；缓冲设计，盖子闭合无噪音。 | 套 | 5 |  |
| 24 | 餐盘区 | 600\*320㎜ | 实木定制 | 套 | 5 | 定制 |
| 25 | 床 | 1500\*2000\*980㎜ | 含床垫，采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 | 套 | 16 |  |
| 26 | 床 | 1200\*2000\*980㎜ | 含床垫，采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。床垫采用整网拉丝弹簧,面料针织环保面料符合国家标准 | 套 | 14 |  |
| 27 | 衣柜 | 2400\*60\*2100㎜ | 采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。符合国家标准 | 组 | 16 |  |
| 28 | 床头柜 | 500\*480\*550㎜ | 采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 | 组 | 43 |  |
| 29 | 餐椅 | 500\*550\*980㎜ | 采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 | 把 | 12 |  |
| 30 | 大圆餐桌 |  | 2张圆餐桌1.5米：1500\*1500\*750，2张圆餐桌1.8米：1800\*1800\*750，1张圆餐桌2.0米：2000\*2000\*750，采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 | 张 | 5 |  |
|
|
| 31 | 方餐桌 | 600\*550㎜ | 采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 | 把 | 4 |  |
| 32 | 方桌餐椅 | 500\*550\*980㎜ | 组 | 8 |  |
| 33 | 台式电脑 | 国产 | CPU≥i5-12500,内存≥16GB,硬盘≥512GBSSD(提供3C认证)3.8寸，支持双系统 | 套 | 3 |  |
| 34 | 打印机 | 国产 | A4黑白激光一体机，每分钟≥33页，有线网络打印，最高分辨率1200\*600dpi | 套 | 3 |  |
| 35 | 55寸液晶监视器 |  | 1)屏幕尺寸：55寸，响应时间：≤8ms； 2)拼接缝隙≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； 3)亮度：500cd/m²，分辨率：1920\*1080； 4)有效显示范围：1209.6(H)×680.4(V)，标准颜色：16.7M； 5)支持DVI、HDMI信号输入接口， USB接口软件在线升级； 6)智能消除残影功能，采用图像防灼伤功能，有效防止液晶屏被灼伤，改善拼接屏长时间显示静态图像造成的残影问题。 7)支持HDMI2.0接口、分辨率3840\*2160。 8)H2S宽动态功能，具备H2S宽动态功能自动适应处理不同场频下的图像信号衰减和失真现象。 9)制造企业具有液晶终端GAMMA曲线调节管理软件，提供软件著作权。 3D高画质提升功能，3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 会议液晶拼接屏幕 | 55寸 3\*3九块 | 1)屏幕尺寸：55寸，响应时间：≤8ms； 2)拼接缝隙≤0.88mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； 3)亮度：500cd/m²，分辨率：1920\*1080； 4)有效显示范围：1209.6mm（H）\*680.4mm（V），标准颜色：1.07Billion； 5)支持DVI、HDMI信号输入接口， USB接口软件在线升级； 6)智能消除残影功能，采用图像防灼伤功能，有效防止液晶屏被灼伤，改善拼接屏长时间显示静态图像造成的残影问题。 7)H2S宽动态功能，具备H2S宽动态功能自动适应处理不同场频下的图像信号衰减和失真现象。 8)制造企业具有液晶终端GAMMA曲线调节管理软件，提供软件著作权。 9) 3D高画质提升功能，3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 落地式空调 |  | 1、机型 立柜式（落地安装） GB/T 7725-2022  ✮2、制冷能力 ≥5000W（2P标准） GB 21455-2019  ✮3、制热能力 ≥6000W（-7℃工况） GB/T 17758-2022  ✮4、能效等级 3级（APF≥3.50） 最新能效标识实施规则  ✮5、适用面积 20-30㎡（层高≤3m） JGJ 174-2017  ✮6、循环风量 ≥1000m³/h（实测值±5%） GB/T 18837-2015  ✮7、制冷剂 R32（充注量≤1.5kg） GB 4706.32-2012  8、电源 220V±10%/50Hz（带漏电保护）GB 4343.1-2018 | 台 | 4 |  |
| 38 | 落地式空调 |  | 1、机型类型 立柜式（底部进风/侧出风） GB/T 7725-2022  ✮2、制冷量 ≥7200W（-7℃~43℃工况） GB 21455-2023  ✮3、制热量 ≥9000W（-15℃~21℃工况） GB/T 17758-2022  ✮4、能效比 APF≥3.50（能效3级） 2024能效新国标  ✮5、循环风量 1310±5% m³/h（强风模式） GB/T 18837-2021  6、制冷剂 R32（充注量≤2.2kg） JB/T 12838-2023  7、电源规格 220V/50Hz（±10%） GB 4343.2-2020 | 台 | 5 |  |
| 39 | 壁挂式空调 |  | 1、产品类型 壁挂式，冷暖双制，变频 GB/T 7725-2022  2、匹数 2P（≥5020W） GB 21455-2019  ✮3、能效等级 3级（APF≥3.50） GB 21455-2019  ✮4、制冷/制热量 制冷≥5020W，制热≥6680W（-7℃工况） GB/T 17758-2022  ✮5、适用面积 20-30㎡（层高≤3m） JGJ 174-2017  ✮6、循环风量 ≥1000m³/h GB/T 18837-2015  7、制冷剂 R32（充注量≤1.2kg） GB 4706.32-2012  8、电源规格 220V±10%，50Hz GB 4343.1-2018 | 台 | 3 |  |
| 40 | 高身储物柜 | 1200\*500\*1800㎜ | 用优质不锈钢板； 台面采用优质1.0mm 不锈钢板制作， 活动式层板为 1.0mm 不锈 钢板， 面板向内折边高度为 40mm,折边处 平整光滑， 任何地方均没有毛刺，层板下 面安装 100×25×1.0 毫米槽型补强筋，趟门为双层结构， 由尼龙滚筒珠轴承式装 置悬挂趟门，配可调不锈钢脚； | 组 | 1 |  |
| 41 | 晾衣架 | 1800\*1500㎜ | 金属制品，符合国家标准 | 套 | 2 |  |
| 42 | 圆桌餐椅 | 500\*550\*980㎜ | 采用橡木 油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 | 把 | 40 |  |
| 43 | 置物架 | 500\*460㎜ | 1、所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；2、层板厚度1.2MM,四条腿均用38\*38\*1.2mm无缝不锈钢管；3、拉管38\*38\*1.0mm直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。 | 套 | 13 |  |
| 44 | 四层平板货架 | 1200\*500㎜ | 1、所有不锈钢板材均选用优质磨纱贴塑不锈钢板；2、层板厚度1.2MM,四条腿均用38\*38\*1.2mm无缝不锈钢管；3、拉管38\*38\*1.0mm直通不锈钢管；4、配不锈钢可调子弹脚。 | 组 | 1 |  |
| 45 | 单门留样柜 |  | 柜脚可根据工作环境需要，选择活动脚轮，彰显人性化； 浸塑层架支撑力强，不易变形； 采用高效压缩机，制冷效果显著； 微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度。 环保134a制冷剂，工作范围：冷藏2℃~+10℃，电压220V。 | 组 | 1 |  |
| 46 | 单通工作台 | 1400\*800㎜ | 整体采用优质不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 | 套 | 2 | 定制 |
| 47 | 单星水池 | 600\*700\*800+150㎜ | 采用优质不锈钢板 ； 台面采用优质 1.0mm 不锈钢板制作，星盆及槽体采用 1.0mm 不锈钢板。面板向内折边成高度为 40mm，折边处平整光滑没有毛刺，支架 采用不锈钢管壁厚1.0mm，脚可调不锈钢。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 挡鼠板 | 1500\*40\*450㎜ | 用优质不锈钢板。双面封板满焊、抛光打磨，无毛刺不割手。 | 个 | 2 | 定制 |
| 49 | 1000\*40\*450㎜ | 个 | 1 | 定制 |
| 50 | 电饼铛 |  | 1、结构独特的导油槽设计，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。 2、选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质。 3、发热盘均采 用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。 4、上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。 5、热效率≥80%（按QB/T 1236-2008）提供CCC认证。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 多功能消毒柜 | 750\*470\*960㎜ | 1.电压220V，功率≥3KW；  2.加热烘干一体。 3.高温360度循环杀菌 4.全不锈钢材质；双玻璃门  5.立体高温循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水； 6.全不锈钢导轨式层架。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 150℃常开防火阀 | 600\*500㎜ | 冷轧钢板制作，使用2.0MM厚材质，温度上升280度自动关闭。 | 个 | 1 |  |
| 53 | 28格消毒餐具柜 | 1600\*500㎜ | 全不锈钢， 每个带钥匙， 加厚、加深、 可放快餐盘、汤碗。外形美观。带定时、定温消毒功能。 | 套 | 2 |  |
| 54 | 风管 | 600\*500㎜ | 排烟爬管采用厚度1.2mm镀锌板材制作，表面耐酸、耐腐蚀工艺处理。采用风管法兰密封连接，要求无直角内壁光滑、阻力小、通风损耗小、气密性及密闭性好、承压抗压强度高。安装要求外观横平竖直，美观大方。 | ㎡ | 110 |  |
| 55 | 风机减震架 |  | 采用优质电镀100槽钢及45\*45国标镀锌角铁制作，采用国标槽钢双层结构，并根据风柜重量核算其用料，要求表面做防腐、防锈处理。焊接采用满焊工艺，承重无弧度，确保遇到强风、强雨等破坏性因素连接稳固无脱离。 | 套 | 1 | 制定 |
| 56 | 风机启动器 | 55KW/380V | 柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，带过载保护、缺相保护、欠压保护。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 高压静电油烟净化器 | 12000风量 | 表面静电喷涂；净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%(含)以上；符合饮食业油烟排放；除臭效率达50%。电源从风机接入。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 净化器固定架 |  | 采用优质电镀100槽钢及45\*45国标镀锌角铁制作，采用国标槽钢双层结构，并根据风柜重量核算其用料，要求表面做防腐、防锈处理。焊接采用满焊工艺，承重无弧度，确保遇到强风、强雨等破坏性因素连接稳固无脱离。 | 套 | 1 |  |
| 59 | 开水器 |  | 额定容量 ≥400L（可调分段取水） GB 4706.1-2005  加热功率 9kW/12kW（双模可选） GB 21519-2008  能效等级 1级（热效率≥98%） GB 38449-2019  出水温度 85-100℃（±2℃可调） QB/T 4273-2021  水质标准 符合GB 5749-2022生活饮用水 需提供水质检测报告  安全防护 防干烧/漏电保护/童锁 GB 4706.36-2014 | 台 | 2 |  |
| 60 | 离心风柜 | 22＂5.5KW | 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0MM，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度S=1.5mm,风柜骨架采用Q235-L50\*50\*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内知名生产厂家生产，平衡等级为G2.5。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；三角带采用知名品牌。 | 套 | 1 |  |
| 61 | 炉拼台 | 1100\*400 | 台面1.0mm，台面用20\*40\*1.0不锈钢折槽加固；立柱采用38\*38\*1.2mm不锈钢圆管，台面上翻10mm边 面板向内折边高度 40mm，折边处平整光滑没有毛刺，配可调不锈钢脚。 | 台 | 1 |  |
| 62 | 米面架 | 1000\*600\*300 | 采用优质不锈钢板；层板采用优质1.0毫米不锈钢板制造，层板38 毫米高，12毫米折边成为槽型，4角切至于与脚管配合，层板下面安装25毫米×100毫米×25 毫米的不锈钢槽型补强撑，所有层板都安装补强撑，支架采用不锈钢管壁厚1.0毫米，竖管直径为38 毫米的圆形不锈钢，所有脚管都安装不锈钢于弹形底端可调脚。 | 套 | 4 | 定制 |
| 63 | 跑步机 | 1870\*970\*380 | 主体: 跑带宽度:56cm机器净重: 105kg额定功率:1.75HP峰值马力: 5.0HP产品承重：160kg参数：心率测试方式: 手握式坡度谰节: 电动调节22档折叠方式：跑台折叠驱动方式：电动跑台类型：非全跑台是否可连接APP：可连接屏幕尺寸：7-9英寸 | 台 | 1 |  |
| 64 | 兵乓球桌案 | 2750\*1500㎜ | 面板厚度:25MM(国际标准)台面尺寸:2740X1525(mm)面板厚度：25mm台面高度:760 (mm)装箱重量:135(kg)装箱尺寸:1630\*1470\*210(mm) 台面材质:高弹密度面板台面摩擦系数:<0.4(符合专业大赛标准) 适用:企业、球馆训练型有无脚轮:可移动脚轮x8移动式:是折叠款:是 | 台 | 1 |  |
| 65 | 平板车 | 800\*600\*800 | 采用优质不锈钢板；台面采用优质1.0mm 不锈钢板制作，面板向内折边高度 40mm，折边处平整光滑没有毛刺，层板下面安100×25×1.0mm槽型补强筋，两个万向轮；两个定向轮。 | 台 | 1 |  |
| 66 | 全钢暖汤煲 | 电热10L | 外层黑色保温材质，内置不锈钢内胆，水浴加热，带电子温控加热。 | 台 | 2 |  |
| 67 | 全钢长方形餐炉 | 565\*430\*290 | 采用全不锈钢机身；配温度调控面板电子温控；配电热水盆；缓冲设计，盖子闭合无噪音。 | 台 | 5 |  |
| 68 | 三星盆水池 | 1800\*700\*800+150㎜ | 采用优质不锈钢板；台面采用优质1.0mm不锈钢板制作，星盆及槽体采用1.0mm 不锈钢板。面板向内折边成高度为40mm，折边处平整光滑没有毛刺，支架采用不锈钢管壁厚1.0mm，配可调不锈钢脚。 | 套 | 2 | 定制 |
| 69 | 收餐工作台 | 1000\*650\*800+150㎜ | 整体采用优质不锈钢制作左侧开圆孔； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.0mm; 脚管采用38\*25\*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 | 定制 |
| 70 | 平板工作台带靠背 | 1200\*650\*800㎜ | 整体采用优质不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.0mm; 脚管采用38\*25\*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。 | 套 | 1 |  |
| 71 | 双层台面立架 | 1800\*800㎜ | 整体采用优质不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。  移门为双层架构。 | 套 | 1 |  |
| 72 | 双温四门高身雪柜 | 1220\*760㎜ | 柜体、内胆采用优质发纹磨砂不锈钢板，采用一线品牌压缩机，数码显示温度，无极调档内风冷式蒸发器，制冷盘管采用紫铜管，柜门全部带锁，压缩机配过载保护，弹簧门铰，自动回位，环保134a制冷剂，容量1.0m³；工作范围：冷冻'-15℃~-0℃/'冷藏0℃~+10℃，电压220V； | 套 | 1 |  |
| 73 | 双温四门高身雪柜 | 1209\*700\*1950㎜ | 柜体、内胆采用优质发纹磨砂不锈钢板，采用一线品牌压缩机，数码显示温度，无极调档内风冷式蒸发器，制冷盘管采用紫铜管，柜门全部带锁，压缩机配过载保护，弹簧门铰，自动回位，环保134a制冷剂，容量1.0m³；工作范围：冷冻'-15℃~-0℃/'冷藏0℃~+10℃，电压220V； | 套 | 1 |  |
| 74 | 四头煲仔炉 | 800\*800㎜ | 1.面板为优质不锈钢板：不锈钢板厚度为1.0㎜；侧板及背板厚度为1.0mm；2.炉体采用40mmx40mm角钢骨架架式连接;灶架刷防锈漆两次。 3.同时配备点火装置。配置φ40mm不锈钢可调重力子弹脚;可调整40 mm,4.带后围板，用料1.5MM厚5.热效率：≥20%，热负荷：≥7千瓦，尾气CO含量：≤0.20%，尾气氧含量：<10%，噪音：≤35分贝，发热量：18000Kcal/眼/h，耗气量：1.5-2.0m3/眼/h，燃气压力：2000-2200Pa.5.采用进口煤气制,配进口水阀,摇摆水龙头等，风行管为优质镀锌管;配250W低噪音中压鼓风机,配环保静音炉头。电子点火，具备熄火断气功能。 | 套 | 1 |  |
| 75 | 台式和面机 |  | 电压：380v；合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(5kg面粉)也可以搅拌。 | 台 | 1 |  |
| 76 | 台式压面机 |  | 采用食品级优质不锈钢制作； 电压：220v； 标配两把刀，2mm，4mm各一把 | 台 | 1 |  |
| 77 | 小炒连大锅灶 | 2000\*1100㎜ | 炉面板采用1.0㎜厚不锈钢板,侧板/前质厚度1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板；炉体骨架采用Q235-A50国标角钢焊接，并涂防锈漆四度；炉脚采用φ2″不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚；国标炉灶专用气阀；炉面底部为3mm厚的碳钢衬板并采用硅酸铝板做隔热处理。炉心采用Φ4" 内向式环保预混炉心，一氧化碳（废气）排放<0.01%；噪音<70dB（A）额定压力：2000Pa；配250W低噪音中压鼓风机。炉膛采用耐高温处理的一体化炉膛并配电子打火及熄火安全装置功能。 | 套 | 1 |  |
| 78 | 壁挂式空调 |  | 1、机型规格 壁挂式（厚度≤22cm） GB/T 7725-2022  ✮2、制冷能力 ≥3600W（额定工况） GB 21455-2023  ✮3、制热能力 ≥4500W（-7℃低温工况） GB/T 17758-2022  ✮4、能效等级 APF≥3.50（3级能效） 2024能效新标  ✮5、循环风量 640±5% m³/h GB/T 18837-2021  6、电源特性 220V/50Hz（±10%） GB 4343.1-2018 | 套 | 39 |  |
| 79 | 不锈钢消毒柜 | 1550\*610㎜ | 选用优质无指纹不锈钢板材，内置全不锈钢框架。高效远红外发热管耗电量低，比电热 蒸汽消毒节电 75%；消毒效率高、灭 菌能力强，器具消毒后干爽、明净、无破损； 有自动控温、自动恒温和 定时装置，超温保护，安全节能。自动热风循环系统，120度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体 | 套 | 1 |  |
| 80 | 电视75寸 |  | 1、尺寸：75英寸； 2、分辨率：3840\*2160； 3、显示类型：LED显示 4、运行内存：2GB； 5、储存内存：32GB； 6、电源：220V | 套 | 3 |  |
| 81 | 滚洗机 | 560\*595\*850㎜ | 1、容量：10kg； 2、能效等级：1级；  3、洗涤功率：70W；  4、洗净比：1.1；  5、电源：220V | 台 | 5 |  |
| 82 | 烘干机 | 541\*595\*850㎜ | 1、容量：10kg； 2、功能：烘干；  3、烘干方式：热泵式； 4、排水方式：水盒+外排水； 5、电源：220V | 套 | 2 |  |
| 83 | 单车 |  | 采用优质不锈钢板；台面采用优质1.0mm 不锈钢板制作，面板向内折边高度 40mm，折边处平整光滑没有毛刺，层板下面安100×25×1.0mm槽型补强筋，两个万向轮；两个定向轮。 | 台 | 2 |  |
| 84 | 保鲜工作台 | 1800\*800㎜ | 1、机身内外采用优质不锈钢，压缩机采用进口或合资压缩机，高效优质膨胀阀及温度表,回归铰链门。2、全封闭制冷系统。3、箱体采用不锈钢整体发泡成型。4、采用电子微电脑温度控制器。5、盘管采用全铜无缝管。6、制冷方式:直冷,温度:'-5℃～+10℃，冷媒:R134A。功率：0.75KW/220V。 | 套 | 1 |  |
| 85 | 不锈钢封墙钢 | 4800\*10\*1900 | 采用1.0MM优质不锈钢制作，激光裁剪，无毛刺，无坑洼。美观大方，方便打理。 | ㎡ | 9.5 | 定制 |

**二、其他要求：**

**1、办公家具、家电应符合国家环保标准，使用环保材料等。**

**2、样品要求：投标人自愿选择**

**3、采购标的物文件中未提到的其他要求按国家相关标准执行。**

**三、商务要求**

1、供货地点：黄陵县民政局院内；

2、合同履行期限：合同签订后20日内交货；

3、质保期：国家有规定的按规定执行，国家没有明确规定的按1年执行，质保期从验收之日算起。

4、付款方式：甲乙双方协商确定。

**第四部分采购合同（仅供参考）**

**商务及合同主要条款**

甲方：黄陵县民政局

乙方：

根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就 黄陵县民政局煤矿监察执法业务设施设备采购 达成协议如下：

一、合同概况

1.合同项目名称： 黄陵县民政局煤矿监察执法业务设施设备采购

2.合同总价款：

二、供货内容及交货地点

1.供货内容：

2.供货地点： 采购人指定地点

三、合同履行期限、质保期、质量标准

合同履行期限： 自合同签订之日起20天内交货

质保期： 国家有规定的按规定执行，国家没有明确规定的按1年执行，质保期从验收之日算起。

质量标准： 合格

验收标准：达到国家、行业标准及采购人验收要求

四、甲方的责任和义务

1.甲方在采购内容到达指定地点并安装调试完成后，组织相关部门及专家进行联合验收并签署验收单；

2.甲方在完成验收后，按合同约定支付货款。

五、乙方的责任和义务

1.乙方提供的货物必须符合国家相关产品质量标准和招标文件中的要求；

2.乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

3.供货期间产生的所有费用由乙方负责；

4.经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关设备资料；

5.该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换或维修服务。

六、付款安排

**甲乙双发协商确定**。

七、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

**八、**违约责任

1.乙方未按期交付货物的，每迟延1日扣减合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过20日的，甲方有权解除合同。

2.乙方所交付货物的品种、质量等不符合标准的，甲方有权拒收。

九、质量保证

1.乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

2.本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换或维修义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给使用单位造成的损失，由乙方承担。

十、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安市宝塔区人民法院提起诉讼。

未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表： 或授权代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

年月日 年月日

**备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方协商确定。**

**第五部分 投标文件格式**

1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

**项目编号:** **HLZC-ZB-2025-011**

**（正本或副本）**

**黄陵县民政局**

**煤矿监察执法业务设施设备采购**

**投 标 文 件**

**投 标 人：（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**日 期：年月日**

**目 录**

**一、投标函**

**二、开标一览表**

**三、分项报价表**

**四、技术参数响应偏离表**

**五、商务及合同主要条款响应说明**

**六、法定代表人证明书与授权书**

**七、资格证明文件**

**八、投标方案**

**九、其他资料**

**一、投标函**

黄陵县民政局：

我公司收到（项目名称及标包）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3.我方提交的投标文件共份，其中正本份，副本份，及电子版投标文件（U盘）份；

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6.我方的投标文件在递交投标文件截止之日起计算有效期为日历天；

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**二、开标一览表**

项目名称及标包：

项目编号：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容  投标人名称 | 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 质保期 | 质量要求 |
|  |  |  |  |  |
| 投标报价（元）大写： | | | | |

投标人（盖单位公章）：

年 月 日

**三、分项报价表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计  （元） | 品牌（如有） | 厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） | | | | |  | （小写）¥： | | | |

注：此表仅供参考，表中的“总价”应与“开标一览表”中的“投标总报价”一致，各子项分别报价。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**四、技术参数响应偏离表**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件**  **技术需求** | **投标文件响应技术指标** | **偏离情况** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**五、商务及合同主要条款响应说明**

项目名称及标包：

项目编号：

投标人:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

投标文件根据招标文件第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**六、法定代表人身份证明与授权委托书**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：年月日

**法定代表人授权委托书**

黄陵县民政局：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及标包）（项目编号：）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为日历天 。

委托单位（盖单位公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：被授权人（签字）：性别：职务：

联系地址：

联系电话：传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

**七、资格证明文件**

1. **基本资格条件：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函**

致：（采购人）

本公司 (公司名称) 参加 (项目名称及标包) 的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人 (盖单位公章) ：

法定代表人/被授权人 (签字或盖章) ：

日期： 年 月 日

1. **特定资格条件**

**合同包1：**

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；  
 2、投标人提供2023年或2024年任意一年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其近三个月基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；   
 3、税收缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月缴税凭证；依法免税的投标人应提供相关文件证明；   
 4、社会保障资金缴纳证明：提供2024年至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

1. 信用记录：投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单(提供查询截图)，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供单位及法定代表人的查询截图），不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询截图)；  
    6、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；  
    7、书面声明：投标人应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；  
    8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
    9、本项目不接受联合体投标。

**附件：1**

**信用承诺书**

黄陵县政府采购中心：

我方作为《（项目名称及标包）》（项目编号： ）的投标人，在此郑重声明：

1.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国执行信息公开网失信被执行人名单。

2.我方 （填“未被列入”或“被列入”）信用中国网重大税收违法失信主体名单。

3.我方 （填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动）。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**附件：2**

**控股管理关系**

1. 投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：3**

**书面声明**

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：4**

**履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

致：（招标人）

作为本次政府采购活动的投标人，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**附件：5**

**非联合体投标承诺书**

致：（招标人）

我公司郑重承诺:我公司参加本次招标活动，具备独立实施能力，属于非联合体投标。如承诺不实，我公司愿意承当相应责任。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：年月日

**九、投标方案**

**（一、技术方案）**

格式自定，参照招标文件《评标方法和程序》各条款的要求，结合《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务方案等。按照顺序编写包括但不限于以下内容：

1. 供货方案
2. 质量保证方案
3. 售后服务方案
4. 培训方案

**二、商务方案**

（1）企业实力；

（2）业绩；

（3）货物渠道的合法证明材料；

（3）有必要说明的商务事宜。

**十、其他资料**

（投标人认为有必要提供的其它材料）

**1、参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供

其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中

标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，

或不按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合

同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法

权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（公 章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

**2、****中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**3、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：年月日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

**4、监狱企业证明**

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。

**5、投标人认为需要的其他资料**