|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 拖拉机 | 外形尺寸（mm）：≥3700\*1400\*2400发动机功率：≥35kW转速：≥2200r/min轴距：≥1900mm牵引力≥10kN前轮轮距（mm）：≥1050-1200后轮轮距（mm）：≥1050-1200轮胎规格（前轮/后轮）：≥7.5-16/12.4-28发动机要求：国四排放 | 2 |
| 2 | 旋耕机 | 作业宽度（mm）：≥1500刀片数量（把）：≥40 | 2 |
| 3 | 喷土式起垄覆膜机 | 外形尺寸（mm）：≥1500\*1200\*1300功率（kw）：≥25作业幅宽（mm）：≥1000 | 1 |
| 4 | 红薯杀秧机 | 外形尺寸（mm）：≥1300\*1200\*900刀片数量（把）：≥（甩刀）40；≥（定刀）10刀轴转速：≥500r/min配套动力（kW）：≥40工作幅宽（mm）：≥1000 | 1 |
| 5 | 红薯收获机 | 外形尺寸（mm）：≥2200\*1100\*1100挖掘深度（cm）：0-25(可调节)作业幅宽（mm）：≥900 | 1 |
| 6 | 土豆种植机 | 外形尺寸（mm）：≥2750\*1350\*1620配套动力（kW）：25.7-44.2 | 1 |
| 7 | 土豆杀秧机 | 外形尺寸（mm）：≥1400\*1300\*1000刀片数量（把）：≥长刀（6）；≥短刀（30）刀轴设计转速：≥2000r/min配套动力（kw）：≥20工作幅宽（mm）：≥1000 | 1 |
| 8 | 土豆收获机 | 外形尺寸（mm）：≥2200\*1100\*1100挖掘深度（cm）：0-25(可调节)作业幅宽（mm）：≥900 | 1 |
| 9 | 玉米施肥播种机 | 外形尺寸（mm）：≥1900\*1700\*1200配套动力（kW）：≥35生产率（hm²/h）：≥0.30 | 1 |
| 10 | 油菜播种机 | 配套动力(kw):≥25结构质量(kg):≥40工作行数:≥6行；工作幅宽（mm）:≥1500；排肥器型式:槽轮式；排肥器数量:≥6个；排肥器驱动方式:电机+控制器；肥箱容积:≥100L； | 1 |
| 配套动力(kw):≥25；结构形式:悬挂式；工作幅宽（mm）:≥1500；播种形式:外槽轮式；播种行数:≥8行；行距mm:160-180；作业速度范围km/h:≥1.5；种箱容积:≥90L；排种器驱动方式:地轮+轴+齿轮；开沟形式:双圆盘式；地轮型式:栅条镇压辊 |