## 招标内容及要求

1.购买轮式拖拉机 1台

轴距≥2600mm；最小离地间隙≥470mm ；挡位数（前进/倒退）：12/4 ；发动机标定功率≥110kw ；发动机气缸数 ：6；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。排放标准：国四。

2.购买旋耕机 1台

工作幅宽：2400mm；耕深：12-16 cm；刀片数量：68片

配套动力：85-105kW

3.购买轮式拖拉机 1台

最小离地间隙≥290mm；最小使用质量≥1800kg ；挡位数（前进/倒退）：8/4；发动机标定功率：≥36kw；发动机标定转速≥2200r/min；悬挂装置型式：后置三点悬挂。驱动：四驱。

4.购买旋耕机 1台

配套动力范围(kW)：36～45；工作幅宽(cm)：170；传动方式：中间；总安装旋耕刀数量(把)≥44。

5.购买秸秆切碎还田机 1台

配套动力范围：32-38Kw；配套动力输出轴转速：720r/min；作业速度：3-5km/h；工作幅宽：130cm；刀轴总成设计转速：≥2100r/min，刀轴总成最大回转半径：≥R220mm。

6.购买车载式风送喷雾机 2台

配套动力：195F柴油机 ；药泵流量：32-48L/min；工作压力：1.0-3.5MPa；药箱容积：≥380L；风机直径：≥500mm；喷头数量：≥10个；喷雾射程：高度>5m，单侧>15m。

7.购买遥控碎草机 2台

发动机额定功率：≥7kw；发动机额定转速：≥3600r/min；主传动方式：皮带；主离合器形式：涨紧式；行走方式：履带；行走动力：电机驱动；控制方式：遥控；刀轴转速：≥2200r/min；刀片数：≥28把；留茬高度：40-80mm；工作宽幅：≥520mm。

8.购买全喂入式联合收割机 1台

结构型式 ：自走履带式；发动机标定功率：≥80 kw；配套发动机标定转速：≥2500r/min；割台工作幅宽：≥2000mm；最小离地间隙：≥300mm；喂入量：≥4.5kg/s； 拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵轴流式；主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式。

9.购买乘坐式割草机 1台

车轮前后轮距：1300mm；前轮距/后轮距：前:860mm；后:800mm； 空冷四冲程V型双缸汽油式发动机；油箱容量：20L；行走变速：HST(无级变速)；最小回转半径：≤2000mm；割刀数量：2片；割刀驱动方式：回旋轴驱动；切割宽：≥975mm。功率：16.5KW