**采购需求**

提供如下光纤服务及两端≥10000M光模块。光纤衰减满足：在1310mm波长上，衰减平均值﹤0.36dB/km;在1550mm波长上，衰减平均值﹤0.22dB/km；总衰减稳定满足设备光灵敏度要求。

（1）西安雁塔校区北院至西安南院；

（2）西安雁塔校区北院至西安东院；

（3）西安雁塔校区北院至西安西影路院；

（4）西安雁塔校区北院至临潼校区秦汉校园；

（5）临潼校区骊山校园至临潼校区秦汉校园。

备注：具体内容详见采购文件