1.采购内容:对现有围墙采用每隔6m 增加一处混凝土柱，混凝土柱从-0.5m处延伸至围墙顶等。

2.主要功能和目标:消除安全隐患，确保围墙安全

3.需满足的技术规格、服务及验收要求:符合国家现行的有关规范标准，达到国家及住建部颁发的有关施工规范的要求。

4.建议处理方案

