**服务内容及服务要求**

**服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 300,000.00

采购包最高限价（元）: 300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 120000 | 1.00 | 120,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 90000 | 1.00 | 90,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 90000 | 1.00 | 90,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**服务要求**

采购包1：

标的名称：120000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 项目地点：莲湖区鼓楼广场西南角。  一、设计理念：  1.彰显“铸牢中华民族共同体意识”，高举中华民族大团结旗帜，展现各民族交融汇聚，共同缔造、发展、巩固伟大祖国的精神。  2.展示出美好的城市风貌，把中华民族精神文明扎根、夯实。  3.整体设计符合现代审美，要实现精神内涵与视觉创意的完美结合。  二、设计要求：  广场景观雕塑一：高度不小于2米，宽度不小于3米。  雕塑面采用耐腐不锈钢板（厚度≥1mm）锻造并喷涂漆面保护（总涂层≥225um），颜色误差范围（ΔE值0.5-1.0间）符合GB50325标准，甲醛、苯系物释放量达标。雕塑主结构采用方钢结构，部分结构兼顾视觉轻盈性与承载力（厚度可≤0.5mm）。安装后的项目具备符合规范要求的结构稳定性，雕塑型面平整、无明显拼缝痕迹或镜面效果，并能长时间耐受风雨的倾蚀，表面具抗腐蚀性。雕塑的焊接应符合《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 的技术要求，抗风压雪载设计符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中的有关规定。 标题字高≥12cm，文字搭配有艺术感；雕塑基座设计值应在1.5倍负重，合理尺寸和材料分散应力。采用方钢及≥C25混凝土基础，保障长期稳定性，为保证雕塑放置稳固，雕塑底部尺寸平齐，为使得现场美观且整体协调。  三、材质要求：  需耐受自然环境侵蚀：如风雨、紫外线、温度变化等，降低后期维护成本。避免对公众健康造成影响：无毒、无尖锐棱角、保证安全性无放射性等。易维护，便于清洁、修复。  四、实施内容：  确定雕塑尺寸、主题和风格，并确保符合城市管理规范。负责对宣传信息文字梳理及进行策划编辑。设计创作雕塑具体表现方式及环境融合度。提交3D 建模效果图、设计思路的文字性解释。保证工艺精度与施工安全，做好防护处理工作。做好后期排查、修复等工作，维持雕塑外观和安全。设计、加工制作、运输安装一体化实施。 |
| 2 | ★ | 配合办理相关的市政手续等工作（提供承诺） |

标的名称：90000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 项目地点：莲湖区青年路  一、街区景观小品  （一）设计理念：  1.围绕民族团结进步创建工作目标，构思象征“铸牢中华民族共同体意识”的景观小品  2.寓意多民族紧密联系，相互帮助，构建社会和谐的美好意愿。  3.整体设计符合现代美学，实现精神内涵与视觉张力的统一。  （二）设计要求：  数量：五组  景观小品一：高不低于2米，宽不低于2米。  景观小品二：高不低于2米，宽不低于1.5米。  景观小品三：高不低于2米，宽不低于1.5米。  景观小品四：高不低于2米，宽不低于1.2米。  景观小品五：高不低于2米，宽不低于1.2米。  景观小品采用新型环保材料及耐腐不锈钢板（厚度≥1mm）并喷涂漆面保护（总涂层≥225um），颜色误差范围需根据材质和工艺要求确定（ΔE值在0.5-1.0之间），符合GB50325标准，甲醛、苯系物释放量达标。主要结构采用方钢结构，部分结构兼顾视觉轻盈性与承载力（造型厚度可控制在≤0.5mm）。表面平整、无明显拼缝痕迹或镜面效果，并能长时间耐受风雨的倾蚀，表面具抗腐蚀性。小品焊接应符合《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 的技术要求，抗风压雪载设计符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中的有关规定，安装做到科学、美观、合理。 标题字高≥10cm，文字搭配有艺术感。  （三）材质要求：  需耐受自然环境侵蚀：如风雨、紫外线、温度变化等，降低后期维护成本。避免对公众健康造成影响：无毒、无尖锐棱角、保证安全性，保障结构稳固，无放射性等。易维护，便于清洁、修复。  （四）实施内容：  规划分析街道周边环境特征，确定尺寸、主题和风格，并确保符合城市管理规范。负责策划宣传信息的编辑。设计创作的具体表现方式与环境有融合度。需提交3D 效果图、设计思路的文字性解释。制作安装，保证工艺精度与施工安全，做好防护处理工作。工艺精度误差≤5mm；运输过程需做防刮擦保护，现场施工符合《建筑施工安全检查标准》。  二、街区文化墙  （一）设计理念：  1.宣扬“铸牢中华民族共同体意识”的深刻内涵和重大意义。  2.准确把握“铸牢中华民族共同体意识”主线要求和原则方法。  3.弘扬中华民族伟大精神的内容展示，加强宣传教育工作。  （二）设计要求：  文化墙总长28米，高1.5米。图文比例协调（图片占比 60%-70%），采用550高清写真或黑白喷绘布更换画面。  （三）材质要求：  采用户外环保材料，材料具备较高稳定性，长期使用或受力条件下不易弯曲、扭曲或塌陷，保持原有形状和功能完整性。防水耐晒不易变形，颜色持久。材质环保检测（符合GB/T 35601-2017 标准）。  （四）实施内容：  前期规划，分析街道功能与周边环境特征，确定尺寸、主题和风格，符合国家信息宣传规范化标准及城市管理规范。负责对宣传信息文字梳理及进行策划编辑。设计赋有创意与设计理念表现方式及环境高度融合。打印（分辨率≥300dpi）。制作安装，保证工艺精度与施工安全，做好防护处理工作，维持外观和安全。设计、加工制作、运输安装一体化实施。 |
| 2 | ★ | 配合办理相关的市政手续等工作（提供承诺） |

标的名称：90000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 项目地点：新城区东苑遗址公园西南角  一、设计理念：  1.彰显“铸牢中华民族共同体意识”，高举中华民族大团结旗帜，展现各民族交融汇聚，共同缔造、发展、巩固伟大祖国的精神。  2.展示出美好的城市风貌，把中华民族精神文明扎根、夯实。  3.整体设计符合现代审美，要实现精神内涵与视觉创意的完美结合。  二、设计要求：  广场景观雕塑二：高度不小于3米，宽度不小于2米。  雕塑面采用耐腐不锈钢板（厚度≥1mm）锻造并喷涂漆面保护（总涂层≥225um），颜色误差范围（ΔE值0.5-1.0间）符合GB50325标准，甲醛、苯系物释放量达标。雕塑主结构采用方钢结构，部分结构兼顾视觉轻盈性与承载力（厚度可≤0.5mm）。安装后的项目具备符合规范要求的结构稳定性，雕塑型面平整、无明显拼缝痕迹或镜面效果，并能长时间耐受风雨的倾蚀，表面具抗腐蚀性。雕塑的焊接应符合《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 的技术要求，抗风压雪载设计符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中的有关规定。 标题字高≥12cm，文字搭配有艺术感；雕塑基座设计值应在1.5倍负重，合理尺寸和材料分散应力。采用方钢及≥C25混凝土基础，保障长期稳定性，为保证雕塑放置稳固，雕塑底部尺寸平齐，为使得现场美观且整体协调。  三、材质要求：  需耐受自然环境侵蚀：如风雨、紫外线、温度变化等，降低后期维护成本。避免对公众健康造成影响：无毒、无尖锐棱角、保证安全性无放射性等。易维护，便于清洁、修复。  四、实施内容：  确定雕塑尺寸、主题和风格，并确保符合城市管理规范。负责对宣传信息文字梳理及进行策划编辑。设计创作雕塑具体表现方式及环境融合度。提交3D 建模效果图、设计思路的文字性解释。保证工艺精度与施工安全，做好防护处理工作。做好后期排查、修复等工作，维持雕塑外观和安全。设计、加工制作、运输安装一体化实施。 |
| 2 | ★ | 配合办理相关的市政手续等工作（提供承诺） |