**采购需求**

**一、采购内容**

我镇街城管执法大队下沉执法人员149名，其中124名执法人员制式服装已到更换年限，另有3名新招录执法人员需配发制式服装，共计127人需要统一采购制作制式服装，按照实际供货量\*单价，据实结算，最终支付金额不超过投标报价。

**二、技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **暂定数量** | **单位** | **综合单价最高限价（元）** | **技术参数** | **是否为核心产品** |
| 1 | 大檐帽（卷檐帽） | 6 | 顶 | 52 | 面料：毛涤哔叽 ；规格：经纬纱 12.5tex×2，羊毛70% 、聚酯纤维30%，单位面积质量 197g/m2（男式为大檐帽，女式为卷檐帽） |  |
| 2 | 大檐凉帽（卷檐凉帽） | 3 | 顶 | 47 | 大檐凉帽：涤纶网纱，160g/m2 卷檐凉帽：涤纶牵伸丝网眼布，300D/98f×150D/38f质量：570g/㎡网眼结构：三空一、帽墙里、帽顶里面料：涤纶长丝网纱布，经纱×纬纱：50D/24f×50D/24f （男式为大檐凉帽，女式为卷檐凉帽） |  |
| 3 | 皮面栽绒防寒帽 | 111 | 件 | 191 | 帽瓦面、帽耳面、帽前挡面: 服装用皮，皮厚：0.8mm～1.3mm 帽前挡、帽耳:铬鞣剪绒直毛羊皮（梳、剪、烫）毛长：15.0mm±1.0mm 帽里: 棉线绫13.2tex 人造丝与 28tex×2 棉纱交织(预缩) 衬帽、帽耳和前挡缝垫布: 棉涤混纺平布18tex/18tex 帽墙: 羊毛毡厚 6mm±0.5mm 帽顶: 涤纶压缩软棉帽顶、帽前挡、帽耳絮层200g/m2±10g/m2 帽耳衬布: 棉平布25tex/28tex 帽耳带: 涤棉线带宽：10mm±1.0mm 帽徽孔: 铝气眼1 号 缝纫线: 11.8tex×3 |  |
| 4 | 夏装制式长袖衬衣 | 8 | 件 | 81 | 精梳涤棉混纺染色方平布5.9tex×2/11.8tex 涤60%、棉40%，单位面积质量：148g/m2 颜色：天空蓝色(PANTONE18-3945 TPX)；配色镶边藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 绣花线色金黄色 镶边牙线：防静电仿毛哔叽，经34×纬36 涤65%粘35% 单位面积质量180g/m2  涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 粘合衬：28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008 |  |
| 5 | 夏装制式短袖衬衣 | 12 | 件 | 80 | 精梳涤棉混纺染色方平布5.9tex×2/11.8tex 涤60%、棉40%，单位面积质量：148g/m2 颜色：天空蓝色(PANTONE18-3945 TPX)配色镶边藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 绣花线色金黄色 镶边牙线：防静电仿毛哔叽，经34s×纬36s 涤65%粘35% 单位面积质量180g/m2  涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 粘合衬：28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008 |  |
| 6 | 单裤、裙子 | 248 | 条 | 137 | 单裤 防静电仿毛哔叽：经34S×纬 36S  涤65%、粘35%，单位面积质量 180g/㎡ 袋布：涤棉平布，涤80%棉20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：缝纫11.8tex×3，锁眼132dtex×2,扦缝11.8tex×2，GB/T6836 粘合衬：PA10×7 80g/m2 100涤 双点，PA30D×30D FZ/T 64008  无纺衬：35g/m2 FZ/T 64008 裙子 防静电仿毛哔叽：经34S×纬 36S 涤 65%、粘35%，单位面积质量 180g/㎡ 里料：290T涤塔夫绸，50D×50D 缝纫线：缝纫11.8tex×3，锁眼132dtex×2,裙扦缝11.8tex×2，GB/T6836 粘合衬： 经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES双点，FZ/T 64008  无纺衬：35g/m2 FZ/T 64008 |  |
| 7 | 春秋常服 | 117 | 套 | 478 | 毛涤哔叽： 经纬纱 12.5tex×2，羊毛70%、聚酯纤维30%，单位面积质量197g/m2 涤粘斜纹绸：经纱75dtex 纬纱111dtex，单位面积质量,88g/m2 涤棉平布：涤80%棉20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ，GB/T6836 粘合衬：经纱44dtex/18f，纬纱167dtex/144f，PA+PES双点；经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点，27tex/27tex PA粉点，PA 13tex×13tex | 是 |
| 8 | 春秋常服配套衬衣 | 234 | 件 | 91 | 精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布：经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2)棉49%、涤纶40%、莱赛尔（天丝）11%、单位面积质量：120g/m2 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T 6836 粘合衬：28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008 |  |
| 9 | 春秋夹克式执勤服 | 6 | 套 | 400 | 毛涤哔叽：经纬纱12.5tex×2，羊毛60%、聚酯纤维40%，单位面积质量 197g/m2 涤粘斜纹绸：经纱75dtex 纬纱111dtex，单位面积质量,88g/m2 涤棉平布：涤80%棉20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ，GB/T6836 粘合衬：经纱84dtex/48f，纬纱110dtex/48f，PA+PES双点；经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点，27tex/27tex PA粉点 |  |
| 10 | 冬常服 | 4 | 套 | 528 | 毛涤缎背哔叽；经纬纱 12.5tex×2，羊毛70%、聚酯纤维30%，单位面积质量233g/m2 涤粘斜纹绸：经纱75dtex 纬纱111dtex，单位面积质量,88g/m2 涤棉平布：涤80%棉20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ，GB/T6836 粘合衬：经纱44dtex/18f，纬纱167dtex/144f，PA+PES双点；经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点，27tex/27tex PA粉点，PA 13tex×13tex |  |
| 11 | 冬夹克式执勤服 | 4 | 套 | 545 | 毛涤缎背哔叽：经纬纱 12.5tex×2，羊毛60%、聚酯纤维40%，单位面积质量 233g/m2 涤粘斜纹绸：经纱75dtex 纬纱111dtex，单位面积质量,88g/m2 防静电涤纶平纹防绒绸：经纱77.8+22dtex 纬纱77.8dtex，单位面积质量,60g/m2 涤棉平布：涤80%棉20%，13tex×13tex 平剪绒：绒毛高10mm 单位面积质量680g/m2 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ，GB/T6836 粘合衬：经纱84dtex/48f，纬纱110dtex/48f，PA+PES双点；经纱30dtex/24f，纬纱30dtex/24f，PA+PES双点，27tex/27tex PA粉点 |  |
| 12 | 防寒大衣短款 | 111 | 件 | 356 | 藏青色防风透湿涂层布：涤纶半消光低弹丝 经纱83dtex/72f×纬纱177dtex/144f 单位面积质量 135g/m2，内胆填充物：超细纤维絮片200g/m2 |  |
| 13 | 单皮鞋 | 124 | 双 | 276 | 男士：鞋盖、鞋围、后帮、包跟材料：铬鞣黑色全粒面小牛皮，规格：厚度：(1.2～1.4)mm；前帮里、后帮里、鞋舌里、鞋垫面材料：铬鞣黑色头层水染猪皮里，规格：厚度：(0.4～0.6)mm；包跟里材料：超细纤维绒面合成革，规格：厚度：（0.8～1.0）mm；鞋面、鞋里、面底线材料：缝纫线，规格：黑色 167dtex×3×1（65s/3×1)涤纶线  女士：前帮、后帮、鞋舌小牛皮:铬鞣黑色全粒面 厚度: (1.0～1.2)mm QB/T 2709  前帮里、后帮里、鞋垫:铬鞣黑色头层水染猪皮里 厚度: (0.4～0.6)mm QB/T 2680头层皮要求,抗菌性能应符合QB/T 4341  面线涤纶线:黑色 167dtex×3×1（65s/3×1) QB/T 2695  鞋里面、底线涤纶线:黄色 167dtex×3×1（65s/3×1) 涤纶线 QB/T 2695 |  |
| 14 | 皮凉鞋 | 4 | 双 | 276 | 男士：鞋盖、鞋围、后帮、包跟材料：铬鞣黑色中小黄牛鞋面革，规格：厚度: (1.2～1.4)mm；前帮里、后帮里、鞋舌里、鞋垫面材料：铬鞣黑色头层水染猪皮里；规格：厚度: (0.4～0.6)mm；包跟里材料：绒面超纤革，规格：厚度：（0.8～1.0）mm  女士：前帮、后帮：铬鞣黑色全粒面小牛皮 厚度: (1.0～1.2)mm QB/T 2709 包跟里：超细纤维绒面合成革 厚度：（0.8～1.0）mm 前帮里、鞋垫：铬鞣头层水染猪皮里 厚度：(0.4～0.6)mm QB/T 2680头层皮要求 抗菌性能应符合QB/T 4341 |  |
| 15 | 棉皮鞋 | 117 | 双 | 341 | 男士：前帮、后帮、鞋舌、后条皮材料：铬鞣黑色全粒面小牛皮，规格：厚度: (1.2～1.4)mm；领口里材料：铬鞣黑色抗菌猪头层里革，规格：厚度: (0.5～0.7)mm；前帮里、后帮里、鞋舌里（棉皮靴鞋里）材料：深棕色平剪绒/保暖絮片复合鞋里，规格：絮片（3.0～4.0）mm； 女士：前帮、后帮、包跟、鞋舌、拉链护条：铬鞣黑色全粒面小 厚度: (1.2～1.4) mm QB/T 2709 领口里、鞋舌里革：铬鞣黑色猪头层里 厚度: (0.5～0.7) mm QB/T 2680头层皮要求 前帮里、后帮里、鞋舌里（女棉皮靴鞋里）：深棕色平剪绒/保暖絮片复合鞋里，絮片（3.0～4.0）mm |  |
| 16 | 反光背心 | 127 | 件 | 135 | 面料：防水透湿涂层布，规格：经纱 150D/48f，纬纱 150D/48f， 单位面积质量：130g/m2 |  |
| 17 | 连帽雨衣（含雨靴） | 127 | 套 | 275 | 雨衣：涂层雨衣布；86dtex/72f×14.8tex 单位面积质量 160g/m2 雨靴：内底布、鞋垫面布：本色涤棉帆布 16×3/3 符合 FZ/T 13003  靴里布：本色涤棉棉毛布 28×28  缝靴里、内底布：涤纶缝纫线 9.8tex×2  符合 GB/T 6836 |  |
| 18 | 标志标识 | 127 | 套 | 233 | 大帽徽：徽体材质：压铸锌合金，螺钉材质：黄铜线，螺母材质：铅黄铜棒，涂漆材质：氨基烘干磁漆，保护表面材质：丙烯酸聚氨酯半光清漆。 小帽徽：徽体材质：压铸锌合金，螺钉材质：黄铜线，螺母材质：铅黄铜棒，涂漆材质：氨基烘干磁漆，保护表面材质：丙烯酸聚氨酯半光清漆。 硬肩章：版面材质：涤纶低弹丝提花丝织布，规格：75D；徽体材质：压铸锌合金，螺钉材质：黄铜线；保护表面材质：丙烯酸聚氨酯半光清漆。 软肩章：版面面料：涤纶低弹丝提花丝织布，规格：75D。 套式肩章：版面面料：涤纶低弹丝提花丝织布，规格：75D； 臂章:面料材质：涤纶低弹丝提花丝织布，规格：经纱 83.25dtex，纬纱 55.5dtex、83.25dtex；衬板材质：热塑性 TPE 复合材料衬板，规格： t：1.0mm±0.1mm. 领花：主体材质：压铸锌合金，规格：YZZnAl4A；螺钉材质：黄铜线，规格：H62 Y；螺母材质：HPb 59-1；保护表面材质：丙烯酸聚氨酯半光清漆。 领带：领带面料、颈带、小带材质：八面缎，规格：经纱 23.3 dtex×2 桑蚕丝，纬纱 120 dtex 有光派力丝；里布材料：涤纶里布，规格：经纱 83.25 dtex，纬纱 83.25 dtex；衬布材质：起绒羊毛衬布，规格：350 g/㎡. 硬胸徽：徽体材质：压铸锌合金，规格：YZZnAl4A；螺钉材质：黄铜线，规格：H62 Y；螺母材质：铅黄铜棒，规格：HPb 59-1；涂漆材质：氨基烘干磁漆规格：Ⅲ型（A04-9）；保护表面材质：丙烯酸聚氨酯半光清漆。 软胸徽：面料材质：涤纶低弹丝电脑织绣片，规格： 经纱83.25dtex，纬纱 55.5dtex、83.25dtex。 硬胸号：主体材质：压铸锌合金，规格：YZZnAl4A；电铸数字材质：纯镍；螺钉材质：黄铜线，规格：H62 Y； 螺母材质：铅黄铜棒，规格：HPb 59-1； 软胸号：面料材质：涤纶低弹丝电脑织绣片，规格：经纱83.25 dtex ，纬纱55.5 dtex、83.25 dtex  领带卡：骨架材质：黄铜板，规格：H62 M δ2.5 GB/T 2040 ；手柄、压柄材质：黄铜带，规格：H62 M δ0.5；支架材质：黄铜带，规格：H62 Y2 δ1.0. 腰带：钎子整体及正面图案为镀24K金黄色，其中衬底涂漆为黑色，衬底树脂为透明，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）为透明，聚甲基丙烯酸甲酯上表面涂黑色漆，带体为黑色。 |  |

**三、商务要求**

1.交货期：自合同签订之日起30天。

2.交货地点：西安市雁塔区丈八街道办事处。

3.质保期：制式服装质保期自货物验收完毕起一年。

4.售后服务要求：

（1）供应商需安排专业量体人员上门进行一对一量体服务并形成信息表格；

（2）支队将制式服装配发后出现不合体情况，供应商需重新剪裁更换；

（3）在供货期间供应商需安排专人负责对接支队相关负责人，做好售前、售中、售后服务；

（4）供应商所供制式服装需严格按照住建部关于城管制式服装的标准供货。  
 （5）产品整洁美观，平服挺括，线路顺治，左右对称。不变形、不起泡；不跳线、不吐里、车缝平整流畅；钮扣不退色，装订牢固，拉链顺滑，钮扣眼平整，不留线头。  
 （6）供应商所供服装，若发生侵权而产生的一切后果，由成交供应商负责采购人保留索赔权力。  
 （7）供应商提供的货物包装能够防止货物在运输中损坏或变质。包装采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

**四、样品的要求及提交**

**（一）样品的要求：供应商在参与磋商时应提供男女全套服装样品各一套（按照技术要求中提供）**

**（二）样品的制作标准和要求：详见技术指标要求，各供应商提供样品的材料、样式必须与磋商文件的要求一致。**

**（三）样品提交方式：**

**1.样品应在响应文件递交截止时间前一个工作日内（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）递交至采购代理机构处，递交地点：西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10楼1006室，样品需密封并标明项目名称、供应商名称、样品递交清单等内容。**

**2.样品作为评审打分的依据，未按磋商文件要求提供样品或样品不全的，对应评审项不得分，但不影响其响应文件有效性。**

**3.招标活动结束后，退还未成交供应商单位提供的样品，成交供应商样品不予退还，采购人留存，成为合同内容的一部分，作为验收依据。**