**采购需求**

本次采购项目为神木市迎宾路街道办事处河东社区室内装修项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

1. **工程名称：河东社区室内装修工程【家具设备类】**

**专业：土建工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 一层 |  |  |
| 1 | AB001 | 电脑椅1.网布2.黑框黑网逍遥可躺款3.升降扶手4.海绵坐垫,白框黑网逍遥可躺款5.升降扶手6.620\*685\*1240 | 把 | 18 |
| 2 | AB002 | 等候区排椅1.3位排椅 | 把 | 2 |
| 3 | AB003 | 对座双人位（含柜）1.尺寸:550\*1200\*1100 | 张 | 18 |
| 4 | AB004 | 单人床1.尺寸:1200╳20002.原木色实木排骨架床 | 张 | 1 |
| 5 | AB005 | 床头柜1.尺寸:500╳400╳5002.原木色实木 | 个 | 2 |
| 6 | AB006 | 叫号机1.32寸智能叫号机2.内置音箱和功放3.也可以外接音箱、4.433全无线收发通讯5.内置双天线6.触摸现场取号/微信在线取号 | 台班 | 1 |
| 7 | AB007 | 5寸自助机1.L型斜面卧式触摸一体机2.简介宣传展示公告栏导视导览屏触控显示器3.操作系统Windows 74.CPU类型:(Mac only)英特尔 酷睿 i5 四核处理器5.显存512MB6.固态硬盘容量256GB7.硬盘容量128GB | 台 | 1 |
| 8 | AB008 | 填表吧台1.尺寸:2000\*500\*13002.大理石吧台 | 张 | 1 |
|  |  | 五层 |  |  |
| 9 | AB014 | 主管桌1.尺寸:1600\*800\*7502.实木材质 | 张 | 1 |
| 10 | AB015 | 会议室大会议桌1.尺寸:6000\*2000\*7602.实木材质 | 张 | 1 |
| 11 | AB016 | 会议室椅子1.将军椅555\*540\*9102.实木材质 | 把 | 20 |
| 12 | AB017 | 党群活动室会议桌1.尺寸:3000\*1300\*7502.实木材质 | 张 | 1 |
| 13 | AB018 | 党群活动室椅子1.椅子460\*510\*920实木 | 把 | 26 |

**二、工程名称：河东社区室内装修工程【室外】专业：土建工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010407002001 | 坡道1. 100厚烧毛面花岗岩面层，稀水泥浆灌缝2. 素水泥面（洒适量清水）3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土6. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 2.3 |
| 2 | 020108001001 | 石材台阶面1. 100~120厚毛面花岗岩条石面层，稀水泥浆灌缝2. 撒素水泥面（洒适量清水）3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层4. 素水泥桨一道（内掺建筑胶）5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实7. 素土夯实 | m2 | 19.49 |
| 3 | 050201014001 | 栏杆、扶手1.石料种类、规格:Φ50不锈钢栏杆 | m | 2.58 |

**三、工程名称：河东社区室内装修工程【五层】专业：土建工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙1.墙体类型:填充墙2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 199.08 |
| 2 | 010402001001 | 构造柱1.混凝土强度等级:C252.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.54 |
| 3 | 010403004001 | 门槛1.混凝土强度等级:C252.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.58 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.621 |
| 5 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 1.081 |
| 6 | 010416001003 | 框架柱植筋1.钢筋种类、规格:Φ12 | 个 | 396 |
|  |  | 走廊 |  |  |
| 7 | 020102002001 | 块料楼地面1、800\*800地砖2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 140.2 |
| 8 | 020105007001 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 90.34 |
| 9 | 020207001001 | 装饰板墙面1.墙体类型:走廊墙面及卫生间柱面2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨3.基层材料种类、规格:13mm厚阻燃板4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm木饰面 | m2 | 294.15 |
| 10 | 020302001001 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm铝材 | m2 | 140.2 |
|  |  | 蜂窝大板饰面 |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |
| 11 | 020104001001 | 楼地面地毯1、阻燃地毯2、800\*800地砖3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层4、水泥浆一道（内掺建筑胶）5、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚6、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢7、0.2厚真空铝聚酯薄膜8、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）9、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光10、水泥浆一道（内掺建筑胶）11、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 67.05 |
| 12 | 020105007002 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 28.12 |
| 13 | 020302001002 | 天棚吊顶1.吊顶形式:跌级不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板4.油漆品种、刷漆遍数:腻子、乳胶漆各两遍 | m2 | 48.42 |
| 14 | 020302005001 | 组物软雕吊顶1.面层材料品种、规格、颜色:软膜天花 | m2 | 18.63 |
| 15 | 020408001001 | 木窗帘盒1.窗帘盒材质、规格、颜色:矿棉板2.窗帘 | m | 6.14 |
| 16 | 020207001002 | 装饰板墙面1.基层材料种类、规格:13mm厚阻燃板2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm木饰面 | m2 | 60.27 |
| 17 | 020207001003 | 装饰板墙面1.基层材料种类、规格:13mm厚阻燃板2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:长城板墙面 | m2 | 4.8 |
| 18 | 020506001001 | 抹灰面油漆1.艺术漆墙饰面2.20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 11.82 |
| 19 | 020209001001 | 双层钢化玻璃隔断1.骨架、边框材料种类、规格:成品玻璃百叶高隔2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5+5双层 | m2 | 23.16 |
|  |  | 钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 公共卫生间 |  |  |
| 20 | 010302006001 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 | m2 | 18.12 |
| 21 | 020102002002 | 块料楼地面1、300\*300防滑地砖2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高4、水泥浆一道（内掺建筑胶）5、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚6、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢7、0.2厚真空铝聚酯薄膜8、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）9、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光10、水泥浆一道（内掺建筑胶）11、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 59.98 |
| 22 | 020109003001 | 块料零星项目1、仿大理石瓷砖过门石2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 1.16 |
| 23 | 020204003001 | 块料墙面A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）2、300\*300墙砖3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实B基层：1、1.5厚非焦油聚氨酯涂膜防水涂料防水层2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 150.45 |
| 24 | 020302001003 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 | m2 | 3.54 |
|  |  | 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×300铝扣板 |  |  |
| 25 | 020302001004 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600×600铝扣板 | m2 | 56.44 |
| 26 | 020209001002 | 隔断1.卫生间隔断 | m2 | 40.54 |
| 27 | 020209001003 | 隔断1.小便器隔断 | 个 | 4 |
| 28 | 020603001001 | 洗漱台1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板 | m2 | 3.2 |
| 29 | 020603009001 | 镜面玻璃 | m2 | 5.34 |
|  |  | 办公室 |  |  |
| 30 | 020102002003 | 块料楼地面1、800\*800地砖2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 410.42 |
| 31 | 020109003002 | 块料零星项目1、仿大理石瓷砖过门石2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 2.39 |
| 32 | 020105007003 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚 | m | 321.76 |
|  |  | 线 |  |  |
| 33 | 020201001002 | 墙面一般抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 753.91 |
| 34 | 020302001005 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600\*600矿棉板 | m2 | 410.42 |
| 35 | 020408001002 | 木窗帘盒1.窗帘盒材质、规格、颜色:矿棉板2.窗帘 | m | 51.02 |
| 36 | BB001 | 定制资料柜1.高2.7m、宽0.35m | m | 47.26 |
|  |  | 党群活动室 |  |  |
| 37 | 020102002004 | 块料楼地面1、800\*800地砖2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 58.79 |
| 38 | 020109003003 | 块料零星项目1、仿大理石瓷砖过门石2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合 | m2 | 0.3 |
|  |  | 层，随打随抹光 |  |  |
| 39 | 020105007004 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 53.52 |
| 40 | 020207001004 | 装饰板墙面1.基层材料种类、规格:13mm厚阻燃板2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm木饰面 | m2 | 105.57 |
| 41 | 020301001001 | 天棚抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平 | m2 | 58.79 |
| 42 | 020302001006 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 | m2 | 44.94 |
| 43 | 020302005002 | 组物软雕吊顶1.面层材料品种、规格、颜色:软膜天花 | m2 | 13.85 |
| 44 | 020408001003 | 木窗帘盒1.窗帘盒材质、规格、颜色:矿棉板2.窗帘 | m | 8.1 |
| 45 | BB002 | 党群活动室定制资料柜1.高2.7m、宽0.4m | m | 9.52 |
| 46 | BB003 | 活动室定制资料柜1.高2.7m、宽0.4m | m | 9.52 |
|  |  | 茶水间、保洁间 |  |  |
| 47 | 020102002005 | 块料楼地面1、300\*300防滑地砖2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高4、水泥浆一道（内掺建筑胶）5、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚6、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢7、0.2厚真空铝聚酯薄膜8、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）9、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光10、水泥浆一道（内掺建筑胶）11、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 14.85 |
| 48 | 020109003004 | 块料零星项目1、仿大理石瓷砖过门石 | m2 | 0.36 |
|  |  | 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 |  |  |
| 49 | 020204003002 | 块料墙面A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）2、300\*300墙砖3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实B基层：1、1.5厚非焦油聚氨酯涂膜防水涂料防水层2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 55.23 |
| 50 | 020302001007 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×300铝扣板 | m2 | 14.85 |
| 51 | 020603001002 | 洗漱台1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板 | m2 | 0.55 |
| 52 | BB004 | 定制收纳柜1.高2.7m、宽0.35m | m | 3.09 |
|  |  | 财务/资料/档案 |  |  |
| 53 | 020102002006 | 块料楼地面1、800\*800地砖2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 17.65 |
| 54 | 020109003005 | 块料零星项目1.仿大理石瓷砖过门石 | m2 | 0.18 |
| 55 | 020105007005 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 17.04 |
| 56 | 020201001003 | 墙面一般抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 60.44 |
| 57 | 020301001002 | 天棚抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平 | m2 | 17.65 |
| 58 | BB005 | 定制资料柜1.高2.7m、宽0.35m | m | 5.52 |
|  |  | 2.门窗 |  |  |
| 59 | 020401003001 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木板2.框截面尺寸、单扇面积:800\*2300 | 樘 | 1 |
| 60 | 020401003002 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木板2.框截面尺寸、单扇面积:900\*2300 | 樘 | 14 |
| 61 | 020401003003 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木板2.框截面尺寸、单扇面积:1200\*2300 | 樘 | 1 |
| 62 | 020401003004 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木板2.框截面尺寸、单扇面积:1500\*2300 | 樘 | 4 |
| 63 | 020402007001 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(乙级)2.框材质、外围尺寸:1500\*2300 | 樘 | 4 |
| 64 | 020402007002 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(乙级)2.框材质、外围尺寸:1200\*2300 | 樘 | 2 |
| 65 | 020402007003 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(丙级)2.框材质、外围尺寸:1200\*2300 | 樘 | 1 |
| 66 | 020402007004 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(丙级)2.框材质、外围尺寸:800\*2000 | 樘 | 12 |
| 67 | 020406002002 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金平开窗2.框材质、外围尺寸:1700\*4500 | 樘 | 1 |
| 68 | 020406002003 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金平开窗2.框材质、外围尺寸:6570\*2850 | 樘 | 1 |
| 69 | 020407001001 | 木门窗套1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品实木复合 | m2 | 56.3 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 70 | 010703004001 | 变形缝1.变形缝部位:楼面 | m | 2.18 |
| 71 | 010703004002 | 变形缝1.变形缝部位:墙面 | m | 7.2 |
| 72 | 010703004003 | 变形缝1.变形缝部位:顶板 | m | 2.18 |
| 73 | 010703004004 | 变形缝1.变形缝部位:顶棚 | m | 2.18 |
| 74 | 020207001005 | 装饰板墙面1.15mmPVC2.2mm亚克力面板3.龙骨材料种类、规格、中距:铝型材开启框 | m2 | 79.1 |
| 75 | BB006 | 窗帘1.棉麻遮阳窗帘 | m2 | 416.6 |
| 76 | 020408001004 | 木窗帘盒1.窗帘盒材质、规格、颜色:木工板2.窗帘 | m | 63.69 |
| 77 | 020409003001 | 石材窗台板1.窗台板材质、规格、颜色:25mm厚窗台板2.油漆种类、刷漆遍数:颜色甲定 | m | 63.69 |

**四、工程名称：河东社区室内装修工程【一层】专业：土建工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 新建墙体 |  |  |
| 1 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙1.墙体类型:填充墙2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 42.72 |
| 2 | 010402001001 | 构造柱1.混凝土强度等级:C252.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.16 |
| 3 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.177 |
| 4 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.222 |
| 5 | 010416001003 | 框架柱植筋1.钢筋种类、规格:Φ12 | 个 | 60 |
|  |  | 办公室 |  |  |
| 6 | 020102002001 | 块料楼地面1、闪电黑天然大理石，干水泥擦缝2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 13.89 |
| 7 | 020105007001 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 10.84 |
| 8 | 020201001001 | 墙面一般抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 32.52 |
| 9 | 020302001001 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板4.油漆品种、刷漆遍数:腻子、乳胶漆各两遍 | m2 | 13.89 |
|  |  | 大厅 |  |  |
| 10 | 020102001001 | 石材楼地面1、闪电黑天然大理石，干水泥擦缝2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 139.23 |
| 11 | 020204001001 | 石材墙面1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:钢龙骨2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白沙大理石 | m2 | 145.6 |
| 12 | 020204001002 | 服务台背景墙1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:钢龙骨2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:长城板木饰面、爵士白大理石3.金属字 | m2 | 24 |
| 13 | 020302001002 | 天棚吊顶1.吊顶形式:跌级不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板4.油漆品种、刷漆遍数:腻子、乳胶漆各两遍 | m2 | 101.82 |
| 14 | 020302001003 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600\*600矿棉板 | m2 | 37.41 |
| 15 | 020601020001 | 服务台1.爵士白大理石台面 | m | 12.85 |
| 16 | 020205001001 | 石材柱面1.粘结层厚度、材料种类:钢龙骨2.挂贴方式:干挂3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白沙大理石 | m2 | 30.6 |
|  |  | 门厅 |  |  |
| 17 | 020102001002 | 石材楼地面1、20厚磨光大理石铺面，稀水泥浆擦缝2、撒素水泥面（洒适量清水）3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4、水泥浆一道（内掺建筑胶）5、60厚C15混凝土6、150厚3：7灰土7、素土夯实 | m2 | 6.7 |
| 18 | 020302001004 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3厚600\*600铝单板 | m2 | 6.7 |
| 19 | 020204001003 | 石材墙面1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:钢龙骨2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 | m2 | 46.29 |
|  |  | 值班室 |  |  |
| 20 | 020102002002 | 块料楼地面1、800\*800地砖2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3、水泥浆一道（内掺建筑胶）4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚5、铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢6、0.2厚真空铝聚酯薄膜7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光9、水泥浆一道（内掺建筑胶）10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 25.7 |
| 21 | 020105007002 | 金属踢脚线1.踢脚线高度:602.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑钛踢脚线 | m | 23.8 |
| 22 | 020201001002 | 墙面一般抹灰A饰面：1、乳胶漆两道2、满刮腻子两遍3、刷稀释乳胶漆一道4、局部刮腻子找平B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 71.4 |
| 23 | 020302001005 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板4.油漆品种、刷漆遍数:腻子、乳胶漆各两遍 | m2 | 25.7 |
|  |  | 门窗 |  |  |
| 24 | 020401003001 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木板2.框截面尺寸、单扇面积:900\*2300 | 樘 | 1 |
| 25 | 020402001001 | 金属平开门1.门类型:8mm厚钢化玻璃隔断2.框材质、外围尺寸:900\*39003.扇材质、外围尺寸:3680\*3900 | 樘 | 1 |
| 26 | 020402001002 | 金属平开门1.门类型:8mm厚钢化玻璃隔断2.框材质、外围尺寸:900\*39003.扇材质、外围尺寸:3400\*3900 | 樘 | 1 |
| 27 | 020402002001 | 金属推拉门1.门类型:肯德基门2.框材质、外围尺寸:3730\*3900 | 樘 | 2 |
| 28 | 020402007001 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(甲级)2.框材质、外围尺寸:1500\*2300 | 樘 | 2 |
| 29 | 020402007002 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(乙级)2.框材质、外围尺寸:1000\*2300 | 樘 | 1 |
| 30 | 020402007003 | 钢质防火门1.门类型:钢质防火门(乙级)2.框材质、外围尺寸:1200\*2300 | 樘 | 1 |
| 31 | 020406002001 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金平开窗2.框材质、外围尺寸:1700\*3900 | 樘 | 1 |
| 32 | 020406002002 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金平开窗2.框材质、外围尺寸:6570\*2850 | 樘 | 1 |
| 33 | 020407001001 | 木门窗套1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品实木复合 | m2 | 2.75 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 34 | 020207001001 | 装饰板墙面1.15mmPVC2.2mm亚克力面板3.龙骨材料种类、规格、中距:铝型材开启框 | m2 | 20.68 |
| 35 | BB001 | 窗帘1.棉麻遮阳窗帘 | m2 | 39.42 |
| 36 | 020408001001 | 木窗帘盒1.窗帘盒材质、规格、颜色:矿棉板。2.窗帘 | m | 6.57 |

**五、工程名称：河东社区室内装修工程【采暖工程】**

**专业：给排水 采暖 燃气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管1.安装部位（室内、外）:接分集水器明装管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:镀锌钢管 DN204.连接形式:丝接 | m | 11 |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管 De25X2.8 | m | 119.05 |
| 3 | CB005 | 地暖（地面净面积，含分集水器及其以内阀门、隔离层 、加筋铝箔保护反射层 ( 配铁丝网 )绝热层 ( 保温聚苯板)、隔离层 | ㎡ | 985 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门1.名称、规格:截止阀 DN20 | 个 | 88 |
| 5 | 030803001002 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:Y型过滤器 DN20 | 个 | 24 |
| 6 | 030204031001 | 小电器1.名称:室内温度传感器 | 个 | 24 |
| 7 | CB002 | 2回路集分水器 | 套 | 15 |
| 8 | CB003 | 3回路集分水器 | 套 | 7 |
| 9 | CB004 | 4回路集分水器 | 套 | 1 |
| 10 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

**六、工程名称：河东社区室内装修工程【给排水工程】**

**专业：给排水 采暖 燃气工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 洁具 |  |  |
| 1 | 030804003001 | 洗脸盆1.材质:陶瓷台下洗脸盆 24寸 2.组装形式:冷热水 | 组 | 4 |
| 2 | 030804017002 | 地漏1.材质:不锈钢地漏2.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 3 | 030804012001 | 大便器1.材质:陶瓷座便器：375\*665\*665 | 套 | 2 |
| 4 | 030804012002 | 大便器1.材质:蹲便器：430\*560\*2302.型号、规格:感应式， | 套 | 8 |
| 5 | 030804013001 | 小便器1.材质:陶瓷307\*343\*6972.型号、规格:感应式， | 套 | 4 |
| 6 | 030804020001 | 热水器1.电能源:电热水器2.太阳能源:50L | 台 | 1 |
| 7 | 030804016001 | 水龙头1.材质:不锈钢冷热水龙头 | 个 | 5 |
| 8 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆）1.材质:茶水间不锈钢水槽2.尺寸:500\*500\*800 | 组 | 2 |
| 9 | 030804011001 | 烘手机 | 套 | 2 |
| 10 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆）1.材质:拖布池，陶瓷460\*320\*400 | 组 | 1 |
|  |  | 冷水 |  |  |
| 11 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN504.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 11.82 |
| 12 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN404.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 1.8 |
| 13 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN254.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 1.14 |
| 14 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN204.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 5.46 |
| 15 | 030801005019 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN154.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 9.16 |
| 16 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN254.连接形式:热熔连接 | m | 21.6 |
| 17 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN154.连接形式:热熔连接 | m | 35.05 |
| 18 | 030803003001 | 焊接法兰阀门1.类型:铜截止阀 DN50 | 个 | 1 |
| 19 | 030803001001 | 螺纹阀门1.类型:PPR球阀 DN20 | 个 | 1 |
| 20 | 030803001002 | 螺纹阀门1.类型:PPR球阀 DN15 | 个 | 1 |
|  |  | 热水 |  |  |
| 21 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN204.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 4.89 |
| 22 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:吊顶内敷设2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN154.连接形式:热熔连接5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑管壳保温。外缠玻璃丝布一道,刷二道绿色调和漆做保护 | m | 6.14 |
| 23 | 030801005015 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR塑料给水管 DN154.连接形式:热熔连接 | m | 18.45 |
| 24 | 030803001003 | 螺纹阀门1.类型:PPR球阀 DN20 | 个 | 1 |
| 25 | 030803001004 | 螺纹阀门1.类型:PPR球阀 DN15 | 个 | 2 |
|  |  | 污水 |  |  |
| 26 | 030801005016 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内支管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水3.材质:普通UPVC塑料排水管 DN1004.连接形式:粘结连接 | m | 23.24 |
| 27 | 030801005017 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内支管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水3.材质:普通UPVC塑料排水管 DN754.连接形式:粘结连接 | m | 11.64 |
| 28 | 030801005018 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内支管2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水3.材质:普通UPVC塑料排水管 DN50 | m | 14.17 |
| 29 | 030804017001 | 地漏[项目特征]1.规格:地漏 DN50 | 个 | 5 |
| 30 | 030804018001 | 地面扫除口[项目特征]1.规格:扫除口 DN100 | 个 | 3 |

**七、工程名称：河东社区室内装修工程【火灾报警】**

**专业：消防设备安装工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 火灾报警 |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:电线管 JDG202.配置形式及部位:明配 | m | 492.97 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 223.93 |
| 3 | 030212003004 | 电气配线1.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 524.67 |
| 4 | 030705001001 | 点型探测器1.名称:感烟探测器JTY-GD-JBF-4100 | 只 | 58 |
| 5 | 030705003001 | 按钮1.名称:带电话插孔的手动报警按钮JBF4121-P | 只 | 5 |
| 6 | 030705009001 | 警报装置1.名称:火灾声光警报器JBF4372E | 台 | 5 |
| 7 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试[项目特征]1.点数:128点以下 | 系统 | 1 |
| 8 | 030705003002 | 按钮1.规格:消火栓起泵、报警按钮JBF4123 | 只 | 3 |
| 9 | 030705004001 | 模块(接口)1.名称:短路隔离器JBF4171 | 只 | 4 |
| 10 | 030705004002 | 模块(接口)1.名称:输入输出模块JBF4141 | 只 | 1 |
| 11 | 030705009005 | 警报装置1.形式:消防广播 | 台 | 7 |
| 12 | 030706003001 | 防火控制系统装置调试1.名称:消防广播、电话插孔、分机 | 处 | 12 |
| 13 | 031103015002 | 接线箱1.名称:火灾报警接线端子箱 JBF-11A/X | 个 | 2 |
| 14 | 030705009006 | 警报装置1.名称:区域火灾显示盘JBF-VDP3061B | 台 | 1 |

**八、工程名称：河东社区室内装修工程【强电】**

**专业：电气设备安装工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱1.名称:五层空调配电箱5AP：500x600x150 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱1.名称:一层空调配电箱1AP：500x600x150 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱1.名称:五层照明配电箱5AL：500x600x150 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱1.名称:一层照明配电箱1AL：500x600x150 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱1.名称: 应急照明YJX | 台 | 1 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5（照明）2.敷设部位或线制:管内敷设 | m | 2297.98 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线[项目特征]1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4（照明）2.敷设部位或线制:管内敷设 | m | 4375.27 |
| 8 | 030212003003 | 电气配线1.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 227.41 |
| 9 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:电线管 JDG202.配置形式及部位:明配 | m | 956.44 |
| 10 | 030212001002 | 电气配管[项目特征]1.名称:JDG16 | m | 946.62 |
| 11 | 030212001003 | 电气配管1.名称:JDG402.配置形式及部位:明配 | m | 43.22 |
| 12 | 030212001004 | 电气配管1.名称:JDG322.配置形式及部位:明配 | m | 10.81 |
| 13 | 030212001005 | 电气配管1.名称:JDG502.配置形式及部位:明配 | m | 9.7 |
| 14 | 030208004001 | 电缆桥架1.型号、规格:强电金属线槽:200x100 | m | 65.74 |
| 15 | 020303001001 | 灯带 | m | 242 |
| 16 | 030204031001 | 小电器1.名称:单极单联开关 | 套 | 1 |
| 17 | 030204031002 | 小电器1.名称:空调开关 | 套 | 25 |
| 18 | 030204031003 | 小电器1.名称:单极二联开关 | 套 | 14 |
| 19 | 030204031004 | 小电器1.名称:单极三联开关 | 套 | 18 |
| 20 | 030204031005 | 小电器[项目特征]1.名称:单相二、三极暗插座 | 套 | 443 |
| 21 | 030213004001 | 荧光灯[项目特征]1.名称:600\*600LED平板灯 | 套 | 77 |
| 22 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 5 |
| 23 | 030213003001 | 装饰灯1.名称:疏散出口标志灯(DC24V)LED光源:1W | 套 | 7 |
| 24 | 030213003002 | 装饰灯[项目特征]1.名称:EXIT安全出口标志灯(DC36V):1W | 套 | 3 |
| 25 | 030213003003 | 装饰灯[项目特征]1.名称:单向疏散标志灯(DC36V):1W | 套 | 7 |
| 26 | 030213003004 | 装饰灯[项目特征]1.名称:E单向疏散标志灯(DC36V):1W | 套 | 3 |
| 27 | 030213003005 | 装饰灯1.名称:吸顶应急灯(DC24V)LED光源:5W | 套 | 4 |
| 28 | 030213003006 | 装饰灯1.名称:吸顶应急灯(DC24V)LED光源:5W2.安装高度:吸顶 | 套 | 14 |
| 29 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具1.名称、型号:射灯30W 4000K | 套 | 24 |
| 30 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具1.名称、型号:轨道射灯30W（3个灯+1米轨道） | 套 | 36 |
| 31 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具1.名称、型号:筒灯30W | 套 | 134 |
| 32 | 030204031006 | 小电器1.名称:预留排号显示屏电源 | 套 | 10 |
| 33 | 030204031007 | 小电器1.名称:预留电动门电源 | 套 | 1 |
| 34 | 030204031008 | 小电器1.名称:小便器预留电源接线盒 | 套 | 8 |
| 35 | 030204031009 | 小电器1.名称:排气扇 | 套 | 2 |
| 36 | CB001 | 软膜天花 | m2 | 18.63 |
| 37 | 030208001001 | 电力电缆1.型号:WDZ-YJY-5x16 | m | 42.81 |
| 38 | 030208001002 | 电力电缆1.型号:WDZ-YJY-5X10 | m | 107.14 |
| 39 | 030208002001 | 控制电缆1.型号:WDZ-YJY-5X6 | m | 19.01 |

**九、工程名称：河东社区室内装修工程【弱电】**

**专业：电气设备安装工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030212001001 | 电气配管1.名称:电线管 JDG202.配置形式及部位:暗配 | m | 838.78 |
| 2 | 030208004001 | 电缆桥架1.型号、规格:弱电金属桥架:200x100 | m | 65.11 |
| 3 | 030208004002 | 电缆桥架1.型号、规格:弱电金属线槽:150x75 | m | 27.48 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆1.规格:CAT6-4UTP | m | 2376.33 |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座1.规格:网络弱电插座 | 个 | 50 |
| 6 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座1.规格:网络+电话双口弱电插座 | 个 | 19 |
| 7 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座1.规格:双口网络弱电插座 | 个 | 34 |
| 8 | 031208008001 | 电视监控摄像设备1.名称:摄像机 | 台 | 11 |
| 9 | 031005001001 | 工业计算机柜、台设备1.名称:弱电箱RD（含交换机 1个；光纤连接盘LIU 1个；SPD 1个） | 台 | 2 |

**十、工程名称：河东社区室内装修工程【通风空调工程】**

**专业：通风 空调工程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 空调风 |  |  |
| 1 | 030902001018 | 碳钢通风管道制作安装1.材质:镀锌钢板2.形状:矩形3.周长或直径:2000~4000mm4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:内外壁刷防锈底漆两遍, 外壁再刷乳白色调和漆两道 | m2 | 11.95 |
| 2 | 030902001017 | 碳钢通风管道制作安装1.材质:镀锌钢板2.形状:矩形3.周长或直径:2000mm以下4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:内外壁刷防锈底漆两遍, 外壁再刷乳白色调和漆两道 | m2 | 312.91 |
| 3 | 030903007019 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:防雨百叶风口 630X320 | 个 | 3 |
| 4 | 030903007038 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:双层百叶风口SFK-2 200X200 | 个 | 12 |
| 5 | 030903007021 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:双层百叶风口SFK-1 250X250 | 个 | 5 |
| 6 | 030903007039 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:双层百叶风口SFK-3 300X300 | 个 | 2 |
| 7 | 030903007029 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:门铰式百叶回风口800X200(带过滤网) | 个 | 4 |
| 8 | 030903007032 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:门铰式百叶回风口400X200(带过滤网) | 个 | 24 |
| 9 | 030903007037 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:送风口:散流器250X250 | 个 | 1 |
| 10 | 030903007040 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:送风口:散流器300X300 | 个 | 23 |
| 11 | 030903007041 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）1.类型:送风口:散流器350X350 | 个 | 4 |
| 12 | 030903001045 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:70℃防火阀 400\*200 | 个 | 2 |
| 13 | 030903001062 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:70℃防火阀 320\*200 | 个 | 5 |
| 14 | 030903001063 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:70℃防火阀 250\*160 | 个 | 12 |
| 15 | 030903001054 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:电动对开多页调节阀 630X320 | 个 | 3 |
| 16 | 030903001055 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:对开多页调节阀 320\*200 | 个 | 5 |
| 17 | 030903001084 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:对开多页调节阀 400\*200 | 个 | 2 |
| 18 | 030903001085 | 碳钢调节阀制作安装1.类型:对开多页调节阀 250\*160 | 个 | 12 |
| 19 | 030901004001 | 空调器1.名称、规格:XF-1新风处理机L=2200m3/h，P=220Pa，N=800WQL=2200W，QR=1370W | 台 | 3 |
| 20 | 030901005001 | 风机盘管1.形式:NJ-1标准型风管天井式室内机MDV-D45T3L=600m3/h，P=30Pa，N=68W，QL=4500WQR=50000W，尺寸:800X450X210 | 台 | 23 |
| 21 | 030901005002 | 风机盘管1.形式:NJ-2标准型风管天井式室内机MDV-D71T2L=1000m3/h，P=30Pa，N=105WQL=7100W，QR=8000W，尺寸:1140X450X210 | 台 | 4 |
| 22 | 030901005003 | 风机盘管1.形式:NJ-3标准型风管天井式室内机MDV-D45T3L=600m3/h，P=20Pa，N=35WQL=2200W，QR=2500W，尺寸:850×330×190 | 台 | 1 |
| 23 | 030901005004 | 风机盘管1.形式:WKT-1多联机室外机MDV-680(24)W/DSN1名义制冷量:68.0kW，名义制热量:77.0kW，名义制冷功率:20.00kW名义制热功率:19.00kW，制冷剂:R410A，运行重量:700kg | 台 | 1 |
| 24 | 030901005005 | 风机盘管1.形式:WXF-1。WKT-2多联机室外机MDV-450W/DSN1-830i名义制冷量:45.0kW，名义制热量:50.0kW，名义制冷功率:14.00kW名义制热功率:13.00kW，制冷剂:R410A，运行重量:400kg | 台 | 2 |
| 25 | 030901005006 | 风机盘管1.形式:WXF-2。WKT-3多联机室外机MDV-252W/DSN1-840i名义制冷量:25.0kW，名义制热量:27.0kW，名义制冷功率:6.00kW名义制热功率:6.00kW，制冷剂:R410A，运行重量:300kg | 台 | 2 |
| 26 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 空调水 |  |  |
|  |  | 冷凝水管 |  |  |
| 27 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内 | m | 5.15 |
|  |  | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PVC-U管 DN324.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:19mm厚的柔性泡沫橡塑管套保温 |  |  |
| 28 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PVC-U管 DN254.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:19mm厚的柔性泡沫橡塑管套保温 | m | 195.16 |
|  |  | 冷媒管 |  |  |
| 29 | 030801010001 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 ¢34.934.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，15mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 11.2 |
| 30 | 030801010002 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 Φ19.054.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，10mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 11.83 |
| 31 | 030801010003 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 Φ22.234.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，10mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 70.11 |
| 32 | 030801010004 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 ¢15.884.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，10mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 178.14 |
| 33 | 030801010005 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 ¢28.584.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，15mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 43.03 |
| 34 | 030801010007 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 ¢9.534.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，10mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 244.76 |
| 35 | 030801010008 | 铜管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:铜管 Φ12.74.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两度，10mm闭孔橡塑发泡材料保温 | m | 38.9 |