一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：西北大学附属中学桃园校区校园路面维修改造项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 采购需求：  根据校园旧路的实际破损程度出发，通过分析维修改造的具体施工方法，保证在节约工程成本的基础上，做好校园路面的维修改造工作，以此保证校园道路环境安全、提升校园环境，提供学校师生一个良好安全的学习和工作环境。 |
| 2 |  | 施工范围：  1、原水泥路面表层砸除；2、原破损台阶砸除；3、砸除原320砖砌围墙；4、新安装混凝土道沿；5、新做混凝土垫层等。 |
| 3 |  | 实施要求：  工程质量：合格。  安全文明：严格按照安全文明施工标准进行管理，全封闭施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 |
| 4 |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 | | 一 | 综合楼北侧广场 |  |  |  | | 1 | 原水泥路面表层砸除 | m² | 487.9 |  | | 2 | 路面新做50mm厚彩色混凝土渗透路面 | m² | 487.9 |  | | 3 | 原破损台阶砸除(高400mm) | m² | 5 |  | | 4 | 红砖新砌筑台阶(高400mm) | m² | 5 |  | | 5 | 红砖表面水泥砂浆刮槽、压光 | m² | 9 |  | | 二 | 原值班室及东西侧路面道沿、新楼东侧道沿 |  |  |  | | 1 | 砸除原320砖砌围墙 | m² | 24.4 |  | | 2 | 拆除原值班室(3750\*4200\*2900) | 间 | 1 |  | | 3 | 砸除原值班室台阶(高400mm) | m² | 4.2 |  | | 4 | 值班室地面开挖至原地面高度(厚400mm) | m² | 12.35 |  | | 5 | 公寓楼地面散水水泥砂浆修补 | m² | 0.6 |  | | 6 | 原围墙茬口贴100\*100灰色瓷砖 | m² | 1.96 |  | | 7 | 拆除原有花砖 | m² | 735.9 |  | | 8 | 砸除原花砖混凝土垫层 | m² | 735.9 |  | | 6 | 拆除原有道沿(800\*120\*500) | 米 | 315.6 |  | | 10 | 新安装混凝土道沿(800\*120\*500) | 米 | 315.6 |  | | 11 | 拆除原有道沿(240\*60\*120) | 米 | 283.95 |  | | 12 | 新安装混凝土道沿(240\*60\*120) | 米 | 283.95 |  | | 13 | 地面三七灰土夯实(厚400mm) | m² | 735.9 |  | | 14 | 新做混凝土垫层(厚150mm) | m² | 735.9 |  | | 15 | 新铺贴花砖 | m² | 735.9 |  | | 16 | 原沥青路面表层沥青层砸除 | m² | 837.78 |  | | 17 | 路面新做50mm厚彩色混凝土渗透路面 | m² | 837.78 |  | | 三 | 校园路面、道沿、树坑、污水井等维修改造项目 |  |  |  | | 1 | 维修沥青路面 | m² | 500 | 厚度8公分 | | 3 | 原沥青路面做彩色面层 | m² | 2000 |  | | 4 | 校园内已坏道沿更换 | 个 | 100 |  | | 5 | 树坑平整、恢复 | 个 | 80 |  | | 6 | 污水井等下沉维修 | 个 | 28 |  | | 7 | 更换花砖250mm\*250mm | m² | 500 |  | | 三 | 垃圾清运 | 车 | 69 |  | |