**家具参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **名称** | **尺寸** | **单位** | **参数** | **数量** |
|  | **一层** |
| **餐厅** | 餐桌椅 | 1300\*800\*750 | 套 | 1、基材：采用优质环保多层板。2、饰面：采用优等AAA级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰3、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好4、胶水：采用优质环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 12 |
| **家属接待室** | 餐桌 | ₵1600 | 张 | 台面框架及脚架为实木制作，台面面板为实木多层板双面贴桃花芯木 皮拼花，面板下附全实木框架；实木多层板提供原材料检验报告油漆：采用优质环保水性面漆、水性底漆；五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 餐椅 | 常规 | 张 | 框架及脚架为实木制作，油漆：采用优质环保水性面漆、水性底漆；五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 8 |
| 沙发 | 三人位 | 张 | (1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；(5）、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。 | 1 |
| 茶几 | 1200\*600 | 套 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准，2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好5、胶水：采用优质环保胶水6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 1 |
| **通信室+休息室** | 定制控制台 | 3280\*800\*750 | 组 | 1、面板和侧脚采用不低于E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。2、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑，承重主框架为1.5厚冷轧钢板。门板以及内部结构件厚度为1.0厚冷轧钢板。3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。6、键盘架：双节走珠滑轨 | 1 |
| 监控椅 | 标准 | 张 | ▲(1)、饰面用材：优质阻燃面料，符合GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准。(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；(4)、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板； | 4 |
| 床 | 1200\*2000\*450/1100 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抑菌率（金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌）≥99.9%，防霉菌等级（桔灰青霉、嘛事拟青霉）不小于0级。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准，有毒有害物质（游离甲苯二异氰酸酯、苯、甲苯+乙苯+二甲苯）未检出，总挥发性有机物≤5g/L；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 2 |
| 床垫 | 1200\*2000\*80 | 张 | 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。 | 2 |
| 床头柜 | 450\*450\*480 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 2 |
| 学习桌 | 1400\*500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 写字椅 | 标准 | 张 | ·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料·面料：采用优质网布·扶手：T型PP固定扶手·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳·座板：采用12mm的成型板·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 2 |
| **厨师宿舍** | 床 | 1000\*2000\*450/1100 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准、镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 2 |
| 床垫 | 1000\*2000\*80 | 张 | 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。 | 2 |
| 学习桌 | 1000\*500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 学习椅 | 标准 | 张 | 背框：框架胶壳采用PA+PP全新料面料：采用优质网布扶手：T型PP固定扶手坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳座板：采用12mm的成型板脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 1 |
|  | **二层** |  |  |  |  |
| **学习室+消防员备勤室（4间）** | 学习桌 | 2400\*1200\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 4 |
| 写字椅 | 标准 | 张 | 黑色PA尼龙玻璃纤维注塑成型背框，椅背设计6条透气槽，槽长36CM，槽宽0.6CM.45#高密度定型座绵，坐绵设计前宽厚窄，前宽49CM后宽43CM，方便堆叠收纳，久坐不变形，高密度曲木板厚1.5MM，台湾颐达优质弹力布饰面，椅架四脚设计锥管造型，25MM管锥15MM管.壁厚足1.5MM五金喷涂钢架，最低可承重300KG. | 32 |
| 定制资料柜 | 1500\*400\*2150 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 8 |
| 定制制服柜 | 900\*550\*通顶 | 组 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准，总挥发性有机物≤5g/L；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 32 |
| 床 | 1200\*2000\*450/1100 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量未检出,塑料封边条有害物质限量邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 32 |
| 床垫 | 1200\*2000\*80 | 张 | 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。 | 32 |
| 床头柜 | 400\*400\*480 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 32 |
| **干部备勤室** | 定制制服柜 | 1600\*550\*通顶 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |
| 床 | 1200\*2000\*450/1100 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³，。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准、镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 4 |
| 床垫 | 1200\*2000\*80 | 张 | 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。 | 4 |
| 床头柜 | 450\*450\*480 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准，；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 2 |
| 学习桌 | 1400\*500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |
| 写字椅 | 标准 | 张 | ·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料·面料：采用优质网布·扶手：T型PP固定扶手·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳·座板：采用12mm的成型板·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 4 |
| 圈椅 | 670\*600\*420\750（1+2） | 套 | 座椅：弹力西皮，内弯板.密度棉. 黑色+钛金色铁脚 茶几：中花白人造大理石面 黑色铁柱+钛金不锈钢 | 2 |
| **接待室** | 接待沙发 | 1030\*910\*950 | 张 | (1)、面料：选用优质绒布，防潮、防污易清洁等，柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；▲(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准,密度≥60kg/m³；▲(4)、海绵胶:溶剂型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》及HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准。(5）、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。 | 8 |
| 接待茶几 | 680\*480\*550 | 张 | ▲1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准。2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；5、胶水：采用优质环保胶水6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 5 |
| **视频会议室，学习室** | 主席台 | 1600\*600\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 3 |
| 会议椅 | 标准 | 张 | 优质西皮饰面 扶手：一体压铸成型铝合金电镀抛光扶手配皮PU面 18MM厚双层连体弯板42密度高弹力新绵中班飞机底盘(可倾仰和原位锁定)行程65#沉口4公分电镀色 350面包铝合脚过1136KG静压测试 60MM黑色PUA防震静音轮通过抗疲劳测试 | 6 |
| 会议条桌 | 1400\*400\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 24 |
| 会议椅 | 标准 | 张 | 优质西皮饰面 18MM厚双层连体弯板 42密度高弹力新绵 优质电镀弯头架，圆扁型1.8厚双套管配皮扶手面 | 96 |
| **站务室+档案室** | 办公桌 | 1400\*700\*760 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 9 |
| 办公椅 | 标准 | 张 | ·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料·面料：采用优质网布·扶手：T型PP固定扶手·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳·座板：采用12mm的成型板·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 9 |
| 文件柜 | 900\*400\*1850 | 张 | 1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，，受力强。2、焊接采用二氢化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实 | 11 |
| **误餐室** | 餐桌 | 1300\*700\*750 | 张 | 1.台面岩板2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，受力强。3、焊接采用二氢化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实 | 4 |
| 餐椅 | 标准 | 张 | 1.实木方（橡胶木）符合JC/T2039-2010；GB/T3324-2017;GB18584-2001;GB/T6043-2009标准，2、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； | 16 |
| 吧台 | 2000\*1500\*1000 | 台 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 吧柜 | 2000\*600\*750 | 台 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 墙柜 | 2000\*300\*400 | 套 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 吧椅 | 标准 | 张 | 1.座面：优质抗污、阻燃、防静电复合材料； 2.骨架：优质五金 | 4 |
| **被装营具库** | 置物架 | 2000\*600\*2000 | 张 | 1.结构：拆装结构，立柱片为2根立柱连接而成，设计4层放货，每层承重最低300kg.2.立柱、横梁：均为国标冷轧钢板，厚度≧1.5mm；3.隔板：厚度≧0.8mm的国标型材冷轧钢板，下设加强筋。4.表面处理：粉末静电喷涂处理。 | 12 |
| **理发室+更衣室** | 浴室柜 | 382\*500\*940(门） | 门 | 1、材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。 | 20 |
| 浴室凳 | 1500\*400\*450 | 张 | 产品原料为全新塑料生产，无回收再生料，凳面PVC材质，凳腿为高抗冲HIPS材质，榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品组装后不晃动，结实耐用并可重复拆装；面板厚度不低于2cm，凳腿中间圆柱的直径为5cm；1.8米或1.5米的单凳承重不低于400kg。面板三条拼接（每条13cm宽），中间预留一定缝隙（3mm），确保舒适度并且不易存积水。三条凳腿，中间横拉一根圆管，确保牢固不晃动。 | 2 |
| 理发镜 | 常规 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板；3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理4、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 | 2 |
| 理发椅 | 标准 | 张 | 可上下活动腰靠尼龙背框PP玻纤T型扶手高级耐磨亲肤弹力座布背加厚加密透气特网饰面座15mm加厚夹板，42密度高弹力切割海绵32圆管1.5厚双套管优质电镀架 | 2 |
|  | **三层** |
| **消防员之家** | 异型电竞桌 | 1100\*1350 | 组 | 1、基材：采用不低于E1级高密度纤维板,优质绿色环保产品,硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准；2、结构:内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理，3、烤漆:涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，表面用优耐净味处理，光洁度高，镜面效果好； 4、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，5、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。6、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰，7、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，8、键盘架：双节走珠滑轨。 | 4 |
| 电竞椅 | 标准 | 张 | 材质：木板，钣金，灯管、灯光：功能：分体式风道，宽散热风道，方便安装开关，走线更整体美观。下至机箱、支持高配置硬件安装，保证电脑性能发挥。 | 8 |
| 阅读沙发茶几 | 标准 | 套 | 座椅：(1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；茶几：1、基材：采用优质环保中密度纤维板白色烤漆，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准.2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然3、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好4、五金配件：采用优质五金配件。 | 1 |
| 台球桌 | 2850\*1550\*850 | 张 | 标准台、专用台尼，厚钢库，高弹胶边，选用优质石板、稳固耐用强力承重，长久使用不变形不开裂表面平整、顺畅过球。 | 1 |
| 茶几 | Φ600\*750 | 张 | 中纤板白色烤漆面+铝合金脚 | 2 |
| 茶椅 | 标准 | 张 | 西皮，内板，密度棉 黑色交叉脚或框架木脚套筒 | 4 |
| 书架 | 1000\*420\*1800 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |
| **党支部会议室** | 定制会议桌 | 3600\*1500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 会议椅 | 标准 | 张 | (1)、饰面用材：优质西皮，防污，防尘，易清洁；(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；(3)、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；(4)、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板； | 22 |
| 茶水柜 | 800\*400\*845 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| **财务室** | 办公桌 | 1400\*700\*760 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |
| 办公椅 | 标准 | 张 | ·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料·面料：采用优质网布·扶手：T型PP固定扶手·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳·座板：采用12mm的成型板·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 2 |
| 资料柜 | 800\*400\*2000 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 3 |
| 床 | 1200\*2000\*450/1100 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，经乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h或以上，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 1 |
| 床垫 | 1200\*2000\*80 | 张 | 床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。 | 1 |
| 床头柜 | 450\*450\*480 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³，。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 1 |
| 沙发 | 三人位 | 张 | (1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；(5）、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。 | 1 |
| 茶几 | 1200\*600\*430 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| **心理辅导室+医务室** | 诊疗桌 | 1400\*1400\*760 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 诊疗椅 | 标准 | 张 | ·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料·面料：采用优质网布·扶手：T型PP固定扶手·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳·座板：采用12mm的成型板·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 2 |
| 病床 | 1800\*600\*650 | 张 | 1.床架：加粗加厚优质钢材，表面优质烤漆，颜色光泽；2.面料：优质柔软的皮革，亲肤透气，柔软高韧性；3.称重：加强加固设计，承重可达150公斤以上； | 2 |
| 药品柜 | 1800\*850\250\500 | 张 | 1.基材：≥0.8mm厚冷轧钢板。2.表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。3.台面：304不锈钢 | 2 |
| 沙发 | 单人位 | 张 | (1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；(5）、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。 | 1 |
| 沙发 | 三人位 | 张 | (1)、面料：选用优质牛皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；(5）、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性、左右对齐。 | 1 |
| 茶几 | 800\430500\500 | 套 | 1.台面岩板2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，，受力强。3、焊接采用二氢化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实 | 1 |
| **灭火救援讨论室** | 会议桌 | 3600\*1500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 1 |
| 会议椅 | 标准 | 张 | 背框：框架胶壳采用PA+PP全新料面料：采用优质网布扶手：T型PP固定扶手坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳座板：采用12mm的成型板脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM | 12 |
| 资料柜 | 800\*400\*2000 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 4 |
| **家属探亲房** | 床 | 1800\*2000\*300/1000 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 2 |
| 床垫 | 1800\*2000\*230 | 张 | ▲床垫：符合QB/T 4371-2012、QB/T1952.2-2023标准，外观性能检验合格，安全性能阻燃性不低于I级，弹簧钢丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，抗菌性能抑菌率乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌＞99%，防霉性能达到0级，耐久性检验合格。 | 2 |
| 床头柜 | 430\*400\*480 | 张 | ▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。▲2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；5、贴面胶：采用环保胶水▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。 | 4 |
| 写字桌 | 1200\*500\*750 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |
| 写字椅 | 标准 | 张 | 1.框架：优质实木；2.油漆：环保水性油漆；3.面料：阻燃、抗污、防静电材料；4.海绵：优质阻燃海绵；5.脚架：国标型钢。 | 2 |
| 圈椅 | 1+2 | 套 | 圈椅1.框架：优质实木；2.油漆：环保水性油漆；3.面料：阻燃、抗污、防静电材料；4.海绵：优质阻燃海绵；5.脚架：国标型钢。圆几：1.台面：优质石材精制而成，光滑耐磨，美观大方，易清洁打理；2.台脚：优质五金碳素钢脚做印花面；3.托盘：搭配拉丝古铜色金属件。 | 2 |
| 定制衣柜 | 1600\*550\*通顶 | 张 | 1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 2 |

**本项目核心产品为：床，床头柜，定制制服柜 。**