**附件1：政府采购需求书范本（服务类）**

**需求框架（服务类）**

**一、项目概况：**新增科室标识标牌制作；因布局需求搬迁科室标识标牌的转移及新增制作；损坏遗失标牌的替换；各类各类地标、门贴等小标识；公共区域制度牌、铝合金宣传栏、横幅等标识标牌；

**二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细 | 单位 | 不含设计安装单价 | 含设计安装单价 |
| 1 | KT板+单面写真+覆膜 | 平方/1 |  |  |
| 2 | PVC5mm+单面写真+覆膜 | 平方/1 |  |  |
| 3 | 相纸+覆膜 | 平方/1 |  |  |
| 4 | 喷绘 | 平方/1 |  |  |
| 5 | X展架1.8mX0.80m） | 套/1 |  |  |
| 6 | 易拉宝（2mX0.80m） | 套/1 |  |  |
| 7 | 门牌1公分厚PVC板UV+0.5公分厚亚克力板（0.30mX0.15m） | 个 |  |  |
| 8 | 地标户外背胶 | 平方/1 |  |  |
| 9 | 横幅（布） | 米/1 |  |  |
| 10 | 1公分厚亚克力板UV（1.2mX0.90m） | 套/1 |  |  |
| 11 | 1公分厚亚克力水晶字+0.2公分电信蓝（0.30mX0.30m） | 个/1 |  |  |
| 12 | 拉丝黄钛金铜牌腐蚀（0.70mX0.50m） | 套/1 |  |  |
| 13 | 桌牌强磁亚克力）0.21mX0.146m） | 套/1 |  |  |
| 14 | 亚克力插盒（0.420mX0.297m） | 套/1 |  |  |
| 15 | 铝合金型材展架（1.2mX0.9m） | 套/1 |  |  |
| 16 | 袖章（0.25mX0.10m） | 套/1 |  |  |
| 17 | 铝合金型材展架（1.2mX0.9m） | 套/1 |  |  |
| 18 | 亚克力内发光字（1.2mX1.2m） | 套/1 |  |  |
| 19 | 磨砂胶片（0.21mX0.297m） | 套/1 |  |  |
| 20 | 门牌+单面烤漆（0.18mX0.30m） | 套/1 |  |  |
| 21 | PVC胸牌UV | 套/1 |  |  |
| 22 | 水晶奖杯 | 套/1 |  |  |
| 23 | 制度牌铝合金型材框（0.9mX0.60m） | 套/1 |  |  |
| 24 | 铝合金型材展架（1.2mX0.9m） | 套/1 |  |  |

**三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）**

所供产品必须保证质量可靠，印刷字迹清晰，使用的纸张及材质、印刷内容、规格、数量、尺寸等全面满足甲方要求。否则，甲方有权拒收不合格成品。

**四、服务要求**

（一）、必须在约定期限交付货物。

（二）、对所提供全部成品质量负责。

**五、商务要求**

（一）服务期限

签订合同后，服务期一年。

**六、其他**

（一）对服务商的业绩要求

无特殊要求，投标人可提供类似合同供采购人参考。

（二）进度及响应时间要求

按合同要求保质保量完成制作及安装，响应时间（市内）来电后1小时到达，（周边）24小时内到达。

（三）质量验收标准或规范

依据采购文件和合同进行验收。