**陕西山阳抽水蓄能电站项目考古勘探劳务协作**

**采购需求**

本项目工期：50日，位于陕西省商洛市山阳县色河铺镇和板岩镇3个村（社区）6个村民小组，必须严格按照《考古勘探操作规程》（试行）进行施工，面积为215847.57平方米。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。