# **家具技术参数及要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **装备配备项目及内容** | **规格（mm）** | **颜色** | **材质说明** | **数量** |  | **备注** |
| 一 | **法庭** | | | | | | | |
| 1 | 组 | \*审判台 | 4500W\*880D\*900H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 11 |  |  |
| 2 | 把 | 审判长椅 | 680W\*600D\*1700H（±3） | 胡桃色 | 1、表面采用优质真皮，2、基材：采用优质高密度高弹力海绵，密度≥30kg/m3。 软硬适中，回弹性能好，不变形，抗疲劳能力强，各项指标达到国家现行检测标准，依据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、橡木扶手.橡木椅架。4、实木油漆。 | 11 |  |  |
| 3 | 把 | 审判员椅 | 680W\*600D\*1600H（±3） | 胡桃色 | 1、表面采用优质真皮，2、基材：采用优质高密度高弹力海绵，密度≥30kg/m3。 软硬适中，回弹性能好，不变形，抗疲劳能力强，各项指标达到国家现行检测标准，依据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、橡木扶手.橡木椅架。4、实木油漆。 | 24 |  |  |
| 4 | 张 | 书记员桌 | 1600W\*800D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 11 |  |  |
| 5 | 把 | 书记员、诉讼、法警、证人椅 | 550W\*530D\*1160H（±3） | 胡桃色 | 1、表面采用优质真皮，2、基材：采用优质高密度高弹力海绵，密度≥30kg/m3。 软硬适中，回弹性能好，不变形，抗疲劳能力强，各项指标达到国家现行检测标准，依据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、橡木扶手.橡木椅架。4、实木油漆。 | 82 |  |  |
| 6 | 组 | 当事人桌 | 2400W\*700D\*760H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 22 |  |  |
| 7 | 把 | 犯人椅 | 590\*500\*950（±3） | 胡桃色 | 1、表面采用优质真皮，2、基材：采用优质高密度高弹力海绵，密度≥30kg/m3。 软硬适中，回弹性能好，不变形，抗疲劳能力强，各项指标达到国家现行检测标准，依据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、橡木扶手.橡木椅架。4、实木油漆。 | 12 |  |  |
| 8 | 组 | 法院屏风 | 7500W\*230D\*950H（±5） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 12 |  |  |
| 9 | 把 | 旁听椅 | 580W\*710D\*990H（±3） | 红色 | 1、布料：采用布绒饰面。2、椅座、靠背采用高密度阻燃海绵，一次发泡定型。3、椅座、靠背后表面采用全橡木制成，经加工成型；4、扶手架采用A级型材，经模压成型后焊接制成。5、扶手盖板采用优质橡木制成。备注：配写字板。 | 470 |  |  |
| 10 | 组 | 犯人栏 | 1200W\*547D\*900H（±5） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 2 |  |  |
| 11 | 个 | 演讲台 | 960W\*660D\*1090H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 3 |  |  |
| 12 | 组 | 证人席 | 1200W\*600D\*850H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 1 |  |  |
| 13 | 张 | 合议办公台 | 2000W×2000D×760H | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 1 |  |  |
| 14 | 组 | 旁听等候区座椅 | 1800W×640D×870H（±3） | 红色 | 三人位 座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+弹簧，铁架采用10\*20\*2.0mm厚冷轧方管冲压焊接成型。  扶手脚采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 承重支架采用5.0mm冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 承重梁采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 10 |  |  |
| 15 | 张 | 合议办公台 | 2400W\*1200D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 5 |  |  |
| 16 | 张 | 会议台 | 3000W\*1200D\*760H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 1 |  |  |
| 二 | **办案区** | | | | | | |  |
| 1 | 组 | 办案档案柜 | 1800W\*400D\*2000H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 30 |  |  |
| 2 | 组 | 等候椅 | 1730W\*630D\*750H（±3） | 黑色 | 1、座板:采用冷轧钢板，座板厚度1.2mm，经数控冲孔、数控折弯工艺表面处理。扶手脚:采用201不锈钢钢板压铸成型。横梁:采用Q195优质三角钢管，厚度105mm，表面采用静电喷粉处理。 4、连接件:采用4mm钢板经冲压后焊接而成，表面采用静电喷粉处理；接触人体部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整；焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊；管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致，配件安装牢固，支架钢管表面高温镀铬或静电喷涂。 | 16 |  |  |
| 3 | 组 | 办案区木质文件柜 | 800W\*400D\*2000H（±5） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 48 |  |  |
| 4 | 组 | 智能档案柜 | 900W\*540D\*2350H （±3） | 灰白色 | 1、材质:优质冷轧板.立柱1.2mm.门板 0.9mm.隔板1.0mm.挂板1.0mm.侧板0.8mm.底座2.0mm。.地轨3.0mm.2、采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高； 3、功能特点：每列的接触面均有缓冲 及密封装置，具有良好的防震，防尘，防暑，防光， 防潮，防火功能。每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制 动可靠，使用存取安全。架体结实，坚固，款式新颖，安装规范，层数和间 距可自由调整。底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑， 分段式结构。 | 140 |  |  |
| 5 | 个 | 办案接待单人沙发 | 1140W\*930D\*900H （±10） | 黑色 | 1、面料：采用优质布艺饰面，厚度适中。 2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。 4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 6、外露木料：实木框架，实木榫结构，六面抛光，光滑不粗糙。 | 10 |  |  |
| 6 | 个 | 办案方茶几 | 480W\*680D\*550H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 6 |  |  |
| 7 | 张 | 办案会议条桌 | 1400W\*400D\*760H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 62 |  |  |
| 8 | 张 | 办案多功能会议桌 | 4200W\*1600D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 5 |  |  |
| 9 | 张 | 办案办公桌 | 2000W\*1000D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 7 |  |  |
| 10 | 把 | 办案大班椅 | 650W\*700D\*980H（±3） | 胡桃色 | 1、面料：采用优质牛皮饰面，皮面光泽度好、透气性强。 2、辅料：采用高密度海绵,表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。3、基材：橡木框架。 | 7 |  |  |
| 11 | 组 | 组合式高隔墙柜 | 2700W\*400D\*2000H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 6 |  |  |
| 12 | 张 | 办案桌 | 1400W\*700D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 3 |  |  |
| 13 | 把 | 办案椅 | 560W\*600D\*920H（±3） | 胡桃色 | 1、表面采用优质西皮，2、基材：采用优质高密度高弹力海绵，密度≥30kg/m3。 软硬适中，回弹性能好，不变形，抗疲劳能力强，各项指标达到国家现行检测标准，依据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、橡木扶手.橡木椅架。 | 270 |  |  |
| 14 | 个 | 办案茶几 | 1200W\*600D\*480H （±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 97 |  |  |
| 15 | 个 | 办案沙发 | 1350W\*830D\*780H（±10） | 黑色 | 1、面料：优质超纤皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。 4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 6、脚架：304#不锈钢材质，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 43 |  |  |
| 16 | 组 | 办案钢制文件柜 | 850W\*390D\*1850H （±3） | 灰白色 | 1、采用优质冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀； 2、焊接部分采用高标准熔接焊，且容易清洁； 3、厚度为0.8mm； | 82 |  |  |
| 17 | 张 | 办案桌 | 1600W\*800D\*760H（±3） | 胡桃色 | 1、贴面材料：采用优质胡桃木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm,；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品, 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树。5、优质五金配件。 | 76 |  |  |
| 18 | 把 | 防撞座椅 | 590W\*600D\*850H（±3） | 胡桃色 | 1、面料：优质超纤皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。 4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 | 8 |  |  |
| 19 | 把 | 办案窗口工作椅 | 580W\*610D\*1020H（±3） | 黑色 | 1、面料：优质超纤皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、内部：实木弯板，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 4、脚架：1.8mm壁厚磨砂弓形脚架，质地坚硬。 | 60 |  |  |
| 20 | 把 | 办案等候椅 | 1730W\*640D\*750H（±3） | 黑色 | 表面采用优质西皮,符合QB/T2280国家标准曲木板内架.55#密度的高回弹海绵.1.2MM管壁厚的电镀优质品牌的冷扎管架。 | 12 |  |  |
| 21 | 个 | 办案单人沙发 | 950W\*830D\*780H（±10） | 黑色 | 1、面料：优质超纤皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。 4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。 5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 6、脚架：304#不锈钢材质，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 52 |  |  |